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	КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЛЫНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	РЕШЕНИЕ

	


	от
	27.07.2012
	№ 
	314-78/V

	с. Волынщино


Об утверждении Генерального плана Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области                         

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту Генерального плана Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области от 10.08.2011, 11.08.2012, 12.08.2011 и заключения о результатах публичных слушаний от 13.08.2011,
Комитет местного самоуправления решил:

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области на период до 2025 года.

2. Обеспечить доступ к утвержденному Генеральному плану Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования, в срок, не превышающий десяти дней со дня его утверждения.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ведомости Волынщинского сельсовета».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Волынщинского сельсовета Н.П. Чабину.
Глава Волынщинского сельсовета


          
                     Н.П. Чабина

Утвержден

решением Комитета

местного самоуправления

Волынщинского сельсовета
от 27.07.2012 № 314-78/V
Генеральный план

Волынщинского сельсовета Бековского района 
Пензенской области
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

           Основанием для проведения работ по изготовлению Генерального плана Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области является Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 и закон Пензенской области от 22 декабря 2005 г. № 916-ЗПО «Об областной целевой программе «О схеме территориального планирования Пензенской области».

           Заказчиком работ на проведение работ является администрация Волынщинского сельсовета, исполнитель ООО «Альянс».

   
Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г №190-ФЗ;

· Федеральный закон от 29.12.2004г №191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

· Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002года №7-ФЗ;

· «Земельный кодекс Российской Федерации» от  25.10.2001г.  №136-ФЗ; 

· Федеральный закон от 30 марта 1999г  №52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

· Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

· Водный Кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 - ФЗ; 

· Распоряжение Управления Природных ресурсов и окружающей среды Пензенской области №27-р от 11.11.2008г. « Об одобрении Сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области»;
· ФЗ от 08.11.2007г № 257-Ф «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

· Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.07.2008г. № Пр-582 пункт 9-б.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 « О  порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков»

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года №9;

       - Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74. Регистрационный №10995;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно -питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». Регистрационный номер №3399.

При разработке  «Генплана территории  Волынщинского сельсовета» использовались следующие документы и материалы:
· Техническое задание на проведение работ, утвержденное главой администрации Волынщинского сельсовета;           

· Материалы по установлению границ сельских населенных пунктов и передаче             

      земель в ведение Волынщинского сельского Совета народных депутатов1991г;

· Проект  перераспределения земель (Пензенское земпредприятие) г. Пенза 1992г;

· Материалы по оформлению границы муниципального образования  Волынщинский сельсовет 2003г;

· Методические указания по проектированию генеральных планов территории местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов, Москва 1992г;

· Система земледелия и землеустройство, (Пензенский филиал Волгогипрозем)        Пенза 1986г;


При разработке «Генерального плана территории сельсовета» произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической  характеристики территории сельсовета, сбор данных о наличии памятников истории, социальной среды, организации территории сельсовета.
Положение о территориальном планировании
Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовым актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований, принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования и земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (поселения) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (поселения). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана схема генерального плана в границах муниципального образования, программа мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территории;

Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом

 развития территории Волынщинского сельсовета.

Жилая зона

1. Жилое строительство в южной части с. Хованщино на площади 4га, 2га; 2015 год строительства; 

2. Жилое строительство в северной части п. Плодосовхоз на площади 6га и 1га;  2015 год строительства;

3. Жилое строительство в северо-восточной части п. Плодосовхоз на площади 20га; 2020 год строительства;

4. Жилое строительство в юго-западной части п. Плодосовхоз 3 га ; 2020 год строи-      тельства.

             Всего планируемого жилого строительства на территории сельсовета в границах населенных пунктов на площади 36 га., в том числе I очередь строительства на площади  13 га.

Развитие инженерной инфраструктуры

По проекту  провести работы по  газификации д. Жуково протяженностью 1 км и установка ШРП; год проведения работ 2018 г.

Благоустройство улиц

По проекту благоустроить улицы (асфальтировать) в населенных пунктах сельсовета: 

с. Волынщино протяженностью 1,8 км

с. Хованщино протяженностью 3,6 км;

п. Плодосовхоз протяженностью 1,0 км

п. Советский протяженностью 2,0 км;

            д. Жуково протяженностью 0,8 км.

Год проведения работ 2020г.

Зона специального назначения

Участок ТБО, расположенный севернее п.Плодосовхоз, оказывает негативное влияние на зону перспективной индивидуальной застройки. Рекомендуем ликвидировать данный участок ТБО и провести рекультивацию земель до начала жилого строительства.

Участок компостирования твердых бытовых отходов, расположенный в 0,5 км юго-восточнее с. Волынщино оказывает негативное влияние на жилищную застройку. 

По проекту необходимо провести работы, связанные с ликвидацией существующего скотомогильника с обязательным выполнением природоохранных мероприятий, в том числе проведение рекультивационных работ.

Зона сельскохозяйственного использования


Свиноферма на территории  с. Волынщино, расположена в водоохранной зоне   р. Березовка и кроме того, оказывает негативное воздействие на жилой сектор. 

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна и грунтовых вод стоками от свинофермы генеральным планом рекомендуется провести следующие мероприятия:

          - максимальное озеленение санитарно-защитной зоны между селитебной и производственной территориями;

- максимальное асфальтирование производственных площадок;

- соблюдение технологии производства.

Изменение границы Волынщинского сельсовета

В связи с изменениями границы рабочего поселка Беково граничащего с территорией Волынщинского сельсовета предусматривается  перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель «Земли населенных пунктов» на площади 257 га, перевод из категории земель «Земли лесного фонда» в категорию земель «Земли населенных пунктов» на площади 20 га и перевод земель из категории «Земли водного фонда» в категорию  земель «Земли населенных пунктов» на площади 11 га.

Защитные леса, расположенные на площади 20 га., включаемые в границы населенного пункта р.п. Беково, относятся к категории лесов, расположенных в водоохраной зоне реки Хопер.

          Все эти мероприятия планируются в связи увеличением объемов  жилищного строительства, расширения площади кладбища на территории р.п. Беково. Кроме того, необходимо  включить в границу рабочего поселка территорию улицы Заречной, расположенной на участке Сердобского лесхоза на левобережье р. Хопер южнее р.п. Беково. Данная территория фактически застроена и адресно относится к р.п. Беково, хотя была включена в территорию Волынщинского сельсовета. Площадь Волынщинского сельсовета уменьшится на 288 га.

Развитие малого предпринимательства
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008года  № Пр-582 пункта 9-б, рекомендуем предоставить земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.

Исходная информация о современном состоянии сельсовета

Общие сведения
Волынщинский сельсовет расположен в юго-восточной части Бековского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива. Ее протяженность с севера на юг 25,2 км и с запада на восток 12,5 км. 

Волынщинский сельсовет граничит:

· на северо-востоке – с Мошковским сельсоветом Бековского района,

· на юго-востоке — с  землями Сердобского района,

· на юге – с землями Саратовской области  

· на западе — с Вертуновским  и Миткирейским сельсоветами Бековского района.

На территории сельсовета находятся три запредельных участка Сердобского района общей площадью 231га.

Схема расположения сельсовета
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             По природно-экономическим факторам сельсовет отнесен к подзоне выщелоченных черноземов, по климатическим факторам - ко II агроклиматическому району.

             Климат умеренно-континентальный со средней температурой июня +20ºС, января -12ºС.


В геоморфологическом отношении территория  сельсовета расположена на южных склонах Приволжской возвышенности и носит черты типичного степного ландшафта, на водоразделе рек Хопер и Большой Чембар.

Рельеф территории представляет собой волнистую равнину, изрезанную оврагами и балками. Овраги большей частью имеют задернованные откосы, но местами обнажены до материнской породы

 Естественный растительный покров занимает 21( территории сельсовета. Это леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

        Территория сельсовета составляет 19364 га. На территории сельсовета 5 населённых пунктов.

        Численность населения на 01.01.2007 года составляет 1701 человека, в трудоспособном возрасте 969 человек, 497 пенсионера.

        Административный центр сельсовета - с. Волынщино. Расстояние до районного центра р.п. Беково 9 км,  до областного центра 145км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Вертуновская Юго-Восточной железной дороги расположена на территории с. Сосновка, расстояние до которой 26км.

Проблемы сельсовета:

· недостаточность оборотных средств;

· износ основных фондов;

· безработица из-за отсутствия рабочих мест.

Рельеф, климат

Территория сельсовета расположена на южных склонах Приволжской возвышенности и представляет собой ландшафт типичной черноземной степи, на водоразделе рек Хопер и Большой Чембар. Средняя и северная части  территории занимают водоразделы между р. Березовкой, р. Миткирей и р. Вязовкой.

 Водораздельные пространства с системой пологих и реже покатых склонов чередуются с отрицательными формами рельефа: речными долинами, оврагами, лощинами, балками.

Рельеф территории сельсовета представляет собой волнистую равнину, изрезанную оврагами и балками. Овраги большей частью имеют задернованные откосы, но местами обнажены до материнской породы.

Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20 град. С., зимой –13 град. С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете составляет 400-530 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм.


Среднегодовая норма солнечных дней — 112.


Преобладающее направление ветров северо-западное летом и северное зимой.


Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря.


Время вскрытия рек — первая декада апреля.


Продолжительность снежного покрова — 131 день.


Среднегодовая норма осадков — 520 мм. Бывают годы и с засушливым летом, следствием которых является возникновение лесных и торфяных пожаров.

Преобладающие ветры – Юго-Западного направления. 

Грунтовые воды  находятся на глубине от 5 до 20 метров.

Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м., а в отдельные годы до 2,0 м.

Снежный покров достигает на открытых местах до 35 см., на защищенных – до 60 см. и более. 

Природно-сырьевые ресурсы

На территории Волынщинского сельсовета отсутствуют места разработок полезных ископаемых (глины, песка). Их потенциал не обследован.

Почвенные ресурсы

Почвенный покров территории сельсовета неоднороден. Выделены черноземы  выщелоченные (в различной степени), типичные, лугово-черноземные, аллювиальные. По механическому составу почвы, в основном, легкоглинистого механического состава, изредка встречаются легкосуглинистые.

Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные, типичные, площадь которых составляет 10046га. Менее плодородные почвы–серые, темно-серые почвы, лугово-черноземные и аллювиальные на площади 1754га. Смытые и намытые почвы оврагов и балок, действующие овраги составляют 778га. [image: image3.wmf]Структура почв по видам (%)
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     На территории сельсовета  по условиям рельефа часть почв расположена на пологих и покатых склонах и подвержена процессам водной эрозии. Всего на территории сельсовета эродированных и эрозионно-опасных земель 6187 га.

 По реакции почвенного раствора почвы относятся к средне-слабокислым. Их площадь составляет 10400га. Оценка сельскохозяйственных угодий на территории сельсовета равна 63 баллам, в районе- 68 баллам, пашни, соответственно 71 и 74 баллам, пастбищ –19 и 20 баллам. 

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм. 
Растительные ресурсы

Территория Волынщинского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме р. Хопер, р. Березовка, р. Миткирей,        р. Суходол, руч. Вязовка. Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверный с типчаком, кострово-разнотравный, типчаково-разнотравный. Этот тип лугов используется  как пастбища. 

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть сельсовета представлена водным объектом рекой Хопер, относящимся к бассейну р. Дон протяженностью 3,2км, реками Березовка 6км,  р. Миткирей 10,5км, р. Суходол, руч. Вязовка, относящимися к бассейну реки Хопер и тремя прудами общей площадью зеркала 33 га.

Водный режим рек характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета -  смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней, при этом колеблется от 40-50 дней сельсовета до 150-160 дней. 
Лесные ресурсы

Территория сельсовета обладает значительными запасами лесных ресурсов, которые занимают около 25,6%  территории сельсовета.

Леса, в основном, лиственные с преимуществом дуба, березы, осины.  0,08% лесных массивов заняты сельскохозяйственными угодьями. 

В зоне лесов не допускается изъятие земель под другие виды использования. Режим использования лесов должен исключать проведение работ, нарушающее их защитное, природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.
Древесно-кустарниковая растительность, занимающая 2,3% территории сельсовета - лиственная с преимуществом  березы, осины. Это полезащитные лесонасаждения и кустарники по берегам рек и прудов. 

        В полезащитных лесонасаждениях проводятся рубки ухода, направленные на улучшение состояния древостоя, усиление природоохранных, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений.

Распределение лесов по целевому назначению
По целевому назначению в сельсовете произрастают защитные леса в 1,4 км юго-восточнее с. Волынщино; северо-восточнее и восточнее с. Волынщино в непосредственной близости от села.
Это леса,  расположенные в пойме рек, территория особо охраняемых природных территорий – памятник природы «Хоперский бор» и  в придорожной полосе дорог.

 К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических оздоровительных, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в защитных лесах определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. Решения о запрещении рубок главного пользования на этих участках принимаются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства.
Характеристика инфраструктуры современного землепользования

территории сельсовета

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах сельсовета составляет 19364га.

Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении относительно невысокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 12193 га, или 63% территории, в том числе 9017га пашни (распаханность сельхозугодий – около 74%). Надо отметить, что обеспеченность пашней  в сельсовете составляет 5,3 га на 1 человека, сельхозугодиями – 7,2 га. 

Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель 

на 01.01.2007 г. (по форме 22-2)

	Наименование

показателей
	Общая площадь

земель
	Сельхозугодья,

га
	Из них пашни

	
	га
	%
	
	

	Земли с/х назначения
	12730
	65,74
	11427
	8746

	Земли населённых пунктов
	697
	3,60
	533
	225

	Земли промышленности, транспорта, энергетики:
	84
	0,43 
	2
	-

	 в том числе земли транспорта из них:
	84
	0,43
	2
	-

	 автомобильного
	84
	0,43
	2
	-

	Земли лесного фонда
	5599
	28,91
	201
	16

	Земли водного фонда
	224
	1,16
	-
	-

	Земли госземзапаса
	30
	0,15
	30
	30

	Итого земель в границах сельсовета
	19364
	100
	12193
	9017
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Из общей площади территории сельсовета 65,7% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 697га (3,6%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в сельсовете 84га (0,43%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории сельсовета составляют 5599га (28,91%)

Земли  водного фонда  на территории сельсовета составляют 224га (1,16%)

Земли госземзапаса составляют 30га.

Характеристика транспортно-инженерной инфраструктуры

Транспортная сеть

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога «Тамбов-Пенза»-Беково с асфальтовым покрытием. Волынщинский сельсовет, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей с областным и районным центрами. 

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения с. Волынщино, с. Хованщино 

п. Плодосовхоз являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Протяженность водопроводной сети в с. Волынщино, с. Хованщино, п.Плодосовхоз, – 20,1км. Основные источники водоснабжения – это 2 каптажа, 6 резервуара– накопителя объёмом 60м³.

 Качество воды – удовлетворительное.

Фактическое потребление  воды  74,3тыс. м³/год         
 в том числе:

- сельское хозяйство – 13,14тыс.м³/год

- частный сектор – 39,60 тыс.м³/год

-  объекты соцкультбыта – 0,72 тыс.м³/год

Изношенность водопроводных сетей от 20 до 70%. 

Электроснабжение

По территории Волынщинского сельсовета проходят линии электропередачи:ВЛ 110 кВ Сердобск-Беково, 35 кВ Беково-Согласовка и ряд 10 кВ.

Физический износ линий электропередачи составляет: 110 кВ - 25%, 35 кВ – 20%, 10 кВ – 35%, 0,4 кВ - 55%.

Протяженность электрических сетей (ВЛ 110кВ 20,6км, 35кВ 5,2 км, 10кВ 31,5км, 0,4 кВ 17,5км) на территории сельсовета составляет 74,8 км. Все села электрифицированы. 

В населенных пунктах расположено 21 трансформаторных подстанций 10/04кВ, физический износ которых составляет, в среднем, 60%.

  Реконструкция сетей  и трансформаторов будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.
Газификация

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Волынщинского сельсовета является состояние газификации. По территории сельсовета проходят газопроводы высокого давления (газопровод–отвод к пгт. Беково и газопровод - отвод к с.Вертуновка), протяженностью 17,1км и газораспределительные сети до сел Волынщино, Хованщино, Плодосовхоз, Советский. Эти села газифицированы.  Протяженность газопровода на территории с. Волынщино, с. Хованщино и п. Плодосовхоз составляет 6,2км. В д.Жуково газопровод отсутствует.

Связь

На территории  расположена АТС на 136 номеров. На территории сельсовета  действует мобильная связь. Населенные пункты не радиофицированы.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населённых пунктах отсутствует. Котельные имеются при школах, сельском Доме Культуры, административном здании, производственном цехе.

Градостроительная характеристика территории сельсовета.

Населенные пункты
На территории Волынщинского сельсовета расположено 5 населенных пунктов. Численность населения сельсовета на 01.01.2007 года составляет 1701 человека, в том числе трудоспособного 969 человек. Численность экономически активного населения в сельсовете составляет 628человек (36,9% от числа трудоспособного населения).

Численность населения в разрезе населенных пунктов

	Название сёл
	2007год

	
	чел.
	%

	с.Волынщино
	496
	29,1

	с.Хованщино
	449
	26,4

	п.Плодосовхоз
	532
	31,3

	п.Советский
	197
	11,6

	д.Жуково
	27
	1,6

	Итого по сельсовету:
	1701
	100


Демография

	Показатели
	на 01.01.2003г
	на 01.01.2004г
	на 01.01.2005г
	на 01.01.2006г
	на 01.01.2007г

	Численность населения

на начало года
	1858
	1819
	1756
	1735
	1701

	население в возрасте

моложе трудоспособного
	345
	271
	252
	246
	236

	Трудоспособного
	907
	976
	965
	965
	968

	Старше трудоспособного
	606
	572
	539
	524
	497

	Число родившихся
	11
	4
	8
	13
	12

	Число умерших
	34
	42
	42
	44
	48
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Сельсовет  характеризуется  неблагоприятным  демографическим  положением. Об этом  говорят характеристики демографического развития   сельсовета. На сегодняшний день сельсовет характеризуется отрицательным естественным приростом населения, достаточно высокими показателями смертности населения и низкими показателями рождаемости. В сельсовете наблюдается миграционный отток постоянно проживающего в    сельсовете населения. Эти процессы негативным образом влияют на снижение трудового потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения. Негативным образом воздействует на демографический и миграционный потенциал сельсовета наличие крупного центра притяжения мигрантов  г. Москва. Поэтому одним из ключевых моментов развития сельсовета является разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей. 

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2008 года за счёт улучшения качества жизни.

Градоэкономическая характеристика территории сельсовета.

На современном этапе  земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Существенную территорию использует ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» 10359га. Кроме того, часть  территории (1238га) занимает ООО «Агрофирма Плодопром-Беково». Фонд перераспределения земель составляет 25га, который использует в настоящее время ООО «Агрофирма Евросервис-Беково»

Структура использования земель сельскохозяйственного назначения

	Наименование с/х предприятий и собственников земли
	Всего земель, га
	%
	с/х

угод.
	Из них

пашни

	ООО «Агрофирма Евросервис-Беково»
	10359
	81,38
	9758
	8139

	ООО «Агрофирма Плодопром-Беково»
	1238
	9,73
	922
	280

	ООО  «Бековский РПК «Октябрь»
	46
	0,36
	-
	-

	ГУП «Беково»
	256
	2,01
	50
	-

	ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» ( фонд перераспределения земель)
	25
	0,20
	24
	21

	ГОУ НПО ПУ-35
	232
	1,82
	230
	182

	Земли граждан (садоводческие товарищества)
	12
	0,09
	10
	-

	Индивидуальный предприниматель Стригунов А.В.
	24
	0,19
	-
	-

	Крестьянские хозяйства
	35
	0,27
	35
	35

	ФГУ «Инспектура по госиспытанию»
	73
	0,57
	73
	73

	Сельская администрация
	199
	1,56
	142
	16

	СПК «Сокольский» (Сердобский район запред. пользование)
	231
	1.82
	183
	-

	Итого земель сельхозназначения
	12730
	100
	11427
	8746


Сельское хозяйство (растениеводство) Волынщинского сельсовета специализируется на производстве зерна, сахарной свеклы.

Потенциальный урожай основных сельскохозяйственных культур для условий II агроклиматического района, в котором расположено хозяйство, по фотосинтетически активной радиации /ФАР/, влагообеспеченности (осадки) и теплообеспеченности (биогидротермическому потенциалу – БГТИ ) дан в следующей таблице.

Агроклиматическая оценка потенциальных урожаев основных культур

	№/п.п
	Наименование культур
	Потенциальные урожаи ц/га

	
	
	по ФАР
	по осадкам
	по БГТП

	1
	Озимая пшеница
	72
	45
	40

	2
	Озимая рожь
	60
	43
	43

	3
	Яровая пшеница
	62
	37
	35

	4
	Сахарная свекла
	516
	390
	290

	5
	Кукуруза
	775
	420
	390

	6
	Многолетние травы (сено)
	115
	54
	67


 ООО «Агрофирма Евросервис-Беково» размещает поголовье крупного рогатого скота в количестве 781 голов, в том числе 360 коров, на фермах, расположенных  северо-западнее р.п. Беково, юго-восточнее  с. Волынщино, северо-западнее с. Хованщино. Свиньи  в количестве 976 голов размещены на ферме в северо-восточной части с. Волынщино. Свиноферма  размещена в водоохранной зоне р. Березовка.

Две  бывшие фермы (северо-западнее р.п. Беково, с.Волынщино)  разрушены.

Специализация животноводства у населения – производство мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производство молока.

                 Поголовье  животных:

	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	492

	в том числе коровы
	180

	Овцы
	180

	Свиньи
	305

	Птицы
	5200


Характеристика социальной структуры населенных пунктов

	Наименование населенных пунктов
	Наименование учреждений и предприятия культурно – бытового обслуживания

	
	Детские 

дошкольные 

учреждения
	Общеобраз.

школы

(мест)
	Клубы

(мест)
	Предприятия торговли

(объект)
	ФАП

(объект)
	Предприятия общест.

питания

	с. Волынщино
	-
	нач.шк/25
	1
	2
	1
	-

	с. Хованщино
	-
	9-летняя/60
	1
	4
	1
	1

	п. Плодосовхоз 
	-
	Общеобр
	1
	3
	1
	1

	п. Советский 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Жуково
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Как видно из таблицы, лишь три населенных пунктов обеспечены основными объектами социальной инфраструктуры.

Из-за отсутствия финансирования государственного содержания и развития детских дошкольных учреждений,  резкого снижения рождаемости  потребность в детских дошкольных учреждениях исчезла. По этой же причине в общеобразовательных школах исчезла проблема переполнения школ.

Характеристика жилого фонда

	Показатели
	Единица

измерения
	2007год

	Всего жилищный фонд
	тыс.м² общей

площади
	28,9

	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м² общей площади

на 1 жителя
	17,0


Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения. Из-за сокращения наличного населения происходит уменьшение темпов ежегодного жилищного  строительства.

В сельсовете работают жилищные программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пензенской области в 2006-2010 гг», «Программа для малообеспеченных граждан Пензенской области в 2006-2010 гг.

Комплексная оценка территории

Оценка территории  выполнена по комплексу планировочных условий(факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельсовета для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и гражданского строительства сельскохозяйственного производства, отдыха населения. Из архитектурно- планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизованности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к освоению отдельными видами деятельности.

В главе «Природные условия и ресурсы, а также в других разделах проекта выполнены анализ отдельных факторов.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства составляет 7118га, это почвенный покров с уклоном до 1º – категория несмытых земель.

Территория благоприятная для ведения сельского хозяйства составляет 3565 га – это почвенный покров с уклоном 1-3º – категория несмытых земель.

Территория условно-благоприятная составляет 736га – с уклоном 2-3º – категория слабосмытых земель.

Территория ограниченно благоприятная для ведения сельского хозяйства –386а, это почвенный покров с уклоном свыше 3º – категория среднесмытых земель.

Территория неблагоприятных земель – это смытые почвы оврагов и балок, составляет 778га.

Оценка Градостроительного потенциала территорий

	Градостроительный потенциал
	Зона с особыми условиями использования территории
	Рекомендуемые функции и режимы использования

	отсутствует
	1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения
	Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02

	
	ООПТ памятники природы
	средообразующие, природоохранные, научно-просветительские

	
	леса и кустарники
	средообразующие, природоохранные, лесохозяйственное использование, 

	низкий
	санитарно-защитные зоны,

придорожные полосы
	запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03)

	пониженный
	водоохранные зоны
	запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО


Оценка территории для организации отдыха

Ведущими факторами при оценке территории для организации отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей р. Хопер, р. Миткирей, р. Березовка и лесной массив.

Данная группа представляет  привлекательные для рекреантов пейзажи, пригодные для отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

Планировочная структура территории

Административный центр Волынщинского сельсовета – с. Волынщино является одновременно и главным планировочным центром сельсовета.

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главными планировочными осями являются:

- автодорога «Тамбов – Пенза» - Беково - Сердобск, связывающая с областным и районным центрами,


Главная природно – ландшафтная  планировочная ось – р. Хопер, протекающая  в  южной части сельсовета 

На этих планировочных осях расположен – центр сельсовета  с. Волынщино.

Главной планировочной  осью села, его транспортной магистралью, является улица Молодежная. Сложившаяся  планировка и застройка территории  сельсовета –  одноэтажная. Улицы меридианного и широтного направления  имеют различную длину (ул.Шоссейная, ул. Хоперная, ул. Заречная, ул. Московская, ул. Ленинская) Общественный, торговый и культурный центр с. Волынщино  сложился  в центральной части  села.

Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории Волынщинского сельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:

      - Жилая зона;

  - Общественно-деловая зона;

  - Зона инженерной инфраструктуры;

  - Зона транспортной инфраструктуры;

  - Зона рекреации;

  - Зона сельскохозяйственного  использования;

  -  Зона особо охраняемых природных территорий;

  -  Зона природных территорий

  -  Зона водных объектов; 

  - Зоны специального назначения 

В настоящее время практически не организована зона, рекомендуемая для преимущественно рекреационной используемой территории. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, водоисточниками.

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории сельсовета.

На основании комплексной  оценки территории сельсовета и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон.
 Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Волынщинского сельсовета устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ установлены  водоохранные зоны: реки Хопер- 200м, рек Миткирей, Березовка - 100 м,  ручьев-50м. 

Водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5км² не устанавливается, более 0,5км² устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В водоохранной зоне малых рек запрещаются:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

· Санитарно-защитная зона – 50м для сельских кладбищ;

· Санитарно - защитная зона – 300м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

· Санитарно – защитная зона  - 100м для складов горюче – смазочных материалов

и сельскохозяйственной техники;

· Санитарно – защитная зона  - 300м для ферм крупного рогатого скота;

· Санитарно – защитная зона – 100м для хранилищ зерна.

· Санитарно – защитная зона – 300м для  временного складирования твердых бытовых отходов.

· Санитарно – защитная зона – 500м для скотомогильника.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно -питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30метров.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2метра с каждой стороны.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  природный газ по 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 5 м. от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

· перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

· устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Согласно  Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий пользования земельных участков» охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 35 кВ – 15,0 м

- 6-10 кВ – 10,0м;

Особо охраняемые природные территории

На территории Волынщинского сельсовета расположен памятник природы – родник «Царский» на площади 80,0м², введенный в особо охраняемые природные территории Постановлением ЗС Пензенской области от 14.07.2000года № 587-25/2 ЗС.

Для родника установлена зона санитарной охраны 50м, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399).  

Постановлением Пензенской областной администрации №195 от 30.04.1992 г на территории Волынщинского сельсовета в 5км восточнее р.п. Беково, в 0,6км западнее      р. Хопер в пределах нерестовой полосы, кв.41,56 Бековского лесничества Сердобского лесхоза, установлен  памятник природы «Хоперский бор» на площади 72 га. Это особо ценный хвойный лесной массив с наиболее высокопродуктивными насаждениями 100-110-летнего возраста.

Генеральным планом территории сельсовета изменение границы памятников природы  не предусматривается.

Мероприятия

Запретить на территории памятника природы:

               
- проведение всех видов работ, кроме работ по уходу  без нарушения целостности    

          растительного покрова;

              
 - выпас скота, распашку, рубку и раскорчевку деревьев;



- прокладку дорог, проезда на всех видах транспорта;



- все виды изыскательских, строительных, земляных и других работ.

Культурное наследие

Объекты культурного наследия (памятники архитектуры и археологии),

расположенные на территории Волынщинского сельсовета Бековского района

	№ памятника на карте
	Название памятника
	Местонахождение объекта
	Документ

о принятии на гос. охрану

	1
	Церковь Введенская с интерьером 1818-1895гг.
	Бековский район, с.Хованщино

ул.Церковная
	Решение облисполкома от 28.09.1987г.№417

	2
	Курган, I-II век до нашей эры
	Бековский район, 0,5км северо-восточнее оврага Миткирей
	Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982г. №865

	3
	Курган, I-II век до нашей эры
	Бековский район,1,0км восточнее оврага Березовский
	Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982г. №865

	4
	Курган, I-II век до нашей эры
	Бековский район, 2,0км севернее пруда на р.Суходол
	Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982г. №865

	5
	Курган, I-II век до нашей эры
	Бековский район,4,5км северо-западнее п.Плодосовхоз
	Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982г. №865

	6
	Курган, I-II век до нашей эры
	Бековский район 0,9км северо-западнее ПС 110/35/10кВ «Беково»
	Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982г. №865

	7
	Курган, I-II век до нашей эры
	Бековский район 1,0км северо-западнее п.Плодосовхоз
	Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982г. №865


Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008г №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

До настоящего времени охранная зона памятников архитектуры и археологии не установлена. 
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников архитектуры и археологии не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников археологии и архитектуры на  территории Волынщинского сельсовета и установить охранную зону памятника архитектуры  Церковь Введенская по ограждению, памятников археологии (курганов) – 50м. 

В связи с тем, что Министерством культуры не была предоставлена информация по точному расположению памятников археологии и по их площади, памятники археологии (курганы) нанесены на карту ориентировочно.

Основные факторы риска возникновения природных, техногенных  

и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, зона их воздействия на окружающую среду

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Волынщинском сельсовете являются 5 видов опасных природных явлений, а также территории потенциально опасными объектами (промышленными предприятиями, транспортными коммуникациями, основная часть которых сосредоточена в населенных пунктах или в непосредственной близости от них.
Реализация этих опасностей в зонах проживания и активной промышленной деятельности человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы может привести к возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций.

Выявление опасностей (основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) и учёт границ их действия на территории Волынщинского сельсовета позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территорий для рационального размещения производительных сил сельсовета.

Факторы риска  возникновения чрезвычайных ситуаций  природного  характера
Природная чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельсовета, а также интенсивностью метеорологических явлений. 

На рисунке приведена схема основных природных опасностей, проявление которых возможно на территории Волынщинского сельсовета.
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Факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

         Опасные геологические процессы

Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории Волынщинского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации являются:

· эрозия оврагов

Эрозия оврагов

Процессам эрозии подвержена северо-западная территория сельсовета.

Степень опасности овражной эрозии на территории Волынщинского сельсовета - малоопасная (случаи локального проявления). Имеет место незначительное сокращение территории с/х угодий.

Опасные метеорологические явления и процессы
На территории Волынщинского сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.

       Природные пожары

Уровень пожарной опасности – высокий для лесных (на большой территории Волынщинского сельсовета) 

Чрезвычайная пожарная опасность лесного фонда связана с характерными затруднениями в обнаружении и борьбе с пожарами, ввиду больших площадей лесного фонда и нехватки сил и средств, что и приводит к большим площадям, проходимым лесными пожарами до их ликвидации.

Ликвидация пожаров в Волынщинском сельсовете осуществляется силами пожарной части ПЧ-21, расположенной в рабочем  поселке Беково. 

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в р.п.Беково соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту пожара не должно превышать-20 минут.
Зона распространения  лесных пожаров  на населенные пункты:

Лесные массивы вплотную подходят к поселку Советский и к с. Волынщино. Территория  распространения пожаров составляет ориентировочно 50га.
Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Волынщинского сельсовета следующие:

- Транспортные аварии на автодорогах

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на производствен  

   ных    и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических 

   системах.

 Аварии на транспорте

Аварии на автомобильном транспорте на территории Волынщинского сельсовета в наибольшей степени обусловлены природно-техногенными причинами.

Подверженность транспортной сети воздействию природных источников чрезвычайных ситуаций – низкая (менее 2 случаев в год).

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Волынщинского сельсовета следующие:

     - Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

     - Аварии на газопроводе;

     - Аварии на АГРС.

Аварии на системах жизнеобеспечения и объектах жилищно-коммунального хозяйства.   

Основными факторами риска возникновения данных аварий являются:

· опасные природные явления, перечисленные на рисунке выше;

· климатически обусловленное изменение инженерно- геологических условий территории;

· общая изношенность и выработка проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

· недостаточная защищённость значительной части технологического оборудования;

· невыполнение в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;

Ниже размещена схема техногенных опасностей жилищно-коммунальной среды.

Химически-опасные объекты, зона химического заражения:

1. Консервный цех п.Плодосовхоз, 100м радиус воздействия S = 0,24 км².

Взрыво - пожароопасные  объекты

1.АГРС, 100м радиус S = 0,02км²,

             2.Газопровод высокого давления, зона воздействия ЧС 100м по обе стороны, S= 3,5км².

              3. Автодорога «Тамбов-Пенза» - Беково - Сердобск 3-й категории - перевозка взрыво и химически опасных грузов.



Мероприятия по предупреждению и ликвидации

 чрезвычайных ситуаций.

Борьба с эрозией оврагов

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Лесные пожары

Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер. 

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления. Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередачи.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи поселков предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания лесных территорий в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия: 

· установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

· установить указатели и шлагбаумы;

· организовать контрольные посты и места для отдыха и курения 

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.
Пожары в хлебных  массивах

Хлебные массивы в поселении занимают значительную площадь, и пожары на них развиваются очень быстро.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Аварии на транспорте

Автомобильный транспорт

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 

· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

                                Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

· совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожаро- опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

· точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) ( 1000 ( 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

 Характеристика подсистемы РСЧС 

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Волынщинский сельское звено РСЧС  структурно входит в Бековское районное звено территориальной подсистемы РСЧС области, предназначено для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения.

Руководящим органом сельского звена  РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

      
Основными мероприятиями сельского звена РСЧС являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

-осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;

-создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

-осуществление целевых видов страхования.

б) в режиме повышенной готовности:

- организация круглосуточного дежурства в администрации сельсовета;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

- принятие мер по защите  населения, природной среды;

-приведение в состояние  готовности сил и средств Волынщинского звена РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

- организация защиты населения;

- выдвижение сил и средств в районы ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС;

      
 - осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС. 

Для сельских поселений введены следующие степени готовности гражданской обороны:

· повседневная;

· первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1);

· первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П);

· мероприятия общей готовности ГО (ОГГО);


Руководство сельских поселений, личный состав НАСФ, занимаясь повседневной деятельностью, находятся в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь. 

Для строительства быстровозводимых убежищ привлекаются  силы и средства ООО «Агрофирма Евросервис – Беково». Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев). 

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются пожарная часть, расположенная на территории р.п. Беково; звено пожаротушения от ООО «Агрофирма Евросервис – Беково», а также добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой. Кроме того, по плану оперативного тушения пожара привлекаются боевые расчёты ПЧ-21.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в р.п. Беково соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать-20 минут.
Медицинское обеспечение осуществляется силами Волынщинского ФАП.

Для обеспечения общественного порядка привлекается звено ООП Бековского РОВД.

Основные технико-экономические показатели

	Показатели
	Ед.изм.
	Исходный год

2007год
	Расчетный срок

2020год

	Территория Волынщинского сельсовета
	
	
	

	1.Всего земель в границах сельсовета
	га
	19364
	19076

	1.1.Земли сельхозназначения
	га
	12730
	12473

	1.2.Земли населенных пунктов
	-״-
	697
	697

	1.3.Земли промышленности, транспорта, энергетики
	-״-
	84
	84

	1.4.Земли лесного фонда
	-״-
	5599
	5579

	1.5.Земли водного фонда
	-״-
	224
	213

	1.6.Земли госземзапаса
	-״-
	30
	30

	Сельское хозяйство
	
	
	

	Земли, занятые с/х предприятиями
	га
	12155
	11898

	Земли крестьянских хозяйств и инд. предпринимателей
	-״-
	59
	59

	Земли граждан (садов.товарищ)
	-״-
	12
	12

	Земли сельской администрации
	-״-
	199
	199

	Земли других организаций
	-״-
	305
	305

	Поголовье крупного рогатого скота с/х предприятия- всего
	гол.
	781
	1000

	в том числе коровы
	гол.
	360
	500

	Свиньи
	гол.
	976
	700

	Численность населения
	чел.
	1701
	1701

	Плотность населения
	чел./км²
	8,8
	8,9

	 Жилой фонд
	
	
	

	Общая площадь
	тыс.м²
	29,9
	32,9 

	Обеспеченность жилой площадью
	м²/чел
	17,57
	19,3

	Транспорт
	
	
	

	Протяженность автомобильных дорог
	км
	8,0
	8,0

	Энергоснабжение
	
	
	

	Протяженность линий электропередачи –всего
	км
	74,8
	74,8

	в том числе: ВЛ 110кВ
	км
	20,6
	20,6

	                   ВЛ 35кВ
	км
	5,2
	5,2

	                   ВЛ 10кВ
	км
	31,5
	31,5

	                    ВЛ 0,4кВ
	км
	17,5
	17,5

	Протяженность газораспределительных сетей
	км
	23,3
	28,2

	Водоснабжение и водоотведение
	
	
	

	Общий объем водопотребления
	м³
	74,3
	74,3


                                                                                                                                                         Приложение 1 
Таблицы анализа использования территории 

                                                                                                                                                                                 Волынщинского сельсовета  Бековского района


                                                                                                                                                             Таблица 1

                                                                           Э К С П Л И К А Ц И Я

     земель  Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области  (по категориям земель)

(га)

	№№

категории земель
	Наименование категорий земель
	Наличие на 1.01.2010 г.
	П р о г н о з     на расчетный срок 2020год

	
	
	Всего

земель
	Всего

земель



	
	Всего земель


	19364
	19076

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения


	12730
	12473

	2.
	Земли населенных пунктов


	697
	697

	3.


	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, земли обороны и иного специального назначения
	84
	84

	4


	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	5


	Земли лесного фонда
	5599
	5579

	6
	Земли водного фонда
	224
	213

	7
	Земли запаса (фонд перераспределения)
	30
	30


                                                                                                                      Таблица 2

Крестьянские хозяйства   на 1.01.2007 г.

в границах   Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

                                                                                                                                       (га)

	№№

п/п
	Ф.И.О. главы крестьянского хозяйства
	Общая площадь 
	Пашня
	Сенокосы
	Пастбища
	Прочие

земли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Червяков А.Ю.
	8,0
	8,0
	-
	-
	-

	2
	Княжев И.
	27,0
	27,0
	-
	-
	-

	
	Итого:
	35,0
	35,0
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3

Производство основных видов сельскохозяйственной  продукции за_2006 год

в границах  Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	№№

п/п
	Наименование

с/х продукции
	Всего по

с/администрации

тн.
	в том числе:

	
	
	
	сельхозпредприятия
	крестьянские   хозяйства

	1.
	Зерно
	7046
	7046
	-

	2.
	Сах.свекла
	30266
	30266
	-

	3.
	Подсолнечник
	-
	-
	-

	6.
	Мясо
	83,6
	83,6
	-

	7.
	Молоко
	861
	861
	-

	
	
	
	
	



Примечание: Урожайность зерновых культур– 22,7

                                  Планируемая урожайность  зерновых культур ц/га – 24,9
Таблица 4

Поголовье сельскохозяйственных  животных (голов) по сельхозпредприятию

	Виды с/х

животных
	И с х о д н ы й   г о д   2 0 0 6
	П р о г н о з   н а   5  л е т

	
	Всего

по с/х предприятию


	в том числе:
	Всего 

по с/х предприятию


	в том числе:

	
	
	отделение №1


	отделение №2


	
	отделение №1


	отделение №2

	КРС – всего


	781
	
	
	1000
	
	

	 в т. ч.: коровы


	360
	
	
	500
	
	

	  Свиньи


	1100
	
	
	1200
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                           Таблица5

Наличие сельскохозяйственных животных (голов) у населения 

в границах   Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	Насе-

ленные

пункты
	Поголовье скота в личном хозяйстве на 1.01.2007 г.
	Прогноз на 5 лет

	
	КРС в т.ч. коровы
	Свиньи


	Овцы
	Лошади
	Птицы
	К Р С
	Свиньи
	Овцы
	Лошади
	Птица

	с.Волынщино
	191/73
	103
	62
	8
	2428
	186/68
	83
	62
	7
	2400

	с.Хованщино
	202/75
	100
	66
	5
	1564
	197/70
	80
	66
	5
	1500

	п.Плодосовхоз


	63/20
	92
	20
	-
	638
	58/15
	72
	20
	-
	600

	п.Советский


	30/8
	10
	30
	-
	500
	27/5
	10
	30
	-
	450

	д.Жуково


	6/4
	-
	2
	1
	70
	5/3
	-
	2
	-
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                         Таблица 6
Наличие сельскохозяйственной  техники  

в границах    Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	Наименование
	И с х о д н ы й    г о д   2 0 0 6 
	П р о г н о з    н а   5   л е т

	
	Всего по

с/админитр.
	в том числе
	Всего по

с/админитр
	в том числе

	
	
	с/х предприятия
	крестьянские

хозяйства
	
	с/х предприятие
	крестьянские

хозяйства

	Тракторы


	15
	15
	0
	11
	11
	0

	Комбайны


	1
	1
	0
	1
	3
	0

	Автомобили

грузовые
	10
	10
	0
	10
	10
	0

	Автобусы


	2
	2
	0
	2
	2
	0

	Автомобили

легковые
	3
	3
	0
	3
	3
	0

	Спецавтомашины


	1
	1
	0
	1
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                              Таблица 7
Потребность в складских помещениях

в границах  Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	Виды хранений

продукции
	И с х о д н ы й   г о д   2 0 0 6
	П р о г н о з   н а   5   л е т

	
	Всего по

с/администр.
	в том числе:
	Всего по

с/администр.
	в том числе:

	
	
	с/х предприятие
	крестьянские

хозяйства
	
	с/х предприятие
	крестьянские

хозяйства

	1. Зерно семенное


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Зерно фуражное


	3
	3
	-
	3
	3
	-

	3. Силос – сенаж


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Овощехранилище


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Навозохранилище


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Мин.удобрения,

    ядохимикаты
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Нефтепродукты


	1
	1
	-
	1
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Таблица 8

Прогноз численности работающих в сельскохозяйственном производстве

и других организациях (чел.)  в границах Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	Наименование предприятия
	Исходный год

на 1.01.2007 г.
	Прогноз на 5-7 лет

	1
	2
	3

	Хозяйства


	103
	115

	Крестьянские

хозяйства
	-
	

	Итого:
	103
	115

	
	
	

	
	
	


                                                                                                                                                                                      Таблица 9

Титульный список промышленных предприятий

в границах Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	№ 

п/п
	Наименование предприятий
	Ведомственная подчиненность
	Численность промышленного персонала,чел
	Выпуск продукции

(млн.руб.)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Консервный цех
	ООО «Агрофирма «Плодопром Беково»
	9
	15
	12
	14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                         Таблица 10

Возрастная структура населения 

в границах  Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	Категория

населения
	на 01.01.2003г о д
	на 01.01.2004г о д
	на 01.01.2005г о д
	на 01.01.2006г о д
	на 01.01.2007г о д

	
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%

	Дети до 15 лет


	345
	18,6%
	271
	14,9%
	252
	14,4%
	246
	14,2%
	236
	13,8%

	Трудоспособный

возраст
	907
	48,8%
	976
	53,6%
	965
	54,9%
	965
	55,6%
	969
	57,0%

	Мужчины

 (16-59 лет)
	492
	26,5%
	551
	30,3%
	547
	31,1%
	541
	31,2%
	544
	32,0%

	Женщины 

(16-54 года)
	415
	22,3%
	425
	23,4%
	418
	23,8%
	424
	24,4%
	425
	25,0%

	Пенсионный

возраст


	606
	32,6%
	572
	31,4%
	539
	30,7%
	524
	30,2%
	497
	29,2%

	Всего населения


	1858
	100%
	1819
	100%
	1756
	100%
	1735
	100%
	1701
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                Таблица 11

Трудовой баланс населения на 1.01.2007г.  в границах Волынщинского сельсовета

Бековского  района Пензенской области 

(в %)   

	П о к а з а т е л и
	Существующее
	Прогноз на перспективу

5 лет

	1
	2
	3

	А. Население в трудоспособном

     возрасте – всего
	969
	969

	     в том числе:
	
	

	1. Неработающие инвалиды  и

    льготные пенсионеры
	8
	8

	2. Лица, занятые в домашнем и

    личном подсобном хозяйстве
	60
	60

	3. Учащиеся в трудоспособном

    возрасте, обучающиеся  с

    отрывом от производства
	306
	306

	Б. Занятое население в трудоспособном

    возрасте А-(1+2+3)

   (в т.ч. в материальной сфере)
	595
	595

	В. Население в пенсионном возрасте
	497
	497

	     в том числе:
	
	

	а/ продолжающие участвовать

    в производстве
	                                  5
	                                  5

	Итого трудовых ресурсов Б+а
	600
	600

	- градообразующая группа
	436
	436

	- обслуживающая  группа
	164
	164


                                                                                                              Таблица 12

Размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания (существующие)

в границах  Волынщинского сельсовета  Бековского района Пензенской области 

	Наименование

населенных пунктов
	Детские

дошкольные

учреждения

(мест)
	Общеобра-

зовательные

школы

(мест)
	Библи-

отеки
	Клубы

(мест)

СДК
	Предприятия

торговли

(м2 торг.

площади)
	Предприятия

обществ.

питания

(посадочн.

мест)
	Ф А П

(объект)
	Бани

(мест)
	Гостиницы,

общежития,

КБО

(мест)

	с. Волын-щино


	-
	25
	1
	1
	2
	-
	1
	-
	-

	с. Хован-щино


	-
	60
	1
	1
	4
	1
	1
	-
	-

	п. Плодосов-хоз 


	-
	
	1
	1
	3
	1
	1
	-
	-

	д. Жуково


	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                       Таблица 13

Характеристика существующего жилого фонда 

на 1.01.2007 г. в границах Волынщинского сельсовета

Бековского  района Пензенской области 

	Наименование


	Числен-

ность

населения
	Жилой фонд, всего


	В  т о м  ч и с л е:
	Средняя

обеспе-

ченность

общ. площ.

м2/чел.

	
	
	кол-во

домов
	м2 общей

площади
	муниципальный
	индивидуальный
	

	
	
	
	
	кол-во домов
	кол-во общ. площадь
	кол-во

домов
	м2 общей

площади
	

	
	
	
	
	2-3 эт.
	1 эт.
	2-3 эт.
	1 эт.
	
	
	

	1. с.Волынщино
	496
	219
	8760
	
	
	
	
	219
	8700
	17,71

	2.с.Хованщино
	449
	252
	10080
	
	
	
	
	252
	10080
	22,4

	3. п.Плодосовхоз


	532
	110
	5280
	1д/16кв

1д/8кв
	
	640

320
	
	108
	4320
	9,9

	4.п.Советский
	197
	116
	4640
	
	
	
	
	116
	4640
	23,5

	5.д.Жуково


	27
	28
	1120
	
	
	
	
	28
	1120
	41,5

	        Итого


	1701
	725
	29880
	
	
	960
	
	
	28920
	17,6


                                                                                                                                                                    Таблица 14

Численность населения, рождаемость и смертность

в границах Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	Наименование


	на 01.01.2003год
	на 01.01.2004год
	на 01.01.2005год
	на 01.01.2006год
	на 01.01.2007год

	
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Население


	1858 
	100%
	1819
	100%
	1756
	100%
	1735
	100%
	1701
	100%

	Рождаемость


	11
	0,59
	4
	   0,22
	8
	0,45
	13
	0,74
	12
	0,69

	Смертность


	34
	1,81
	42
	2,3
	42
	2,35
	44
	2,51
	48
	2,77

	Превышение

смертности над

рождаемостью
	-23
	1,23
	-38
	    2,09
	-34
	1,90
	-31
	1,76
	-36
	2,08


                                                                                                                                                                Таблица 15

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007 г. 

в границах Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	Наименование

предприятия (акционерное общество, муниципальное,

частное)
	Год организации,

адрес
	Площадь участка, предприятия по акту или

свидетельству

(га)
	Основные виды

выпускаемой

продукции
	Мощность предприятия

тыс.кВт
	Валовой выпуск

продукции

в млн.руб.

на 1.01.2007

	1
	2
	
	
	
	6

	Волынщинский
	п.Плодосовхоз
	7,4
	повидло
	20
	12323,0 тыс.руб.

	консервный завод
	ул.Молодежная,15
	
	
	
	

	«Евросервис»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                        Таблица 16

Электроснабжение потребителей 

в границах  Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	№ п/п
	Мощность

подстанции
	Физический износ
	Место

нахождения

	1
	40
	75%
	с. Волынщино

	2
	63
	60%
	с. Волынщино

	3
	40
	55%
	с. Волынщино

	4
	63
	60%
	с. Волынщино

	5
	63
	80%
	с. Волынщино

	6
	63
	60%
	с. Волынщино

	7
	160
	60%
	с. Волынщино

	8
	63
	80%
	с. Хованщино

	9
	40
	75%
	с. Хованщино

	10
	40
	60%
	с. Хованщино

	11
	40
	60%
	с. Хованщино

	12
	160
	65%
	с. Хованщино

	13
	40
	60%
	с. Хованщино

	14
	40
	60%
	с. Хованщино

	15
	60
	70%
	п. Советский

	16
	40
	60%
	п. Советский

	17
	160
	60%
	п. Плодосовхоз

	18
	40
	80%
	п. Плодосовхоз

	19
	63
	80%
	п. Плодосовхоз

	20
	63
	60%
	п. Плодосовхоз

	21
	40
	60%
	д. Жуково


                                                                                                                                     Таблица 17

Характеристика централизованных систем теплоснабжения

(существующих и проектируемых)

в границах  Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	Наименование

населенных

пунктов
	Зона охвата

системой

теплоснабжения

(сущ.)
	Источники

теплоснабжения

мощ. Гкал/час

% (сущ.)
	Вид

топлива
	Проектируемые

котельные

	
	
	
	
	

	с. Волынщино


	Адм.здание

МОУ Волынщинск
	котёл  

котёл 
	газ

газ
	котельная

котельная

	с. Хованщино


	школа
	котёл
	тв. топливо
	котельная

	п.Плодосовхоз


	произв.цех

адм.здание, школа
	котёл
	газ
	котельная

	п.Советский


	-
	-
	-
	-

	д.Жуково


	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                      Таблица 18

Характеристика систем связи

в границах Волынщинского сельсовета

Бековского  района Пензенской области 

	№№

п/п
	Наименование

населенных

пунктов
	Обеспеченность

связью (емк. АТС,

ск. номеров)
	Перспективное

развитие связи
	Радиофикация

с/администр.

сущ. (радиоточек)
	Перспектива

развития

(радиоточек)

	1
	с.Волынщино


	13
	установка таксофона
	-
	-

	1
	с.Хованщино


	30
	установка таксофона
	-
	-

	3


	п.Плодосовхоз
	88
	установка таксофона
	-
	-

	4
	п.Советский


	5
	установка таксофона
	-
	-

	5
	д.Жуково


	-
	установка таксофона
	-
	-

	
	Итого:


	136
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                   Таблица 19

С В Е Д Е Н И Я

о наличии водозаборных сооружений, водонапорных башен (существующих)

в границах  Волынщинского сельсовета

Бековского  района Пензенской области 

	№№

п/п
	Наименование

населенных

пунктов
	Тип

водоснабжения
	Водозаборные сооружения

	
	
	
	тип

сооружения
	количество скважин, водонап сооруж

	
	
	
	
	сущ.

 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Волынщино


	водопроводная сеть


	артскважина

водонапорная башня
	1

1

	2
	с. Хованщино


	водопроводная сеть
	коптаж

 
	1

1

	3
	п. Плодосовхоз 


	водопроводная сеть
	коптаж

артскважина

водонапорная

башня 
	1

2

3

	4
	п.Советский


	водопроводная сеть


	артскважина

п.Плодосовхоз
	-

	5
	д. Жуково


	нет
	-
	-


                                                                                                                                             Таблица 20

С В Е Д Е Н И Я

 о наличии водозаборных сооружений (существующее положение)

в границах  Волынщинского сельсовета

Бековского района Пензенской области 

	№№

п/п
	Наимено-вание

населенного

пункта
	Кол-во

сква-

жин
	Год

бурения


	санитарно-

техническое

состояние скважин,

наличие паспорта
	Глубина

скважин м.
	Дебит

м3/ч


	Примеч.

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	с. Волынщино


	1
	1961
	рабочая
	12
	
	

	2
	с. Волынщино


	1
	1961
	рабочая
	12
	40
	

	3


	с. Хованщино
	1
	1961
	рабочая
	12
	35
	

	4


	с. Хованщино
	1
	1961
	рабочая
	12
	35
	

	5
	с. Хованщино
	2
	1961
	рабочая
	15
	40
	

	6
	п.Плодосовхоз
	2
	1961
	рабочая
	15
	40
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