
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2012 г. N 375

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного
от 10.12.2013 N 448, от 24.12.2013 N 455,
от 23.04.2014 N 484, от 25.07.2014 N 505,
от 21.10.2014 N 21, от 27.02.2015 N 51,
от 27.08.2015 N 87, от 27.06.2016 N 159,
от 29.11.2016 N 198, от 28.09.2017 N 285,
от 25.05.2018 N 337, от 25.12.2018 N 376,
от 05.12.2019 N 37, от 09.07.2020 N 81,
от 30.07.2020 N 85, от 26.03.2021 N 134,
от 26.03.2021 N 135, от 01.07.2021 N 155,
от 27.08.2021 N 169, от 30.09.2021 N 175,
от 21.04.2022 N 223)
	



Руководствуясь статьей 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 4.2.1. Устава закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, Собрание представителей решило:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации - газете "Ведомости Заречного".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по развитию города, предприятиям городского хозяйства, промышленности, науки, строительства, транспорта и связи (Шошкин В.В.).

Исполняющий обязанности
Главы города
А.А.ТЕСЛОВ





Приложение

Утверждены
Решением
Собрания представителей
г. Заречного
от 24 декабря 2012 г. N 375
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного
от 29.11.2016 N 198, от 28.09.2017 N 285,
от 25.05.2018 N 337, от 25.12.2018 N 376,
от 05.12.2019 N 37, от 09.07.2020 N 81,
от 30.07.2020 N 85, от 26.03.2021 N 134,
от 26.03.2021 N 135, от 01.07.2021 N 155,
от 27.08.2021 N 169, от 30.09.2021 N 175,
от 21.04.2022 N 223)
	



Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного
от 21.04.2022 N 223)
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного
от 25.05.2018 N 337)

Статья 1. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 25.12.2018 N 376)

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ведение градостроительной деятельности на территории закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области осуществляют Собрание представителей города Заречного Пензенской области, Администрация города Заречного Пензенской области.
2. К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение Генерального плана ЗАТО города Заречного Пензенской области;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО города Заречного Пензенской области;
3) утверждение Правил землепользования и застройки ЗАТО города Заречного Пензенской области;
4) утверждение подготовленной на основе Генерального плана ЗАТО города Заречного Пензенской области документации по планировке территории;
5) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО города Заречного Пензенской области;
6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО города Заречного Пензенской области;
7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО города Заречного Пензенской области;
9) заключение договоров о комплексном развитии территории в границах ЗАТО города Заречного Пензенской области по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
10) принятие решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
11) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах ЗАТО города Заречного Пензенской области для муниципальных нужд;
12) осуществление муниципального земельного контроля в границах ЗАТО города Заречного Пензенской области;
13) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории ЗАТО города Заречного Пензенской области;
14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации;
15) осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
16) выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа;
17) иные полномочия, определенные действующим законодательством.
(часть 2 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)

Статья 2. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки территории города Заречного Пензенской области проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Пензенской области о градостроительной деятельности, Уставом ЗАТО города Заречного Пензенской области, Положением о публичных слушаниях в городе Заречном Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей города Заречного от 8 сентября 2005 года N 118 (с последующими изменениями), настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания организуются и проводятся Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - комиссия) по инициативе Главы города Заречного Пензенской области, Собрания представителей города Заречного Пензенской области или по заявкам, поступившим от физических или юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются следующие вопросы:
- подготовка проекта Правил землепользования и застройки;
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
- внесение изменений в Генеральный план города Заречного;
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- подготовка документации по планировке территории по инициативе Администрации города Заречного Пензенской области либо на основании предложений физических или юридических лиц по подготовке документации по планировке территорий;
- абзац исключен. - Решение Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет застройщик (заявитель).
(часть 3 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)

Статья 3. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
2.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
(часть 2.1 введена Решением Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
4. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.
5. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
6. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
7. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
8. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.
[bookmark: P119]9. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе города Заречного Пензенской области.
10. На основании указанных в части 9 настоящей статьи рекомендаций Глава города Заречного Пензенской области в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".
11. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
12. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
13. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

[bookmark: P127]1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
(часть 1 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
2. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории ЗАТО города Заречного Пензенской области, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, принимается органом местного самоуправления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, принятие органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
(часть 2 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
[bookmark: P131]3. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.
(часть 3 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
4. В случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта поселения) в сети "Интернет".
6. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
[bookmark: P140]7. Заинтересованные лица, указанные в части 3 настоящей статьи, осуществляют подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено частью 7.1 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в орган местного самоуправления.
[bookmark: P141]7.1. Подготовка документации по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории осуществляется в соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории документации по планировке территории. В случае если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной документации по планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в данные генеральный план поселения, генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки. Утверждение указанной документации по планировке территории допускается до утверждения этих изменений в данные генеральный план поселения, генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки.
(часть 7.1 введена Решением Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
7.2. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой территории признается утратившей силу.
(часть 7.2 введена Решением Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
(часть 7 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
[bookmark: P146]8. Администрация города Заречного Пензенской области в течение двадцати рабочих дней осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 7 настоящей статьи. По результатам проверки указанные органы обеспечивают рассмотрение документации по планировке территории на публичных слушаниях либо отклоняют такую документацию и направляют ее на доработку.
(часть 8 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органами местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:
1) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
(часть 10 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
11. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном Градостроительном кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО города Заречного Пензенской области, Положением о публичных слушаниях в городе Заречном Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей города Заречного от 8 сентября 2005 года N 118 (с последующими редакциями), настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.
12. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
13. Администрация города Заречного Пензенской области направляет соответственно Главе города Заречного Пензенской области подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных слушаний или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных слушаний или публичных слушаний.
14. Глава города Заречного Пензенской области с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и направлении ее в Администрацию города Заречного Пензенской области на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае если в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 8 настоящей статьи.
(часть 14 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
15. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 7 настоящей статьи. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.
16. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

Статья 5. О внесении изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Пензенской области в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) Администрацией города Заречного Пензенской области в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории городского округа;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории;
(п. 6 введен Решением Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.
(п. 7 введен Решением Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
3. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе города Заречного Пензенской области.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
4. Глава города Заречного Пензенской области с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила Глава города Заречного Пензенской области определяет срок, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен в Администрацию города Заречного Пензенской области.
5. Глава города Заречного Пензенской области не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Администрации города Заречного в сети "Интернет". Указанное сообщение также может быть распространено по радио и телевидению.
[bookmark: P179]6. Администрация города Заречного Пензенской области осуществляет проверку проекта изменений в Правила землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану ЗАТО города Заречного Пензенской области, схемам территориального планирования Пензенской области, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации.
7. По результатам указанной проверки Администрация города Заречного Пензенской области направляет проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Главе города Заречного Пензенской области или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 6 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.
8. Глава города Заречного Пензенской области при получении проекта изменений в Правила землепользования и застройки принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по данному проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта.
На основании принятого Главой города Заречного Пензенской области решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается опубликование проекта изменений в Правила.
9. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся комиссией в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО города Заречного Пензенской области, Положением о публичных слушаниях в городе Заречном Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей города Заречного от 8 сентября 2005 года N 118 (с последующими редакциями), настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.
[bookmark: P184]10. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в Правила комиссия, с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект Главе города Заречного Пензенской области. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
(часть 10 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
11. Глава города Заречного Пензенской области в течение десяти дней после представления ему проекта изменений в Правила землепользования и застройки и указанных в части 10 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Собрание представителей города Заречного Пензенской области или об отклонении проекта изменений в Правила землепользования и застройки и о направлении его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.
(часть 11 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
12. Проект изменений в Правила землепользования и застройки рассматривается Собранием представителей города Заречного Пензенской области.
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.
(часть 12 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)
13. Собрание представителей города Заречного Пензенской области по результатам рассмотрения проекта изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила землепользования и застройки или направить проект изменений Главе города Заречного Пензенской области на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.
14. Изменения в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Администрации города Заречного в сети "Интернет".
15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном порядке.
16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Пензенской области вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Заречного в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки.
17. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.
(часть 17 введена Решением Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)

Статья 6. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки

1. Использование земель и застройка территории ЗАТО города Заречного Пензенской области должны осуществляться при условии соблюдения прав и законных интересов населения города.
2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства выдается в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 1. Градостроительный регламент

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального планирования, включая Генеральный план города, документацию по планировке территории на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов.
2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципального образования;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления (Администрация города Заречного) в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.
[bookmark: P222]5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
6. Реконструкция указанных в части 5 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
7. В случае если использование указанных в части 5 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
8. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 01.07.2021 N 155)

1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в границах муниципального образования, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
1) градостроительным регламентам части II настоящих Правил;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий и объектов - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий и объектов;
3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;
4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования недвижимости;
2) вспомогательные (сопутствующие) виды разрешенного использования;
3) условно разрешенные виды использования.
3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
5. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
6. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.
9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы (правообладатели) земельных участков, иных объектов недвижимости имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования недвижимости, разрешенный как основной и вспомогательный для соответствующих территориальных зон, при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.
10. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
11. В пределах одного земельного участка при соблюдении установленных градостроительных регламентов допускается размещение двух и более основных видов разрешенного использования. При этом действие вышеуказанной нормы не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок без права возведения объектов капитального строительства.

[bookmark: P253]Часть II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного
от 05.12.2019 N 37)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории ЗАТО г. Заречного
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 134)

	Индекс зоны
	Наименование зоны

	
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

	Ц-1
	Зона обслуживания и деловой активности

	Ц-2
	Зона учреждений здравоохранения, медицинских комплексов

	
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

	Ж-1
	Зона малоэтажной жилой застройки 1 - 3 этажа

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)

	Ж-2
	Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей

	Ж-3
	Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей

	Ж-4
	Зона многоэтажной жилой застройки выше 9 этажей

	Ж-6
	Зона реконструкции территории гаражной застройки для строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов

	Ж-2.1
	Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей

	Ж-3.1
	Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей

	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

	ПК-1
	Зона производственно-коммунальных объектов I - II класса

	ПК-2
	Зона производственно-коммунальных объектов III класса

	ПК-3
	Зона производственно-коммунальных объектов IV - V класса

	ПК-4
	Зона предприятий специального назначения

	
	РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

	Р-1
	Зона городской рекреации

	Р-2
	Зона рекреационно-природных территорий

	Р-3
	Зона особо охраняемых природных территорий

	
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	СН-1
	Зона кладбищ и мемориальных парков

	СН-2
	Зона режимных объектов ограниченного доступа



Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Статья 1. Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности

Зона Ц-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов регионального, общегородского и местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.2
	Социальное обслуживание

	3.2.1
	Дома социального обслуживания

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.2.4
	Общежития

	3.3
	Бытовое обслуживание

	3.4.3
	Медицинские организации особого назначения

	3.5
	Образование и просвещение

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности

	3.8.1
	Государственное управление

	3.9.2
	Проведение научных исследований

	3.10
	Ветеринарное обслуживание

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	3.10.2
	Приюты для животных

	4.1
	Деловое управление

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))

	4.3
	Рынки

	4.4
	Магазины

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.8.1
	Развлекательные мероприятия

	4.8.2
	Проведение азартных игр

	5.1
	Спорт
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1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 15;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Коэффициент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 30% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении;
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 55 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 5 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P489]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P491]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Ц-2. Зона учреждений здравоохранения, медицинских комплексов

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению

	3.4
	Здравоохранение

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.4.2
	Стационарное медицинское обслуживание

	3.4.3
	Медицинские организации особого назначения

	6.8
	Связь

	9.2.1
	Санаторная деятельность

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	4.6
	Общественное питание

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов

	4.1
	Деловое управление

	4.4
	Магазины

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.1
	Ритуальная деятельность

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 12;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Площадь озеленения земельных участков - не менее 35% территории;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 25% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 5 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P621]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P623]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Статья 1. Ж-1. Зона малоэтажной жилой застройки 1 - 3 этажа
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)

Зона жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	4.4
	Магазины

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом

	6.8
	Связь

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)

	2.2
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	4.1
	Деловое управление

	4.9
	Служебные гаражи

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов:
- Площадь участка:
Минимальная - 460 кв. м;
Максимальная - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м;
- Предельное количество этажей - 3 этажа;
- Максимальный процент застройки - 60%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Площадь благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 40% от площади земельного участка;
- Предельное количество этажей вспомогательных строений - 2 этажа;
- Предельная высота вспомогательных строений - 12 м.
(п. 1 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)
1.1. Параметры застройки земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2):
- Площадь участка:
Минимальная - 460 кв. м;
Максимальная - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м;
- Предельное количество этажей - 3 этажа;
- Максимальный процент застройки - 60%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Площадь благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 40% от площади земельного участка;
- Предельное количество этажей вспомогательных строений - 2 этажа;
- Предельная высота вспомогательных строений - 12 м.
(п. 1.1 введен Решением Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)
2. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 3;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 16 м;
- Площадь озеленения - не менее 20% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

3. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
4. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
5. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
6. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 6 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P777]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P779]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Ж-2. Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей

Зона малоэтажной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью до 4 этажей, включая мансардный, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.2.4
	Общежития

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности

	4.4.
	Магазины

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	6.8
	Связь

	6.9.1
	Складские площадки

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов

	4.1
	Деловое управление

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки для многоквартирных жилых домов не более 4 этажей:
- Минимальная площадь участка - 1000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее двух и не более четырех;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения - не менее 15% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 35% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельная высота зданий - 20 м.
2. Параметры застройки для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов:
- Площадь участка:
Минимальная - 460 кв. м;
Максимальная - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м;
- Предельное количество этажей - 3;
- Максимальный процент застройки - 60%;
- Площадь благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 40% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Предельное количество этажей для вспомогательных строений - 2 этажа;
- Предельная высота для вспомогательных строений - 12 м.
(п. 2 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)
3. Параметры застройки для вспомогательных видов:
- Площадь участка не устанавливается;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий не устанавливаются;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки не устанавливается;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
4. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 м кв.;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 4;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

5. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
6. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
7. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
8. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 8 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P951]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P953]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
12. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Ж-3. Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей

Территориальная зона Ж-3 выделена для формирования жилых кварталов с размещением многоквартирных домов не выше 8 этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.2.4
	Общежития

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности

	4.4
	Магазины

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	6.8
	Связь

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного
от 21.04.2022 N 223)

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов

	4.1
	Деловое управление

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки для многоквартирных жилых домов не выше 8 этажей:
- Минимальная площадь участка - 1000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее четырех и не более восьми;
- Максимальный процент застройки - 50%.
- Площадь озеленения - не менее 15% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 35% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

2. Параметры застройки для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов:
- Площадь участка:
Минимальная - 460 кв. м;
Максимальная - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м;
- Предельное количество этажей - 3;
- Максимальный процент застройки - 60%;
- Площадь благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 40% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Предельное количество этажей для вспомогательных строений - 2 этажа;
- Предельная высота для вспомогательных строений - 12 м.
(п. 2 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
3. Параметры застройки для вспомогательных видов:
- Площадь участка не устанавливается;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий не устанавливаются;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки не устанавливается;
- Предельная высота строений, сооружений - 16 м.
4. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 23,5 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

5. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальная высота объектов - 40 м;
- Максимальный процент застройки - 100%.
6. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
7. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
8. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 8 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P1120]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P1122]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Ж-4. Зона многоэтажной жилой застройки выше 9 этажей

Зона многоэтажной жилой застройки Ж-4 выделена для формирования жилых районов высокой плотности с размещением многоквартирных домов 9 этажей и выше.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	2.6.
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.2.4
	Общежития

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности

	4.4
	Магазины

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	6.8
	Связь

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов

	4.1
	Деловое управление

	4.6
	Общественное питание

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.9.
	Служебные гаражи

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки для многоэтажных жилых домов:
- Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее девяти и не более семнадцати;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 60,0 м.
2. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 17;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 60,0 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

3. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
4. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
5. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
6. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 6 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P1268]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P1270]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Ж-6. Зона реконструкции территории гаражной застройки для строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов

Зона Ж-6 выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов в районе пересечения Проспекта Мира и ул. Литке путем постепенного выкупа (изъятия) и сноса индивидуальных боксовых гаражей. После обсуждения и утверждения документации по планировке реконструируемой территории в настоящие Правила вносятся изменения в части градостроительных регламентов применительно к соответствующей зоне развития жилой застройки на реконструируемой территории.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного
от 21.04.2022 N 223)

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	-



1. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
1.1. Параметры застройки для условно разрешенного вида использования "Хранение автотранспорта" (код 2.7.1):
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения территории - не менее 25% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 25% от площади земельного участка <*>
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, отдельно стоящих, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, отдельно стоящих, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
(пп. 1.1 введен Решением Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
2. Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
3. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
4. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 4 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P1364]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P1366]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Ж-2.1 Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей
(введена Решением Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 134)

Зона малоэтажной жилой застройки Ж-2.1 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью до 4 этажей, включая мансардный, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.2.4
	Общежития

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности

	4.4.
	Магазины

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	6.8
	Связь

	6.9.1
	Складские площадки

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов

	4.1
	Деловое управление

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки для многоквартирных жилых домов не более 4 этажей:
- Минимальная площадь участка - 1000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее двух и не более четырех;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения - не менее 15% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 35% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
2. Параметры застройки для вспомогательных видов:
- Площадь участка не устанавливается;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий не устанавливаются;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки не устанавливается;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
3. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 м кв.;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 4;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

4. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
5. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
6. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
7. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пенза и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пенза действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пенза.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P1522]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P1524]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Ж-3.1 Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей
(введена Решением Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 134)

Территориальная зона Ж-3.1 выделена для формирования жилых кварталов с размещением многоквартирных домов не выше 8 этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.2.4
	Общежития

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности

	4.4
	Магазины

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	6.8
	Связь

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов

	4.1
	Деловое управление

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.7
	Гостиничное обслуживание

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки для многоквартирных жилых домов не выше 8 этажей:
- Минимальная площадь участка - 1000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее четырех и не более восьми;
- Максимальный процент застройки - 50%.
- Площадь озеленения - не менее 15% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 35% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

2. Параметры застройки для вспомогательных видов:
- Площадь участка не устанавливается;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий не устанавливаются;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки не устанавливается;
- Предельная высота строений, сооружений - 16 м.
3. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 23,5 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

4. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальная высота объектов - 40 м;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
6. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
7. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пенза и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пенза действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пенза.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173,22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пенза запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P1671]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P1673]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Статья 1. ПК-1. Зона производственно-коммунальных объектов I - II класса

Зона ПК-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий 1 и 2 класса, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.9.2
	Проведение научных исследований

	3.9.3
	Проведение научных испытаний

	4.1
	Деловое управление

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность

	6.3
	Легкая промышленность

	6.3.1
	Фармацевтическая промышленность

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.6
	Строительная промышленность

	6.8
	Связь

	6.9
	Склады

	6.9.1
	Складские площадки

	6.12
	Научно-производственная деятельность

	7.1.1
	Железнодорожные пути

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1.17
	Питомники

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	4.6
	Общественное питание

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 7;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 5 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P1822]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P1824]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 2. ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов III класса

Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше III класса. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.9.2
	Проведение научных исследований

	3.9.3
	Проведение научных испытаний

	3.10
	Ветеринарное обслуживание

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	3.10.2
	Приюты для животных

	4.1
	Деловое управление

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность

	6.3
	Легкая промышленность

	6.3.1
	Фармацевтическая промышленность

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.6
	Строительная промышленность

	6.8
	Связь

	6.9
	Склады

	6.9.1
	Складские площадки

	6.12
	Научно-производственная деятельность

	7.1.1
	Железнодорожные пути

	7.1.2
	Обслуживание железнодорожных перевозок

	7.2.2
	Обслуживание перевозок пассажиров

	7.2.3
	Стоянки транспорта общего пользования

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	4.4
	Магазины

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1.17
	Питомники

	4.6
	Общественное питание

	12.0.2
	Благоустройства территории



1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 7;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 40% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельная высота строений, сооружений - 50 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 5 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P1977]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P1979]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 3. ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V класса

Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV - V класса с низкими уровнями шума и загрязнения, ведения овощеводства. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 27.08.2021 N 169)

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 27.08.2021 N 169)

	1.3
	Овощеводство

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.3
	Бытовое обслуживание

	3.9.2
	Проведение научных исследований

	3.9.3
	Проведение научных испытаний

	3.10
	Ветеринарное обслуживание

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание

	3.10.2
	Приюты для животных

	4.1
	Деловое управление

	4.4
	Магазины

	4.9
	Служебные гаражи

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность

	6.3
	Легкая промышленность

	6.3.1
	Фармацевтическая промышленность

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.6
	Строительная промышленность

	6.8
	Связь

	6.9
	Склады

	6.9.1
	Складские площадки

	6.12
	Научно-производственная деятельность

	7.1.1
	Железнодорожные пути

	7.2.2
	Обслуживание перевозок пассажиров

	8.0
	Обеспечение обороны и безопасности

	8.1
	Обеспечение Вооруженных Сил

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного
от 21.04.2022 N 223)

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

	4.5
	Банковская и страховая деятельность

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1.17
	Питомники

	4.6
	Общественное питание

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 7;
- Максимальный процент застройки - 65%;
- Площадь озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 20% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 5 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P2153]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P2155]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПК-4. Зона предприятий специального назначения

Зона производственных предприятий различного класса вредности, входящих в технологический комплекс предприятий специального назначения, выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий градообразующего предприятия.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.2.3
	Оказание услуг связи

	3.9.2
	Проведение научных исследований

	3.9.3
	Проведение научных испытаний

	4.1
	Деловое управление

	4.9.
	Служебные гаражи

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность

	6.3
	Легкая промышленность

	6.3.1
	Фармацевтическая промышленность

	6.4
	Пищевая промышленность

	6.6
	Строительная промышленность

	6.8
	Связь

	6.9
	Склады

	6.9.1
	Складские площадки

	6.12
	Научно-производственная деятельность

	7.1.1
	Железнодорожные пути

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

	3.3
	Бытовое обслуживание

	4.6
	Общественное питание

	12.0.2
	Благоустройство территории



1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 7;
- Максимальный процент застройки - 65%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м;
- Площадь озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - не менее 25% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 5 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P2297]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P2299]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Статья 1. Р-1. Зона городской рекреации

Данная зона Р-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения, формирования и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.6.2
	Парки культуры и отдыха

	4.8.1
	Развлекательные мероприятия

	5.0
	Отдых (рекреация)

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом

	6.8
	Связь

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	12.0.2
	Благоустройство территории

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного
от 21.04.2022 N 223)

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности

	4.6
	Общественное питание

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	-



1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 200 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 3;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 30 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 5 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P2427]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P2429]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Р-2. Зона рекреационно-природных территорий

Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства древесно-кустарниковой растительности, обеспечения ее рационального использования.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	5.0
	Отдых (рекреация)

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	12.0.2
	Благоустройство территории

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного
от 21.04.2022 N 223)

	2.7.1
	Хранение автотранспорта

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.6.2
	Парки культуры и отдыха

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов

	4.1
	Деловое управление

	4.6
	Общественное питание

	4.8.1
	Развлекательные мероприятия

	5.1
	Спорт

	5.1.1
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом

	6.8
	Связь

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	9.2.1
	Санаторная деятельность

	12.1
	Ритуальная деятельность

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	-



1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м; для условно разрешенного вида использования "Санаторная деятельность" - 2500 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения территории - не менее 25% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 25% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

Параметры застройки для условно разрешенного вида использования "Деловое управление":
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Площадь озеленения территории - не менее 35% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 25% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельное количество этажей - 5;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
(п. 1 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 135)
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 5 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P2580]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P2582]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Р-3. Зона особо охраняемых природных территорий

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах вида "Р-3", устанавливаются в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса (применительно к каждому земельному участку, объекту) уполномоченными органами в соответствии с федеральным законодательством.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	9.0
	Деятельность по особой охране и изучению природы

	9.2
	Курортная деятельность

	9.3
	Историко-культурная деятельность

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	
	-

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	-



1. Параметры застройки лечебно-оздоровительных местностей и курортов:
- Минимальная площадь земельного участка - 2500 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
Перечень особо охраняемых природных территорий и объектов:

	N
п/п
	Наименование территории
	Статус

	1.
	Зареченский лес
	Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26.05.1999 N 357-16/2 ЗС "Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения" (в редакции от 20.12.2013)

	2.
	Зона второго округа санитарной охраны курорта местного значения "Заречье"
	Постановление Правительства Пензенской области от 04.05.2007 N 312-пП "О признании территории курортом местного значения"

	3.
	Памятник археологии "Ахунское городище 2-я пол. I тыс. до н.э. - I тыс. н.э."
	Указ Президента РФ от 20.02.1995 N 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения"



В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: защитные зоны объектов культурного наследия, особо охраняемые природные территории и объекты, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в защитных зонах объектов культурного наследия.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в абзаце ниже настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
[bookmark: P2660]Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" требования и ограничения.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:
- земельные участки в границах особо охраняемых природных территорий могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности;
- запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
- на специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом;
- земельные участки, занятые природными комплексами и объектами, объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты у собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев.
В соответствии Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
(п. 1 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)

Глава 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 1. СН-1. Зона кладбищ и мемориальных парков

Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ, мемориальных парков.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов

	6.8
	Связь

	12.1
	Ритуальная деятельность

	12.2
	Специальная деятельность

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	12.0.2
	Благоустройство территории

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	
	-

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	4.1
	Деловое управление



1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 4 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P2743]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P2745]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 2. СН-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа

Зоны особого режима выделены для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти.

Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

	Код
	Основные виды разрешенного использования

	6.8
	Связь

	8.0
	Обеспечение обороны и безопасности

	8.1
	Обеспечение вооруженных сил

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть

	Код
	Условно разрешенные виды использования

	
	-

	Код
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	
	-



Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.
Параметры застройки:
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
(п. 3 в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85)
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P2824]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P2826]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Часть III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 1. Карта градостроительного зонирования территории ЗАТО города Заречного Пензенской области

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон (приложение N 1). Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий могут отображаться на отдельных картах (приложение N 2).
3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

Часть IV. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
(введена Решением Собрания представителей г. Заречного
от 05.12.2019 N 37)

Статья 1. Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади [image: ]
	1441353 кв. м +/- 12249 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона Ц-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов регионального, общегородского и местного значения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2 Социальное обслуживание
3.2.1 Дома социального обслуживания
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.3 Медицинские организации особого назначения
3.5 Образование и просвещение
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.8.1 Государственное управление
3.9.2 Проведение научных исследований
3.10 Ветеринарное обслуживание
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2 Приюты для животных
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.8.2 Проведение азартных игр
5.1 Спорт
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
5.2.1 Туристическое обслуживание
6.8 Связь
6.12 Научно-производственная деятельность
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.9 Служебные гаражи
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
6.6 Строительная промышленность
6.9 Склады
6.9.1 Складские площадки
Вспомогательные виды разрешенного использования
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 15;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Коэффициент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 30% от площади земельного участка.
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 55 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P3017]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P3019]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 09.07.2020 N 81, от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	383478.89
	2238132.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	2
	383486.43
	2238531.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3
	383486.45
	2238591.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	4
	383490.51
	2238839.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	5
	383489.25
	2238851.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	6
	383480.51
	2238858.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	7
	383468.94
	2238856.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	8
	383451.59
	2238841.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	383385.76
	2238766.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	10
	383292.83
	2238661.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	11
	383227.35
	2238591.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	383221.69
	2238585.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	13
	383176.43
	2238532.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	14
	383149.61
	2238501.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	15
	383124.06
	2238473.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	16
	383081.05
	2238424.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	17
	383031.37
	2238367.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	18
	383003.51
	2238335.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	19
	382956.07
	2238280.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	20
	382866.22
	2238175.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	21
	382824.01
	2238127.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	22
	382815.44
	2238120.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	23
	382805.47
	2238115.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1
	383478.89
	2238132.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	380668.62
	2239162.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	25
	380804.85
	2239308.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	26
	380765.73
	2239345.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	27
	380626.00
	2239196.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	24
	380668.62
	2239162.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	379546.40
	2239469.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	29
	379613.10
	2239548.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	30
	379594.67
	2239562.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	31
	379528.51
	2239484.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	28
	379546.40
	2239469.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	381240.98
	2239489.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	381239.49
	2239527.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	381179.43
	2239537.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	381131.56
	2239553.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	381118.34
	2239562.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	37
	381096.35
	2239514.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	38
	381071.51
	2239486.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	381104.20
	2239458.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	381139.04
	2239504.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	381240.98
	2239489.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	41
	381063.26
	2239532.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	42
	381085.60
	2239583.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	43
	381004.72
	2239633.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	44
	381003.13
	2239609.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	45
	381023.02
	2239566.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	46
	381010.69
	2239534.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	47
	381025.04
	2239500.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	41
	381063.26
	2239532.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	48
	379829.08
	2239670.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	49
	379858.46
	2239705.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	50
	379793.96
	2239760.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	51
	379764.49
	2239727.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	48
	379829.08
	2239670.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	52
	383528.17
	2239782.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	53
	383559.92
	2239849.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	54
	383573.18
	2239877.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	55
	383581.28
	2239901.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	56
	383586.52
	2239916.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	57
	383589.03
	2239926.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	58
	383465.91
	2239912.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	59
	383503.76
	2239743.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	52
	383528.17
	2239782.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	383354.91
	2239590.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	383399.09
	2239644.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	62
	383232.60
	2239792.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	63
	383105.14
	2239902.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	64
	383099.51
	2239908.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	65
	383072.22
	2239897.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	383060.09
	2239892.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	383008.94
	2239938.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	382915.27
	2239834.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	382968.71
	2239787.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382800.14
	2239594.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382846.97
	2239554.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	382881.13
	2239576.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382915.28
	2239590.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	382937.59
	2239596.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	382954.01
	2239599.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	382968.83
	2239602.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	382987.18
	2239602.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	383003.15
	2239601.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	383070.58
	2239599.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	383080.05
	2239599.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	81
	383119.36
	2239644.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	82
	383191.28
	2239726.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	83
	383219.56
	2239758.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	84
	383227.67
	2239769.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	85
	383229.25
	2239772.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	86
	383231.52
	2239778.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	87
	383230.99
	2239786.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	88
	383247.30
	2239771.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	89
	383240.86
	2239770.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	90
	383230.46
	2239761.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	91
	383196.53
	2239721.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	92
	383198.04
	2239720.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	383354.91
	2239590.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	93
	382977.03
	2239936.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	383004.78
	2239969.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	95
	382967.26
	2240004.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	96
	382965.65
	2240010.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	97
	382964.51
	2240011.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	98
	382957.53
	2240011.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	99
	382950.37
	2240005.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	100
	382947.27
	2240002.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	101
	382943.73
	2239998.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	102
	382940.19
	2239991.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	103
	382938.35
	2239982.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	104
	382938.61
	2239978.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	105
	382938.92
	2239973.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	106
	382939.34
	2239966.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	107
	382939.75
	2239959.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	108
	382940.16
	2239953.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	109
	382940.66
	2239945.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	110
	382940.99
	2239940.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	111
	382941.34
	2239934.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	112
	382941.81
	2239925.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	113
	382941.58
	2239921.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	114
	382941.44
	2239920.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	115
	382941.15
	2239917.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	116
	382940.89
	2239915.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	117
	382940.64
	2239914.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	118
	382939.51
	2239909.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	119
	382938.87
	2239908.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	120
	382937.09
	2239904.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	121
	382935.96
	2239902.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	122
	382935.02
	2239901.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	123
	382935.68
	2239900.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	382942.84
	2239894.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	382977.03
	2239936.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(10)
	-
	-
	-
	-
	-

	125
	380130.65
	2239973.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	126
	380163.95
	2240014.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	127
	380076.25
	2240092.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	128
	380041.46
	2240050.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	129
	380080.80
	2240015.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	125
	380130.65
	2239973.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(11)
	-
	-
	-
	-
	-

	130
	382722.59
	2239809.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	382735.60
	2239818.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	382728.10
	2239824.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	382650.14
	2239893.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	382644.89
	2239898.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382568.42
	2239965.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382563.17
	2239970.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	382402.76
	2240112.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	138
	382397.17
	2240111.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382392.26
	2240116.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382371.98
	2240133.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	382365.45
	2240126.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	382358.31
	2240117.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	382353.88
	2240122.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	382266.25
	2240101.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	382283.08
	2240054.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	382351.52
	2240069.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	382358.59
	2240079.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	382365.35
	2240074.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	382454.07
	2240018.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	150
	382462.88
	2240010.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	382464.29
	2240009.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	382465.13
	2240008.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	382468.80
	2240005.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	382661.95
	2239835.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	155
	382700.53
	2239801.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	156
	382705.03
	2239797.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	382719.28
	2239807.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	382722.59
	2239809.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(12)
	-
	-
	-
	-
	-

	158
	381390.32
	2239999.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	159
	381461.99
	2240083.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	160
	381451.05
	2240083.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	161
	381412.60
	2240087.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	162
	381359.19
	2240100.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	163
	381204.39
	2240142.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	164
	381184.19
	2239943.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	165
	381252.05
	2239955.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	166
	381260.23
	2240009.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	158
	381390.32
	2239999.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(13)
	-
	-
	-
	-
	-

	167
	383426.04
	2239646.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	168
	383489.61
	2239719.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	169
	383437.79
	2239952.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	170
	383415.78
	2240048.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	171
	383368.33
	2240258.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	172
	383365.87
	2240269.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	173
	383345.43
	2240272.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	174
	383081.36
	2239979.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	175
	383091.00
	2239969.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	176
	383089.29
	2239951.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	177
	383114.07
	2239911.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	178
	383241.06
	2239802.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	167
	383426.04
	2239646.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(14)
	-
	-
	-
	-
	-

	179
	382789.17
	2240113.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	180
	382790.97
	2240115.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	181
	382785.93
	2240119.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	182
	382727.75
	2240171.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	183
	382678.58
	2240214.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	184
	382676.83
	2240216.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	185
	382672.99
	2240219.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	186
	382610.08
	2240274.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	187
	382606.32
	2240278.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	188
	382602.57
	2240281.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	189
	382597.10
	2240286.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	190
	382580.42
	2240301.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	191
	382557.04
	2240322.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	192
	382552.12
	2240326.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	193
	382550.00
	2240328.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	194
	382479.26
	2240249.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	195
	382482.06
	2240246.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	196
	382486.29
	2240243.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	197
	382532.93
	2240202.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	198
	382536.18
	2240201.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	199
	382542.92
	2240200.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	200
	382588.22
	2240252.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	201
	382594.59
	2240246.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	202
	382595.09
	2240246.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	203
	382617.48
	2240226.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	204
	382609.30
	2240215.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	205
	382628.24
	2240197.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	206
	382638.47
	2240209.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	207
	382649.03
	2240200.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	208
	382659.02
	2240191.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	209
	382666.95
	2240184.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	210
	382662.10
	2240178.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	211
	382663.74
	2240177.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	212
	382655.44
	2240168.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	213
	382674.39
	2240150.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	214
	382688.12
	2240165.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	215
	382707.74
	2240148.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	216
	382714.19
	2240142.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	217
	382712.88
	2240139.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	218
	382714.73
	2240136.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	219
	382707.02
	2240127.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	220
	382726.73
	2240110.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	221
	382737.36
	2240122.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	222
	382765.94
	2240096.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	223
	382768.91
	2240093.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	179
	382789.17
	2240113.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(15)
	-
	-
	-
	-
	-

	224
	380356.82
	2240240.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	225
	380384.86
	2240273.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	226
	380300.30
	2240356.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	227
	380270.94
	2240320.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	228
	380320.79
	2240275.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	224
	380356.82
	2240240.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(16)
	-
	-
	-
	-
	-

	229
	382515.22
	2240349.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	230
	382521.94
	2240357.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	231
	382521.64
	2240374.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	232
	382512.96
	2240381.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	233
	382504.44
	2240372.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	234
	382502.07
	2240369.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	235
	382498.13
	2240365.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	236
	382507.02
	2240357.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	237
	382514.87
	2240349.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	229
	382515.22
	2240349.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(17)
	-
	-
	-
	-
	-

	238
	383337.89
	2240347.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	239
	383335.85
	2240356.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	240
	383329.19
	2240388.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	241
	383334.47
	2240412.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	242
	383330.69
	2240421.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	243
	383325.74
	2240422.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	244
	383322.44
	2240421.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	245
	383318.98
	2240420.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	246
	383316.13
	2240417.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	247
	383301.46
	2240377.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	248
	383292.22
	2240351.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	249
	383289.56
	2240343.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	250
	383311.04
	2240342.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	251
	383317.62
	2240342.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	238
	383337.89
	2240347.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(18)
	-
	-
	-
	-
	-

	252
	381661.38
	2240134.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	253
	381715.30
	2240222.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	254
	381696.77
	2240248.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	255
	381646.30
	2240344.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	256
	381622.48
	2240382.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	257
	381578.62
	2240424.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	258
	381411.55
	2240238.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	259
	381375.89
	2240271.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	260
	381317.51
	2240323.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	261
	381251.06
	2240249.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	262
	381249.68
	2240250.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	263
	381230.90
	2240228.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	264
	381223.56
	2240219.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	265
	381225.52
	2240202.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	266
	381336.93
	2240156.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	267
	381342.30
	2240153.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	268
	381345.34
	2240160.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	269
	381347.70
	2240165.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	270
	381338.55
	2240169.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	271
	381346.96
	2240187.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	272
	381355.17
	2240184.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	273
	381359.61
	2240193.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	274
	381375.74
	2240199.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	275
	381386.92
	2240194.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	276
	381408.75
	2240184.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	277
	381398.52
	2240160.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	278
	381397.33
	2240157.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	279
	381397.53
	2240152.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	280
	381397.64
	2240151.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	281
	381398.62
	2240139.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	282
	381398.77
	2240138.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	283
	381423.54
	2240132.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	284
	381455.70
	2240129.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	285
	381544.88
	2240131.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	252
	381661.38
	2240134.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(19)
	-
	-
	-
	-
	-

	286
	382419.27
	2240386.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	287
	382449.57
	2240419.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	288
	382460.49
	2240431.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	289
	382408.93
	2240477.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	290
	382404.75
	2240480.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	291
	382395.80
	2240470.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	292
	382393.56
	2240468.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	293
	382379.36
	2240452.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	294
	382360.79
	2240430.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	295
	382348.83
	2240440.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	296
	382336.96
	2240426.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	297
	382365.74
	2240399.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	298
	382367.34
	2240388.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	299
	382401.61
	2240361.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	286
	382419.27
	2240386.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(20)
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	381943.75
	2240505.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	301
	381979.01
	2240538.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	302
	382001.67
	2240560.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	303
	382001.62
	2240562.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	304
	381983.48
	2240561.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	305
	381954.80
	2240560.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	306
	381935.00
	2240578.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	307
	381917.30
	2240582.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	308
	381905.48
	2240568.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	309
	381887.48
	2240547.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	310
	381874.18
	2240532.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	311
	381870.27
	2240528.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	312
	381872.46
	2240526.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	313
	381885.95
	2240511.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	314
	381897.90
	2240495.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	315
	381902.37
	2240486.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	316
	381911.45
	2240467.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	317
	381917.21
	2240473.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	300
	381943.75
	2240505.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(21)
	-
	-
	-
	-
	-

	318
	382178.67
	2240499.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	319
	382238.96
	2240567.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	320
	382266.59
	2240573.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	321
	382273.60
	2240578.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	322
	382265.72
	2240585.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	323
	382256.23
	2240594.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	324
	382244.74
	2240604.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	325
	382187.75
	2240654.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	326
	382186.49
	2240653.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	327
	382145.12
	2240606.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	328
	382120.12
	2240578.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	329
	382110.86
	2240567.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	330
	382102.35
	2240558.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	331
	382092.88
	2240547.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	332
	382082.54
	2240536.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	333
	382072.82
	2240525.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	334
	382060.75
	2240511.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	335
	382057.39
	2240507.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	336
	382054.81
	2240504.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	337
	382052.45
	2240502.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	338
	382046.35
	2240495.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	339
	382052.54
	2240489.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	340
	382053.88
	2240488.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	341
	382057.30
	2240485.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	342
	382060.28
	2240483.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	343
	382065.19
	2240478.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	344
	382071.47
	2240473.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	345
	382076.48
	2240468.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	346
	382081.13
	2240464.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	347
	382085.49
	2240460.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	348
	382087.01
	2240462.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	349
	382119.08
	2240497.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	350
	382124.41
	2240500.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	351
	382139.35
	2240503.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	352
	382162.85
	2240502.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	353
	382171.52
	2240502.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	354
	382172.83
	2240502.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	318
	382178.67
	2240499.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(22)
	-
	-
	-
	-
	-

	355
	380755.24
	2240573.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	356
	380826.77
	2240663.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	357
	380736.71
	2240735.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	358
	380665.19
	2240645.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	355
	380755.24
	2240573.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(23)
	-
	-
	-
	-
	-

	359
	382797.89
	2240668.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	360
	382888.30
	2240773.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	361
	382833.70
	2240820.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	362
	382828.74
	2240829.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	363
	382821.62
	2240820.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	364
	382822.73
	2240819.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	365
	382815.95
	2240812.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	366
	382814.94
	2240813.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	367
	382753.47
	2240741.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	368
	382749.24
	2240745.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	369
	382740.54
	2240747.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	370
	382719.83
	2240764.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	371
	382681.06
	2240761.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	372
	382677.68
	2240757.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	373
	382670.29
	2240764.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	374
	382665.52
	2240758.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	375
	382666.24
	2240757.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	376
	382664.12
	2240755.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	377
	382666.77
	2240753.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	378
	382654.05
	2240739.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	379
	382659.15
	2240734.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	380
	382596.96
	2240662.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	381
	382622.30
	2240640.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	382
	382632.95
	2240631.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	383
	382633.98
	2240632.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	384
	382640.84
	2240626.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	385
	382661.37
	2240630.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	386
	382664.18
	2240631.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	387
	382704.11
	2240674.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	388
	382712.34
	2240674.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	389
	382719.24
	2240668.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	390
	382756.06
	2240705.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	359
	382797.89
	2240668.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(24)
	-
	-
	-
	-
	-

	391
	382848.61
	2240551.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	392
	382849.44
	2240558.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	393
	382847.08
	2240562.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	394
	382848.27
	2240570.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	395
	382849.68
	2240579.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	396
	382861.06
	2240592.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	397
	382870.90
	2240604.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	398
	382873.53
	2240607.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	399
	382876.32
	2240619.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	400
	382877.56
	2240626.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	401
	382876.03
	2240626.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	402
	382876.58
	2240631.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	403
	382878.33
	2240631.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	404
	382878.65
	2240633.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	405
	382880.79
	2240647.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	406
	382893.61
	2240645.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	407
	382911.67
	2240642.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	408
	382917.74
	2240642.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	409
	382920.40
	2240662.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	410
	382925.81
	2240661.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	411
	382928.83
	2240679.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	412
	382930.04
	2240687.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	413
	382928.23
	2240687.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	414
	382929.10
	2240692.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	415
	382930.96
	2240692.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	416
	382931.36
	2240693.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	417
	382933.54
	2240704.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	418
	382945.02
	2240702.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	419
	382969.20
	2240698.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	420
	382969.98
	2240703.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	421
	382974.55
	2240731.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	422
	382981.25
	2240730.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	423
	382983.20
	2240741.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	424
	382984.50
	2240748.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	425
	382982.86
	2240748.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	426
	382983.75
	2240753.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	427
	382985.41
	2240753.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	428
	382985.73
	2240755.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	429
	382987.42
	2240765.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	430
	382998.07
	2240764.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	431
	383022.25
	2240760.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	432
	383027.51
	2240792.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	433
	383035.51
	2240791.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	434
	383037.16
	2240802.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	435
	383038.41
	2240809.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	436
	383036.28
	2240810.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	437
	383037.07
	2240814.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	438
	383039.19
	2240814.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	439
	383039.48
	2240815.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	440
	383040.13
	2240819.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	441
	383032.48
	2240821.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	442
	383034.88
	2240839.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	443
	383035.12
	2240843.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	444
	383026.28
	2240835.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	445
	383000.51
	2240806.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	446
	382986.01
	2240790.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	447
	382949.95
	2240748.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	448
	382933.47
	2240730.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	449
	382900.99
	2240693.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	450
	382898.17
	2240690.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	451
	382885.90
	2240675.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	452
	382854.40
	2240639.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	453
	382845.39
	2240631.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	454
	382830.19
	2240647.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	455
	382790.21
	2240603.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	456
	382761.45
	2240570.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	457
	382754.12
	2240576.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	458
	382746.93
	2240568.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	459
	382754.28
	2240561.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	460
	382730.42
	2240534.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	461
	382705.63
	2240505.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	462
	382697.00
	2240495.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	463
	382759.66
	2240441.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	464
	382765.19
	2240448.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	465
	382770.38
	2240454.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	466
	382769.69
	2240455.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	467
	382780.31
	2240467.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	468
	382790.74
	2240479.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	469
	382793.73
	2240483.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	470
	382814.66
	2240508.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	471
	382815.62
	2240507.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	472
	382826.94
	2240520.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	473
	382828.96
	2240522.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	474
	382826.92
	2240524.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	475
	382832.13
	2240530.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	476
	382837.69
	2240537.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	391
	382848.61
	2240551.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(25)
	-
	-
	-
	-
	-

	477
	381923.14
	2240864.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	478
	381936.44
	2240879.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	479
	381948.84
	2240893.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	480
	381885.10
	2240949.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	481
	381867.71
	2240948.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	482
	381835.29
	2240911.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	483
	381804.27
	2240875.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	484
	381838.93
	2240844.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	485
	381870.69
	2240879.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	486
	381875.73
	2240874.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	487
	381880.70
	2240875.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	488
	381892.92
	2240864.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	489
	381906.26
	2240879.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	477
	381923.14
	2240864.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(26)
	-
	-
	-
	-
	-

	490
	382663.40
	2240926.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	491
	382704.92
	2240969.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	492
	382728.27
	2241003.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	493
	382726.83
	2241008.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	494
	382689.42
	2241050.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	495
	382687.20
	2241053.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	496
	382688.66
	2241055.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	497
	382660.46
	2241078.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	498
	382625.37
	2241107.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	499
	382567.63
	2241153.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	500
	382562.75
	2241144.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	501
	382558.77
	2241143.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	502
	382557.00
	2241144.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	503
	382483.00
	2241055.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	504
	382427.04
	2240985.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	505
	382417.27
	2240973.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	506
	382431.24
	2240962.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	507
	382436.20
	2240955.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	508
	382463.80
	2240933.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	509
	382479.91
	2240920.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	510
	382519.46
	2240889.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	511
	382550.98
	2240864.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	512
	382552.85
	2240865.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	513
	382581.98
	2240891.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	514
	382595.02
	2240903.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	515
	382608.82
	2240917.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	490
	382663.40
	2240926.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(27)
	-
	-
	-
	-
	-

	516
	381176.43
	2240814.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	517
	381172.79
	2240826.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	518
	381182.66
	2240829.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	519
	381179.55
	2240840.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	520
	381178.81
	2240840.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	521
	381172.74
	2240856.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	522
	381169.64
	2240855.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	523
	381163.99
	2240876.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	524
	381140.85
	2240890.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	525
	381136.10
	2240945.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	526
	381154.61
	2240967.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	527
	381143.82
	2240976.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	528
	381036.18
	2241065.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	529
	381057.28
	2241090.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	530
	381005.62
	2241131.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	531
	380916.21
	2241202.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	532
	380899.62
	2241181.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	533
	380836.69
	2241101.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	534
	380973.26
	2240993.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	535
	380990.72
	2240957.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	536
	381055.41
	2240901.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	537
	381089.48
	2240872.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	538
	381107.40
	2240878.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	539
	381129.87
	2240801.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	516
	381176.43
	2240814.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(28)
	-
	-
	-
	-
	-

	540
	383292.84
	2240973.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	541
	383287.77
	2241003.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	542
	383282.24
	2241035.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	543
	383281.01
	2241042.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	544
	383346.56
	2241140.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	545
	383318.68
	2241251.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	546
	383265.03
	2241190.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	547
	383259.72
	2241184.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	548
	383265.74
	2241165.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	549
	383244.06
	2241159.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	550
	383246.56
	2241148.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	551
	383237.62
	2241146.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	552
	383264.70
	2241039.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	553
	383263.66
	2241039.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	554
	383215.15
	2241035.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	555
	383212.59
	2241035.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	556
	383213.00
	2241033.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	557
	383214.45
	2241027.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	558
	383221.90
	2240988.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	559
	383223.85
	2240979.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	560
	383230.04
	2240961.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	561
	383232.13
	2240959.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	562
	383236.53
	2240960.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	563
	383258.19
	2240965.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	540
	383292.84
	2240973.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(29)
	-
	-
	-
	-
	-

	564
	381802.10
	2240981.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	565
	381820.37
	2241004.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	566
	381820.81
	2241009.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	567
	381792.14
	2241034.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	568
	381779.05
	2241029.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	569
	381715.50
	2241085.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	570
	381713.26
	2241083.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	571
	381710.41
	2241079.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	572
	381704.28
	2241072.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	573
	381696.16
	2241080.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	574
	381686.82
	2241088.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	575
	381689.51
	2241091.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	576
	381686.39
	2241093.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	577
	381693.28
	2241101.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	578
	381679.34
	2241113.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	579
	381681.84
	2241116.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	580
	381668.70
	2241129.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	581
	381671.29
	2241132.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	582
	381657.67
	2241143.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	583
	381660.11
	2241146.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	584
	381645.82
	2241159.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	585
	381643.66
	2241166.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	586
	381614.62
	2241192.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	587
	381609.73
	2241197.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	588
	381615.52
	2241204.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	589
	381535.46
	2241269.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	590
	381512.19
	2241241.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	591
	381507.99
	2241244.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	592
	381477.77
	2241207.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	593
	381488.35
	2241198.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	594
	381488.81
	2241196.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	595
	381518.14
	2241172.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	596
	381538.22
	2241156.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	597
	381540.01
	2241155.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	598
	381555.38
	2241143.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	599
	381569.36
	2241147.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	600
	381580.03
	2241153.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	601
	381594.15
	2241140.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	602
	381587.29
	2241133.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	603
	381592.29
	2241128.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	604
	381596.39
	2241125.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	605
	381618.89
	2241149.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	606
	381626.01
	2241142.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	607
	381643.76
	2241126.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	608
	381644.10
	2241122.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	609
	381642.81
	2241114.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	610
	381653.72
	2241105.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	611
	381660.91
	2241098.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	612
	381680.49
	2241081.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	613
	381675.75
	2241076.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	614
	381683.40
	2241069.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	615
	381693.08
	2241060.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	616
	381710.84
	2241043.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	617
	381717.70
	2241037.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	618
	381757.74
	2241001.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	619
	381793.10
	2240970.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	564
	381802.10
	2240981.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(30)
	-
	-
	-
	-
	-

	620
	382919.13
	2241196.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	621
	382940.32
	2241223.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	622
	382937.33
	2241225.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	623
	382945.66
	2241235.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	624
	382944.18
	2241237.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	625
	382946.90
	2241240.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	626
	382938.91
	2241246.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	627
	382944.57
	2241254.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	628
	382943.28
	2241255.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	629
	382951.19
	2241264.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	630
	382951.49
	2241265.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	631
	382954.41
	2241268.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	632
	382956.46
	2241270.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	633
	382912.93
	2241305.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	634
	382898.40
	2241286.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	635
	382846.19
	2241220.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	636
	382843.41
	2241217.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	637
	382832.18
	2241202.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	638
	382835.38
	2241178.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	639
	382844.00
	2241187.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	640
	382860.37
	2241174.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	641
	382874.61
	2241192.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	642
	382900.24
	2241171.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	620
	382919.13
	2241196.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(31)
	-
	-
	-
	-
	-

	643
	382210.99
	2241220.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	644
	382231.96
	2241247.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	645
	382253.61
	2241272.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	646
	382274.37
	2241297.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	647
	382226.76
	2241335.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	648
	382215.68
	2241342.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	649
	382199.59
	2241348.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	650
	382151.73
	2241290.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	651
	382148.12
	2241285.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	652
	382092.94
	2241216.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	653
	382108.02
	2241217.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	654
	382110.97
	2241216.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	655
	382152.96
	2241185.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	656
	382171.43
	2241170.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	643
	382210.99
	2241220.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(32)
	-
	-
	-
	-
	-

	657
	383196.46
	2241312.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	658
	383201.15
	2241374.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	659
	383145.24
	2241380.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	660
	383145.58
	2241356.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	661
	383146.52
	2241331.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	662
	383149.38
	2241316.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	657
	383196.46
	2241312.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(33)
	-
	-
	-
	-
	-

	663
	382066.46
	2241266.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	664
	382082.71
	2241288.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	665
	382098.59
	2241307.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	666
	382111.55
	2241323.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	667
	382127.84
	2241343.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	668
	382140.46
	2241359.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	669
	382156.48
	2241378.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	670
	382157.92
	2241379.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	671
	382156.07
	2241385.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	672
	382131.42
	2241405.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	673
	382127.92
	2241401.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	674
	382118.39
	2241389.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	675
	382100.09
	2241389.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	676
	382091.23
	2241378.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	677
	382087.56
	2241374.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	678
	382096.01
	2241366.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	679
	382086.55
	2241355.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	680
	382072.47
	2241355.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	681
	382063.31
	2241344.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	682
	382058.68
	2241338.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	683
	382067.21
	2241331.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	684
	382058.00
	2241320.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	685
	382040.74
	2241319.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	686
	382036.21
	2241314.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	687
	382027.91
	2241304.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	688
	382034.42
	2241298.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	689
	382025.73
	2241287.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	690
	382015.59
	2241285.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	691
	382007.38
	2241275.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	692
	381993.07
	2241259.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	693
	382001.35
	2241252.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	694
	381989.61
	2241238.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	695
	381978.80
	2241248.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	696
	381909.30
	2241168.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	697
	381916.21
	2241162.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	698
	381878.78
	2241116.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	699
	381884.96
	2241111.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	700
	381878.82
	2241103.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	701
	381879.73
	2241093.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	702
	381869.29
	2241093.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	703
	381850.03
	2241070.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	704
	381852.90
	2241068.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	705
	381867.05
	2241056.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	706
	381881.05
	2241045.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	707
	381914.70
	2241087.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	708
	381919.11
	2241083.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	663
	382066.46
	2241266.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(34)
	-
	-
	-
	-
	-

	709
	381447.67
	2241286.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	710
	381447.78
	2241297.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	711
	381447.99
	2241305.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	712
	381451.80
	2241305.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	713
	381456.19
	2241305.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	714
	381456.07
	2241308.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	715
	381455.39
	2241330.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	716
	381455.29
	2241333.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	717
	381433.99
	2241333.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	718
	381406.88
	2241347.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	719
	381406.80
	2241368.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	720
	381406.81
	2241371.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	721
	381397.96
	2241371.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	722
	381386.14
	2241372.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	723
	381358.42
	2241385.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	724
	381358.30
	2241405.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	725
	381358.27
	2241411.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	726
	381351.76
	2241410.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	727
	381326.56
	2241410.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	728
	381325.60
	2241407.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	729
	381317.92
	2241385.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	730
	381319.07
	2241379.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	731
	381319.67
	2241375.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	732
	381334.07
	2241362.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	733
	381331.84
	2241355.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	734
	381320.47
	2241340.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	735
	381326.15
	2241336.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	736
	381327.42
	2241334.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	737
	381343.47
	2241317.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	738
	381349.48
	2241310.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	739
	381364.98
	2241306.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	740
	381365.06
	2241293.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	741
	381366.31
	2241290.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	742
	381372.71
	2241287.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	743
	381390.51
	2241287.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	744
	381390.50
	2241286.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	745
	381411.87
	2241279.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	746
	381417.37
	2241282.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	747
	381445.70
	2241283.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	709
	381447.67
	2241286.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(35)
	-
	-
	-
	-
	-

	748
	381230.11
	2241377.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	749
	381296.55
	2241458.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	750
	381295.53
	2241468.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	751
	381292.42
	2241472.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	752
	381275.22
	2241486.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	753
	381263.31
	2241472.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	754
	381236.56
	2241494.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	755
	381188.69
	2241434.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	756
	381172.29
	2241447.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	757
	381149.44
	2241419.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	758
	381181.46
	2241394.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	759
	381183.01
	2241396.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	760
	381212.81
	2241371.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	761
	381222.46
	2241383.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	748
	381230.11
	2241377.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(36)
	-
	-
	-
	-
	-

	762
	382327.46
	2241527.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	763
	382384.99
	2241597.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	764
	382354.58
	2241622.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	765
	382296.89
	2241551.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	762
	382327.46
	2241527.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(37)
	-
	-
	-
	-
	-

	766
	382314.85
	2241599.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	767
	382327.67
	2241615.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	768
	382336.31
	2241626.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	769
	382327.70
	2241633.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	770
	382324.64
	2241635.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	771
	382295.79
	2241659.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	772
	382289.42
	2241664.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	773
	382285.14
	2241665.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	774
	382267.29
	2241679.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	775
	382250.01
	2241657.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	776
	382248.52
	2241658.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	777
	382246.39
	2241660.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	778
	382211.86
	2241618.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	779
	382214.74
	2241616.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	780
	382234.47
	2241599.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	781
	382241.84
	2241607.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	782
	382254.36
	2241597.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	783
	382273.70
	2241580.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	784
	382284.31
	2241570.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	785
	382310.35
	2241602.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	766
	382314.85
	2241599.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(38)
	-
	-
	-
	-
	-

	786
	381860.80
	2241536.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	787
	381866.61
	2241541.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	788
	381891.90
	2241572.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	789
	381901.96
	2241584.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	790
	381900.56
	2241585.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	791
	381896.67
	2241589.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	792
	381896.08
	2241590.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	793
	381900.52
	2241595.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	794
	381855.38
	2241632.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	795
	381859.77
	2241637.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	796
	381854.32
	2241642.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	797
	381849.93
	2241636.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	798
	381842.91
	2241642.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	799
	381791.18
	2241683.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	800
	381775.06
	2241663.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	801
	381751.54
	2241635.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	802
	381748.01
	2241630.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	803
	381736.21
	2241616.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	804
	381733.39
	2241618.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	805
	381726.27
	2241610.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	806
	381723.95
	2241611.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	807
	381717.41
	2241603.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	808
	381715.36
	2241605.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	809
	381703.52
	2241590.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	810
	381734.10
	2241566.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	811
	381743.79
	2241558.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	812
	381743.17
	2241557.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	813
	381747.76
	2241553.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	814
	381755.03
	2241547.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	815
	381766.49
	2241537.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	816
	381743.93
	2241509.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	817
	381793.22
	2241468.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	818
	381799.67
	2241461.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	819
	381814.56
	2241479.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	786
	381860.80
	2241536.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(39)
	-
	-
	-
	-
	-

	820
	383248.82
	2241862.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	821
	383241.16
	2241902.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	822
	383222.41
	2241897.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	823
	383230.70
	2241858.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	820
	383248.82
	2241862.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(40)
	-
	-
	-
	-
	-

	824
	381909.72
	2241723.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	825
	381917.17
	2241732.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	826
	381923.69
	2241741.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	827
	381918.92
	2241744.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	828
	381883.94
	2241773.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	829
	381879.72
	2241776.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	830
	381873.35
	2241768.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	831
	381840.19
	2241795.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	832
	381786.46
	2241836.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	833
	381792.49
	2241844.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	834
	381743.12
	2241881.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	835
	381741.12
	2241883.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	836
	381735.58
	2241880.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	837
	381703.93
	2241904.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	838
	381698.23
	2241897.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	839
	381691.28
	2241888.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	840
	381674.64
	2241869.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	841
	381667.63
	2241859.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	842
	381702.98
	2241830.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	843
	381754.72
	2241789.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	844
	381763.83
	2241792.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	845
	381766.71
	2241793.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	846
	381773.33
	2241787.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	847
	381774.21
	2241785.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	848
	381774.47
	2241783.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	849
	381814.87
	2241750.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	850
	381809.82
	2241744.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	851
	381814.48
	2241740.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	852
	381817.99
	2241745.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	853
	381832.37
	2241733.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	854
	381833.09
	2241731.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	855
	381832.35
	2241726.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	856
	381837.28
	2241722.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	857
	381838.06
	2241724.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	858
	381858.79
	2241707.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	859
	381875.32
	2241694.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	860
	381888.53
	2241696.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	861
	381889.15
	2241697.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	824
	381909.72
	2241723.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(41)
	-
	-
	-
	-
	-

	862
	382550.41
	2241909.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	863
	382543.79
	2241943.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	864
	382520.59
	2241963.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	865
	382516.70
	2241958.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	866
	382505.82
	2241968.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	867
	382499.33
	2241960.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	868
	382467.55
	2241923.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	869
	382474.62
	2241917.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	870
	382480.92
	2241912.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	871
	382482.29
	2241911.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	872
	382511.61
	2241888.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	873
	382515.14
	2241892.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	874
	382521.51
	2241887.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	875
	382539.64
	2241908.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	862
	382550.41
	2241909.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(42)
	-
	-
	-
	-
	-

	876
	381642.97
	2241878.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	877
	381643.07
	2241897.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	878
	381646.09
	2241948.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	879
	381648.83
	2242004.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	880
	381644.26
	2241998.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	881
	381578.60
	2241931.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	876
	381642.97
	2241878.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(43)
	-
	-
	-
	-
	-

	882
	381555.26
	2241815.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	883
	381558.68
	2241819.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	884
	381568.75
	2241832.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	885
	381569.36
	2241833.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	886
	381569.88
	2241832.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	887
	381579.14
	2241844.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	888
	381579.55
	2241843.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	889
	381580.12
	2241844.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	890
	381581.55
	2241846.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	891
	381580.95
	2241846.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	892
	381589.51
	2241857.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	893
	381588.85
	2241857.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	894
	381588.30
	2241858.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	895
	381601.99
	2241874.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	896
	381582.96
	2241889.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	897
	381578.36
	2241893.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	898
	381534.07
	2241927.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	899
	381523.88
	2241934.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	900
	381506.27
	2241947.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	901
	381509.89
	2241952.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	902
	381482.20
	2241974.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	903
	381479.40
	2241969.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	904
	381463.07
	2241982.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	905
	381468.14
	2241988.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	906
	381423.32
	2242023.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	907
	381411.15
	2242033.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	908
	381342.06
	2241945.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	909
	381386.83
	2241910.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	910
	381379.16
	2241900.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	911
	381385.68
	2241895.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	912
	381377.19
	2241885.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	913
	381405.92
	2241861.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	914
	381414.27
	2241870.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	915
	381426.49
	2241860.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	916
	381518.52
	2241787.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	917
	381528.37
	2241775.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	882
	381555.26
	2241815.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(44)
	-
	-
	-
	-
	-

	918
	383181.46
	2241946.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	919
	383190.95
	2241948.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	920
	383188.05
	2241961.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	921
	383140.62
	2241950.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	922
	383139.92
	2241953.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	923
	383138.06
	2241952.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	924
	383126.66
	2241997.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	925
	383108.00
	2242072.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	926
	383113.63
	2242074.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	927
	383106.32
	2242102.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	928
	383105.98
	2242104.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	929
	383070.29
	2242103.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	930
	383006.94
	2242089.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	931
	383007.58
	2242085.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	932
	383059.37
	2241859.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	933
	383102.75
	2241869.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	934
	383102.99
	2241870.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	935
	383101.62
	2241876.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	936
	383101.55
	2241877.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	937
	383100.50
	2241877.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	938
	383099.34
	2241883.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	939
	383098.37
	2241887.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	940
	383097.87
	2241890.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	941
	383096.96
	2241894.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	942
	383095.10
	2241903.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	943
	383093.91
	2241908.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	944
	383093.74
	2241909.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	945
	383092.02
	2241918.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	946
	383126.65
	2241926.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	947
	383127.45
	2241927.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	948
	383126.80
	2241933.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	949
	383142.99
	2241937.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	950
	383143.50
	2241937.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	951
	383147.66
	2241938.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	952
	383155.46
	2241940.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	918
	383181.46
	2241946.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(45)
	-
	-
	-
	-
	-

	953
	381765.33
	2242008.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	954
	381803.08
	2242054.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	955
	381765.31
	2242085.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	956
	381731.92
	2242113.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	957
	381687.99
	2242056.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	958
	381689.04
	2242055.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	959
	381665.75
	2242025.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	960
	381698.23
	2241999.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	961
	381711.42
	2241989.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	962
	381741.54
	2242027.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	953
	381765.33
	2242008.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(46)
	-
	-
	-
	-
	-

	963
	383004.08
	2242006.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	964
	382991.26
	2242063.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	965
	382987.23
	2242081.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	966
	382986.65
	2242084.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	967
	382958.71
	2242078.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	968
	382925.77
	2242071.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	969
	382916.21
	2242077.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	970
	382878.33
	2242109.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	971
	382883.46
	2242116.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	972
	382884.78
	2242118.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	973
	382880.12
	2242121.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	974
	382883.75
	2242126.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	975
	382870.12
	2242137.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	976
	382866.95
	2242135.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	977
	382864.23
	2242133.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	978
	382861.85
	2242130.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	979
	382858.80
	2242126.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	980
	382855.86
	2242120.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	981
	382855.76
	2242115.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	982
	382859.00
	2242105.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	983
	382865.82
	2242094.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	984
	382869.31
	2242090.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	985
	382882.66
	2242078.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	986
	382888.25
	2242073.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	987
	382934.65
	2242033.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	988
	382983.98
	2241990.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	963
	383004.08
	2242006.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(47)
	-
	-
	-
	-
	-

	989
	382741.29
	2242026.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	990
	382773.15
	2242066.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	991
	382765.84
	2242071.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	992
	382794.33
	2242107.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	993
	382766.66
	2242128.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	994
	382762.82
	2242123.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	995
	382739.31
	2242141.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	996
	382700.23
	2242137.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	997
	382694.86
	2242130.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	998
	382664.90
	2242092.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	999
	382655.63
	2242100.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1000
	382649.86
	2242093.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1001
	382659.14
	2242085.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1002
	382655.75
	2242081.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1003
	382646.25
	2242090.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1004
	382637.64
	2242126.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1005
	382636.89
	2242129.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1006
	382573.68
	2242122.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1007
	382576.99
	2242093.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1008
	382582.01
	2242078.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1009
	382664.99
	2242011.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1010
	382693.29
	2241988.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1011
	382702.90
	2242001.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1012
	382724.29
	2242005.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1013
	382736.99
	2242021.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	989
	382741.29
	2242026.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(48)
	-
	-
	-
	-
	-

	1014
	382152.34
	2242026.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1015
	382209.99
	2242099.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1016
	382156.93
	2242141.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1017
	382155.14
	2242139.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1018
	382149.18
	2242131.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1019
	382155.87
	2242126.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1020
	382114.86
	2242073.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1021
	382113.26
	2242055.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1022
	382111.22
	2242052.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1023
	382096.48
	2242033.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1024
	382091.83
	2242030.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1025
	382085.88
	2242030.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1026
	382128.48
	2241997.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1027
	382148.55
	2242021.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1014
	382152.34
	2242026.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(49)
	-
	-
	-
	-
	-

	1028
	383204.70
	2242121.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1029
	383208.68
	2242123.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1030
	383170.78
	2242271.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1031
	382934.67
	2242153.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1032
	382896.96
	2242106.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1033
	382916.91
	2242090.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1034
	382926.83
	2242082.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1035
	382986.83
	2242096.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1036
	382987.13
	2242096.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1037
	383043.28
	2242109.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1038
	383164.86
	2242113.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1039
	383183.41
	2242116.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1040
	383192.29
	2242118.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1028
	383204.70
	2242121.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(50)
	-
	-
	-
	-
	-

	1041
	382516.58
	2241961.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1042
	382521.66
	2241968.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1043
	382522.95
	2241967.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1044
	382532.35
	2241979.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1045
	382531.15
	2241980.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1046
	382532.09
	2241981.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1047
	382526.89
	2241985.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1048
	382538.87
	2241996.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1049
	382538.36
	2242000.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1050
	382536.27
	2242005.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1051
	382532.41
	2242008.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1052
	382527.34
	2242008.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1053
	382524.29
	2242011.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1054
	382533.34
	2242022.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1055
	382523.68
	2242099.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1056
	382482.47
	2242132.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1057
	382474.32
	2242122.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1058
	382452.30
	2242141.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1059
	382380.14
	2242202.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1060
	382386.98
	2242210.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1061
	382392.61
	2242217.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1062
	382386.48
	2242223.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1063
	382397.60
	2242289.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1064
	382365.67
	2242344.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1065
	382346.71
	2242358.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1066
	382332.43
	2242369.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1067
	382322.71
	2242376.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1068
	382319.99
	2242378.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1069
	382307.83
	2242364.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1070
	382209.16
	2242243.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1071
	382206.48
	2242245.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1072
	382203.82
	2242244.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1073
	382196.40
	2242235.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1074
	382196.12
	2242235.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1075
	382195.21
	2242234.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1076
	382190.10
	2242228.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1077
	382161.78
	2242193.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1078
	382193.52
	2242168.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1079
	382192.95
	2242163.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1080
	382204.64
	2242151.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1081
	382210.90
	2242144.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1082
	382215.25
	2242135.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1083
	382214.16
	2242134.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1084
	382216.92
	2242131.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1085
	382218.79
	2242127.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1086
	382242.67
	2242109.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1087
	382248.78
	2242099.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1088
	382267.14
	2242084.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1089
	382316.94
	2242042.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1090
	382320.77
	2242047.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1091
	382315.09
	2242051.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1092
	382322.68
	2242061.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1093
	382345.45
	2242043.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1094
	382337.09
	2242028.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1095
	382459.45
	2241929.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1096
	382497.11
	2241977.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1041
	382516.58
	2241961.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(51)
	-
	-
	-
	-
	-

	1097
	382373.30
	2242485.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1098
	382416.36
	2242538.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1099
	382396.88
	2242555.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1100
	382395.55
	2242553.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1101
	382391.86
	2242553.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1102
	382383.04
	2242560.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1103
	382359.92
	2242580.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1104
	382343.93
	2242561.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1105
	382335.32
	2242551.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1106
	382332.00
	2242553.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1107
	382322.23
	2242561.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1108
	382321.72
	2242562.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1109
	382313.87
	2242552.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1110
	382313.34
	2242539.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1111
	382319.52
	2242534.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1112
	382315.48
	2242529.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1113
	382316.78
	2242528.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1114
	382313.73
	2242524.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1115
	382342.59
	2242500.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1116
	382346.96
	2242497.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1117
	382349.94
	2242499.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1118
	382356.02
	2242499.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1097
	382373.30
	2242485.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(52)
	-
	-
	-
	-
	-

	1119
	382813.51
	2242542.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1120
	382810.85
	2242559.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1121
	382810.03
	2242566.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1122
	382810.52
	2242567.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1123
	382808.30
	2242582.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1124
	382806.19
	2242597.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1125
	382830.12
	2242602.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1126
	382825.08
	2242628.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1127
	382811.11
	2242625.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1128
	382811.71
	2242623.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1129
	382807.85
	2242623.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1130
	382807.53
	2242624.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1131
	382800.02
	2242623.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1132
	382796.59
	2242622.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1133
	382794.92
	2242622.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1134
	382771.81
	2242617.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1135
	382775.50
	2242596.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1136
	382779.95
	2242570.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1137
	382785.99
	2242536.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1119
	382813.51
	2242542.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(53)
	-
	-
	-
	-
	-

	1138
	382180.60
	2242244.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1139
	382182.81
	2242247.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1140
	382214.75
	2242286.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1141
	382226.09
	2242301.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1142
	382187.69
	2242336.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1143
	382175.66
	2242333.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1144
	382155.09
	2242309.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1145
	381914.40
	2242505.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1146
	381911.03
	2242502.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1147
	381907.43
	2242505.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1148
	381910.57
	2242508.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1149
	381901.28
	2242516.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1150
	381872.37
	2242478.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1151
	381845.67
	2242503.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1152
	381801.53
	2242543.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1153
	381793.75
	2242549.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1154
	381798.60
	2242555.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1155
	381808.38
	2242547.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1156
	381859.06
	2242617.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1157
	381858.36
	2242618.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1158
	381855.07
	2242620.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1159
	381843.60
	2242629.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1160
	381868.36
	2242659.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1161
	381829.54
	2242689.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1162
	381818.95
	2242697.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1163
	381694.50
	2242548.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1164
	381716.34
	2242531.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1165
	381762.25
	2242493.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1166
	381789.40
	2242471.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1167
	381829.50
	2242439.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1168
	381848.96
	2242425.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1169
	382048.37
	2242264.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1170
	382058.99
	2242255.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1171
	382129.61
	2242197.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1172
	382145.98
	2242202.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1173
	382166.53
	2242227.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1174
	382163.65
	2242229.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1175
	382167.67
	2242235.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1176
	382171.02
	2242233.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1138
	382180.60
	2242244.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(54)
	-
	-
	-
	-
	-

	1177
	382543.35
	2242689.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1178
	382540.97
	2242691.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1179
	382550.07
	2242703.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1180
	382498.51
	2242744.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1181
	382467.62
	2242706.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1182
	382472.25
	2242702.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1183
	382485.83
	2242690.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1184
	382483.18
	2242687.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1185
	382504.20
	2242670.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1186
	382510.79
	2242664.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1187
	382515.28
	2242670.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1188
	382523.02
	2242663.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1177
	382543.35
	2242689.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(55)
	-
	-
	-
	-
	-

	1189
	382709.24
	2242692.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1190
	382690.96
	2242720.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1191
	382668.34
	2242755.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1192
	382652.19
	2242745.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1193
	382653.21
	2242737.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1194
	382670.79
	2242704.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1195
	382677.64
	2242692.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1196
	382694.36
	2242682.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1189
	382709.24
	2242692.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(56)
	-
	-
	-
	-
	-

	1197
	382826.41
	2242933.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1198
	382834.16
	2242937.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1199
	382834.34
	2242937.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1200
	382833.54
	2242939.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1201
	382832.29
	2242944.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1202
	382822.25
	2242979.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1203
	382821.42
	2242979.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1204
	382821.09
	2242980.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1205
	382801.93
	2242975.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1206
	382801.60
	2242976.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1207
	382800.43
	2242976.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1208
	382785.06
	2243033.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1209
	382784.39
	2243033.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1210
	382784.21
	2243034.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1211
	382743.30
	2243023.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1212
	382743.44
	2243023.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1213
	382742.81
	2243022.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1214
	382746.81
	2243006.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1215
	382752.68
	2243007.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1216
	382753.01
	2243006.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1217
	382753.84
	2243006.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1218
	382762.43
	2242972.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1219
	382761.83
	2242972.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1220
	382761.87
	2242970.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1221
	382752.19
	2242968.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1222
	382752.28
	2242967.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1223
	382751.64
	2242967.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1224
	382735.52
	2242957.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1225
	382679.98
	2242942.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1226
	382674.33
	2242936.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1227
	382665.26
	2242929.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1228
	382640.53
	2242923.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1229
	382637.31
	2242922.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1230
	382624.68
	2242920.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1231
	382605.97
	2242977.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1232
	382593.93
	2242986.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1233
	382563.93
	2242978.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1234
	382558.94
	2242991.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1235
	382554.77
	2243003.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1236
	382539.50
	2243048.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1237
	382537.50
	2243054.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1238
	382513.59
	2243046.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1239
	382511.16
	2243052.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1240
	382507.68
	2243051.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1241
	382506.41
	2243055.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1242
	382504.37
	2243054.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1243
	382487.42
	2243048.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1244
	382483.22
	2243055.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1245
	382485.39
	2243057.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1246
	382486.80
	2243058.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1247
	382485.37
	2243060.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1248
	382481.54
	2243065.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1249
	382472.31
	2243077.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1250
	382471.80
	2243078.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1251
	382460.38
	2243093.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1252
	382456.72
	2243096.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1253
	382403.27
	2243170.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1254
	382404.32
	2243191.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1255
	382393.54
	2243182.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1256
	382381.82
	2243198.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1257
	382392.36
	2243206.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1258
	382393.09
	2243205.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1259
	382417.72
	2243261.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1260
	382435.20
	2243301.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1261
	382386.72
	2243339.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1262
	382337.01
	2243378.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1263
	382345.79
	2243339.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1264
	382350.79
	2243310.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1265
	382349.24
	2243293.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1266
	382350.59
	2243250.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1267
	382356.01
	2243228.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1268
	382362.41
	2243207.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1269
	382366.75
	2243198.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1270
	382371.93
	2243190.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1271
	382383.22
	2243175.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1272
	382410.90
	2243139.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1273
	382416.25
	2243131.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1274
	382442.67
	2243096.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1275
	382488.38
	2243033.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1276
	382530.68
	2242974.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1277
	382536.07
	2242967.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1278
	382556.78
	2242938.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1279
	382576.35
	2242909.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1280
	382585.64
	2242900.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1281
	382589.40
	2242894.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1282
	382603.61
	2242875.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1283
	382614.01
	2242878.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1284
	382635.18
	2242884.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1285
	382681.75
	2242898.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1286
	382692.76
	2242901.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1287
	382743.73
	2242914.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1288
	382745.18
	2242909.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1289
	382747.58
	2242905.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1290
	382756.07
	2242907.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1291
	382769.88
	2242913.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1292
	382775.30
	2242915.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1293
	382800.08
	2242925.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1294
	382816.69
	2242931.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1197
	382826.41
	2242933.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(57)
	-
	-
	-
	-
	-

	1295
	382411.77
	2243374.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1296
	382467.89
	2243448.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1297
	382463.39
	2243451.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1298
	382471.05
	2243462.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1299
	382416.85
	2243504.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1300
	382396.15
	2243520.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1301
	382377.08
	2243535.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1302
	382311.17
	2243451.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1303
	382313.32
	2243447.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1304
	382312.92
	2243429.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1305
	382328.76
	2243416.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1306
	382328.14
	2243415.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1307
	382338.26
	2243408.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1308
	382350.94
	2243398.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1309
	382343.55
	2243388.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1310
	382392.24
	2243348.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1295
	382411.77
	2243374.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(58)
	-
	-
	-
	-
	-

	1311
	380756.65
	2239092.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1312
	380888.11
	2239230.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1313
	380850.16
	2239266.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1314
	380715.95
	2239127.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1311
	380756.65
	2239092.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(59)
	-
	-
	-
	-
	-

	1315
	381535.28
	2241966.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1316
	381568.57
	2242006.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1317
	381451.05
	2242102.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1318
	381418.02
	2242060.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1315
	381535.28
	2241966.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(60)
	-
	-
	-
	-
	-

	1319
	381826.57
	2242281.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1320
	381886.03
	2242357.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1321
	381820.13
	2242411.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1322
	381688.37
	2242518.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1323
	381685.72
	2242515.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1324
	381617.76
	2242437.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1325
	381602.45
	2242421.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1326
	381558.92
	2242365.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1327
	381523.31
	2242315.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1328
	381432.55
	2242201.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1329
	381494.80
	2242156.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1330
	381582.53
	2242265.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1331
	381637.03
	2242330.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1332
	381753.67
	2242234.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1333
	381798.42
	2242289.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1319
	381826.57
	2242281.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
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	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
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	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 2. Ц-2. Зона учреждений здравоохранения, медицинских комплексов

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны
"Ц-2. Зона учреждений здравоохранения, медицинских комплексов"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	204127 кв. м +/- 5021 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
3.1.1. Предоставление коммунальных услуг
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.4 Здравоохранение
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.4.3 Медицинские организации особого назначения
6.8 Связь
9.2.1 Санаторная деятельность
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
4.6 Общественное питание
4.9 Служебные гаражи
Вспомогательные виды разрешенного использования
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.1 Деловое управление
4.4. Магазины
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.1 Ритуальная деятельность
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 12;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Площадь озеленения земельных участков - не менее 35% территории;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 25% от площади земельного участка
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P11984]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

	
	
	[bookmark: P11986]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

	
	
	При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

	
	
	Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	382117.55
	2239935.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	382115.60
	2240092.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	382107.90
	2240092.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	382107.74
	2240094.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	382005.26
	2240093.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	381989.67
	2240076.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	381974.04
	2240026.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	381974.15
	2240020.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	381974.18
	2240019.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	381977.52
	2239925.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	382059.27
	2239928.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	12
	382064.85
	2239929.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	382117.55
	2239935.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	381657.89
	2240541.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	381658.64
	2240541.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	381667.08
	2240551.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	381671.37
	2240558.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	381675.58
	2240562.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	381696.39
	2240585.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	381692.76
	2240589.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	381698.20
	2240594.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	381696.02
	2240597.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	381693.63
	2240597.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	381661.62
	2240630.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	24
	381646.81
	2240646.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	381640.51
	2240640.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	381637.59
	2240640.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	381632.55
	2240641.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	381626.94
	2240642.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	381621.05
	2240635.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	381607.79
	2240648.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	381549.51
	2240582.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	381547.01
	2240577.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	381540.01
	2240569.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	381537.72
	2240568.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	381533.54
	2240563.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	381523.48
	2240551.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	381518.07
	2240545.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	381514.98
	2240541.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	381517.88
	2240532.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	381521.72
	2240525.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	381564.61
	2240485.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	381567.21
	2240483.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	381572.10
	2240488.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	381634.48
	2240561.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	381657.89
	2240541.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	45
	382715.47
	2241835.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	382734.68
	2241858.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	382674.43
	2241908.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	382674.60
	2241908.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	382651.80
	2241927.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	382650.47
	2241926.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	382648.64
	2241927.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	382595.69
	2241861.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	382590.37
	2241859.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	382586.61
	2241855.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	382585.69
	2241851.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	382587.59
	2241846.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	382591.53
	2241843.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	382593.07
	2241844.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	382624.47
	2241818.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	382637.66
	2241836.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	382681.29
	2241835.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	45
	382715.47
	2241835.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	62
	381955.76
	2241781.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382128.48
	2241997.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382085.88
	2242030.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382091.83
	2242030.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382096.48
	2242033.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	382111.22
	2242052.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	382113.26
	2242055.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	382114.86
	2242073.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382155.87
	2242126.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382149.18
	2242131.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	382155.14
	2242139.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382004.18
	2242258.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	382006.55
	2242261.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	381988.08
	2242275.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	381985.79
	2242273.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	381959.98
	2242293.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	381929.12
	2242319.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	381868.71
	2242244.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	381849.06
	2242263.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	381834.40
	2242246.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	381743.88
	2242128.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	381731.92
	2242113.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	381765.31
	2242085.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	381803.08
	2242054.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	381765.33
	2242008.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	381741.54
	2242027.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	381711.42
	2241989.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	381698.23
	2241999.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	381665.75
	2242025.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	381648.83
	2242004.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	92
	381646.09
	2241948.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	93
	381643.07
	2241897.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	94
	381642.97
	2241878.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	95
	381648.26
	2241874.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	96
	381667.63
	2241859.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	381674.64
	2241869.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	381691.28
	2241888.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	381698.23
	2241897.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	381703.93
	2241904.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	381735.58
	2241880.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	381741.12
	2241883.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	381743.12
	2241881.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	381792.49
	2241844.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	381786.46
	2241836.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	381840.19
	2241795.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	381873.35
	2241768.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	381879.72
	2241776.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	381883.94
	2241773.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	381918.78
	2241812.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	381955.76
	2241781.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3


	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
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	Х
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 3. Ж-1. Зона малоэтажной жилой застройки 1 - 3 этажа
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "Ж-1. Зона малоэтажной жилой застройки 1 - 3 этажа"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	254609 кв. м +/- 6756 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

	
	
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
2.1 Для индивидуального жилищного строительства;
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг;
3.2.3 Оказание услуг связи;
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование;
4.4. Магазины;
5.1.3 Площадки для занятий спортом;
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом;
6.8 Связь;
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка;
12.0.1 Улично-дорожная сеть.
Условно разрешенные виды использования:
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
2.7.1 Хранение автотранспорта;
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;
4.1 Деловое управление;
4.9 Служебные гаражи.
Вспомогательные виды разрешенного использования
12.0.2 Благоустройство территории.
1. Параметры застройки для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов:
- Площадь участка:
Минимальная - 460 кв. м;
Максимальная - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м;
- Предельное количество этажей - 3 этажа;
- Максимальный процент застройки - 60%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Площадь благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 40% от площади земельного участка;
- Предельное количество этажей вспомогательных строений - 2 этажа;
- Предельная высота вспомогательных строений - 12 м.
1.1. Параметры застройки земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2):
- Площадь участка:
Минимальная - 460 кв. м;
Максимальная - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м;
- Предельное количество этажей - 3 этажа;
- Максимальный процент застройки - 60%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Площадь благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 40% от площади земельного участка;
- Предельное количество этажей вспомогательных строений - 2 этажа;
- Предельная высота вспомогательных строений - 12 м.
2. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 3;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 16 м;
- Площадь озеленения - не менее 20% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка
3. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
4. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
5. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
6. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P12918]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P12920]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.

	
	
	Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	382880.46
	2242297.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	382877.11
	2242315.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	382894.71
	2242319.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	382899.97
	2242320.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	5
	382836.29
	2242604.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	6
	382830.12
	2242602.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	382806.19
	2242597.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	382808.30
	2242582.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	382810.52
	2242567.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	382810.03
	2242566.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	382810.85
	2242559.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	12
	382813.51
	2242542.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	382785.99
	2242536.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	382790.69
	2242512.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	382795.50
	2242487.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	382800.44
	2242462.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	382804.40
	2242440.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	382805.23
	2242436.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	382804.77
	2242435.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	382805.51
	2242430.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	382808.19
	2242418.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	382812.51
	2242396.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	382814.63
	2242386.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	382816.65
	2242375.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	382821.07
	2242352.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	382824.99
	2242332.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	382833.57
	2242287.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	382880.46
	2242297.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	382913.06
	2242288.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	29
	382963.99
	2242348.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	30
	382964.07
	2242361.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	31
	382901.06
	2242648.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	32
	382835.57
	2242632.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	28
	382913.06
	2242288.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	382970.51
	2242356.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	34
	383028.88
	2242429.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	35
	383027.41
	2242435.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	36
	382974.49
	2242664.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	37
	382906.28
	2242650.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	33
	382970.51
	2242356.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	383059.78
	2242479.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	383051.64
	2242502.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	383080.02
	2242509.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	383085.50
	2242511.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	42
	383047.37
	2242678.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	43
	383043.85
	2242680.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	44
	382979.49
	2242665.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	45
	383025.22
	2242463.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	46
	383028.93
	2242464.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	383037.71
	2242466.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	383037.04
	2242469.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	383046.51
	2242471.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	383049.44
	2242472.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	383048.55
	2242475.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	383056.65
	2242478.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	383059.78
	2242479.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	53
	383044.86
	2242689.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	54
	383003.86
	2242874.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	55
	382937.35
	2242859.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	56
	382951.01
	2242790.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	382956.45
	2242765.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	382980.56
	2242770.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	382985.11
	2242771.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	60
	382988.44
	2242757.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	382987.86
	2242757.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	382988.76
	2242753.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382989.34
	2242753.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382989.54
	2242752.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382990.83
	2242743.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382989.81
	2242743.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	382991.70
	2242733.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	382990.65
	2242733.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	382989.86
	2242734.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382982.73
	2242732.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382982.05
	2242735.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	382967.67
	2242732.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382965.02
	2242732.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	74
	382978.78
	2242673.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	53
	383044.86
	2242689.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	75
	383001.86
	2242882.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	76
	382958.57
	2243082.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	77
	382889.19
	2243065.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	78
	382936.20
	2242867.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	75
	383001.86
	2242882.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	79
	382723.19
	2243124.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	80
	382692.30
	2243255.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	81
	382685.85
	2243284.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	82
	382680.98
	2243315.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	83
	382645.00
	2243313.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	84
	382649.87
	2243258.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	85
	382655.75
	2243204.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	86
	382654.89
	2243135.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	87
	382662.20
	2243128.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	88
	382675.10
	2243122.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	89
	382691.87
	2243119.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	90
	382707.35
	2243120.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	79
	382723.19
	2243124.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	91
	382798.82
	2243143.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	92
	382755.72
	2243318.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	93
	382683.50
	2243315.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	94
	382688.15
	2243285.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	95
	382694.94
	2243256.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	96
	382725.33
	2243125.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	91
	382798.82
	2243143.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	97
	382863.67
	2243159.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	98
	382828.70
	2243324.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	99
	382760.18
	2243318.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	100
	382800.31
	2243143.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	97
	382863.67
	2243159.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(10)
	-
	-
	-
	-
	-

	101
	382956.70
	2243086.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	102
	382926.59
	2243221.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	382921.28
	2243238.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	382920.39
	2243248.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	382905.32
	2243332.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	106
	382833.35
	2243325.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	107
	382887.04
	2243071.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	101
	382956.70
	2243086.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(11)
	-
	-
	-
	-
	-

	108
	382680.69
	2243320.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	109
	382675.32
	2243395.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	110
	382674.96
	2243438.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	111
	382672.38
	2243462.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	112
	382650.88
	2243518.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	113
	382626.22
	2243511.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	114
	382643.57
	2243319.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	108
	382680.69
	2243320.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(12)
	-
	-
	-
	-
	-

	115
	382753.05
	2243323.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	116
	382705.42
	2243532.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	117
	382655.25
	2243519.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	118
	382678.18
	2243453.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	119
	382678.33
	2243427.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	120
	382675.60
	2243422.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	121
	382679.32
	2243389.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	382679.90
	2243362.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	123
	382683.09
	2243319.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	115
	382753.05
	2243323.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(13)
	-
	-
	-
	-
	-

	124
	382827.58
	2243330.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	125
	382779.13
	2243549.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	126
	382710.90
	2243532.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	127
	382757.63
	2243325.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	124
	382827.58
	2243330.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(14)
	-
	-
	-
	-
	-

	128
	382905.03
	2243335.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	129
	382898.15
	2243383.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	130
	382862.88
	2243535.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	131
	382851.70
	2243567.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	132
	382783.76
	2243551.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	133
	382832.78
	2243329.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	128
	382905.03
	2243335.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(15)
	-
	-
	-
	-
	-

	134
	382873.63
	2243563.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382873.48
	2243564.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382866.37
	2243592.22
	Геодезический метод
	0.3
	-

	137
	382863.09
	2243605.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	382858.26
	2243615.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382846.66
	2243613.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382848.07
	2243599.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	382851.39
	2243587.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	382852.40
	2243584.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	382855.41
	2243573.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	382859.08
	2243560.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	382860.15
	2243560.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	382873.63
	2243563.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(16)
	-
	-
	-
	-
	-

	146
	382695.23
	2243539.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	382687.06
	2243561.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	382673.66
	2243593.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	382676.26
	2243594.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	382663.54
	2243625.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	382652.04
	2243654.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	382651.44
	2243655.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	382634.76
	2243633.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	382618.47
	2243612.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	382624.46
	2243608.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	156
	382628.93
	2243605.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	382633.57
	2243601.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	158
	382639.10
	2243598.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	159
	382634.28
	2243594.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	160
	382625.31
	2243587.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	161
	382616.06
	2243577.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	162
	382611.90
	2243581.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	163
	382603.00
	2243571.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	164
	382605.70
	2243569.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	165
	382599.00
	2243561.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	166
	382619.64
	2243542.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	167
	382644.58
	2243568.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	168
	382649.85
	2243578.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	169
	382649.62
	2243577.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	170
	382648.24
	2243566.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	171
	382645.91
	2243567.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	172
	382624.37
	2243543.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	173
	382631.17
	2243522.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	174
	382634.08
	2243523.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	175
	382640.88
	2243525.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	176
	382672.28
	2243532.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	177
	382686.83
	2243537.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	382695.23
	2243539.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(17)
	-
	-
	-
	-
	-

	178
	382776.98
	2243556.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	179
	382739.43
	2243727.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	180
	382729.39
	2243736.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	181
	382720.22
	2243730.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	182
	382674.06
	2243685.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	183
	382654.57
	2243664.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	184
	382709.76
	2243537.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	178
	382776.98
	2243556.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(18)
	-
	-
	-
	-
	-

	185
	382851.99
	2243572.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	186
	382825.43
	2243681.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	187
	382817.26
	2243697.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	188
	382802.13
	2243723.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	189
	382769.10
	2243773.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	190
	382740.29
	2243747.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	191
	382781.89
	2243556.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	192
	382820.57
	2243565.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	185
	382851.99
	2243572.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(19)
	-
	-
	-
	-
	-

	193
	382765.64
	2243776.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	194
	382716.65
	2243847.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	195
	382662.07
	2243915.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	196
	382614.51
	2243851.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	197
	382588.88
	2243817.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	198
	382591.39
	2243815.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	199
	382612.34
	2243798.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	200
	382633.30
	2243781.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	201
	382633.29
	2243779.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	202
	382619.01
	2243758.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	203
	382630.34
	2243765.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	204
	382636.01
	2243771.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	205
	382647.45
	2243780.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	206
	382667.56
	2243760.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	207
	382660.53
	2243755.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	208
	382669.53
	2243748.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	209
	382663.69
	2243742.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	210
	382687.13
	2243721.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	211
	382690.51
	2243716.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	212
	382693.74
	2243713.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	193
	382765.64
	2243776.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 4. Ж-2. Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 134)

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "Ж-2. Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р +/- Дельта Р)
	220223 кв. м +/- 99 кв. м

	3
	Иные характеристики объекта
	Ж-2. Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей
Зона малоэтажной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью до 4 этажей, включая мансардный, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.4. Магазины
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
6.8 Связь
6.9.1 Складские площадки
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.1 Деловое управление
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Вспомогательные виды разрешенного использования:
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки для многоквартирных жилых домов не более 4 этажей:
- Минимальная площадь участка - 1000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее двух и не более четырех;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения - не менее 15% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 35% от площади земельного участка
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
2. Параметры застройки для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов:
- Площадь участка:
Минимальная - 460 кв. м;
Максимальная - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м;
- Предельное количество этажей - 3;
- Максимальный процент застройки - 60%;
- Площадь благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 40% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Предельное количество этажей для вспомогательных строений - 2 этажа;
- Предельная высота для вспомогательных строений - 12 м.
3. Параметры застройки для вспомогательных видов:
- Площадь участка не устанавливается;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий не устанавливаются;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки не устанавливается;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
4. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 м кв.;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 4;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка.
5. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
6. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
7. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 30.09.2021 N 175)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	382973.03
	2242671.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	2
	382933.33
	2242859.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3
	382863.32
	2242844.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	4
	382885.06
	2242747.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	382893.42
	2242710.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	382899.54
	2242679.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	382900.21
	2242675.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	382903.63
	2242658.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	382973.03
	2242671.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	382897.63
	2242658.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	10
	382837.95
	2242936.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	11
	382834.34
	2242937.11
	Геодезический метод
	0.30
	-

	12
	382834.16
	2242937.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	382826.41
	2242933.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	382816.69
	2242931.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	382800.08
	2242925.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	382775.30
	2242915.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	17
	382769.88
	2242913.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	382756.07
	2242907.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	382747.58
	2242905.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	382745.18
	2242909.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	382743.73
	2242914.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	382692.76
	2242901.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	382681.75
	2242898.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	382635.18
	2242884.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	382614.01
	2242878.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	382603.61
	2242875.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	27
	382628.05
	2242844.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	28
	382639.40
	2242829.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	382659.99
	2242800.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	382685.60
	2242765.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	382691.65
	2242757.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	382708.98
	2242729.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	382732.34
	2242693.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	382753.41
	2242660.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	382770.49
	2242633.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	382772.09
	2242631.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	382897.63
	2242658.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	382932.31
	2242866.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	38
	382914.60
	2242941.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	39
	382906.71
	2242940.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	382900.12
	2242938.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	382899.82
	2242938.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	382884.13
	2242935.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	382879.20
	2242933.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	382877.92
	2242932.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	382876.63
	2242934.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	382848.32
	2242927.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	382846.13
	2242927.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	48
	382862.19
	2242852.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	49
	382865.07
	2242852.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	382866.99
	2242852.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	382895.16
	2242857.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	382919.45
	2242863.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	37
	382932.31
	2242866.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	53
	382480.41
	2243455.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	54
	382509.97
	2243490.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	55
	382405.51
	2243573.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	56
	382403.61
	2243574.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	57
	382402.06
	2243574.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	58
	382372.86
	2243539.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	59
	382376.29
	2243536.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	382377.08
	2243535.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	382396.15
	2243520.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	382416.85
	2243504.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382471.05
	2243462.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	382480.41
	2243455.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	64
	382332.36
	2243507.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382344.99
	2243522.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382388.98
	2243576.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	67
	382358.11
	2243601.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	382286.94
	2243657.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	382253.19
	2243616.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382218.96
	2243574.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382183.74
	2243531.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	382254.27
	2243475.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382285.91
	2243450.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382332.36
	2243507.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	74
	382513.77
	2243494.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	75
	382597.19
	2243599.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	76
	382487.39
	2243684.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	77
	382406.55
	2243579.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	74
	382513.77
	2243494.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	78
	382601.07
	2243605.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	79
	382653.53
	2243676.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	80
	382547.74
	2243759.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	81
	382493.13
	2243689.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	78
	382601.07
	2243605.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	82
	382693.74
	2243713.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	83
	382690.51
	2243716.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	382687.13
	2243721.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	382663.69
	2243742.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	382669.53
	2243748.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	382660.53
	2243755.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	382667.56
	2243760.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	382647.45
	2243780.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	382636.01
	2243771.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	382630.34
	2243765.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	382619.01
	2243758.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	382633.29
	2243779.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	382633.30
	2243781.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	382612.34
	2243798.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	382591.39
	2243815.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	382588.88
	2243817.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	98
	382551.82
	2243764.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	99
	382648.72
	2243687.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	100
	382661.43
	2243681.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	82
	382693.74
	2243713.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	101
	382447.94
	2243658.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	382458.62
	2243672.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	382475.87
	2243694.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	382497.97
	2243721.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	382530.43
	2243764.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	382495.72
	2243792.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	382464.13
	2243817.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	382443.72
	2243815.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	382404.98
	2243766.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	382369.84
	2243722.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	382319.56
	2243659.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	112
	382346.76
	2243637.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	113
	382381.69
	2243609.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	114
	382398.65
	2243595.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	382410.44
	2243610.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	382437.64
	2243645.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	382447.94
	2243658.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(10)
	-
	-
	-
	-
	-

	117
	382548.23
	2243778.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	118
	382583.53
	2243825.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	119
	382586.61
	2243829.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	382550.65
	2243854.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	121
	382548.11
	2243851.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	382545.06
	2243853.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	382543.36
	2243854.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	382545.96
	2243858.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	382506.23
	2243886.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	382490.34
	2243897.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	382487.62
	2243894.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	128
	382476.79
	2243903.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	382474.17
	2243899.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	382445.10
	2243922.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	382442.24
	2243918.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	382421.19
	2243932.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	382380.41
	2243960.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	382353.64
	2243984.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382351.93
	2243984.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382340.25
	2243979.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	382286.74
	2243935.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	382281.03
	2243930.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382271.70
	2243941.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382201.94
	2243856.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	382210.95
	2243850.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	382218.59
	2243844.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	382248.05
	2243823.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	382253.84
	2243819.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	382249.59
	2243813.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	382241.84
	2243801.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	382243.67
	2243799.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	382253.39
	2243792.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	382230.69
	2243760.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	382264.05
	2243733.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	382279.83
	2243720.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	382279.11
	2243711.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	382263.55
	2243696.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	382255.97
	2243689.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	382234.37
	2243706.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	156
	382230.15
	2243700.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	382224.66
	2243705.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	158
	382193.67
	2243666.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	159
	382160.14
	2243624.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	160
	382159.39
	2243621.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	161
	382155.93
	2243608.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	162
	382148.91
	2243610.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	163
	382119.97
	2243575.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	164
	382119.89
	2243575.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	165
	382117.42
	2243570.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	166
	382158.03
	2243547.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	167
	382170.89
	2243540.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	168
	382174.31
	2243544.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	169
	382204.38
	2243582.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	170
	382241.32
	2243628.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	171
	382277.03
	2243673.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	172
	382283.61
	2243681.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	173
	382299.47
	2243670.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	174
	382342.78
	2243725.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	175
	382399.31
	2243794.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	176
	382431.76
	2243837.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	177
	382452.78
	2243840.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	178
	382462.51
	2243841.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	179
	382470.98
	2243840.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	180
	382510.19
	2243809.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	382548.23
	2243778.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (СХЕМА ВЫНОСНЫХ ЛИСТОВ)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 1)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 2)

Рисунок не приводится.

Статья 5. Ж-3. Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей
(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 134)

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "Ж-3. Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	128320 кв. м +/- 217 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Территориальная зона Ж-3 выделена для формирования жилых кварталов с размещением многоквартирных домов не выше 8 этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
2.5. Среднеэтажная жилая застройка
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.4. Магазины
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
2.1. Для индивидуального жилищного строительства
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.1 Деловое управление
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Вспомогательные виды разрешенного использования
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки для многоквартирных жилых домов не выше 8 этажей:
- Минимальная площадь участка - 1000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее четырех и не более восьми;
- Максимальный процент застройки - 50%.
- Площадь озеленения - не менее 15% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 35% от площади земельного участка
2. Параметры застройки для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов:
- Площадь участка:
Минимальная - 460 кв. м;
Максимальная - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 3 м;
- Предельное количество этажей - 3;
- Максимальный процент застройки - 60%;
- Площадь благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - не менее 40% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Предельное количество этажей для вспомогательных строений - 2 этажа;
- Предельная высота для вспомогательных строений - 12 м.
3. Параметры застройки для вспомогательных видов:
- Площадь участка не устанавливается;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий не устанавливаются;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки не устанавливается;
- Предельная высота строений, сооружений - 16 м.
4. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 23,5 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка
5. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальная высота объектов - 40 м;
- Максимальный процент застройки - 100%.
6. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
7. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.

	(в ред. Решения Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	382906.71
	2242940.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	382907.20
	2242941.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	382906.05
	2242946.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	382909.03
	2242947.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	382905.61
	2242960.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	382902.31
	2242960.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	382901.58
	2242962.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	382901.00
	2242964.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	382905.81
	2242966.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	382904.11
	2242972.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	382902.25
	2242971.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	12
	382898.40
	2242987.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	382898.41
	2242987.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	382897.05
	2242987.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	382896.25
	2242991.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	382897.34
	2242991.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	382896.83
	2242994.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	382893.86
	2243010.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	382893.36
	2243010.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	382890.94
	2243022.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	382890.00
	2243022.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	382889.38
	2243027.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	382888.51
	2243027.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	382886.86
	2243033.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	382887.92
	2243034.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	382885.76
	2243042.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	382882.22
	2243058.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	382879.90
	2243071.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	382873.07
	2243099.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	382872.81
	2243099.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	382872.39
	2243100.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	382871.40
	2243100.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	382870.42
	2243104.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	382870.86
	2243105.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	382872.90
	2243105.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	382867.92
	2243125.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	382864.21
	2243140.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	382863.65
	2243140.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	382862.62
	2243144.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	382861.39
	2243148.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	382857.71
	2243149.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	382819.14
	2243140.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	382781.79
	2243130.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	382781.87
	2243130.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	382752.81
	2243123.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	382753.11
	2243122.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	382748.21
	2243123.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	382709.86
	2243114.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	382688.66
	2243117.08
	Геодезический метод
	0.30
	-

	50
	382661.14
	2243109.61
	Геодезический метод
	0.30
	-

	51
	382649.80
	2243106.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	382650.41
	2243126.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	382610.60
	2243157.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	382590.11
	2243158.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	382585.98
	2243161.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	382582.24
	2243164.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	382553.63
	2243188.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	382554.25
	2243189.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	382448.49
	2243274.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	382417.72
	2243261.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	382393.09
	2243205.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	382392.36
	2243206.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382381.82
	2243198.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382393.54
	2243182.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382404.32
	2243191.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382403.27
	2243170.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	382456.72
	2243096.93
	Геодезический метод
	0.20
	-

	68
	382460.38
	2243093.82
	Геодезический метод
	0.30
	-

	69
	382471.80
	2243078.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382472.31
	2243077.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382481.54
	2243065.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	382485.37
	2243060.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382486.80
	2243058.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	74
	382485.39
	2243057.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	382483.22
	2243055.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	76
	382487.42
	2243048.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	382504.37
	2243054.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	382506.41
	2243055.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	382507.68
	2243051.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	382511.16
	2243052.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	382513.59
	2243046.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	382537.50
	2243054.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	382539.50
	2243048.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	382554.77
	2243003.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	382558.94
	2242991.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	382563.93
	2242978.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	382593.93
	2242986.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	382621.82
	2242993.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	382645.49
	2243000.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	382648.32
	2242998.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	382654.08
	2242994.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	382657.79
	2242977.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	382663.04
	2242953.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	382664.80
	2242944.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	382665.26
	2242929.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	382674.33
	2242936.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	382679.98
	2242942.96
	Геодезический метод
	0.30
	-

	98
	382735.52
	2242957.26
	Геодезический метод
	0.30
	-

	99
	382751.64
	2242967.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	382752.28
	2242967.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	382752.19
	2242968.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	382761.87
	2242970.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	382761.83
	2242972.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	382762.43
	2242972.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	382753.84
	2243006.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	382753.01
	2243006.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	382752.68
	2243007.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	382746.81
	2243006.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	382742.81
	2243022.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	382743.44
	2243023.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	382743.30
	2243023.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	112
	382784.21
	2243034.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	113
	382784.39
	2243033.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	114
	382785.06
	2243033.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	382800.43
	2242976.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	382801.60
	2242976.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	382801.93
	2242975.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	118
	382821.09
	2242980.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	119
	382821.42
	2242979.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	382822.25
	2242979.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	121
	382832.29
	2242944.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	382833.54
	2242939.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	382834.34
	2242937.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	382843.14
	2242935.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	382848.32
	2242927.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	382876.63
	2242934.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	382877.92
	2242932.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	128
	382879.20
	2242933.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	382884.13
	2242935.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	382899.82
	2242938.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	382900.12
	2242938.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	382906.71
	2242940.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	132
	382646.62
	2243161.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	382647.97
	2243177.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	382643.53
	2243177.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382644.85
	2243185.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382645.23
	2243189.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	382646.00
	2243189.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	382646.10
	2243190.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382647.85
	2243190.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382648.41
	2243195.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	382648.68
	2243200.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	382647.13
	2243200.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	382647.11
	2243203.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	382647.16
	2243207.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	382647.18
	2243210.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	382647.29
	2243213.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	382648.29
	2243221.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	382648.59
	2243224.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	382647.27
	2243227.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	382647.05
	2243231.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	382647.95
	2243232.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	382647.74
	2243234.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	382646.36
	2243248.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	382645.22
	2243248.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	382645.25
	2243249.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	156
	382644.89
	2243253.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	382644.23
	2243257.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	158
	382643.69
	2243264.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	159
	382643.06
	2243268.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	160
	382642.33
	2243273.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	161
	382642.00
	2243276.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	162
	382641.75
	2243278.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	163
	382636.82
	2243277.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	164
	382630.80
	2243344.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	165
	382626.84
	2243352.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	166
	382622.85
	2243385.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	167
	382621.66
	2243393.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	168
	382626.22
	2243393.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	169
	382624.55
	2243419.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	170
	382629.72
	2243419.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	171
	382628.78
	2243426.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	172
	382623.85
	2243426.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	173
	382619.94
	2243480.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	174
	382619.61
	2243487.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	175
	382615.44
	2243484.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	176
	382613.06
	2243484.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	177
	382613.52
	2243487.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	178
	382617.75
	2243520.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	179
	382615.00
	2243526.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	180
	382579.88
	2243559.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	181
	382564.84
	2243539.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	182
	382538.83
	2243507.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	183
	382521.32
	2243484.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	184
	382505.28
	2243464.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	185
	382493.38
	2243455.37
	Геодезический метод
	0.20
	-

	186
	382483.84
	2243444.35
	Геодезический метод
	0.20
	-

	187
	382498.10
	2243429.95
	Геодезический метод
	0.20
	-

	188
	382488.67
	2243421.58
	Геодезический метод
	0.20
	-

	189
	382476.63
	2243434.07
	Геодезический метод
	0.20
	-

	190
	382471.83
	2243432.97
	Геодезический метод
	0.20
	-

	191
	382459.38
	2243416.25
	Геодезический метод
	0.20
	-

	192
	382460.24
	2243415.09
	Геодезический метод
	0.20
	-

	193
	382449.50
	2243394.78
	Геодезический метод
	0.20
	-

	194
	382449.55
	2243392.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	195
	382446.26
	2243386.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	196
	382443.20
	2243380.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	197
	382434.49
	2243362.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	198
	382433.81
	2243360.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	199
	382435.12
	2243359.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	200
	382433.40
	2243356.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	201
	382432.38
	2243356.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	202
	382431.09
	2243357.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	203
	382428.67
	2243352.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	204
	382430.00
	2243350.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	205
	382419.77
	2243326.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	206
	382438.72
	2243311.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	207
	382455.30
	2243298.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	208
	382465.21
	2243290.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	209
	382467.88
	2243287.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	210
	382483.52
	2243275.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	211
	382497.47
	2243263.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	212
	382498.53
	2243264.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	213
	382501.22
	2243262.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	214
	382501.07
	2243261.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	215
	382502.58
	2243259.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	216
	382515.94
	2243249.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	217
	382516.46
	2243249.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	218
	382519.70
	2243246.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	219
	382521.08
	2243245.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	220
	382521.69
	2243244.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	221
	382537.14
	2243233.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	222
	382539.95
	2243230.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	223
	382561.60
	2243213.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	224
	382571.63
	2243206.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	225
	382594.80
	2243188.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	226
	382597.71
	2243186.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	227
	382608.07
	2243178.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	228
	382619.02
	2243169.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	229
	382632.06
	2243158.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	230
	382635.73
	2243157.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	231
	382639.69
	2243158.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	382646.62
	2243161.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (СХЕМА ВЫНОСНЫХ ЛИСТОВ)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 1)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 2)

Рисунок не приводится.

Статья 6. Ж-4. Зона многоэтажной жилой застройки выше 9 этажей

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны
"Ж-4. Зона многоэтажной жилой застройки выше 9 этажей"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	2858942 кв. м +/- 16908 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона многоэтажной жилой застройки Ж-4 выделена для формирования жилых районов высокой плотности с размещением многоквартирных домов 9 этажей и выше.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.4 Магазины
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.1 Деловое управление
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9. Служебные гаражи
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Вспомогательные виды разрешенного использования
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки для многоэтажных жилых домов:
- Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома - 2000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее девяти и не более семнадцати;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка.
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 60,0 м.

	
	
	2. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 17;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 60,0 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка.
3. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
4. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
5. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.

	
	
	6. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P17675]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

	
	
	[bookmark: P17679]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	381839.04
	2238864.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	382148.15
	2239241.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	381930.98
	2239427.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	381618.94
	2239042.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	381839.04
	2238864.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	382183.41
	2239286.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	6
	382531.91
	2239686.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	382320.14
	2239867.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	8
	382029.54
	2239539.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	381961.37
	2239462.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	10
	382047.00
	2239391.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	382129.70
	2239325.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	382183.41
	2239286.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	382551.76
	2239708.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	382661.95
	2239835.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	14
	382468.80
	2240005.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	382391.19
	2239910.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	382362.17
	2239874.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	382551.76
	2239708.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	379886.66
	2239788.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	18
	380080.80
	2240015.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	19
	380041.46
	2240050.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	20
	379845.68
	2239821.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	17
	379886.66
	2239788.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	381781.13
	2239578.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	381789.07
	2239890.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	381794.05
	2240085.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	381787.47
	2240085.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	381461.99
	2240083.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	381444.28
	2239578.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	381781.13
	2239578.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	382837.19
	2239883.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	382907.54
	2239962.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	382892.66
	2239976.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	382910.45
	2239996.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	382917.22
	2240004.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	32
	382908.87
	2240011.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	33
	382903.05
	2240016.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	34
	382849.72
	2240063.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	35
	382863.37
	2240078.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	382806.81
	2240129.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	382790.97
	2240115.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	382789.17
	2240113.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	382768.91
	2240093.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	40
	382765.94
	2240096.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	382737.36
	2240122.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	382726.73
	2240110.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	382707.02
	2240127.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	382714.73
	2240136.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	382712.88
	2240139.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	382714.19
	2240142.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	382707.74
	2240148.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	382688.12
	2240165.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	382674.39
	2240150.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	382655.44
	2240168.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	382663.74
	2240177.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	382662.10
	2240178.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	382666.95
	2240184.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	382659.02
	2240191.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	382649.03
	2240200.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	382638.47
	2240209.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	382628.24
	2240197.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	382609.30
	2240215.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	382617.48
	2240226.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	382595.09
	2240246.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	382594.59
	2240246.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	382588.22
	2240252.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382542.92
	2240200.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382536.18
	2240201.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382532.93
	2240202.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382486.29
	2240243.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	382482.06
	2240246.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	382479.26
	2240249.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	69
	382472.09
	2240241.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382395.47
	2240155.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382398.07
	2240140.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	382461.89
	2240084.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382510.37
	2240041.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	382509.98
	2240040.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	382508.14
	2240038.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	382505.73
	2240036.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	382517.02
	2240026.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	382516.91
	2240022.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	382520.58
	2240019.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	382529.68
	2240011.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	382532.72
	2240009.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	382536.13
	2240012.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	382538.28
	2240015.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	382538.86
	2240015.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	85
	382593.36
	2239968.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	382620.81
	2239943.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	382625.86
	2239939.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	88
	382705.02
	2239868.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	89
	382709.44
	2239864.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	90
	382767.59
	2239814.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	91
	382772.00
	2239810.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	92
	382776.59
	2239815.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	382789.79
	2239830.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	382837.19
	2239883.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	94
	380156.93
	2240077.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	95
	380321.32
	2240273.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	96
	380270.94
	2240320.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	97
	380103.76
	2240123.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	94
	380156.93
	2240077.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	98
	381519.43
	2240415.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	381568.49
	2240434.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	381489.23
	2240505.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	381484.58
	2240509.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	381327.54
	2240334.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	381359.52
	2240303.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	381450.26
	2240338.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	381519.43
	2240415.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	105
	382419.21
	2240235.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	106
	382441.24
	2240260.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	107
	382447.93
	2240268.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	108
	382458.51
	2240279.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	109
	382488.34
	2240314.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	110
	382495.93
	2240323.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	111
	382497.33
	2240329.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	112
	382511.37
	2240345.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	113
	382514.87
	2240349.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	114
	382507.02
	2240357.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	382488.64
	2240373.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	382488.18
	2240377.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	382492.84
	2240382.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	118
	382484.43
	2240389.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	119
	382449.57
	2240419.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	382419.27
	2240386.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	121
	382401.61
	2240361.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	382367.34
	2240388.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	382365.74
	2240399.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	382336.96
	2240426.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	382348.83
	2240440.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	382360.79
	2240430.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	382379.36
	2240452.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	128
	382393.56
	2240468.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	382395.80
	2240470.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	382273.60
	2240578.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	382266.59
	2240573.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	382238.96
	2240567.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	382178.67
	2240499.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	382172.83
	2240502.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382171.52
	2240502.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382162.85
	2240502.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	382139.35
	2240503.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	382124.41
	2240500.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382119.08
	2240497.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382087.01
	2240462.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	382101.27
	2240449.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	142
	382094.28
	2240441.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	382039.84
	2240380.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	382033.31
	2240385.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	382010.60
	2240361.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	382006.33
	2240365.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	381977.25
	2240353.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	381983.33
	2240337.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	382082.38
	2240248.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	382086.79
	2240221.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	382090.52
	2240205.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	382097.78
	2240172.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	382109.25
	2240162.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	382142.73
	2240135.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	382170.72
	2240151.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	156
	382186.57
	2240140.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	382196.02
	2240142.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	158
	382228.45
	2240141.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	159
	382247.72
	2240142.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	160
	382264.18
	2240144.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	161
	382286.81
	2240147.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	162
	382296.50
	2240150.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	163
	382301.78
	2240153.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	164
	382313.76
	2240160.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	165
	382341.81
	2240177.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	166
	382360.76
	2240190.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	167
	382388.83
	2240208.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	168
	382397.57
	2240213.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	105
	382419.21
	2240235.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(10)
	-
	-
	-
	-
	-

	169
	382057.69
	2240161.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	170
	382061.18
	2240171.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	171
	382060.60
	2240184.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	172
	382073.25
	2240184.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	173
	382071.68
	2240196.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	174
	382066.36
	2240214.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	175
	382060.25
	2240227.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	176
	382049.09
	2240243.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	177
	382023.09
	2240268.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	178
	382020.19
	2240265.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	179
	382001.83
	2240281.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	180
	381993.18
	2240281.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	181
	381986.37
	2240282.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	182
	381956.55
	2240310.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	183
	381915.71
	2240349.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	184
	381914.29
	2240352.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	185
	381914.17
	2240381.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	186
	381919.19
	2240385.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	187
	381900.27
	2240401.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	188
	381899.89
	2240402.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	189
	381902.67
	2240403.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	190
	381912.83
	2240407.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	191
	381909.30
	2240420.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	192
	381908.00
	2240424.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	193
	381900.05
	2240422.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	194
	381895.32
	2240420.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	195
	381879.05
	2240483.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	196
	381871.51
	2240483.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	197
	381869.68
	2240501.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	198
	381837.51
	2240528.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	199
	381830.50
	2240520.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	200
	381821.75
	2240510.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	201
	381820.93
	2240553.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	202
	381795.12
	2240575.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	203
	381755.12
	2240610.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	204
	381742.37
	2240611.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	205
	381727.76
	2240624.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	206
	381727.87
	2240624.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	207
	381730.83
	2240627.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	208
	381726.68
	2240631.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	209
	381725.43
	2240629.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	210
	381725.00
	2240630.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	211
	381689.96
	2240661.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	212
	381688.12
	2240659.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	213
	381673.33
	2240643.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	214
	381661.62
	2240630.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	215
	381693.63
	2240597.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	216
	381696.02
	2240597.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	217
	381698.20
	2240594.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	218
	381692.76
	2240589.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	219
	381696.39
	2240585.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	220
	381675.58
	2240562.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	221
	381671.37
	2240558.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	222
	381667.08
	2240551.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	223
	381658.64
	2240541.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	224
	381657.89
	2240541.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	225
	381671.29
	2240529.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	226
	381615.38
	2240466.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	227
	381624.24
	2240458.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	228
	381671.46
	2240417.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	229
	381714.69
	2240379.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	230
	381723.73
	2240372.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	231
	381724.82
	2240366.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	232
	381707.75
	2240365.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	233
	381709.97
	2240323.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	234
	381718.38
	2240323.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	235
	381723.63
	2240277.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	236
	381741.24
	2240271.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	237
	381750.00
	2240239.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	238
	381766.85
	2240245.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	239
	381784.60
	2240201.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	240
	381803.44
	2240207.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	241
	381807.27
	2240201.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	242
	381824.77
	2240175.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	243
	381832.17
	2240180.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	244
	381862.13
	2240145.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	245
	381878.22
	2240156.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	246
	381885.22
	2240152.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	247
	381906.58
	2240138.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	248
	381918.11
	2240156.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	249
	381922.57
	2240153.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	250
	381929.45
	2240163.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	251
	381940.04
	2240170.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	252
	381940.24
	2240154.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	253
	381939.01
	2240154.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	254
	381939.14
	2240142.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	255
	381965.14
	2240143.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	256
	381969.05
	2240142.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	257
	381977.05
	2240141.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	258
	381977.12
	2240139.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	259
	382012.62
	2240139.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	260
	382012.54
	2240147.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	261
	382018.14
	2240147.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	262
	382038.84
	2240148.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	263
	382044.45
	2240151.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	264
	382044.07
	2240160.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	169
	382057.69
	2240161.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(11)
	-
	-
	-
	-
	-

	265
	381085.60
	2239583.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	266
	381124.19
	2239796.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	267
	381129.34
	2239876.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	268
	381134.96
	2239956.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	269
	381140.89
	2240036.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	270
	381142.54
	2240058.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	271
	381146.69
	2240061.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	272
	381150.23
	2240105.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	273
	381153.62
	2240147.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	274
	381150.20
	2240173.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	275
	381132.54
	2240217.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	276
	381105.36
	2240239.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	277
	380999.74
	2240324.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	278
	380921.47
	2240387.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	279
	380893.15
	2240410.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	280
	380708.34
	2240555.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	281
	380636.38
	2240611.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	282
	380553.78
	2240676.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	283
	380503.65
	2240715.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	284
	380478.71
	2240712.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	285
	380474.03
	2240705.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	286
	380454.06
	2240674.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	287
	380412.28
	2240608.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	288
	380364.94
	2240541.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	289
	380295.15
	2240456.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	290
	380291.15
	2240451.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	291
	380318.68
	2240427.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	292
	380460.42
	2240307.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	293
	380501.14
	2240225.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	294
	380560.08
	2240195.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	295
	380625.52
	2240026.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	296
	380769.87
	2239924.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	297
	380812.89
	2239830.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	298
	380881.04
	2239728.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	299
	381004.72
	2239633.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	265
	381085.60
	2239583.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(12)
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	382039.90
	2240513.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	301
	382060.98
	2240538.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	302
	382095.22
	2240574.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	303
	382105.92
	2240586.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	304
	382138.89
	2240624.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	305
	382155.89
	2240644.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	306
	382150.80
	2240648.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	307
	382157.03
	2240655.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	308
	382152.37
	2240660.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	309
	382154.46
	2240662.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	310
	382144.31
	2240671.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	311
	382145.41
	2240672.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	312
	382122.86
	2240692.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	313
	382122.13
	2240692.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	314
	382127.77
	2240701.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	315
	382125.11
	2240703.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	316
	382125.69
	2240704.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	317
	382109.41
	2240715.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	318
	382108.75
	2240714.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	319
	382106.21
	2240716.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	320
	382108.40
	2240719.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	321
	382105.63
	2240721.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	322
	382106.21
	2240722.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	323
	382089.14
	2240732.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	324
	382088.62
	2240731.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	325
	382086.01
	2240733.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	326
	382088.11
	2240736.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	327
	382085.48
	2240738.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	328
	382086.20
	2240739.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	329
	382069.58
	2240750.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	330
	382068.85
	2240749.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	331
	382066.29
	2240751.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	332
	382068.54
	2240754.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	333
	382065.79
	2240756.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	334
	382066.38
	2240757.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	335
	382049.91
	2240767.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	336
	382049.20
	2240766.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	337
	382046.85
	2240768.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	338
	382048.89
	2240771.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	339
	382046.30
	2240773.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	340
	382046.87
	2240774.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	341
	382030.00
	2240785.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	342
	382029.38
	2240784.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	343
	382027.14
	2240785.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	344
	382029.13
	2240788.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	345
	382026.73
	2240790.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	346
	382027.10
	2240791.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	347
	382010.57
	2240802.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	348
	382009.96
	2240801.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	349
	382007.30
	2240803.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	350
	382000.92
	2240809.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	351
	381979.43
	2240827.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	352
	381984.65
	2240833.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	353
	381980.03
	2240837.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	354
	381971.79
	2240844.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	355
	381973.03
	2240846.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	356
	381968.02
	2240850.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	357
	381953.81
	2240863.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	358
	381951.02
	2240861.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	359
	381947.18
	2240865.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	360
	381949.51
	2240867.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	361
	381936.44
	2240879.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	362
	381923.14
	2240864.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	363
	381906.26
	2240879.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	364
	381892.92
	2240864.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	365
	381880.70
	2240875.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	366
	381875.73
	2240874.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	367
	381870.69
	2240879.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	368
	381838.93
	2240844.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	369
	381804.27
	2240875.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	370
	381800.41
	2240872.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	371
	381753.88
	2240819.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	372
	381676.55
	2240732.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	373
	381680.04
	2240729.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	374
	381689.90
	2240740.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	375
	381703.64
	2240727.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	376
	381710.40
	2240720.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	377
	381711.13
	2240712.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	378
	381739.05
	2240687.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	379
	381763.28
	2240714.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	380
	381770.25
	2240721.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	381
	381782.36
	2240734.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	382
	381787.76
	2240729.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	383
	381822.91
	2240767.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	384
	381829.24
	2240760.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	385
	381801.38
	2240730.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	386
	381793.66
	2240701.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	387
	381792.56
	2240684.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	388
	381797.78
	2240658.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	389
	381818.99
	2240622.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	390
	381853.48
	2240642.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	391
	381862.24
	2240635.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	392
	381840.08
	2240612.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	393
	381820.38
	2240590.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	394
	381811.90
	2240580.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	395
	381870.27
	2240528.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	396
	381874.18
	2240532.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	397
	381887.48
	2240547.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	398
	381905.48
	2240568.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	399
	381917.30
	2240582.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	400
	381935.00
	2240578.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	401
	381954.80
	2240560.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	402
	381983.48
	2240561.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	403
	382001.62
	2240562.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	404
	382001.67
	2240560.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	405
	381979.01
	2240538.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	406
	381943.75
	2240505.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	407
	381917.21
	2240473.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	408
	381911.45
	2240467.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	409
	381912.94
	2240456.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	410
	381921.43
	2240440.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	411
	381930.37
	2240434.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	412
	381938.61
	2240431.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	413
	381972.06
	2240445.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	414
	381979.84
	2240453.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	415
	382025.23
	2240497.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	416
	382027.89
	2240500.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	417
	382037.14
	2240510.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	300
	382039.90
	2240513.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(13)
	-
	-
	-
	-
	-

	418
	383193.04
	2240224.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	419
	383203.72
	2240236.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	420
	383207.29
	2240240.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	421
	383224.27
	2240260.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	422
	383239.06
	2240277.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	423
	383249.18
	2240298.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	424
	383250.43
	2240308.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	425
	383253.66
	2240322.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	426
	383257.85
	2240332.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	427
	383258.12
	2240332.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	428
	383266.53
	2240344.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	429
	383267.73
	2240346.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	430
	383268.22
	2240345.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	431
	383306.00
	2240454.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	432
	383309.06
	2240475.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	433
	383309.16
	2240483.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	434
	383308.52
	2240490.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	435
	383305.25
	2240506.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	436
	383304.52
	2240509.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	437
	383298.98
	2240535.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	438
	383298.43
	2240537.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	439
	383294.28
	2240536.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	440
	383288.50
	2240561.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	441
	383267.91
	2240659.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	442
	383263.50
	2240680.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	443
	383266.21
	2240680.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	444
	383254.32
	2240734.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	445
	383251.35
	2240733.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	446
	383249.93
	2240740.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	447
	383233.92
	2240815.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	448
	383228.14
	2240820.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	449
	383227.68
	2240823.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	450
	383223.49
	2240841.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	451
	383220.48
	2240853.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	452
	383215.39
	2240866.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	453
	383212.02
	2240866.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	454
	383207.42
	2240887.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	455
	383144.65
	2240874.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	456
	383109.54
	2240823.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	457
	383098.82
	2240807.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	458
	383040.13
	2240819.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	459
	383039.48
	2240815.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	460
	383039.19
	2240814.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	461
	383037.07
	2240814.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	462
	383036.28
	2240810.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	463
	383038.41
	2240809.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	464
	383037.16
	2240802.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	465
	383035.51
	2240791.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	466
	383027.51
	2240792.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	467
	383022.25
	2240760.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	468
	382998.07
	2240764.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	469
	382987.42
	2240765.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	470
	382985.73
	2240755.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	471
	382985.41
	2240753.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	472
	382983.75
	2240753.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	473
	382982.86
	2240748.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	474
	382984.50
	2240748.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	475
	382983.20
	2240741.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	476
	382981.25
	2240730.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	477
	382974.55
	2240731.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	478
	382969.98
	2240703.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	479
	382969.20
	2240698.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	480
	382945.02
	2240702.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	481
	382933.54
	2240704.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	482
	382931.36
	2240693.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	483
	382930.96
	2240692.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	484
	382929.10
	2240692.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	485
	382928.23
	2240687.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	486
	382930.04
	2240687.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	487
	382928.83
	2240679.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	488
	382925.81
	2240661.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	489
	382920.40
	2240662.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	490
	382917.74
	2240642.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	491
	382911.67
	2240642.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	492
	382893.61
	2240645.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	493
	382880.79
	2240647.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	494
	382878.65
	2240633.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	495
	382878.33
	2240631.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	496
	382876.58
	2240631.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	497
	382876.03
	2240626.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	498
	382877.56
	2240626.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	499
	382876.32
	2240619.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	500
	382873.53
	2240607.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	501
	382870.90
	2240604.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	502
	382861.06
	2240592.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	503
	382849.68
	2240579.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	504
	382848.27
	2240570.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	505
	382847.08
	2240562.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	506
	382849.44
	2240558.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	507
	382848.61
	2240551.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	508
	382837.69
	2240537.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	509
	382832.13
	2240530.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	510
	382826.92
	2240524.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	511
	382828.96
	2240522.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	512
	382826.94
	2240520.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	513
	382815.62
	2240507.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	514
	382814.66
	2240508.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	515
	382793.73
	2240483.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	516
	382790.74
	2240479.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	517
	382780.31
	2240467.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	518
	382769.69
	2240455.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	519
	382770.38
	2240454.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	520
	382765.19
	2240448.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	521
	382759.66
	2240441.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	522
	382697.00
	2240495.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	523
	382688.32
	2240492.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	524
	382609.89
	2240399.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	525
	382591.27
	2240378.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	526
	382642.82
	2240332.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	527
	382648.18
	2240328.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	528
	382652.62
	2240324.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	529
	382667.12
	2240312.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	530
	382677.69
	2240302.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	531
	382715.64
	2240269.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	532
	382711.37
	2240264.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	533
	382706.95
	2240259.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	534
	382702.61
	2240255.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	535
	382706.10
	2240252.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	536
	382716.37
	2240243.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	537
	382727.50
	2240233.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	538
	382741.31
	2240222.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	539
	382753.66
	2240211.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	540
	382758.70
	2240207.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	541
	382764.90
	2240216.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	542
	382765.98
	2240225.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	543
	382822.21
	2240174.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	544
	382853.58
	2240144.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	545
	382924.69
	2240081.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	546
	382929.72
	2240087.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	547
	382946.53
	2240106.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	548
	382945.91
	2240091.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	549
	382965.28
	2240074.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	550
	382973.42
	2240076.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	551
	382980.95
	2240082.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	552
	382988.19
	2240085.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	553
	382999.26
	2240075.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	554
	383011.53
	2240076.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	555
	383033.95
	2240077.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	556
	383059.18
	2240082.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	557
	383060.62
	2240085.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	558
	383067.80
	2240086.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	559
	383078.71
	2240100.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	560
	383109.28
	2240135.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	561
	383112.53
	2240140.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	562
	383133.93
	2240165.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	563
	383175.08
	2240216.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	564
	383187.89
	2240229.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	418
	383193.04
	2240224.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(14)
	-
	-
	-
	-
	-

	565
	382722.85
	2240582.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	566
	382726.19
	2240586.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	567
	382755.96
	2240620.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	568
	382734.10
	2240640.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	569
	382711.82
	2240661.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	570
	382719.24
	2240668.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	571
	382712.34
	2240674.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	572
	382704.11
	2240674.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	573
	382664.18
	2240631.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	574
	382661.37
	2240630.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	575
	382640.84
	2240626.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	576
	382633.98
	2240632.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	577
	382632.95
	2240631.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	578
	382622.30
	2240640.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	579
	382596.96
	2240662.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	580
	382659.15
	2240734.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	581
	382654.05
	2240739.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	582
	382666.77
	2240753.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	583
	382664.12
	2240755.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	584
	382666.24
	2240757.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	585
	382665.52
	2240758.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	586
	382670.29
	2240764.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	587
	382669.65
	2240764.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	588
	382610.75
	2240817.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	589
	382606.94
	2240817.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	590
	382601.89
	2240817.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	591
	382566.09
	2240848.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	592
	382560.16
	2240848.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	593
	382545.54
	2240861.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	594
	382550.98
	2240864.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	595
	382519.46
	2240889.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	596
	382479.91
	2240920.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	597
	382463.80
	2240933.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	598
	382436.20
	2240955.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	599
	382431.24
	2240962.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	600
	382417.27
	2240973.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	601
	382399.71
	2240951.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	602
	382379.92
	2240927.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	603
	382374.80
	2240920.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	604
	382372.22
	2240917.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	605
	382356.93
	2240897.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	606
	382306.73
	2240835.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	607
	382230.86
	2240740.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	608
	382226.86
	2240735.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	609
	382218.10
	2240725.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	610
	382219.88
	2240703.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	611
	382232.69
	2240691.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	612
	382318.21
	2240616.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	613
	382349.76
	2240589.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	614
	382428.53
	2240519.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	615
	382437.67
	2240511.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	616
	382437.96
	2240511.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	617
	382447.89
	2240502.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	618
	382454.03
	2240497.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	619
	382462.50
	2240490.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	620
	382506.71
	2240451.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	621
	382552.77
	2240411.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	622
	382570.72
	2240409.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	565
	382722.85
	2240582.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(15)
	-
	-
	-
	-
	-

	623
	381695.40
	2240849.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	624
	381728.90
	2240887.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	625
	381745.24
	2240906.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	626
	381797.54
	2240966.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	627
	381793.10
	2240970.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	628
	381757.74
	2241001.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	629
	381717.70
	2241037.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	630
	381710.84
	2241043.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	631
	381693.08
	2241060.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	632
	381683.40
	2241069.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	633
	381675.75
	2241076.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	634
	381680.49
	2241081.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	635
	381660.91
	2241098.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	636
	381653.72
	2241105.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	637
	381642.81
	2241114.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	638
	381644.10
	2241122.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	639
	381643.76
	2241126.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	640
	381626.01
	2241142.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	641
	381618.89
	2241149.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	642
	381596.39
	2241125.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	643
	381592.29
	2241128.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	644
	381587.29
	2241133.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	645
	381594.15
	2241140.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	646
	381580.03
	2241153.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	647
	381569.36
	2241147.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	648
	381555.38
	2241143.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	649
	381540.01
	2241155.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	650
	381538.22
	2241156.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	651
	381518.14
	2241172.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	652
	381488.81
	2241196.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	653
	381488.35
	2241198.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	654
	381477.77
	2241207.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	655
	381471.41
	2241212.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	656
	381470.51
	2241279.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	657
	381459.27
	2241279.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	658
	381447.60
	2241279.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	659
	381447.67
	2241286.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	660
	381445.70
	2241283.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	661
	381417.37
	2241282.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	662
	381411.87
	2241279.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	663
	381390.50
	2241286.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	664
	381390.51
	2241287.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	665
	381372.71
	2241287.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	666
	381366.31
	2241290.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	667
	381365.06
	2241293.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	668
	381364.98
	2241306.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	669
	381349.48
	2241310.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	670
	381343.47
	2241317.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	671
	381327.42
	2241334.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	672
	381326.15
	2241336.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	673
	381320.47
	2241340.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	674
	381331.84
	2241355.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	675
	381334.07
	2241362.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	676
	381319.67
	2241375.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	677
	381319.07
	2241379.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	678
	381314.64
	2241370.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	679
	381310.42
	2241375.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	680
	381304.91
	2241379.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	681
	381301.04
	2241374.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	682
	381293.72
	2241380.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	683
	381238.62
	2241314.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	684
	381225.26
	2241298.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	685
	381212.01
	2241308.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	686
	381206.20
	2241313.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	687
	381181.42
	2241282.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	688
	381158.73
	2241254.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	689
	381159.49
	2241252.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	690
	381161.48
	2241245.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	691
	381151.09
	2241232.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	692
	381104.90
	2241175.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	693
	381078.45
	2241141.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	694
	381078.64
	2241141.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	695
	381065.16
	2241123.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	696
	381139.14
	2241064.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	697
	381143.52
	2241060.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	698
	381169.66
	2241039.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	699
	381194.06
	2241020.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	700
	381195.71
	2241019.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	701
	381196.46
	2241020.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	702
	381261.60
	2240988.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	703
	381327.20
	2240964.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	704
	381359.03
	2240952.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	705
	381354.13
	2240937.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	706
	381372.82
	2240930.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	707
	381377.44
	2240942.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	708
	381402.64
	2240932.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	709
	381406.16
	2240947.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	710
	381417.78
	2240944.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	711
	381437.79
	2240939.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	712
	381445.51
	2240937.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	713
	381450.65
	2240927.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	714
	381472.28
	2240911.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	715
	381521.07
	2240874.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	716
	381529.66
	2240870.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	717
	381525.25
	2240858.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	718
	381523.40
	2240853.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	719
	381527.99
	2240849.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	720
	381635.36
	2240783.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	721
	381652.23
	2240801.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	722
	381681.27
	2240832.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	623
	381695.40
	2240849.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	723
	381452.37
	2241094.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	724
	381475.12
	2241119.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	725
	381492.69
	2241140.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	726
	381441.41
	2241142.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	727
	381439.30
	2241101.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	728
	381431.49
	2241079.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	729
	381446.55
	2241076.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	723
	381452.37
	2241094.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(16)
	-
	-
	-
	-
	-

	730
	383176.11
	2240939.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	731
	383175.80
	2240940.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	732
	383182.59
	2240942.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	733
	383189.37
	2240952.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	734
	383198.26
	2240954.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	735
	383196.68
	2240960.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	736
	383197.83
	2240963.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	737
	383183.80
	2241020.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	738
	383176.36
	2241047.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	739
	383172.29
	2241065.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	740
	383169.88
	2241068.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	741
	383172.30
	2241068.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	742
	383165.19
	2241102.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	743
	383159.17
	2241101.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	744
	383157.62
	2241109.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	745
	383137.08
	2241104.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	746
	383136.09
	2241109.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	747
	383144.62
	2241111.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	748
	383128.69
	2241182.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	749
	383125.48
	2241199.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	750
	383123.75
	2241208.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	751
	383126.39
	2241209.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	752
	383127.71
	2241215.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	753
	383124.47
	2241228.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	754
	383109.09
	2241225.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	755
	383102.11
	2241244.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	756
	383138.99
	2241251.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	757
	383116.54
	2241352.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	758
	383110.71
	2241361.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	759
	383102.71
	2241369.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	760
	383080.17
	2241388.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	761
	383080.80
	2241394.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	762
	383046.98
	2241424.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	763
	383024.50
	2241444.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	764
	382977.86
	2241386.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	765
	382916.68
	2241309.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	766
	382912.93
	2241305.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	767
	382956.46
	2241270.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	768
	382954.41
	2241268.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	769
	382951.49
	2241265.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	770
	382951.19
	2241264.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	771
	382943.28
	2241255.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	772
	382944.57
	2241254.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	773
	382938.91
	2241246.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	774
	382946.90
	2241240.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	775
	382944.18
	2241237.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	776
	382945.66
	2241235.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	777
	382937.33
	2241225.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	778
	382940.32
	2241223.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	779
	382919.13
	2241196.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	780
	382900.24
	2241171.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	781
	382874.61
	2241192.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	782
	382860.37
	2241174.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	783
	382844.00
	2241187.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	784
	382835.38
	2241178.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	785
	382839.97
	2241143.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	786
	382841.29
	2241141.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	787
	382825.54
	2241125.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	788
	382815.70
	2241114.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	789
	382786.46
	2241079.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	790
	382755.06
	2241042.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	791
	382745.20
	2241031.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	792
	382735.91
	2241021.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	793
	382740.50
	2241016.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	794
	382738.71
	2241012.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	795
	382740.84
	2241002.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	796
	382757.00
	2240974.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	797
	382790.39
	2240921.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	798
	382793.62
	2240917.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	799
	382814.24
	2240880.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	800
	382835.58
	2240904.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	801
	382843.31
	2240898.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	802
	382823.47
	2240876.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	803
	382870.11
	2240835.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	804
	382853.56
	2240817.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	805
	382883.57
	2240791.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	806
	382915.70
	2240827.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	807
	382921.69
	2240828.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	808
	382939.24
	2240847.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	809
	382941.45
	2240845.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	810
	382958.96
	2240865.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	811
	382961.19
	2240863.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	812
	382978.75
	2240882.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	813
	382989.48
	2240873.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	814
	382997.35
	2240867.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	815
	383014.49
	2240880.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	816
	383004.97
	2240888.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	817
	383007.48
	2240891.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	818
	383010.52
	2240894.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	819
	383018.58
	2240895.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	820
	383035.62
	2240914.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	821
	383037.87
	2240912.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	822
	383055.14
	2240932.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	823
	383057.48
	2240930.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	824
	383076.16
	2240951.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	825
	383102.83
	2240945.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	826
	383115.43
	2240948.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	827
	383118.00
	2240937.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	828
	383121.41
	2240938.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	829
	383123.33
	2240929.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	830
	383130.18
	2240930.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	831
	383130.24
	2240929.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	730
	383176.11
	2240939.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(17)
	-
	-
	-
	-
	-

	832
	382404.16
	2241395.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	833
	382424.05
	2241420.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	834
	382429.96
	2241428.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	835
	382438.61
	2241439.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	836
	382429.65
	2241447.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	837
	382430.70
	2241448.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	838
	382424.96
	2241453.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	839
	382417.04
	2241459.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	840
	382414.90
	2241461.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	841
	382392.80
	2241433.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	842
	382389.72
	2241435.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	843
	382380.12
	2241423.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	844
	382347.62
	2241382.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	845
	382374.88
	2241359.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	846
	382388.84
	2241375.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	832
	382404.16
	2241395.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(18)
	-
	-
	-
	-
	-

	847
	382793.01
	2241096.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	848
	382768.35
	2241120.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	849
	382759.10
	2241129.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	850
	382767.19
	2241137.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	851
	382777.01
	2241148.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	852
	382737.07
	2241188.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	853
	382752.37
	2241206.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	854
	382782.80
	2241244.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	855
	382802.88
	2241270.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	856
	382822.17
	2241255.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	857
	382827.93
	2241255.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	858
	382831.75
	2241253.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	859
	382841.97
	2241247.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	860
	382870.77
	2241283.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	861
	382895.29
	2241314.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	862
	382914.95
	2241339.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	863
	382972.41
	2241413.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	864
	382965.59
	2241418.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	865
	382946.23
	2241493.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	866
	382918.83
	2241516.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	867
	382921.93
	2241520.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	868
	382884.07
	2241551.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	869
	382786.79
	2241431.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	870
	382787.03
	2241420.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	871
	382783.28
	2241414.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	872
	382779.96
	2241410.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	873
	382773.62
	2241415.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	874
	382747.95
	2241383.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	875
	382742.95
	2241376.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	876
	382740.85
	2241378.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	877
	382696.97
	2241322.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	878
	382680.03
	2241303.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	879
	382639.01
	2241252.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	880
	382591.80
	2241192.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	881
	382571.89
	2241168.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	882
	382575.80
	2241165.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	883
	382593.60
	2241151.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	884
	382596.27
	2241149.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	885
	382643.15
	2241111.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	886
	382694.26
	2241070.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	887
	382700.66
	2241078.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	888
	382708.67
	2241088.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	889
	382714.46
	2241082.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	890
	382723.51
	2241073.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	891
	382742.20
	2241054.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	892
	382747.94
	2241049.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	893
	382751.36
	2241052.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	894
	382753.02
	2241050.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	847
	382793.01
	2241096.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(19)
	-
	-
	-
	-
	-

	895
	381989.61
	2241238.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	896
	382001.35
	2241252.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	897
	381993.07
	2241259.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	898
	382007.38
	2241275.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	899
	382015.59
	2241285.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	900
	382025.73
	2241287.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	901
	382034.42
	2241298.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	902
	382027.91
	2241304.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	903
	382036.21
	2241314.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	904
	382040.74
	2241319.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	905
	382058.00
	2241320.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	906
	382067.21
	2241331.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	907
	382058.68
	2241338.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	908
	382063.31
	2241344.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	909
	382072.47
	2241355.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	910
	382086.55
	2241355.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	911
	382096.01
	2241366.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	912
	382087.56
	2241374.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	913
	382091.23
	2241378.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	914
	382100.09
	2241389.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	915
	382118.39
	2241389.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	916
	382127.92
	2241401.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	917
	382131.42
	2241405.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	918
	382062.31
	2241461.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	919
	382044.57
	2241475.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	920
	381970.57
	2241535.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	921
	381904.77
	2241587.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	922
	381891.90
	2241572.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	923
	381866.61
	2241541.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	924
	381860.80
	2241536.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	925
	381814.56
	2241479.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	926
	381799.67
	2241461.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	927
	381790.81
	2241450.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	928
	381786.80
	2241442.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	929
	381784.31
	2241437.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	930
	381781.02
	2241431.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	931
	381772.54
	2241415.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	932
	381755.87
	2241384.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	933
	381745.23
	2241371.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	934
	381689.58
	2241302.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	935
	381688.00
	2241300.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	936
	381669.21
	2241285.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	937
	381617.40
	2241276.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	938
	381598.76
	2241265.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	939
	381592.89
	2241258.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	940
	381612.83
	2241242.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	941
	381620.07
	2241236.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	942
	381631.89
	2241226.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	943
	381669.65
	2241192.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	944
	381709.88
	2241156.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	945
	381749.67
	2241121.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	946
	381810.74
	2241066.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	947
	381850.03
	2241070.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	948
	381869.29
	2241093.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	949
	381879.73
	2241093.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	950
	381878.82
	2241103.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	951
	381884.96
	2241111.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	952
	381878.78
	2241116.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	953
	381916.21
	2241162.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	954
	381909.30
	2241168.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	955
	381978.80
	2241248.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	895
	381989.61
	2241238.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(20)
	-
	-
	-
	-
	-

	956
	381112.75
	2241244.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	957
	381177.37
	2241326.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	958
	381168.05
	2241334.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	959
	381184.22
	2241354.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	960
	381197.27
	2241371.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	961
	381203.66
	2241379.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	962
	381183.01
	2241396.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	963
	381181.46
	2241394.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	964
	381149.44
	2241419.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	965
	381172.29
	2241447.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	966
	381188.69
	2241434.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	967
	381236.56
	2241494.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	968
	381080.46
	2241619.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	969
	381077.22
	2241617.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	970
	381062.14
	2241592.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	971
	381057.04
	2241577.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	972
	381056.21
	2241576.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	973
	381038.17
	2241553.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	974
	381040.46
	2241551.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	975
	381024.30
	2241532.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	976
	380963.11
	2241443.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	977
	380942.66
	2241413.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	978
	380945.98
	2241410.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	979
	380942.97
	2241405.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	980
	380929.33
	2241385.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	981
	380931.40
	2241384.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	982
	380915.24
	2241363.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	983
	380917.23
	2241362.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	984
	380901.61
	2241343.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	985
	380883.90
	2241316.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	986
	380865.76
	2241289.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	987
	380868.15
	2241281.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	988
	380904.90
	2241252.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	989
	380933.08
	2241230.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	990
	380960.23
	2241209.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	991
	380976.48
	2241211.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	992
	380977.34
	2241210.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	993
	380989.34
	2241200.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	994
	381030.42
	2241166.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	995
	381040.97
	2241158.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	996
	381055.23
	2241175.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	997
	381083.88
	2241209.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	956
	381112.75
	2241244.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(21)
	-
	-
	-
	-
	-

	998
	381690.37
	2241345.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	999
	381682.25
	2241416.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1000
	381676.91
	2241417.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1001
	381667.82
	2241452.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1002
	381665.82
	2241455.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1003
	381663.39
	2241458.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1004
	381656.96
	2241462.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1005
	381653.47
	2241464.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1006
	381627.48
	2241460.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1007
	381631.96
	2241474.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1008
	381695.49
	2241554.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1009
	381657.69
	2241585.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1010
	381661.18
	2241590.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1011
	381714.52
	2241658.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1012
	381725.89
	2241648.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1013
	381748.08
	2241637.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1014
	381751.54
	2241635.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1015
	381775.06
	2241663.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1016
	381791.18
	2241683.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1017
	381808.96
	2241706.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1018
	381808.61
	2241708.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1019
	381815.56
	2241717.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1020
	381785.75
	2241742.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1021
	381767.71
	2241723.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1022
	381704.55
	2241774.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1023
	381638.49
	2241829.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1024
	381623.12
	2241809.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1025
	381610.88
	2241819.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1026
	381571.30
	2241770.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1027
	381518.47
	2241704.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1028
	381519.67
	2241695.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1029
	381455.11
	2241616.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1030
	381450.89
	2241620.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1031
	381398.79
	2241555.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1032
	381395.78
	2241551.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1033
	381345.67
	2241489.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1034
	381356.17
	2241480.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1035
	381340.91
	2241461.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1036
	381407.74
	2241407.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1037
	381474.21
	2241354.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1038
	381486.80
	2241369.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1039
	381490.04
	2241367.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1040
	381499.89
	2241359.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1041
	381504.01
	2241355.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1042
	381538.20
	2241397.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1043
	381540.12
	2241399.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1044
	381557.34
	2241387.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1045
	381579.80
	2241391.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1046
	381592.72
	2241311.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1047
	381596.30
	2241287.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1048
	381667.98
	2241319.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	998
	381690.37
	2241345.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(22)
	-
	-
	-
	-
	-

	1049
	382956.71
	2241564.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1050
	382954.68
	2241573.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1051
	382961.00
	2241581.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1052
	382955.86
	2241604.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1053
	382950.00
	2241613.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1054
	382928.94
	2241629.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1055
	382923.58
	2241633.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1056
	382923.63
	2241666.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1057
	382868.66
	2241712.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1058
	382811.71
	2241758.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1059
	382756.08
	2241805.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1060
	382750.38
	2241810.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1061
	382681.29
	2241831.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1062
	382681.29
	2241835.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1063
	382637.66
	2241836.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1064
	382624.47
	2241818.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1065
	382593.07
	2241844.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1066
	382591.53
	2241843.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1067
	382587.59
	2241846.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1068
	382576.27
	2241837.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1069
	382577.05
	2241837.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1070
	382622.79
	2241799.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1071
	382687.52
	2241747.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1072
	382691.31
	2241744.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1073
	382696.74
	2241739.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1074
	382702.93
	2241734.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1075
	382782.22
	2241670.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1076
	382818.32
	2241641.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1077
	382879.87
	2241592.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1078
	382883.99
	2241589.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1079
	382886.13
	2241587.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1080
	382892.17
	2241594.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1081
	382946.09
	2241551.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1049
	382956.71
	2241564.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(23)
	-
	-
	-
	-
	-

	1082
	381419.91
	2241613.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1083
	381417.26
	2241616.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1084
	381394.67
	2241634.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1085
	381407.83
	2241650.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1086
	381415.30
	2241644.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1087
	381417.64
	2241642.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1088
	381430.43
	2241632.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1089
	381442.97
	2241648.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1090
	381420.37
	2241666.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1091
	381422.87
	2241669.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1092
	381365.99
	2241715.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1093
	381363.49
	2241711.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1094
	381361.37
	2241713.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1095
	381376.95
	2241734.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1096
	381388.66
	2241725.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1097
	381407.91
	2241750.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1098
	381482.21
	2241691.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1099
	381491.00
	2241702.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1100
	381477.91
	2241712.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1101
	381528.37
	2241775.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1102
	381518.52
	2241787.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1103
	381426.49
	2241860.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1104
	381381.07
	2241804.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1105
	381373.95
	2241810.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1106
	381369.67
	2241809.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1107
	381361.38
	2241799.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1108
	381356.02
	2241803.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1109
	381340.57
	2241781.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1110
	381344.56
	2241778.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1111
	381313.55
	2241740.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1112
	381275.24
	2241769.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1113
	381248.53
	2241790.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1114
	381307.41
	2241866.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1115
	381290.39
	2241879.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1116
	381342.06
	2241945.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1117
	381411.15
	2242033.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1118
	381338.00
	2242091.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1119
	381267.41
	2242004.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1120
	381139.16
	2241846.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1121
	381107.13
	2241807.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1122
	381101.57
	2241799.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1123
	381093.08
	2241789.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1124
	381086.33
	2241781.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1125
	381076.90
	2241770.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1126
	381069.95
	2241761.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1127
	381060.96
	2241750.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1128
	381052.31
	2241739.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1129
	381044.99
	2241730.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1130
	381037.04
	2241719.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1131
	381033.65
	2241708.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1132
	381054.90
	2241691.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1133
	381069.33
	2241680.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1134
	381082.64
	2241669.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1135
	381107.93
	2241649.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1136
	381138.34
	2241625.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1137
	381147.76
	2241617.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1138
	381240.46
	2241543.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1139
	381278.64
	2241512.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1140
	381316.19
	2241482.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1141
	381344.52
	2241519.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1142
	381371.36
	2241553.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1082
	381419.91
	2241613.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(24)
	-
	-
	-
	-
	-

	1143
	381568.57
	2242006.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1144
	381753.67
	2242234.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1145
	381637.03
	2242330.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1146
	381582.53
	2242265.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1147
	381494.80
	2242156.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1148
	381451.05
	2242102.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1143
	381568.57
	2242006.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 7. Ж-6. Зона реконструкции территории гаражной застройки для строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны
"Ж-6. Зона реконструкции территории гаражной застройки для строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	177151 кв. м +/- 4299 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона Ж-6 выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов в районе пересечения Проспекта Мира и ул. Литке путем постепенного выкупа (изъятия) и сноса индивидуальных боксовых гаражей. После обсуждения и утверждения документации по планировке реконструируемой территории в настоящие Правила вносятся изменения в части градостроительных регламентов применительно к соответствующей зоне развития жилой застройки на реконструируемой территории.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд
1. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
1.1. Параметры застройки для условно разрешенного вида использования "Хранение автотранспорта" (код 2.7.1):
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения территории - не менее 25% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 25% от площади земельного участка <*>
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, отдельно стоящих, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, отдельно стоящих, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
2. Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
3. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.

	
	
	4. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P25060]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P25062]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.

	
	
	6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.

	
	
	В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	383363.48
	2241378.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	383365.14
	2241378.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3
	383353.13
	2241434.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	383331.39
	2241520.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	383328.93
	2241530.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	383296.66
	2241657.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	383293.78
	2241668.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	383288.96
	2241687.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	383273.35
	2241755.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	10
	383272.70
	2241758.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	383255.68
	2241832.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	12
	383255.67
	2241832.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	13
	383248.82
	2241862.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	383230.70
	2241858.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	383222.41
	2241897.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	383188.26
	2241890.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	383184.71
	2241906.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	383182.50
	2241917.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	383184.75
	2241920.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	383186.52
	2241924.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	383181.46
	2241946.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	383155.46
	2241940.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	383147.66
	2241938.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	383143.50
	2241937.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	383142.99
	2241937.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	383126.80
	2241933.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	383127.45
	2241927.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	383126.65
	2241926.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	383092.02
	2241918.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	383093.74
	2241909.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	383093.91
	2241908.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	383095.10
	2241903.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	383096.96
	2241894.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	383097.87
	2241890.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	383098.37
	2241887.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	383099.34
	2241883.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	383100.50
	2241877.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	383101.55
	2241877.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	383101.62
	2241876.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	383102.99
	2241870.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	383102.75
	2241869.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	383059.38
	2241859.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	383052.84
	2241858.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	383057.95
	2241836.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	383056.26
	2241836.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	383056.99
	2241833.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	383060.59
	2241819.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	383065.97
	2241798.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	383066.80
	2241798.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	383069.69
	2241785.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	383087.63
	2241708.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	383092.42
	2241689.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	383094.39
	2241672.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	383103.30
	2241673.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	383105.63
	2241651.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	383106.99
	2241629.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	383112.81
	2241601.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	383123.27
	2241552.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	383124.06
	2241548.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	383128.55
	2241528.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	383135.21
	2241501.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	383142.93
	2241503.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	383155.60
	2241457.38
	Геодезический метод
	0.30
	-

	64
	383150.57
	2241455.96
	Геодезический метод
	0.30
	-

	65
	383152.76
	2241446.58
	Геодезический метод
	0.30
	-

	66
	383181.37
	2241437.07
	Геодезический метод
	0.30
	-

	67
	383188.01
	2241434.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	383223.80
	2241422.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	383217.96
	2241406.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	383237.51
	2241399.65
	Геодезический метод
	0.30
	-

	71
	383238.64
	2241402.54
	Геодезический метод
	0.30
	-

	72
	383265.85
	2241393.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	383265.13
	2241390.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	383270.92
	2241388.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	383276.90
	2241407.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	383343.53
	2241383.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	383331.97
	2241368.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	383337.44
	2241366.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	383363.48
	2241378.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	79
	383124.94
	2241455.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	383124.18
	2241459.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	383123.53
	2241462.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	383118.47
	2241485.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	383115.07
	2241500.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	383114.41
	2241503.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	383113.68
	2241506.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	383113.03
	2241509.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	383111.97
	2241514.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	383111.20
	2241518.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	383104.89
	2241544.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	383104.12
	2241547.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	383103.35
	2241550.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	383102.69
	2241553.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	383100.76
	2241562.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	383100.09
	2241565.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	383099.47
	2241568.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	383098.89
	2241570.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	383096.44
	2241583.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	383095.57
	2241587.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	383094.81
	2241590.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	383094.15
	2241593.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	383050.29
	2241769.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	383018.15
	2241910.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	383017.05
	2241915.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	383016.38
	2241918.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	383015.75
	2241921.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	383015.04
	2241924.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	383014.36
	2241927.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	383013.84
	2241929.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	383013.05
	2241934.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	383006.75
	2241951.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	382899.44
	2242050.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	112
	382860.10
	2242087.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	113
	382858.26
	2242088.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	114
	382856.24
	2242087.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	382854.37
	2242085.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	382854.06
	2242082.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	382857.24
	2242069.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	118
	382860.45
	2242069.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	119
	382865.94
	2242045.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	382864.01
	2242043.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	121
	382866.46
	2242035.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	382868.60
	2242034.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	382894.56
	2241924.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	382889.35
	2241923.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	382875.76
	2241919.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	382880.77
	2241889.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	382876.54
	2241879.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	128
	382875.49
	2241880.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	382863.10
	2241853.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	382860.42
	2241850.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	382827.12
	2241824.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	382824.72
	2241823.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	382828.04
	2241806.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	382828.88
	2241803.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382848.20
	2241749.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382870.14
	2241728.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	382879.70
	2241728.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	382883.62
	2241715.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382905.06
	2241720.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382909.54
	2241700.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	141
	382933.83
	2241667.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	142
	382932.93
	2241665.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	143
	382936.74
	2241661.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	144
	382937.40
	2241662.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	145
	382961.42
	2241641.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	146
	382966.62
	2241621.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	382968.48
	2241614.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	382969.76
	2241609.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	149
	382972.93
	2241596.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	150
	382989.83
	2241534.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	382993.99
	2241518.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	152
	383102.96
	2241454.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	153
	383107.95
	2241454.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	154
	383124.33
	2241455.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	79
	383124.94
	2241455.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 8. ПК-1. Зона производственно-коммунальных объектов I - II класса

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны
"ПК-1. Зона производственно-коммунальных объектов I - II класса"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади [image: ]
	87195 кв. м +/- 2973 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона ПК-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий 1 и 2 класса, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.3 Оказание услуг связи
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.1 Деловое управление
4.9 Служебные гаражи
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
6.2.1 Автомобилестроительная промышленность
6.3 Легкая промышленность
6.3.1 Фармацевтическая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.6 Строительная промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады
6.9.1 Складские площадки
6.12 Научно-производственная деятельность
7.1.1 Железнодорожные пути
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
Вспомогательные виды разрешенного использования
1.17 Питомники
2.7.1 Хранение автотранспорта
4.6 Общественное питание
5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 7;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P26230]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P26232]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	380795.97
	2243845.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	380858.52
	2243922.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	380840.11
	2243938.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	380843.40
	2243942.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	380824.66
	2243957.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	380738.15
	2244028.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	380733.48
	2244022.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	380667.14
	2243942.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	380758.44
	2243869.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	380758.30
	2243868.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	380784.10
	2243847.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	12
	380784.67
	2243848.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	380792.65
	2243841.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	380795.97
	2243845.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	381030.15
	2244046.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	381013.87
	2244061.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	381017.34
	2244065.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	381059.57
	2244116.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	381075.76
	2244136.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	381158.25
	2244236.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	381152.99
	2244240.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	381157.07
	2244244.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	381144.84
	2244254.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	381141.75
	2244257.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	381138.03
	2244260.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	381134.08
	2244255.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	381133.44
	2244254.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	381093.94
	2244286.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	381035.13
	2244334.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	381032.28
	2244330.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	380982.57
	2244263.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	380981.79
	2244263.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	380976.93
	2244267.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	380967.21
	2244276.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	380990.57
	2244306.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	381016.92
	2244343.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	381030.86
	2244360.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	381039.91
	2244371.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	381076.38
	2244402.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	381050.88
	2244423.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	381014.62
	2244381.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	381023.92
	2244371.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	381006.07
	2244353.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	380988.89
	2244338.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	380972.17
	2244329.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	380939.74
	2244300.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	380916.42
	2244319.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	380882.72
	2244306.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	380837.12
	2244250.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	380852.87
	2244237.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	380807.43
	2244181.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	51
	380782.12
	2244150.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	380812.19
	2244126.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	380806.92
	2244120.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	380809.97
	2244117.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	380819.47
	2244110.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	380824.89
	2244116.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	380917.74
	2244041.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	380923.70
	2244047.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	380976.27
	2244043.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	380990.14
	2244032.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	381000.46
	2244024.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	381016.22
	2244042.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	381025.54
	2244034.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	381028.54
	2244038.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	381025.63
	2244040.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	381030.15
	2244046.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 9. ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов III класса

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны
"ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов III класса"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади [image: ]
	180867 кв. м +/- 4282 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше III класса. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
3.10 Ветеринарное обслуживание
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2 Приюты для животных
4.1 Деловое управление
4.9 Служебные гаражи
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
6.2.1 Автомобилестроительная промышленность
6.3 Легкая промышленность
6.3.1 Фармацевтическая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.6 Строительная промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады
6.9.1 Складские площадки
6.12 Научно-производственная деятельность
7.1.1 Железнодорожные пути
7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
4.4 Магазины
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
Вспомогательные виды разрешенного использования
1.17 Питомники
4.6 Общественное питание
12.0.2 Благоустройство территории

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 7;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 40% от площади земельного участка
- Предельная высота строений, сооружений - 50 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения объекта - 0 м.

	
	
	

	
	
	

	
	
	4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P26862]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	[bookmark: P26873]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	382359.69
	2242602.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	382398.44
	2242648.52
	Геодезический метод
	0.30
	-

	3
	382408.42
	2242660.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	382379.46
	2242683.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	382359.76
	2242698.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	382328.10
	2242723.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	382370.34
	2242776.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	382375.52
	2242782.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	382381.74
	2242790.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	382357.32
	2242810.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	382360.22
	2242814.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	12
	382347.35
	2242825.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	382345.11
	2242822.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	382226.94
	2242917.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	382174.38
	2242852.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	382139.38
	2242882.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	382167.10
	2242914.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	382149.63
	2242927.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	382183.52
	2242969.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	382147.19
	2242998.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	382164.80
	2243019.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	382153.45
	2243029.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	382154.72
	2243030.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	382126.93
	2243053.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	382043.32
	2242956.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	382041.16
	2242958.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	382027.26
	2242942.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	382108.75
	2242878.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	382101.50
	2242866.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	382131.69
	2242841.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	382131.43
	2242834.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	382129.41
	2242828.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	382131.34
	2242827.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	382130.62
	2242800.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	382042.28
	2242688.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	382169.46
	2242582.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	382164.03
	2242576.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	382167.93
	2242572.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	382160.05
	2242563.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	382183.58
	2242544.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	382191.86
	2242554.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	382277.97
	2242660.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	382292.95
	2242647.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	382298.09
	2242650.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	382345.67
	2242613.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	382359.69
	2242602.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	46
	382115.51
	2243683.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	382111.14
	2243686.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	382118.54
	2243695.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	382121.34
	2243702.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	382125.29
	2243699.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	382132.42
	2243715.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	382127.89
	2243719.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	382158.16
	2243794.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	382132.85
	2243812.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	382024.50
	2243678.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	382026.04
	2243669.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	382023.63
	2243667.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	382027.65
	2243663.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	382030.76
	2243660.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	382070.13
	2243625.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	382115.51
	2243683.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	61
	381517.32
	2243564.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	381544.27
	2243598.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	381546.44
	2243597.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	381550.70
	2243602.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	381551.40
	2243606.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	381631.53
	2243707.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	381571.81
	2243756.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	381569.19
	2243753.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	381517.51
	2243795.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	381489.09
	2243818.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	381482.49
	2243823.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	381447.27
	2243781.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	381403.18
	2243728.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	381402.63
	2243725.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	381401.19
	2243724.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	381377.99
	2243696.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	381385.11
	2243690.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	381288.16
	2243571.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	381311.58
	2243550.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	381325.69
	2243539.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	381369.48
	2243503.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	381404.02
	2243476.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	381407.83
	2243480.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	381414.51
	2243475.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	381417.37
	2243477.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	381437.34
	2243462.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	381517.32
	2243564.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	87
	381814.61
	2243697.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	381839.29
	2243725.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	381844.72
	2243732.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	381857.15
	2243749.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	91
	381862.53
	2243756.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	381821.16
	2243790.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	381817.36
	2243793.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	381812.79
	2243796.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	381774.75
	2243827.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	381702.09
	2243739.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	381691.45
	2243725.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	381693.57
	2243724.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	381728.28
	2243694.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	381777.78
	2243655.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	381785.30
	2243662.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	381814.61
	2243697.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	102
	380667.14
	2243942.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	380733.48
	2244022.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	380655.16
	2244086.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	380643.06
	2244071.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	380631.53
	2244057.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	380624.16
	2244048.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	380589.20
	2244005.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	380595.97
	2243999.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	380605.62
	2243992.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	380604.99
	2243991.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	112
	380620.59
	2243978.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	113
	380616.39
	2243973.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	114
	380630.91
	2243962.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	380635.25
	2243968.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	380667.14
	2243942.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 10. ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V класса

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны
"ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V класса"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	3287221 кв. м +/- 18945 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV - V класса с низкими уровнями шума и загрязнения, ведения овощеводства. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

	
	
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
1.3 Овощеводство
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

	
	
	3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.3 Оказание услуг связи

	
	
	3.3 Бытовое обслуживание
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
3.10 Ветеринарное обслуживание
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2 Приюты для животных
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.9. Служебные гаражи
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей

	
	
	6.2.1 Автомобилестроительная промышленность
6.3 Легкая промышленность
6.3.1 Фармацевтическая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.6 Строительная промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады
6.9.1 Складские площадки
6.12 Научно-производственная деятельность
7.1.1 Железнодорожные пути
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
8.0 Обеспечение обороны и безопасности
8.1 Обеспечение Вооруженных Сил
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
Вспомогательные виды разрешенного использования
1.17 Питомники
4.6 Общественное питание
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 7;
- Максимальный процент застройки - 65%;
- Площадь озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 20% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P27864]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P27866]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 27.08.2021 N 169, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	379802.01
	2239374.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	380041.36
	2239572.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3
	379889.13
	2239688.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	4
	379696.80
	2239456.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	379602.88
	2239339.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	379681.73
	2239277.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	379802.01
	2239374.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	383238.48
	2238611.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	383226.87
	2238609.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	383189.08
	2238650.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	383186.06
	2238685.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	11
	383188.10
	2238695.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	383200.08
	2238693.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	13
	383224.24
	2238738.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	383237.48
	2238790.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	383253.42
	2238781.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	16
	383255.98
	2238802.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	17
	383242.16
	2238812.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	383249.48
	2238838.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	383253.93
	2238837.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	383283.32
	2238948.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	383310.84
	2238940.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	383330.38
	2238934.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	23
	383327.26
	2238923.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	24
	383342.28
	2238919.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	25
	383356.82
	2238964.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	26
	383364.80
	2238970.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	27
	383441.83
	2238901.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	28
	383452.08
	2238906.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	383471.46
	2238916.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	383486.51
	2238924.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	383487.68
	2238924.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	32
	383486.83
	2238947.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	383482.87
	2238947.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	383482.35
	2238952.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	383482.12
	2238955.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	383481.94
	2238967.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	383483.24
	2238970.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	383487.07
	2238970.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	383487.82
	2239004.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	383492.25
	2239007.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	383492.51
	2239023.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	42
	383474.51
	2239014.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	383474.60
	2239027.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	44
	383476.77
	2239204.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	45
	383480.55
	2239382.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	46
	383482.48
	2239480.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	47
	383421.50
	2239614.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	383426.42
	2239620.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	383436.69
	2239632.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	383439.31
	2239635.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	383458.30
	2239657.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	383488.17
	2239691.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	383484.08
	2239695.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	383454.08
	2239660.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	383437.05
	2239643.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	383433.51
	2239640.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	383430.51
	2239637.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	383418.65
	2239627.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	383399.09
	2239644.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	383354.91
	2239590.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	383198.04
	2239720.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	383196.53
	2239721.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	63
	383230.46
	2239761.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	64
	383240.86
	2239770.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	65
	383247.30
	2239771.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	66
	383230.99
	2239786.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	67
	383231.52
	2239778.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	68
	383229.25
	2239772.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	69
	383227.67
	2239769.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	70
	383219.56
	2239758.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	71
	383191.28
	2239726.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	72
	383119.36
	2239644.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	73
	383080.05
	2239599.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	74
	383070.58
	2239599.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	383003.15
	2239601.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	382987.18
	2239602.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	382968.83
	2239602.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	382954.01
	2239599.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	382937.59
	2239596.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	382915.28
	2239590.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	382881.13
	2239576.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	382846.97
	2239554.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	382800.14
	2239594.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	382968.71
	2239787.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	382915.27
	2239834.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	382743.40
	2239644.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	87
	382388.27
	2239251.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	382336.98
	2239188.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	382300.98
	2239144.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	382166.99
	2238996.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	91
	382174.10
	2238990.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	382235.54
	2238935.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	93
	382530.86
	2238674.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	382641.15
	2238790.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	382671.20
	2238764.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	382745.41
	2238700.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	382777.40
	2238672.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	382790.47
	2238688.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	382828.32
	2238655.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	382839.39
	2238668.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	382946.26
	2238792.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	383168.84
	2238602.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	383169.26
	2238601.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	383176.40
	2238581.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	383192.96
	2238566.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	383197.14
	2238563.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	383218.28
	2238588.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	383238.48
	2238611.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	108
	381407.74
	2240120.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	381404.78
	2240122.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	381402.22
	2240124.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	381400.66
	2240127.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	112
	381399.80
	2240129.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	113
	381398.77
	2240138.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	114
	381398.62
	2240139.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	381397.64
	2240151.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	381397.53
	2240152.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	381397.33
	2240157.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	118
	381398.52
	2240160.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	119
	381408.75
	2240184.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	381386.92
	2240194.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	121
	381375.74
	2240199.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	381359.61
	2240193.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	381355.17
	2240184.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	381346.96
	2240187.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	381338.55
	2240169.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	381347.70
	2240165.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	381345.34
	2240160.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	128
	381342.30
	2240153.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	381336.93
	2240156.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	381335.55
	2240153.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	381340.91
	2240150.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	381337.21
	2240145.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	381333.79
	2240145.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	381352.06
	2240137.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	381348.55
	2240140.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	381347.83
	2240143.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	381348.42
	2240147.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	381351.32
	2240154.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	381353.07
	2240155.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	140
	381356.33
	2240158.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	381361.57
	2240157.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	381387.77
	2240147.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	381390.32
	2240144.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	381391.14
	2240142.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	381391.31
	2240140.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	146
	381391.88
	2240134.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	381392.16
	2240129.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	381391.36
	2240126.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	381389.43
	2240125.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	381387.13
	2240124.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	381407.74
	2240120.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	151
	381605.11
	2240454.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	381671.29
	2240529.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	381657.89
	2240541.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	381634.48
	2240561.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	381572.10
	2240488.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	381605.11
	2240454.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	156
	383509.37
	2240686.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	383507.99
	2240691.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	158
	383518.01
	2240694.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	159
	383519.77
	2240694.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	160
	383521.78
	2240694.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	161
	383438.66
	2241061.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	162
	383386.66
	2241283.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	163
	383386.20
	2241283.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	164
	383380.29
	2241281.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	165
	383369.95
	2241278.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	166
	383354.59
	2241274.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	167
	383349.21
	2241273.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	168
	383348.73
	2241273.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	169
	383378.27
	2241156.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	170
	383382.18
	2241138.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	171
	383365.55
	2241134.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	172
	383384.30
	2241051.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	173
	383376.41
	2241049.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	174
	383374.44
	2241049.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	175
	383371.60
	2241048.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	176
	383350.80
	2241045.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	177
	383282.24
	2241035.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	178
	383287.77
	2241003.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	179
	383292.84
	2240973.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	180
	383258.19
	2240965.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	181
	383236.53
	2240960.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	182
	383307.56
	2240645.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	183
	383308.44
	2240642.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	184
	383309.00
	2240639.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	185
	383314.31
	2240640.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	186
	383489.69
	2240682.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	187
	383493.55
	2240683.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	156
	383509.37
	2240686.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	188
	383265.74
	2241165.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	189
	383259.72
	2241184.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	190
	383265.03
	2241190.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	191
	383318.68
	2241251.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	192
	383326.58
	2241260.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	193
	383324.31
	2241262.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	194
	383328.48
	2241267.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	195
	383323.21
	2241272.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	196
	383313.73
	2241280.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	197
	383315.77
	2241282.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	198
	383292.11
	2241304.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	199
	383221.29
	2241225.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	200
	383221.52
	2241225.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	201
	383217.28
	2241215.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	202
	383206.53
	2241207.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	203
	383203.54
	2241206.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	204
	383203.56
	2241206.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	205
	383186.92
	2241202.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	206
	383180.88
	2241201.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	207
	383177.08
	2241202.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	208
	383175.67
	2241204.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	209
	383174.50
	2241206.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	210
	383178.97
	2241185.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	211
	383178.81
	2241184.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	212
	383183.33
	2241164.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	213
	383185.28
	2241159.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	214
	383190.86
	2241132.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	215
	383190.84
	2241133.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	216
	383191.62
	2241137.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	217
	383194.66
	2241144.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	218
	383197.19
	2241147.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	219
	383201.73
	2241149.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	220
	383215.96
	2241152.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	221
	383216.13
	2241152.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	222
	383226.16
	2241154.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	223
	383227.86
	2241153.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	224
	383229.24
	2241152.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	225
	383230.92
	2241149.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	226
	383231.80
	2241144.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	227
	383237.62
	2241146.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	228
	383246.56
	2241148.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	229
	383244.06
	2241159.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	188
	383265.74
	2241165.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	230
	380858.87
	2241359.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	231
	380909.13
	2241437.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	232
	380912.92
	2241434.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	233
	380937.81
	2241473.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	234
	380933.63
	2241475.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	235
	380937.47
	2241482.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	236
	380997.91
	2241573.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	237
	380992.74
	2241576.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	238
	381050.19
	2241661.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	239
	381049.75
	2241664.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	240
	381014.59
	2241691.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	241
	380998.31
	2241707.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	242
	380937.11
	2241756.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	243
	380928.69
	2241763.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	244
	380930.99
	2241765.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	245
	380925.48
	2241770.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	246
	380914.29
	2241757.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	247
	380899.64
	2241771.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	248
	380889.39
	2241759.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	249
	380804.13
	2241840.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	250
	380811.40
	2241862.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	251
	380805.67
	2241866.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	252
	380799.78
	2241844.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	253
	380689.23
	2241949.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	254
	380686.55
	2241953.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	255
	380690.83
	2241959.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	256
	380686.24
	2241962.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	257
	380681.69
	2241956.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	258
	380678.34
	2241956.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	259
	380675.04
	2241956.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	260
	380667.98
	2241963.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	261
	380624.32
	2241916.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	262
	380631.39
	2241911.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	263
	380622.22
	2241897.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	264
	380624.46
	2241896.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	265
	380590.61
	2241849.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	266
	380589.91
	2241849.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	267
	380588.01
	2241846.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	268
	380588.70
	2241846.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	269
	380542.69
	2241782.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	270
	380590.41
	2241737.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	271
	380592.86
	2241735.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	272
	380623.37
	2241706.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	273
	380492.12
	2241550.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	274
	380511.53
	2241533.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	275
	380545.96
	2241502.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	276
	380779.47
	2241294.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	277
	380771.73
	2241285.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	278
	380793.98
	2241265.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	279
	380801.29
	2241275.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	280
	380807.29
	2241281.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	281
	380811.28
	2241286.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	282
	380814.42
	2241289.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	283
	380855.60
	2241354.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	230
	380858.87
	2241359.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	284
	383219.54
	2242069.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	285
	383220.43
	2242070.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	286
	383212.42
	2242106.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	287
	383208.68
	2242123.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	288
	383204.70
	2242121.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	289
	383192.29
	2242118.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	290
	383183.41
	2242116.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	291
	383164.86
	2242113.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	292
	383219.08
	2242069.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	284
	383219.54
	2242069.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	293
	383013.82
	2242219.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	294
	383014.56
	2242228.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	295
	383036.02
	2242241.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	296
	383014.44
	2242352.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	297
	383007.49
	2242361.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	298
	382991.48
	2242373.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	299
	382984.75
	2242362.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	300
	383000.61
	2242357.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	301
	383007.81
	2242346.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	302
	383028.62
	2242252.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	303
	383027.23
	2242247.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	304
	383019.15
	2242240.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	305
	382922.38
	2242271.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	306
	382904.22
	2242260.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	307
	382909.16
	2242260.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	308
	382959.81
	2242242.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	309
	382962.47
	2242237.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	310
	382965.55
	2242232.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	311
	382965.68
	2242224.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	312
	382966.68
	2242224.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	313
	382976.91
	2242221.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	314
	382977.51
	2242220.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	293
	383013.82
	2242219.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(10)
	-
	-
	-
	-
	-

	315
	382302.33
	2242403.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	316
	382281.66
	2242418.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	317
	382280.54
	2242421.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	318
	382288.09
	2242431.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	319
	382310.15
	2242459.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	320
	382332.57
	2242488.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	321
	382342.59
	2242500.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	322
	382313.73
	2242524.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	323
	382316.78
	2242528.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	324
	382315.48
	2242529.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	325
	382319.52
	2242534.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	326
	382313.34
	2242539.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	327
	382313.87
	2242552.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	328
	382321.72
	2242562.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	329
	382322.23
	2242561.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	330
	382332.00
	2242553.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	331
	382335.32
	2242551.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	332
	382343.93
	2242561.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	333
	382359.92
	2242580.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	334
	382383.04
	2242560.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	335
	382433.44
	2242621.11
	Геодезический метод
	0.30
	-

	336
	382423.55
	2242628.47
	Геодезический метод
	0.30
	-

	337
	382398.44
	2242648.52
	Геодезический метод
	0.30
	-

	338
	382359.69
	2242602.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	339
	382345.67
	2242613.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	340
	382298.09
	2242650.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	341
	382292.95
	2242647.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	342
	382277.97
	2242660.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	343
	382191.86
	2242554.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	344
	382183.58
	2242544.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	345
	382160.05
	2242563.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	346
	382167.93
	2242572.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	347
	382164.03
	2242576.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	348
	382169.46
	2242582.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	349
	382042.28
	2242688.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	350
	381956.86
	2242584.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	351
	381948.94
	2242591.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	352
	381895.72
	2242524.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	353
	381902.85
	2242518.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	354
	381901.28
	2242516.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	355
	381910.57
	2242508.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	356
	381907.43
	2242505.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	357
	381911.03
	2242502.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	358
	381914.40
	2242505.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	359
	382155.09
	2242309.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	360
	382175.66
	2242333.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	361
	382187.69
	2242336.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	362
	382205.12
	2242339.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	363
	382204.95
	2242338.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	364
	382224.10
	2242336.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	365
	382224.71
	2242341.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	366
	382227.80
	2242341.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	367
	382228.24
	2242343.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	368
	382239.71
	2242338.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	369
	382244.68
	2242350.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	370
	382247.81
	2242348.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	371
	382254.69
	2242361.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	372
	382243.89
	2242369.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	373
	382244.31
	2242374.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	374
	382274.70
	2242413.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	375
	382282.77
	2242412.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	376
	382300.13
	2242400.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	315
	382302.33
	2242403.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(11)
	-
	-
	-
	-
	-

	377
	382026.56
	2242694.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	378
	382131.34
	2242827.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	379
	382129.41
	2242828.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	380
	382131.43
	2242834.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	381
	382131.69
	2242841.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	382
	382101.50
	2242866.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	383
	381989.42
	2242725.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	384
	381963.60
	2242743.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	385
	381961.00
	2242746.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	386
	381956.49
	2242739.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	387
	381860.97
	2242622.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	388
	381855.07
	2242620.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	389
	381858.36
	2242618.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	390
	381864.07
	2242620.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	391
	381963.38
	2242741.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	392
	381988.31
	2242723.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	393
	381987.04
	2242722.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	394
	382020.37
	2242696.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	395
	382022.00
	2242698.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	377
	382026.56
	2242694.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(12)
	-
	-
	-
	-
	-

	396
	382665.26
	2242929.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	397
	382664.80
	2242944.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	398
	382663.04
	2242953.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	399
	382657.79
	2242977.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	400
	382654.08
	2242994.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	401
	382648.32
	2242998.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	402
	382645.49
	2243000.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	403
	382621.82
	2242993.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	404
	382593.93
	2242986.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	405
	382605.97
	2242977.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	406
	382624.68
	2242920.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	407
	382637.31
	2242922.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	408
	382640.53
	2242923.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	396
	382665.26
	2242929.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(13)
	-
	-
	-
	-
	-

	409
	382554.99
	2242699.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	410
	382571.75
	2242718.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	411
	382576.44
	2242724.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	412
	382601.21
	2242755.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	413
	382617.28
	2242776.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	414
	382618.70
	2242781.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	415
	382621.74
	2242793.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	416
	382621.93
	2242803.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	417
	382622.09
	2242812.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	418
	382585.17
	2242858.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	419
	382512.42
	2242795.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	420
	382226.85
	2243022.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	421
	382183.52
	2242969.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	422
	382149.63
	2242927.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	423
	382167.10
	2242914.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	424
	382139.38
	2242882.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	425
	382174.38
	2242852.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	426
	382226.94
	2242917.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	427
	382345.11
	2242822.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	428
	382347.35
	2242825.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	429
	382360.22
	2242814.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	430
	382357.32
	2242810.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	431
	382381.74
	2242790.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	432
	382375.52
	2242782.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	433
	382370.34
	2242776.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	434
	382328.10
	2242723.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	435
	382359.76
	2242698.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	436
	382379.46
	2242683.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	437
	382408.42
	2242660.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	438
	382425.02
	2242646.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	439
	382426.41
	2242645.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	440
	382467.68
	2242612.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	441
	382510.79
	2242664.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	442
	382504.20
	2242670.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	443
	382483.18
	2242687.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	444
	382485.83
	2242690.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	445
	382472.25
	2242702.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	446
	382467.62
	2242706.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	447
	382498.51
	2242744.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	448
	382550.07
	2242703.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	409
	382554.99
	2242699.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(14)
	-
	-
	-
	-
	-

	449
	382310.07
	2243333.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	450
	382325.93
	2243357.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	451
	382307.23
	2243396.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	452
	382257.93
	2243441.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	453
	382260.44
	2243444.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	454
	382256.16
	2243448.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	455
	382249.24
	2243439.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	456
	382111.66
	2243556.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	457
	382115.52
	2243571.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	458
	382107.23
	2243576.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	459
	382112.17
	2243581.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	460
	382118.04
	2243579.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	461
	382118.54
	2243576.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	462
	382119.97
	2243575.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	463
	382148.91
	2243610.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	464
	382155.93
	2243608.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	465
	382159.39
	2243621.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	466
	382160.14
	2243624.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	467
	382193.67
	2243666.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	468
	382224.66
	2243705.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	469
	382230.15
	2243700.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	470
	382234.37
	2243706.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	471
	382255.97
	2243689.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	472
	382263.55
	2243696.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	473
	382279.11
	2243711.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	474
	382279.83
	2243720.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	475
	382264.05
	2243733.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	476
	382230.69
	2243760.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	477
	382253.39
	2243792.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	478
	382243.67
	2243799.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	479
	382241.84
	2243801.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	480
	382249.59
	2243813.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	481
	382253.84
	2243819.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	482
	382248.05
	2243823.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	483
	382218.59
	2243844.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	484
	382210.95
	2243850.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	485
	382201.94
	2243856.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	486
	382271.70
	2243941.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	487
	382281.03
	2243930.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	488
	382286.74
	2243935.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	489
	382340.25
	2243979.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	490
	382351.93
	2243984.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	491
	382353.64
	2243984.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	492
	382380.41
	2243960.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	493
	382421.19
	2243932.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	494
	382442.24
	2243918.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	495
	382445.10
	2243922.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	496
	382474.17
	2243899.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	497
	382476.79
	2243903.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	498
	382487.62
	2243894.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	499
	382490.34
	2243897.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	500
	382506.23
	2243886.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	501
	382545.96
	2243858.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	502
	382543.36
	2243854.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	503
	382545.06
	2243853.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	504
	382548.11
	2243851.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	505
	382550.65
	2243854.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	506
	382586.61
	2243829.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	507
	382652.25
	2243913.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	508
	382660.06
	2243925.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	509
	382652.55
	2243933.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	510
	382625.23
	2243951.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	511
	382569.98
	2243996.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	512
	382515.45
	2244026.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	513
	382522.94
	2244024.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	514
	382541.93
	2244019.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	515
	382545.96
	2244017.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	516
	382547.38
	2244020.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	517
	382584.87
	2244004.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	518
	382596.85
	2244028.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	519
	382468.62
	2244131.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	520
	382356.43
	2244220.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	521
	382314.87
	2244254.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	522
	382206.23
	2244339.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	523
	382190.46
	2244352.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	524
	382188.24
	2244354.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	525
	382166.50
	2244371.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	526
	382145.24
	2244383.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	527
	382123.15
	2244394.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	528
	382099.07
	2244402.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	529
	382073.87
	2244410.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	530
	382050.17
	2244414.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	531
	381294.09
	2244514.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	532
	381269.65
	2244518.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	533
	381219.65
	2244518.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	534
	381209.05
	2244518.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	535
	381170.57
	2244510.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	536
	381144.44
	2244497.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	537
	381117.32
	2244481.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	538
	381101.45
	2244470.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	539
	381077.80
	2244452.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	540
	381049.05
	2244425.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	541
	380887.25
	2244558.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	542
	380721.50
	2244493.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	543
	380715.98
	2244491.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	544
	380706.05
	2244484.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	545
	380691.66
	2244474.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	546
	380658.13
	2244440.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	547
	380551.52
	2244308.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	548
	380110.20
	2243764.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	549
	380198.37
	2243716.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	550
	380336.35
	2243714.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	551
	380354.86
	2243714.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	552
	380826.08
	2243677.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	553
	380831.27
	2243675.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	554
	380878.22
	2243664.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	555
	380913.94
	2243649.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	556
	380987.71
	2243617.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	557
	381248.48
	2243480.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	558
	381256.25
	2243490.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	559
	381280.36
	2243524.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	560
	381288.16
	2243571.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	561
	381303.91
	2243590.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	562
	381385.11
	2243690.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	563
	381377.99
	2243696.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	564
	381371.91
	2243711.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	565
	381365.54
	2243716.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	566
	381372.13
	2243724.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	567
	381396.17
	2243754.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	568
	381398.31
	2243768.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	569
	381406.20
	2243780.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	570
	381409.43
	2243783.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	571
	381426.11
	2243797.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	572
	381426.81
	2243797.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	573
	381467.57
	2243847.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	574
	381501.31
	2243888.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	575
	381508.38
	2243897.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	576
	381524.99
	2243917.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	577
	381529.88
	2243923.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	578
	381567.79
	2243968.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	579
	381571.58
	2243979.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	580
	381575.85
	2243985.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	581
	381579.17
	2243990.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	582
	381583.44
	2243996.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	583
	381600.54
	2243983.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	584
	381645.67
	2243946.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	585
	381632.76
	2243930.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	586
	381598.45
	2243959.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	587
	381595.25
	2243957.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	588
	381488.28
	2243824.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	589
	381482.49
	2243823.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	590
	381489.09
	2243818.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	591
	381517.51
	2243795.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	592
	381569.19
	2243753.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	593
	381571.81
	2243756.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	594
	381631.53
	2243707.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	595
	381551.40
	2243606.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	596
	381550.70
	2243602.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	597
	381546.44
	2243597.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	598
	381544.27
	2243598.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	599
	381517.32
	2243564.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	600
	381437.34
	2243462.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	601
	381444.86
	2243456.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	602
	381433.76
	2243443.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	603
	381439.63
	2243438.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	604
	381443.29
	2243443.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	605
	381450.04
	2243437.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	606
	381455.08
	2243433.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	607
	381480.53
	2243412.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	608
	381481.72
	2243412.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	609
	381486.27
	2243408.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	610
	381494.36
	2243399.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	611
	381495.92
	2243396.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	612
	381582.26
	2243328.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	613
	381595.89
	2243317.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	614
	381574.24
	2243316.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	615
	381579.47
	2243312.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	616
	381587.06
	2243306.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	617
	381593.95
	2243301.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	618
	381609.67
	2243305.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	619
	381651.71
	2243271.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	620
	381672.84
	2243254.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	621
	381663.71
	2243243.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	622
	381668.07
	2243240.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	623
	381676.40
	2243251.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	624
	381687.70
	2243242.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	625
	381694.28
	2243236.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	626
	381698.13
	2243233.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	627
	381731.60
	2243205.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	628
	381734.68
	2243201.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	629
	381746.90
	2243190.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	630
	381799.08
	2243150.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	631
	381812.89
	2243139.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	632
	381803.17
	2243131.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	633
	381809.34
	2243126.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	634
	381818.00
	2243135.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	635
	381868.47
	2243095.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	636
	381864.65
	2243090.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	637
	381910.88
	2243053.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	638
	381968.75
	2243007.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	639
	381972.80
	2243006.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	640
	382004.84
	2242980.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	641
	382097.42
	2243098.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	642
	382100.47
	2243096.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	643
	382140.25
	2243145.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	644
	382166.23
	2243177.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	645
	382178.33
	2243167.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	449
	382310.07
	2243333.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	646
	381476.49
	2244254.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	647
	381460.67
	2244294.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	648
	381448.92
	2244288.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	649
	381399.28
	2244265.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	650
	381392.47
	2244251.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	651
	381425.64
	2244209.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	646
	381476.49
	2244254.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	652
	381592.76
	2244079.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	653
	381590.29
	2244081.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	654
	381637.20
	2244137.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	655
	381569.48
	2244198.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	656
	381500.77
	2244124.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	657
	381563.79
	2244073.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	658
	381566.99
	2244072.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	659
	381579.58
	2244063.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	652
	381592.76
	2244079.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	660
	380795.97
	2243845.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	661
	380858.52
	2243922.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	662
	380840.11
	2243938.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	663
	380843.40
	2243942.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	664
	380824.66
	2243957.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	665
	380738.15
	2244028.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	666
	380733.48
	2244022.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	667
	380655.16
	2244086.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	668
	380643.06
	2244071.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	669
	380631.53
	2244057.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	670
	380624.16
	2244048.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	671
	380589.20
	2244005.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	672
	380595.97
	2243999.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	673
	380605.62
	2243992.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	674
	380604.99
	2243991.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	675
	380620.59
	2243978.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	676
	380616.39
	2243973.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	677
	380630.91
	2243962.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	678
	380635.25
	2243968.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	679
	380667.14
	2243942.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	680
	380758.44
	2243869.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	681
	380758.30
	2243868.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	682
	380784.10
	2243847.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	683
	380784.67
	2243848.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	684
	380792.65
	2243841.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	660
	380795.97
	2243845.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	685
	381030.15
	2244046.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	686
	381013.87
	2244061.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	687
	381017.34
	2244065.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	688
	381059.57
	2244116.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	689
	381075.76
	2244136.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	690
	381158.25
	2244236.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	691
	381152.99
	2244240.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	692
	381157.07
	2244244.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	693
	381144.84
	2244254.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	694
	381141.75
	2244257.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	695
	381138.03
	2244260.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	696
	381134.08
	2244255.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	697
	381133.44
	2244254.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	698
	381093.94
	2244286.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	699
	381035.13
	2244334.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	700
	381032.28
	2244330.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	701
	380982.57
	2244263.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	702
	380981.79
	2244263.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	703
	380976.93
	2244267.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	704
	380967.21
	2244276.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	705
	380990.57
	2244306.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	706
	381016.92
	2244343.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	707
	381030.86
	2244360.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	708
	381039.91
	2244371.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	709
	381076.38
	2244402.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	710
	381050.88
	2244423.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	711
	381014.62
	2244381.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	712
	381023.92
	2244371.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	713
	381006.07
	2244353.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	714
	380988.89
	2244338.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	715
	380972.17
	2244329.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	716
	380939.74
	2244300.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	717
	380916.42
	2244319.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	718
	380882.72
	2244306.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	719
	380837.12
	2244250.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	720
	380852.87
	2244237.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	721
	380807.43
	2244181.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	722
	380782.12
	2244150.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	723
	380812.19
	2244126.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	724
	380806.92
	2244120.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	725
	380809.97
	2244117.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	726
	380819.47
	2244110.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	727
	380824.89
	2244116.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	728
	380917.74
	2244041.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	729
	380923.70
	2244047.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	730
	380976.27
	2244043.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	731
	380990.14
	2244032.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	732
	381000.46
	2244024.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	733
	381016.22
	2244042.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	734
	381025.54
	2244034.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	735
	381028.54
	2244038.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	736
	381025.63
	2244040.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	685
	381030.15
	2244046.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	737
	382098.93
	2243559.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	738
	382103.42
	2243575.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	739
	382106.57
	2243587.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	740
	382106.82
	2243589.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	741
	382093.72
	2243600.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	742
	382082.86
	2243608.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	743
	382081.92
	2243609.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	744
	382073.99
	2243599.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	745
	382063.23
	2243586.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	746
	382071.75
	2243579.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	747
	382094.40
	2243562.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	737
	382098.93
	2243559.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	748
	381998.56
	2243660.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	749
	382006.23
	2243670.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	750
	381965.34
	2243703.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	751
	381957.96
	2243693.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	752
	381948.94
	2243679.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	753
	381990.23
	2243649.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	748
	381998.56
	2243660.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	754
	382080.32
	2243616.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	755
	382078.78
	2243617.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	756
	382075.24
	2243621.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	757
	382071.77
	2243624.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	758
	382070.13
	2243625.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	759
	382115.51
	2243683.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	760
	382111.14
	2243686.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	761
	382118.54
	2243695.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	762
	382121.34
	2243702.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	763
	382125.29
	2243699.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	764
	382132.42
	2243715.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	765
	382127.89
	2243719.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	766
	382158.16
	2243794.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	767
	382132.85
	2243812.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	768
	382024.50
	2243678.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	769
	382022.12
	2243679.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	770
	382002.86
	2243657.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	771
	381993.14
	2243645.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	772
	382000.86
	2243636.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	773
	382004.63
	2243631.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	774
	382014.86
	2243623.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	775
	382058.34
	2243589.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	776
	382059.09
	2243589.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	777
	382069.75
	2243603.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	754
	382080.32
	2243616.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	778
	381932.54
	2243689.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	779
	381944.43
	2243704.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	780
	381952.30
	2243714.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	781
	381897.11
	2243758.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	782
	381712.71
	2243907.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	783
	381696.14
	2243921.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	784
	381688.61
	2243911.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	785
	381675.74
	2243896.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	786
	381741.69
	2243841.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	787
	381733.14
	2243831.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	788
	381740.07
	2243825.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	789
	381743.60
	2243822.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	790
	381757.54
	2243839.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	791
	381762.12
	2243835.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	792
	381774.75
	2243827.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	793
	381724.82
	2243767.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	794
	381702.09
	2243739.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	795
	381691.45
	2243725.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	796
	381693.57
	2243724.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	797
	381728.28
	2243694.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	798
	381777.78
	2243655.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	799
	381785.30
	2243662.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	800
	381814.61
	2243697.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	801
	381839.29
	2243725.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	802
	381844.72
	2243732.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	803
	381857.15
	2243749.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	804
	381862.01
	2243745.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	805
	381922.26
	2243697.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	778
	381932.54
	2243689.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	806
	381684.33
	2243915.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	807
	381691.99
	2243924.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	808
	381657.32
	2243952.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	809
	381649.98
	2243943.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	810
	381636.83
	2243927.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	811
	381671.62
	2243899.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	806
	381684.33
	2243915.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 11. ПК-4. Зона предприятий специального назначения

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "ПК-4. Зона предприятий специального назначения"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	10716392 кв. м +/- 32825 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона производственных предприятий различного класса вредности, входящих в технологический комплекс предприятий специального назначения, выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий градообразующего предприятия.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

	
	
	Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.2.3 Оказание услуг связи
3.9.2 Проведение научных исследований
3.9.3 Проведение научных испытаний
4.1 Деловое управление
4.9. Служебные гаражи
6.2.1 Автомобилестроительная промышленность
6.3 Легкая промышленность
6.3.1 Фармацевтическая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.6 Строительная промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады
6.9.1 Складские площадки
6.12 Научно-производственная деятельность
7.1.1 Железнодорожные пути
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.3 Бытовое обслуживание
4.6 Общественное питание
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 7;
- Максимальный процент застройки - 65%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 50 м;
- Площадь озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - не менее 25% от площади земельного участка.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.

	
	
	3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.

	
	
	6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P33242]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P33244]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

	
	
	9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.

	
	
	Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	380352.83
	2240552.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	2
	380372.60
	2240578.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3
	380394.89
	2240611.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	4
	380446.43
	2240692.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	5
	380486.93
	2240754.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	6
	380498.19
	2240772.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	380542.62
	2240840.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	8
	380569.08
	2240881.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	380658.80
	2241020.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	10
	380716.23
	2241111.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	11
	380792.75
	2241231.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	380781.42
	2241241.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	13
	380778.86
	2241246.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	14
	380391.50
	2241594.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	15
	380346.80
	2241500.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	16
	380159.13
	2241269.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	17
	380015.88
	2241386.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	18
	379844.70
	2241525.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	19
	379745.35
	2241606.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	20
	379965.03
	2241888.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	21
	380277.67
	2242279.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	380275.42
	2242315.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	380582.75
	2242697.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	380602.12
	2242733.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	25
	380683.79
	2242832.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	26
	380851.23
	2243053.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	27
	380862.39
	2243067.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	28
	380871.52
	2243059.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	29
	380885.65
	2243077.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	30
	380931.79
	2243136.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	31
	380937.86
	2243131.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	32
	380946.66
	2243124.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	380955.42
	2243117.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	380628.43
	2242708.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	381295.72
	2242168.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	381472.24
	2242381.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	381510.19
	2242347.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	381524.92
	2242365.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	381524.05
	2242367.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	381546.93
	2242396.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	381556.28
	2242406.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	381563.91
	2242416.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	381565.79
	2242416.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	381605.55
	2242465.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	381610.90
	2242459.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	381679.05
	2242543.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	381734.82
	2242611.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	381780.08
	2242673.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	381776.91
	2242675.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	381970.21
	2242907.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	381971.50
	2242902.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	381991.14
	2242926.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	381987.50
	2242928.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	382005.29
	2242950.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	382003.41
	2242962.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	381995.89
	2242962.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	381897.14
	2243040.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	381892.22
	2243046.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	381878.99
	2243058.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	381841.65
	2243087.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	381835.95
	2243093.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	381829.98
	2243090.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	381799.25
	2243115.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	381809.34
	2243126.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	381803.17
	2243131.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	381793.73
	2243125.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	381748.75
	2243165.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	381664.45
	2243234.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	381668.07
	2243240.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	381663.71
	2243243.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	381659.99
	2243238.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	381586.97
	2243297.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	381593.95
	2243301.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	381587.06
	2243306.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	381579.47
	2243312.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	381577.15
	2243314.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	381574.24
	2243316.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	381557.39
	2243320.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	381437.73
	2243417.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	381432.13
	2243410.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	381418.30
	2243421.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	381411.06
	2243427.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	381413.32
	2243430.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	381385.84
	2243452.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	381379.81
	2243453.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	381344.50
	2243481.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	381332.19
	2243490.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	381341.73
	2243498.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	381310.58
	2243524.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	381305.88
	2243518.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	381293.14
	2243521.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	381289.90
	2243517.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	381280.36
	2243524.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	381256.25
	2243490.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	381248.48
	2243480.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	380987.71
	2243617.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	380913.94
	2243649.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	380878.22
	2243664.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	380831.27
	2243675.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	380826.08
	2243677.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	380354.86
	2243714.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	380336.35
	2243714.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	380213.33
	2243716.44
	Геодезический метод
	0.30
	-

	104
	380198.37
	2243716.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	380110.20
	2243764.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	380092.59
	2243774.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	379951.14
	2243600.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	379921.00
	2243563.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	109
	379778.63
	2243387.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	379692.95
	2243342.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	378747.63
	2242854.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	112
	378078.72
	2242014.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	113
	377878.15
	2241764.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	114
	377701.70
	2241543.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	377563.50
	2241370.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	377416.13
	2241186.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	377332.23
	2241080.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	118
	377187.09
	2240900.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	119
	377103.84
	2240795.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	376994.60
	2240658.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	121
	376839.43
	2240464.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	377166.22
	2240191.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	377416.37
	2239982.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	377623.28
	2239808.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	377772.57
	2239685.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	377898.76
	2239581.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	378013.02
	2239487.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	128
	378168.61
	2239359.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	378309.83
	2239241.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	378450.25
	2239127.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	378579.95
	2239292.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	378628.92
	2239354.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	378790.28
	2239560.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	378977.17
	2239800.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	379286.01
	2239559.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	379402.96
	2239458.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	379405.59
	2239462.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	379422.94
	2239489.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	379420.52
	2239491.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	140
	379440.75
	2239515.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	141
	379488.13
	2239526.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	142
	379932.67
	2240053.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	143
	380037.33
	2240178.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	144
	380133.20
	2240292.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	145
	380235.46
	2240411.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1
	380352.83
	2240552.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
	

	-
	-
	-
	-
	-
	



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
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Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 12. Р-1. Зона городской рекреации

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "Р-1. Зона городской рекреации"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	1496920 кв. м +/- 12240 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Данная зона Р-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения, формирования и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.6.2 Парки культуры и отдыха
4.8.1 Развлекательные мероприятия
5.0 Отдых (рекреация)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.6 Общественное питание
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 200 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 3;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 30 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P34310]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P34312]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.

	
	
	Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	383479.08
	2239624.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	2
	383497.63
	2239653.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3
	383497.68
	2239666.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	4
	383496.17
	2239686.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	5
	383494.09
	2239698.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	6
	383488.17
	2239691.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	383458.30
	2239657.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	383439.31
	2239635.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	383449.04
	2239629.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1
	383479.08
	2239624.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	383018.70
	2240029.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	383036.53
	2240047.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	383002.34
	2240046.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	13
	383000.48
	2240043.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	383018.70
	2240029.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	382391.19
	2239910.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	382468.80
	2240005.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	382465.13
	2240008.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	17
	382464.29
	2240009.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	382462.88
	2240010.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	382454.07
	2240018.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	382365.35
	2240074.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	382358.59
	2240079.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	382351.52
	2240069.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	382297.18
	2239994.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	382290.15
	2239985.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	382286.85
	2239980.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	382391.19
	2239910.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	382874.37
	2239863.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	382908.87
	2239902.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	382915.17
	2239912.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	382920.21
	2239922.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	382920.76
	2239931.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	382920.21
	2239943.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	382919.50
	2239949.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	382918.57
	2239957.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	34
	382917.16
	2239974.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	35
	382917.01
	2239987.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	36
	382918.42
	2239995.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	37
	382919.40
	2239998.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	38
	382920.40
	2240001.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	39
	382930.92
	2240016.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	40
	382929.22
	2240023.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	41
	382864.42
	2240080.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	42
	382863.37
	2240078.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	382849.72
	2240063.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	44
	382903.05
	2240016.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	45
	382908.87
	2240011.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	46
	382917.22
	2240004.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	47
	382910.45
	2239996.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	382892.66
	2239976.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	382907.54
	2239962.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	382837.19
	2239883.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	382789.79
	2239830.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	382776.59
	2239815.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	382772.00
	2239810.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	54
	382785.25
	2239798.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	382787.78
	2239796.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	382800.01
	2239785.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	382802.12
	2239784.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	382804.97
	2239785.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	382807.70
	2239788.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	382839.02
	2239823.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	382874.37
	2239863.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	61
	383000.18
	2240071.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	62
	382999.26
	2240075.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382988.19
	2240085.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382980.95
	2240082.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382973.42
	2240076.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382965.28
	2240074.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	382945.91
	2240091.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	382946.53
	2240106.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	382929.72
	2240087.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382924.69
	2240081.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382923.81
	2240080.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	72
	382951.07
	2240056.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	73
	382955.17
	2240052.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	74
	382957.16
	2240052.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	75
	382966.22
	2240054.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	76
	382969.28
	2240056.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	77
	382980.75
	2240065.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	78
	382990.20
	2240069.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	61
	383000.18
	2240071.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	79
	381769.18
	2240137.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	381769.17
	2240152.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	381736.70
	2240191.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	381715.30
	2240222.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	381661.38
	2240134.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	381769.18
	2240137.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	84
	382806.81
	2240129.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	85
	382577.54
	2240332.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	86
	382550.00
	2240328.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	87
	382552.12
	2240326.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	382557.04
	2240322.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	382580.42
	2240301.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	382597.10
	2240286.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	382602.57
	2240281.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	382606.32
	2240278.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	382610.08
	2240274.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	382672.99
	2240219.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	382676.83
	2240216.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	382678.58
	2240214.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	382727.75
	2240171.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	382785.93
	2240119.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	382790.97
	2240115.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	84
	382806.81
	2240129.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	383138.15
	2240090.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	383200.19
	2240160.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	383300.46
	2240271.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	383304.92
	2240303.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	383299.70
	2240304.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	383308.98
	2240335.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	383311.04
	2240342.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	383289.56
	2240343.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	108
	383286.95
	2240335.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	109
	383280.51
	2240317.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	110
	383271.21
	2240291.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	111
	383271.04
	2240291.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	112
	383265.67
	2240279.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	113
	383259.95
	2240270.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	114
	383254.39
	2240262.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	115
	383248.08
	2240254.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	116
	383235.46
	2240240.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	117
	383218.45
	2240221.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	118
	383203.39
	2240205.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	119
	383195.60
	2240196.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	120
	383183.50
	2240182.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	121
	383173.55
	2240171.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	122
	383164.25
	2240160.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	123
	383155.95
	2240151.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	124
	383107.68
	2240096.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	125
	383100.72
	2240088.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	126
	383080.81
	2240066.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	127
	383074.69
	2240059.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	128
	383062.62
	2240047.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	129
	383059.01
	2240043.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	130
	383026.47
	2240008.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	131
	383034.67
	2239999.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	383041.89
	2239993.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	383054.26
	2240000.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	383103.77
	2240053.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	383138.15
	2240090.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	135
	382504.44
	2240372.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382512.96
	2240381.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	382514.57
	2240383.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	138
	382460.49
	2240431.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382449.57
	2240419.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382484.43
	2240389.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	382492.84
	2240382.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	382488.18
	2240377.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	382488.64
	2240373.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	382498.13
	2240365.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	382502.07
	2240369.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382504.44
	2240372.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(10)
	-
	-
	-
	-
	-

	146
	381450.26
	2240338.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	381359.52
	2240303.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	381327.54
	2240334.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	381317.51
	2240323.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	381375.89
	2240271.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	381411.55
	2240238.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	381578.62
	2240424.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	381568.49
	2240434.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	381519.43
	2240415.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	381450.26
	2240338.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(11)
	-
	-
	-
	-
	-

	155
	382039.84
	2240380.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	156
	382094.28
	2240441.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	382101.27
	2240449.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	158
	382087.01
	2240462.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	159
	382085.49
	2240460.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	160
	382081.13
	2240464.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	161
	382076.48
	2240468.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	162
	382071.47
	2240473.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	163
	382065.19
	2240478.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	164
	382060.28
	2240483.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	165
	382057.30
	2240485.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	166
	382053.88
	2240488.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	167
	382052.54
	2240489.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	168
	382046.35
	2240495.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	169
	382038.64
	2240486.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	170
	382008.97
	2240453.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	171
	382005.37
	2240450.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	172
	381986.56
	2240435.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	173
	381976.08
	2240426.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	174
	381974.59
	2240424.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	175
	381973.55
	2240423.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	176
	381966.66
	2240414.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	177
	381963.50
	2240408.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	178
	381961.68
	2240402.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	179
	381959.12
	2240392.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	180
	381957.85
	2240382.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	181
	381957.49
	2240373.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	182
	381957.97
	2240351.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	183
	381958.70
	2240348.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	184
	381959.57
	2240347.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	185
	381960.54
	2240346.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	186
	381977.25
	2240353.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	187
	382006.33
	2240365.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	188
	382010.60
	2240361.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	189
	382033.31
	2240385.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	382039.84
	2240380.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(12)
	-
	-
	-
	-
	-

	190
	382395.80
	2240470.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	191
	382404.75
	2240480.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	192
	382374.04
	2240508.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	193
	382364.26
	2240517.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	194
	382360.46
	2240521.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	195
	382353.01
	2240528.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	196
	382352.24
	2240529.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	197
	382342.33
	2240537.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	198
	382329.69
	2240549.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	199
	382328.94
	2240549.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	200
	382327.00
	2240551.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	201
	382321.37
	2240556.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	202
	382304.88
	2240571.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	203
	382304.16
	2240571.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	204
	382265.39
	2240604.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	205
	382255.36
	2240613.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	206
	382250.01
	2240617.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	207
	382255.36
	2240624.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	208
	382246.42
	2240631.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	209
	382243.20
	2240634.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	210
	382237.85
	2240627.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	211
	382197.78
	2240666.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	212
	382195.34
	2240663.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	213
	382192.04
	2240659.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	214
	382187.75
	2240654.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	215
	382244.74
	2240604.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	216
	382256.23
	2240594.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	217
	382265.72
	2240585.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	218
	382273.60
	2240578.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	190
	382395.80
	2240470.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(13)
	-
	-
	-
	-
	-

	219
	383507.32
	2240501.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	220
	383535.06
	2240529.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	221
	383548.93
	2240543.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	222
	383552.50
	2240547.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	223
	383547.19
	2240571.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	224
	383536.25
	2240619.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	225
	383520.62
	2240688.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	226
	383523.04
	2240689.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	227
	383521.78
	2240694.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	228
	383519.77
	2240694.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	229
	383518.01
	2240694.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	230
	383507.99
	2240691.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	231
	383509.37
	2240686.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	232
	383493.55
	2240683.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	233
	383489.69
	2240682.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	234
	383494.96
	2240640.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	235
	383492.08
	2240640.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	236
	383498.33
	2240607.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	237
	383463.49
	2240598.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	238
	383469.79
	2240563.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	239
	383429.13
	2240528.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	240
	383416.85
	2240526.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	241
	383364.83
	2240516.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	242
	383368.43
	2240497.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	243
	383383.80
	2240462.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	244
	383380.72
	2240459.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	245
	383378.09
	2240455.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	246
	383362.81
	2240436.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	247
	383363.66
	2240429.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	248
	383405.21
	2240392.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	249
	383407.66
	2240394.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	250
	383433.23
	2240419.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	251
	383434.77
	2240421.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	219
	383507.32
	2240501.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(14)
	-
	-
	-
	-
	-

	252
	382755.96
	2240620.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	253
	382797.89
	2240668.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	254
	382756.06
	2240705.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	255
	382719.24
	2240668.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	256
	382711.82
	2240661.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	257
	382734.10
	2240640.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	252
	382755.96
	2240620.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(15)
	-
	-
	-
	-
	-

	258
	381840.08
	2240612.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	259
	381862.24
	2240635.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	260
	381853.48
	2240642.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	261
	381818.99
	2240622.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	262
	381797.78
	2240658.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	263
	381792.56
	2240684.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	264
	381793.66
	2240701.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	265
	381801.38
	2240730.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	266
	381829.24
	2240760.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	267
	381822.91
	2240767.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	268
	381787.76
	2240729.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	269
	381782.36
	2240734.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	270
	381770.25
	2240721.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	271
	381763.28
	2240714.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	272
	381739.05
	2240687.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	273
	381711.13
	2240712.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	274
	381710.40
	2240720.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	275
	381703.64
	2240727.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	276
	381689.90
	2240740.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	277
	381680.04
	2240729.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	278
	381676.55
	2240732.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	279
	381669.30
	2240739.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	280
	381662.24
	2240730.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	281
	381660.37
	2240727.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	282
	381659.00
	2240722.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	283
	381661.04
	2240714.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	284
	381666.52
	2240708.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	285
	381806.72
	2240585.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	286
	381811.90
	2240580.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	287
	381820.38
	2240590.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	258
	381840.08
	2240612.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(16)
	-
	-
	-
	-
	-

	288
	381633.76
	2240755.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	289
	381650.07
	2240774.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	290
	381635.36
	2240783.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	291
	381527.99
	2240849.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	292
	381535.49
	2240842.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	288
	381633.76
	2240755.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(17)
	-
	-
	-
	-
	-

	293
	383098.82
	2240807.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	294
	383109.54
	2240823.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	295
	383144.65
	2240874.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	296
	383152.78
	2240886.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	297
	383099.81
	2240872.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	298
	383092.95
	2240869.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	299
	383066.23
	2240859.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	300
	383047.34
	2240850.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	301
	383035.12
	2240843.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	302
	383033.13
	2240842.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	303
	383027.16
	2240839.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	304
	383004.55
	2240825.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	305
	382987.25
	2240814.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	306
	382962.95
	2240792.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	307
	382942.65
	2240772.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	308
	382920.86
	2240749.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	309
	382918.59
	2240747.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	310
	382867.27
	2240689.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	311
	382864.82
	2240686.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	312
	382830.19
	2240647.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	313
	382845.39
	2240631.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	314
	382854.40
	2240639.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	315
	382885.90
	2240675.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	316
	382898.17
	2240690.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	317
	382900.99
	2240693.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	318
	382933.47
	2240730.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	319
	382949.95
	2240748.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	320
	382986.01
	2240790.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	321
	383000.51
	2240806.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	322
	383026.28
	2240835.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	323
	383035.12
	2240843.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	324
	383034.88
	2240839.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	325
	383032.48
	2240821.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	326
	383040.13
	2240819.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	293
	383098.82
	2240807.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(18)
	-
	-
	-
	-
	-

	327
	382155.89
	2240644.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	328
	382185.02
	2240677.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	329
	382020.48
	2240824.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	330
	382024.04
	2240828.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	331
	381948.84
	2240893.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	332
	381936.44
	2240879.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	333
	381949.51
	2240867.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	334
	381947.18
	2240865.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	335
	381951.02
	2240861.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	336
	381953.81
	2240863.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	337
	381968.02
	2240850.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	338
	381973.03
	2240846.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	339
	381971.79
	2240844.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	340
	381980.03
	2240837.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	341
	381984.65
	2240833.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	342
	381979.43
	2240827.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	343
	382000.92
	2240809.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	344
	382007.30
	2240803.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	345
	382009.96
	2240801.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	346
	382010.57
	2240802.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	347
	382027.10
	2240791.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	348
	382026.73
	2240790.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	349
	382029.13
	2240788.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	350
	382027.14
	2240785.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	351
	382029.38
	2240784.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	352
	382030.00
	2240785.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	353
	382046.87
	2240774.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	354
	382046.30
	2240773.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	355
	382048.89
	2240771.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	356
	382046.85
	2240768.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	357
	382049.20
	2240766.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	358
	382049.91
	2240767.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	359
	382066.38
	2240757.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	360
	382065.79
	2240756.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	361
	382068.54
	2240754.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	362
	382066.29
	2240751.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	363
	382068.85
	2240749.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	364
	382069.58
	2240750.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	365
	382086.20
	2240739.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	366
	382085.48
	2240738.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	367
	382088.11
	2240736.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	368
	382086.01
	2240733.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	369
	382088.62
	2240731.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	370
	382089.14
	2240732.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	371
	382106.21
	2240722.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	372
	382105.63
	2240721.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	373
	382108.40
	2240719.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	374
	382106.21
	2240716.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	375
	382108.75
	2240714.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	376
	382109.41
	2240715.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	377
	382125.69
	2240704.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	378
	382125.11
	2240703.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	379
	382127.77
	2240701.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	380
	382122.13
	2240692.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	381
	382122.86
	2240692.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	382
	382145.41
	2240672.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	383
	382144.31
	2240671.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	384
	382154.46
	2240662.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	385
	382152.37
	2240660.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	386
	382157.03
	2240655.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	387
	382150.80
	2240648.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	327
	382155.89
	2240644.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(19)
	-
	-
	-
	-
	-

	388
	381523.40
	2240853.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	389
	381525.25
	2240858.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	390
	381529.66
	2240870.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	391
	381521.07
	2240874.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	392
	381472.28
	2240911.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	393
	381450.65
	2240927.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	394
	381445.51
	2240937.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	395
	381437.79
	2240939.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	396
	381417.78
	2240944.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	397
	381406.16
	2240947.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	398
	381402.64
	2240932.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	399
	381435.21
	2240919.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	400
	381448.35
	2240911.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	401
	381468.30
	2240899.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	402
	381488.95
	2240883.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	403
	381512.63
	2240862.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	404
	381516.72
	2240859.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	388
	381523.40
	2240853.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(20)
	-
	-
	-
	-
	-

	405
	381881.05
	2241045.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	406
	381867.05
	2241056.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	407
	381852.90
	2241068.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	408
	381850.03
	2241070.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	409
	381810.74
	2241066.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	410
	381838.22
	2241042.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	411
	381841.21
	2241041.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	412
	381843.54
	2241041.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	413
	381870.99
	2241044.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	414
	381877.86
	2241044.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	405
	381881.05
	2241045.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(21)
	-
	-
	-
	-
	-

	415
	381452.37
	2241094.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	416
	381475.12
	2241119.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	417
	381492.69
	2241140.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	418
	381441.41
	2241142.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	419
	381439.30
	2241101.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	420
	381431.49
	2241079.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	421
	381446.55
	2241076.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	415
	381452.37
	2241094.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(22)
	-
	-
	-
	-
	-

	422
	383264.70
	2241039.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	423
	383237.62
	2241146.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	424
	383231.80
	2241144.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	425
	383230.92
	2241149.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	426
	383229.24
	2241152.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	427
	383227.86
	2241153.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	428
	383226.16
	2241154.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	429
	383216.13
	2241152.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	430
	383215.96
	2241152.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	431
	383201.73
	2241149.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	432
	383197.19
	2241147.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	433
	383194.66
	2241144.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	434
	383191.62
	2241137.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	435
	383190.84
	2241133.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	436
	383190.86
	2241132.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	437
	383198.20
	2241099.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	438
	383210.42
	2241045.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	439
	383212.59
	2241035.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	440
	383215.15
	2241035.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	441
	383263.66
	2241039.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	422
	383264.70
	2241039.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(23)
	-
	-
	-
	-
	-

	442
	382913.47
	2240757.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	443
	382843.59
	2240818.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	444
	382815.87
	2240864.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	445
	382782.68
	2240920.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	446
	382752.50
	2240969.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	447
	382728.51
	2241009.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	448
	382696.99
	2241054.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	449
	382590.84
	2241143.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	450
	382561.85
	2241166.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	451
	382567.63
	2241153.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	452
	382625.37
	2241107.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	453
	382660.46
	2241078.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	454
	382688.66
	2241055.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	455
	382687.20
	2241053.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	456
	382689.42
	2241050.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	457
	382726.83
	2241008.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	458
	382728.27
	2241003.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	459
	382704.92
	2240969.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	460
	382663.40
	2240926.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	461
	382608.82
	2240917.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	462
	382595.02
	2240903.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	463
	382581.98
	2240891.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	464
	382552.85
	2240865.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	465
	382550.98
	2240864.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	466
	382545.54
	2240861.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	467
	382560.16
	2240848.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	468
	382566.09
	2240848.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	469
	382601.89
	2240817.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	470
	382606.94
	2240817.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	471
	382610.75
	2240817.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	472
	382669.65
	2240764.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	473
	382670.29
	2240764.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	474
	382677.68
	2240757.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	475
	382681.06
	2240761.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	476
	382719.83
	2240764.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	477
	382740.54
	2240747.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	478
	382749.24
	2240745.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	479
	382753.47
	2240741.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	480
	382814.94
	2240813.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	481
	382815.95
	2240812.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	482
	382822.73
	2240819.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	483
	382821.62
	2240820.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	484
	382828.74
	2240829.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	485
	382833.70
	2240820.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	486
	382888.30
	2240773.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	442
	382913.47
	2240757.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(24)
	-
	-
	-
	-
	-

	487
	381817.38
	2240964.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	488
	381823.57
	2240971.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	489
	381824.54
	2240972.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	490
	381827.49
	2240978.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	491
	381828.42
	2240994.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	492
	381828.56
	2240996.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	493
	381828.80
	2241004.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	494
	381828.40
	2241007.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	495
	381827.91
	2241009.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	496
	381826.01
	2241013.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	497
	381821.41
	2241019.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	498
	381809.90
	2241029.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	499
	381799.07
	2241039.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	500
	381781.85
	2241054.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	501
	381777.96
	2241058.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	502
	381759.04
	2241075.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	503
	381752.68
	2241081.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	504
	381743.65
	2241088.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	505
	381738.58
	2241093.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	506
	381735.64
	2241096.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	507
	381724.47
	2241106.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	508
	381709.24
	2241120.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	509
	381698.41
	2241129.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	510
	381693.31
	2241134.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	511
	381683.25
	2241143.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	512
	381677.71
	2241148.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	513
	381665.27
	2241159.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	514
	381641.35
	2241180.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	515
	381637.56
	2241184.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	516
	381636.65
	2241185.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	517
	381620.39
	2241199.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	518
	381615.52
	2241204.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	519
	381609.73
	2241197.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	520
	381614.62
	2241192.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	521
	381643.66
	2241166.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	522
	381645.82
	2241159.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	523
	381660.11
	2241146.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	524
	381657.67
	2241143.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	525
	381671.29
	2241132.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	526
	381668.70
	2241129.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	527
	381681.84
	2241116.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	528
	381679.34
	2241113.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	529
	381693.28
	2241101.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	530
	381686.39
	2241093.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	531
	381689.51
	2241091.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	532
	381686.82
	2241088.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	533
	381696.16
	2241080.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	534
	381704.28
	2241072.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	535
	381710.41
	2241079.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	536
	381713.26
	2241083.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	537
	381715.50
	2241085.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	538
	381779.05
	2241029.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	539
	381792.14
	2241034.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	540
	381820.81
	2241009.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	541
	381820.37
	2241004.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	542
	381802.10
	2240981.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	543
	381793.10
	2240970.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	544
	381797.54
	2240966.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	545
	381809.97
	2240955.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	487
	381817.38
	2240964.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(25)
	-
	-
	-
	-
	-

	546
	381394.54
	2240462.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	547
	381425.93
	2240501.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	548
	381464.73
	2240543.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	549
	381617.47
	2240717.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	550
	381615.73
	2240741.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	551
	381533.55
	2240814.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	552
	381476.88
	2240864.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	553
	381441.20
	2240889.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	554
	381419.56
	2240901.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	555
	381391.64
	2240913.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	556
	381249.88
	2240967.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	557
	381212.74
	2240983.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	558
	381191.25
	2240996.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	559
	381161.24
	2241017.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	560
	381040.00
	2241114.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	561
	381005.62
	2241131.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	562
	381057.28
	2241090.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	563
	381036.18
	2241065.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	564
	381143.82
	2240976.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	565
	381154.61
	2240967.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	566
	381136.10
	2240945.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	567
	381140.85
	2240890.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	568
	381163.99
	2240876.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	569
	381169.64
	2240855.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	570
	381172.74
	2240856.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	571
	381178.81
	2240840.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	572
	381179.55
	2240840.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	573
	381182.66
	2240829.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	574
	381172.79
	2240826.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	575
	381176.43
	2240814.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	576
	381129.87
	2240801.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	577
	381107.40
	2240878.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	578
	381089.48
	2240872.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	579
	381055.41
	2240901.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	580
	380990.72
	2240957.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	581
	380973.26
	2240993.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	582
	380836.69
	2241101.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	583
	380899.62
	2241181.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	584
	380916.21
	2241202.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	585
	380820.26
	2241272.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	586
	380792.75
	2241231.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	587
	380716.23
	2241111.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	588
	380658.80
	2241020.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	589
	380569.08
	2240881.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	590
	380542.62
	2240840.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	591
	380498.19
	2240772.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	592
	381156.39
	2240250.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	593
	381192.62
	2240253.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	594
	381202.34
	2240244.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	546
	381394.54
	2240462.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	595
	380755.24
	2240573.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	596
	380826.77
	2240663.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	597
	380736.71
	2240735.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	598
	380665.19
	2240645.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	595
	380755.24
	2240573.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(26)
	-
	-
	-
	-
	-

	599
	382214.82
	2240765.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	600
	382490.18
	2241111.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	601
	382488.04
	2241122.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	602
	382282.11
	2241288.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	603
	382274.37
	2241297.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	604
	382253.61
	2241272.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	605
	382231.96
	2241247.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	606
	382210.99
	2241220.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	607
	382171.43
	2241170.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	608
	382152.96
	2241185.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	609
	382110.97
	2241216.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	610
	382108.02
	2241217.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	611
	382092.94
	2241216.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	612
	382086.38
	2241208.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	613
	382083.80
	2241204.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	614
	382069.96
	2241215.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	615
	381921.19
	2241029.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	616
	381916.35
	2241020.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	617
	381913.80
	2241005.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	618
	381914.83
	2240982.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	619
	381940.31
	2240959.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	620
	382093.85
	2240822.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	621
	382103.55
	2240813.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	622
	382181.13
	2240744.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	623
	382188.60
	2240742.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	624
	382202.24
	2240754.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	599
	382214.82
	2240765.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(27)
	-
	-
	-
	-
	-

	625
	383384.30
	2241051.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	626
	383365.55
	2241134.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	627
	383382.18
	2241138.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	628
	383378.27
	2241156.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	629
	383348.73
	2241273.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	630
	383349.21
	2241273.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	631
	383354.59
	2241274.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	632
	383369.95
	2241278.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	633
	383380.29
	2241281.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	634
	383386.20
	2241283.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	635
	383386.66
	2241283.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	636
	383386.17
	2241285.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	637
	383377.55
	2241322.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	638
	383375.92
	2241329.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	639
	383375.87
	2241329.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	640
	383374.97
	2241333.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	641
	383365.14
	2241378.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	642
	383363.48
	2241378.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	643
	383337.44
	2241366.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	644
	383327.79
	2241361.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	645
	383308.33
	2241368.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	646
	383255.84
	2241386.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	647
	383228.09
	2241395.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	648
	383216.08
	2241400.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	649
	383214.74
	2241396.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	650
	383179.43
	2241408.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	651
	383180.95
	2241412.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	652
	383175.44
	2241414.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	653
	383174.73
	2241414.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	654
	383168.45
	2241415.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	655
	383165.40
	2241415.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	656
	383159.37
	2241413.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	657
	383156.90
	2241412.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	658
	383152.40
	2241408.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	659
	383150.44
	2241406.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	660
	383147.55
	2241401.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	661
	383146.07
	2241397.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	662
	383145.07
	2241392.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	663
	383145.24
	2241380.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	664
	383201.15
	2241374.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	665
	383196.46
	2241312.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	666
	383149.38
	2241316.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	667
	383149.93
	2241314.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	668
	383152.27
	2241303.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	669
	383161.30
	2241263.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	670
	383167.74
	2241234.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	671
	383174.09
	2241207.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	672
	383174.50
	2241206.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	673
	383175.67
	2241204.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	674
	383177.08
	2241202.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	675
	383180.88
	2241201.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	676
	383186.92
	2241202.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	677
	383203.56
	2241206.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	678
	383203.54
	2241206.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	679
	383206.53
	2241207.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	680
	383217.28
	2241215.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	681
	383221.52
	2241225.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	682
	383221.29
	2241225.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	683
	383292.11
	2241304.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	684
	383315.77
	2241282.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	685
	383313.73
	2241280.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	686
	383323.21
	2241272.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	687
	383328.48
	2241267.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	688
	383324.31
	2241262.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	689
	383326.58
	2241260.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	690
	383318.68
	2241251.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	691
	383346.56
	2241140.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	692
	383281.01
	2241042.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	693
	383282.24
	2241035.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	694
	383350.80
	2241045.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	695
	383371.60
	2241048.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	696
	383374.44
	2241049.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	697
	383376.41
	2241049.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	625
	383384.30
	2241051.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(28)
	-
	-
	-
	-
	-

	698
	381512.19
	2241241.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	699
	381535.46
	2241269.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	700
	381490.15
	2241306.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	701
	381485.96
	2241309.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	702
	381482.80
	2241312.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	703
	381457.65
	2241332.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	704
	381453.41
	2241336.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	705
	381414.43
	2241367.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	706
	381403.39
	2241376.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	707
	381396.72
	2241382.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	708
	381372.78
	2241401.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	709
	381368.18
	2241404.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	710
	381356.30
	2241414.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	711
	381322.73
	2241441.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	712
	381318.78
	2241441.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	713
	381290.14
	2241406.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	714
	381286.40
	2241401.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	715
	381283.67
	2241403.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	716
	381280.38
	2241406.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	717
	381277.32
	2241402.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	718
	381265.83
	2241388.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	719
	381245.90
	2241363.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	720
	381228.64
	2241341.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	721
	381210.47
	2241318.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	722
	381206.20
	2241313.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	723
	381212.01
	2241308.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	724
	381225.26
	2241298.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	725
	381238.62
	2241314.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	726
	381293.72
	2241380.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	727
	381301.04
	2241374.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	728
	381304.91
	2241379.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	729
	381310.42
	2241375.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	730
	381314.64
	2241370.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	731
	381319.07
	2241379.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	732
	381317.92
	2241385.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	733
	381325.60
	2241407.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	734
	381326.56
	2241410.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	735
	381351.76
	2241410.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	736
	381358.27
	2241411.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	737
	381358.30
	2241405.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	738
	381358.42
	2241385.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	739
	381386.14
	2241372.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	740
	381397.96
	2241371.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	741
	381406.81
	2241371.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	742
	381406.80
	2241368.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	743
	381406.88
	2241347.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	744
	381433.99
	2241333.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	745
	381455.29
	2241333.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	746
	381455.39
	2241330.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	747
	381456.07
	2241308.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	748
	381456.19
	2241305.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	749
	381451.80
	2241305.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	750
	381447.99
	2241305.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	751
	381447.78
	2241297.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	752
	381447.67
	2241286.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	753
	381447.60
	2241279.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	754
	381459.27
	2241279.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	755
	381470.51
	2241279.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	756
	381471.41
	2241212.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	757
	381477.77
	2241207.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	758
	381507.99
	2241244.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	698
	381512.19
	2241241.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(29)
	-
	-
	-
	-
	-

	759
	382220.80
	2241397.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	760
	382327.46
	2241527.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	761
	382296.89
	2241551.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	762
	382186.61
	2241417.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	763
	382184.61
	2241415.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	764
	382182.02
	2241409.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	765
	382181.32
	2241403.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	766
	382183.27
	2241396.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	767
	382188.96
	2241389.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	768
	382193.36
	2241386.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	769
	382199.94
	2241384.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	770
	382206.75
	2241385.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	771
	382210.25
	2241386.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	772
	382216.52
	2241392.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	759
	382220.80
	2241397.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(30)
	-
	-
	-
	-
	-

	773
	382841.29
	2241141.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	774
	382839.97
	2241143.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	775
	382835.38
	2241178.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	776
	382832.18
	2241202.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	777
	382843.41
	2241217.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	778
	382846.19
	2241220.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	779
	382898.40
	2241286.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	780
	382912.93
	2241305.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	781
	382916.68
	2241309.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	782
	382977.86
	2241386.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	783
	383024.50
	2241444.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	784
	383013.62
	2241452.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	785
	382952.30
	2241501.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	786
	382924.23
	2241523.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	787
	382886.85
	2241554.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	788
	382884.07
	2241551.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	789
	382921.93
	2241520.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	790
	382918.83
	2241516.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	791
	382946.23
	2241493.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	792
	382947.41
	2241488.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	793
	382965.59
	2241418.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	794
	382972.41
	2241413.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	795
	382914.95
	2241339.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	796
	382895.29
	2241314.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	797
	382870.77
	2241283.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	798
	382841.97
	2241247.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	799
	382831.75
	2241253.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	800
	382827.93
	2241255.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	801
	382822.17
	2241255.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	802
	382802.88
	2241270.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	803
	382782.80
	2241244.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	804
	382752.37
	2241206.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	805
	382737.07
	2241188.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	806
	382777.01
	2241148.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	807
	382767.19
	2241137.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	808
	382759.10
	2241129.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	809
	382768.35
	2241120.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	810
	382793.01
	2241096.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	811
	382753.02
	2241050.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	812
	382751.36
	2241052.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	813
	382747.94
	2241049.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	814
	382742.20
	2241054.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	815
	382723.51
	2241073.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	816
	382714.46
	2241082.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	817
	382708.67
	2241088.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	818
	382700.66
	2241078.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	819
	382694.26
	2241070.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	820
	382698.55
	2241066.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	821
	382718.34
	2241056.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	822
	382745.20
	2241031.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	823
	382755.06
	2241042.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	824
	382786.46
	2241079.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	825
	382815.70
	2241114.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	826
	382825.54
	2241125.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	773
	382841.29
	2241141.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(31)
	-
	-
	-
	-
	-

	827
	381689.58
	2241302.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	828
	381745.23
	2241371.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	829
	381755.87
	2241384.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	830
	381772.54
	2241415.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	831
	381781.02
	2241431.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	832
	381784.31
	2241437.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	833
	381786.80
	2241442.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	834
	381790.81
	2241450.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	835
	381799.67
	2241461.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	836
	381793.22
	2241468.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	837
	381743.93
	2241509.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	838
	381766.49
	2241537.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	839
	381755.03
	2241547.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	840
	381747.76
	2241553.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	841
	381743.17
	2241557.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	842
	381743.79
	2241558.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	843
	381734.10
	2241566.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	844
	381703.52
	2241590.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	845
	381715.36
	2241605.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	846
	381717.41
	2241603.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	847
	381723.95
	2241611.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	848
	381726.27
	2241610.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	849
	381733.39
	2241618.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	850
	381736.21
	2241616.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	851
	381748.01
	2241630.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	852
	381751.54
	2241635.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	853
	381748.08
	2241637.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	854
	381725.89
	2241648.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	855
	381714.52
	2241658.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	856
	381661.18
	2241590.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	857
	381657.69
	2241585.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	858
	381695.49
	2241554.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	859
	381631.96
	2241474.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	860
	381627.48
	2241460.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	861
	381653.47
	2241464.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	862
	381656.96
	2241462.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	863
	381663.39
	2241458.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	864
	381665.82
	2241455.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	865
	381667.82
	2241452.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	866
	381676.91
	2241417.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	867
	381682.25
	2241416.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	868
	381690.37
	2241345.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	869
	381667.98
	2241319.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	870
	381596.30
	2241287.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	871
	381592.72
	2241311.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	872
	381579.80
	2241391.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	873
	381557.34
	2241387.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	874
	381540.12
	2241399.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	875
	381538.20
	2241397.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	876
	381504.01
	2241355.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	877
	381499.89
	2241359.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	878
	381490.04
	2241367.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	879
	381486.80
	2241369.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	880
	381474.21
	2241354.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	881
	381491.43
	2241340.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	882
	381589.27
	2241261.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	883
	381592.89
	2241258.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	884
	381598.76
	2241265.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	885
	381617.40
	2241276.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	886
	381669.21
	2241285.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	887
	381688.00
	2241300.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	827
	381689.58
	2241302.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(32)
	-
	-
	-
	-
	-

	888
	382214.74
	2241616.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	889
	382211.86
	2241618.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	890
	382246.39
	2241660.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	891
	382248.52
	2241658.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	892
	382250.01
	2241657.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	893
	382267.29
	2241679.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	894
	382253.71
	2241692.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	895
	382249.64
	2241687.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	896
	382193.26
	2241618.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	897
	382139.65
	2241663.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	898
	382139.87
	2241664.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	899
	382139.59
	2241664.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	900
	382083.95
	2241711.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	901
	382083.72
	2241711.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	902
	382072.41
	2241714.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	903
	382042.21
	2241679.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	904
	382057.27
	2241625.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	905
	382051.03
	2241618.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	906
	382101.10
	2241614.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	907
	382104.28
	2241618.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	908
	382110.68
	2241613.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	909
	382122.75
	2241612.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	910
	382175.33
	2241569.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	888
	382214.74
	2241616.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(33)
	-
	-
	-
	-
	-

	911
	381461.58
	2241665.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	912
	381473.43
	2241680.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	913
	381482.21
	2241691.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	914
	381407.91
	2241750.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	915
	381388.66
	2241725.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	916
	381376.95
	2241734.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	917
	381361.37
	2241713.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	918
	381363.49
	2241711.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	919
	381365.99
	2241715.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	920
	381422.87
	2241669.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	921
	381420.37
	2241666.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	922
	381442.97
	2241648.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	923
	381445.82
	2241645.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	911
	381461.58
	2241665.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(34)
	-
	-
	-
	-
	-

	924
	382451.28
	2241695.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	925
	382483.63
	2241735.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	926
	382493.03
	2241747.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	927
	382504.05
	2241761.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	928
	382529.10
	2241792.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	929
	382539.39
	2241805.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	930
	382554.87
	2241824.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	931
	382541.61
	2241834.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	932
	382534.13
	2241825.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	933
	382515.81
	2241802.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	934
	382512.31
	2241798.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	935
	382503.94
	2241788.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	936
	382490.18
	2241771.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	937
	382490.12
	2241770.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	938
	382466.30
	2241741.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	939
	382460.35
	2241734.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	940
	382446.20
	2241716.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	941
	382417.39
	2241680.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	942
	382396.26
	2241654.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	943
	382378.35
	2241632.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	944
	382371.20
	2241623.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	945
	382378.02
	2241617.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	946
	382384.32
	2241612.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	947
	382401.20
	2241633.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	948
	382426.24
	2241664.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	949
	382430.22
	2241669.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	950
	382441.25
	2241683.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	924
	382451.28
	2241695.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(35)
	-
	-
	-
	-
	-

	951
	381381.07
	2241804.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	952
	381426.49
	2241860.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	953
	381414.27
	2241870.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	954
	381405.92
	2241861.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	955
	381377.19
	2241885.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	956
	381385.68
	2241895.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	957
	381379.16
	2241900.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	958
	381386.83
	2241910.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	959
	381342.06
	2241945.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	960
	381290.39
	2241879.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	961
	381307.41
	2241866.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	962
	381248.53
	2241790.18
	-
	0.10
	-

	963
	381275.24
	2241769.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	964
	381313.55
	2241740.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	965
	381344.56
	2241778.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	966
	381340.57
	2241781.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	967
	381356.02
	2241803.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	968
	381361.38
	2241799.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	969
	381369.67
	2241809.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	970
	381373.95
	2241810.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	951
	381381.07
	2241804.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(36)
	-
	-
	-
	-
	-

	971
	383241.16
	2241902.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	972
	383211.28
	2242055.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	973
	383200.72
	2242071.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	974
	383157.06
	2242106.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	975
	383105.98
	2242104.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	976
	383106.32
	2242102.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	977
	383113.63
	2242074.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	978
	383108.00
	2242072.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	979
	383126.66
	2241997.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	980
	383138.06
	2241952.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	981
	383139.92
	2241953.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	982
	383140.62
	2241950.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	983
	383188.05
	2241961.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	984
	383190.95
	2241948.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	985
	383181.46
	2241946.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	986
	383186.52
	2241924.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	987
	383184.75
	2241920.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	988
	383182.50
	2241917.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	989
	383184.71
	2241906.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	990
	383188.26
	2241890.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	991
	383222.41
	2241897.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	971
	383241.16
	2241902.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(37)
	-
	-
	-
	-
	-

	992
	383027.23
	2242247.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	993
	383028.62
	2242252.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	994
	383007.81
	2242346.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	995
	383000.61
	2242357.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	996
	382984.75
	2242362.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	997
	382982.04
	2242359.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	998
	382965.73
	2242339.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	999
	382935.46
	2242301.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1000
	382918.14
	2242279.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1001
	382922.38
	2242271.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1002
	383019.15
	2242240.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	992
	383027.23
	2242247.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(38)
	-
	-
	-
	-
	-

	1003
	383056.40
	2242235.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1004
	383144.24
	2242280.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1005
	383114.96
	2242405.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1006
	383111.52
	2242424.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1007
	383103.61
	2242467.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1008
	383096.14
	2242508.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1009
	383085.32
	2242494.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1010
	383064.75
	2242469.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1011
	383031.40
	2242427.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1012
	383024.98
	2242418.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1013
	383024.40
	2242416.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1014
	383020.52
	2242410.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1015
	383007.33
	2242392.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1016
	382991.48
	2242373.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1017
	383007.49
	2242361.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1018
	383014.44
	2242352.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1019
	383036.02
	2242241.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1020
	383014.56
	2242228.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1021
	383013.82
	2242219.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1022
	382977.51
	2242220.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1023
	382976.91
	2242221.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1024
	382966.68
	2242224.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1025
	382965.68
	2242224.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1026
	382965.55
	2242232.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1027
	382962.47
	2242237.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1028
	382959.81
	2242242.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1029
	382909.16
	2242260.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1030
	382904.22
	2242260.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1031
	382907.43
	2242252.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1032
	382878.53
	2242218.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1033
	382901.24
	2242194.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1034
	382910.87
	2242169.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1035
	382916.75
	2242165.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1036
	382921.53
	2242162.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1037
	382935.52
	2242170.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1038
	382993.24
	2242203.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1003
	383056.40
	2242235.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(39)
	-
	-
	-
	-
	-

	1039
	383125.23
	2241410.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1040
	383125.34
	2241410.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1041
	383125.53
	2241410.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1042
	383127.87
	2241413.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1043
	383128.74
	2241417.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1044
	383128.71
	2241427.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1045
	383124.66
	2241453.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1046
	383124.33
	2241455.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1047
	383107.95
	2241454.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1048
	383102.96
	2241454.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1049
	382993.99
	2241518.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1050
	382989.83
	2241534.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1051
	382972.93
	2241596.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1052
	382969.76
	2241609.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1053
	382968.48
	2241614.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1054
	382966.62
	2241621.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1055
	382961.42
	2241641.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1056
	382937.40
	2241662.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1057
	382936.74
	2241661.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1058
	382932.93
	2241665.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1059
	382933.83
	2241667.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1060
	382909.54
	2241700.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1061
	382905.06
	2241720.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1062
	382883.62
	2241715.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1063
	382879.70
	2241728.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1064
	382870.14
	2241728.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1065
	382848.20
	2241749.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1066
	382828.88
	2241803.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1067
	382828.04
	2241806.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1068
	382824.72
	2241823.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1069
	382827.12
	2241824.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1070
	382860.42
	2241850.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1071
	382863.10
	2241853.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1072
	382875.49
	2241880.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1073
	382876.54
	2241879.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1074
	382880.77
	2241889.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1075
	382875.76
	2241919.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1076
	382889.35
	2241923.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1077
	382894.56
	2241924.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1078
	382868.60
	2242034.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1079
	382866.46
	2242035.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1080
	382864.01
	2242043.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1081
	382865.94
	2242045.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1082
	382860.45
	2242069.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1083
	382857.24
	2242069.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1084
	382854.06
	2242082.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1085
	382854.37
	2242085.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1086
	382856.24
	2242087.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1087
	382858.26
	2242088.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1088
	382839.32
	2242107.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1089
	382838.31
	2242109.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1090
	382833.38
	2242120.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1091
	382823.85
	2242143.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1092
	382819.05
	2242152.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1093
	382810.23
	2242168.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1094
	382771.02
	2242237.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1095
	382767.10
	2242247.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1096
	382700.13
	2242450.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1097
	382698.12
	2242457.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1098
	382633.16
	2242650.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1099
	382627.00
	2242659.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1100
	382578.03
	2242695.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1101
	382564.57
	2242679.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1102
	382553.46
	2242666.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1103
	382442.80
	2242530.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1104
	382334.66
	2242401.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1105
	382318.27
	2242379.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1106
	382319.99
	2242378.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1107
	382322.71
	2242376.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1108
	382332.43
	2242369.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1109
	382365.68
	2242344.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1110
	382397.60
	2242289.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1111
	382386.48
	2242223.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1112
	382392.61
	2242217.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1113
	382386.98
	2242210.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1114
	382380.14
	2242202.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1115
	382452.31
	2242141.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1116
	382474.32
	2242122.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1117
	382482.47
	2242132.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1118
	382523.69
	2242099.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1119
	382533.34
	2242022.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1120
	382524.29
	2242011.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1121
	382527.34
	2242008.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1122
	382532.41
	2242008.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1123
	382536.27
	2242005.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1124
	382538.36
	2242000.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1125
	382538.87
	2241996.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1126
	382526.89
	2241985.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1127
	382532.09
	2241981.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1128
	382531.15
	2241980.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1129
	382532.35
	2241979.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1130
	382522.95
	2241967.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1131
	382521.66
	2241968.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1132
	382516.58
	2241961.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1133
	382497.11
	2241977.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1134
	382459.45
	2241929.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1135
	382467.55
	2241923.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1136
	382499.33
	2241960.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1137
	382505.82
	2241968.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1138
	382516.70
	2241958.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1139
	382520.59
	2241963.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1140
	382543.79
	2241943.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1141
	382550.41
	2241909.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1142
	382539.64
	2241908.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1143
	382521.51
	2241887.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1144
	382515.14
	2241892.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1145
	382511.61
	2241888.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1146
	382543.77
	2241862.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1147
	382575.71
	2241837.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1148
	382576.27
	2241837.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1149
	382587.59
	2241846.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1150
	382585.69
	2241851.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1151
	382586.61
	2241855.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1152
	382590.37
	2241859.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1153
	382595.69
	2241861.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1154
	382648.64
	2241927.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1155
	382650.47
	2241926.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1156
	382651.80
	2241927.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1157
	382674.60
	2241908.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1158
	382674.43
	2241908.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1159
	382734.68
	2241858.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1160
	382715.47
	2241835.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1161
	382681.29
	2241835.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1162
	382681.29
	2241831.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1163
	382750.38
	2241810.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1164
	382756.08
	2241805.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1165
	382811.71
	2241758.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1166
	382868.66
	2241712.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1167
	382923.63
	2241666.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1168
	382923.58
	2241633.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1169
	382928.94
	2241629.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1170
	382950.00
	2241613.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1171
	382955.86
	2241604.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1172
	382961.00
	2241581.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1173
	382954.68
	2241573.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1174
	382956.71
	2241564.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1175
	382946.09
	2241551.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1176
	382892.17
	2241594.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1177
	382886.13
	2241587.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1178
	382890.92
	2241583.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1179
	382895.11
	2241579.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1180
	382900.19
	2241576.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1181
	382917.47
	2241562.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1182
	382915.83
	2241560.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1183
	382918.16
	2241558.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1184
	382982.07
	2241507.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1185
	382995.74
	2241496.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1186
	383050.87
	2241452.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1187
	383084.62
	2241425.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1188
	383099.75
	2241412.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1189
	383108.82
	2241406.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1190
	383111.70
	2241404.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1191
	383115.40
	2241404.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1192
	383118.92
	2241405.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1193
	383119.70
	2241405.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1039
	383125.23
	2241410.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1194
	382741.29
	2242026.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1195
	382773.15
	2242066.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1196
	382765.84
	2242071.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1197
	382794.33
	2242107.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1198
	382766.66
	2242128.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1199
	382762.82
	2242123.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1200
	382739.31
	2242141.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1201
	382700.23
	2242137.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1202
	382694.86
	2242130.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1203
	382664.90
	2242092.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1204
	382655.63
	2242100.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1205
	382649.86
	2242093.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1206
	382659.14
	2242085.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1207
	382655.75
	2242081.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1208
	382646.25
	2242090.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1209
	382637.64
	2242126.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1210
	382636.89
	2242129.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1211
	382573.68
	2242122.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1212
	382576.99
	2242093.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1213
	382582.01
	2242078.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1214
	382664.99
	2242011.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1215
	382693.29
	2241988.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1216
	382702.90
	2242001.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1217
	382724.29
	2242005.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1218
	382736.99
	2242021.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1194
	382741.29
	2242026.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(40)
	-
	-
	-
	-
	-

	1219
	381215.41
	2239366.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1220
	381244.52
	2239398.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1221
	381240.98
	2239489.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1222
	381139.04
	2239504.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1223
	381104.20
	2239458.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1224
	381071.51
	2239486.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1225
	380999.86
	2239420.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1226
	381006.72
	2239414.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1227
	381146.42
	2239290.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1219
	381215.41
	2239366.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(41)
	-
	-
	-
	-
	-

	1228
	381025.04
	2239500.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1229
	381010.69
	2239534.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1230
	381023.02
	2239566.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1231
	381003.13
	2239609.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1232
	381004.72
	2239633.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1233
	380881.04
	2239728.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1234
	380812.89
	2239830.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1235
	380769.87
	2239924.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1236
	380625.52
	2240026.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1237
	380560.08
	2240195.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1238
	380501.14
	2240225.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1239
	380460.42
	2240307.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1240
	380318.68
	2240427.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1241
	380293.81
	2240402.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1242
	380281.65
	2240389.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1243
	380274.05
	2240381.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1244
	380300.30
	2240356.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1245
	380384.86
	2240273.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1246
	380404.77
	2240251.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1247
	380409.19
	2240246.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1248
	380499.42
	2240140.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1249
	380525.22
	2240110.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1250
	380631.01
	2239986.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1251
	380735.78
	2239887.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1252
	380760.29
	2239843.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1253
	380774.81
	2239817.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1254
	380799.37
	2239773.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1255
	380828.78
	2239720.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1256
	380868.61
	2239566.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1257
	380975.21
	2239454.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1228
	381025.04
	2239500.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(42)
	-
	-
	-
	-
	-

	1258
	381451.05
	2242102.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1259
	381494.80
	2242156.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1260
	381432.55
	2242201.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1261
	381358.49
	2242109.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1262
	381418.02
	2242060.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1258
	381451.05
	2242102.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(43)
	-
	-
	-
	-
	-

	1263
	381731.92
	2242113.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1264
	381743.88
	2242128.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1265
	381834.40
	2242246.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1266
	381849.06
	2242263.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1267
	381868.71
	2242244.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1268
	381929.12
	2242319.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1269
	381909.48
	2242336.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1270
	381886.03
	2242357.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1271
	381826.57
	2242281.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1272
	381798.42
	2242289.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1273
	381753.67
	2242234.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1274
	381568.57
	2242006.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1275
	381535.28
	2241966.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1276
	381578.60
	2241931.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1277
	381644.26
	2241998.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1278
	381648.83
	2242004.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1279
	381649.86
	2242005.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1280
	381665.75
	2242025.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1281
	381689.04
	2242055.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1282
	381687.99
	2242056.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1263
	381731.92
	2242113.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 13. Р-2. Зона рекреационно-природных территорий

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "Р-2. Зона рекреационно-природных территорий"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади [image: ]
	2850384 кв. м +/- 17906 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства древесно-кустарниковой растительности, обеспечения ее рационального использования.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
5.0 Отдых (рекреация)
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.1 Деловое управление
4.6 Общественное питание
4.8.1 Развлекательные мероприятия
5.1 Спорт
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
9.2.1 Санаторная деятельность
12.1 Ритуальная деятельность
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м; для условно разрешенного вида использования "Санаторная деятельность" - 2500 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения территории - не менее 25% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 25% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

Параметры застройки для условно разрешенного вида использования "Деловое управление":
- Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Максимальный процент застройки - 40%;
- Площадь озеленения территории - не менее 35% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - 25% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

- Предельное количество этажей - 5;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	4. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.

	
	
	5. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P42836]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P42838]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

	
	
	9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 26.03.2021 N 135, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	383329.77
	2238709.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	2
	383329.41
	2238709.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	383321.26
	2238717.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	383331.63
	2238729.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	383256.07
	2238794.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	383310.21
	2238856.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	383385.13
	2238790.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	383396.40
	2238803.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	383404.72
	2238795.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	383405.65
	2238795.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	11
	383448.43
	2238843.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	12
	383473.11
	2238870.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	383474.25
	2238871.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	14
	383466.84
	2238878.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	15
	383441.83
	2238901.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	16
	383364.80
	2238970.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	17
	383356.82
	2238964.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	18
	383342.28
	2238919.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	19
	383327.26
	2238923.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	20
	383330.38
	2238934.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	21
	383310.84
	2238940.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	383283.32
	2238948.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	383253.93
	2238837.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	383249.48
	2238838.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	383242.16
	2238812.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	383255.98
	2238802.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	27
	383253.42
	2238781.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	28
	383237.48
	2238790.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	383224.24
	2238738.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	383200.08
	2238693.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	31
	383188.10
	2238695.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	32
	383186.06
	2238685.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	33
	383189.08
	2238650.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	383226.87
	2238609.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	383238.48
	2238611.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	383289.71
	2238664.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	383329.77
	2238709.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	37
	383472.68
	2237788.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	383478.89
	2238132.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	382805.47
	2238115.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	382790.70
	2238112.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	382778.71
	2238112.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	382769.15
	2238113.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	382761.57
	2238117.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	382753.19
	2238122.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	382722.65
	2238146.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	382668.03
	2238191.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	382583.40
	2238258.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	382554.80
	2238280.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	382522.95
	2238308.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	382444.39
	2238374.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	382392.07
	2238418.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	382377.20
	2238430.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	382371.20
	2238424.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	382362.67
	2238431.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	382319.25
	2238375.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	382319.57
	2238374.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	382304.71
	2238361.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	382280.40
	2238379.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	382078.07
	2238538.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	381978.23
	2238616.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	382200.03
	2238891.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	382300.63
	2238814.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382548.97
	2238623.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382551.05
	2238621.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382526.57
	2238592.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382700.83
	2238452.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	382568.31
	2238289.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	382561.37
	2238281.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	69
	382586.00
	2238261.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382670.69
	2238194.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382725.31
	2238150.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	382755.38
	2238125.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382762.75
	2238121.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	382770.88
	2238117.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	382779.34
	2238116.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	382790.50
	2238116.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	382803.53
	2238119.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	382812.78
	2238123.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	382820.86
	2238130.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	382863.06
	2238178.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	382930.01
	2238257.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	382934.32
	2238262.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	382952.90
	2238283.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	383000.34
	2238338.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	383028.21
	2238370.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	383077.89
	2238427.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	383085.61
	2238436.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	383120.90
	2238476.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	383145.64
	2238504.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	383197.14
	2238563.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	383192.96
	2238566.90
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	383176.40
	2238581.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	383169.26
	2238601.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	383168.84
	2238602.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	382946.26
	2238792.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	382839.39
	2238668.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	382828.32
	2238655.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	382790.47
	2238688.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	382777.40
	2238672.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	382745.41
	2238700.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	382671.20
	2238764.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	382641.15
	2238790.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	382530.86
	2238674.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	382174.10
	2238990.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	382166.99
	2238996.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	106
	381612.13
	2238385.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	381601.96
	2238374.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	381602.35
	2238372.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	381623.96
	2238354.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	381674.03
	2238313.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	381674.54
	2238313.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	112
	381720.21
	2238276.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	113
	381842.09
	2238304.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	114
	381908.26
	2238300.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	381926.07
	2238299.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	381969.95
	2238296.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	382026.99
	2238293.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	118
	382775.63
	2238108.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	119
	383446.47
	2237789.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	37
	383472.68
	2237788.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	120
	383492.51
	2239023.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	121
	383496.77
	2239296.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	383497.72
	2239479.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	383494.55
	2239494.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	383453.37
	2239589.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	383444.93
	2239603.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	383438.51
	2239611.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	383433.91
	2239614.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	128
	383426.42
	2239620.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	383421.50
	2239614.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	383482.48
	2239480.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	131
	383480.55
	2239382.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	132
	383476.77
	2239204.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	133
	383474.60
	2239027.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	134
	383474.51
	2239014.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	383489.54
	2239022.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	383492.51
	2239023.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	136
	383533.88
	2237785.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	383490.29
	2237850.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	138
	383489.54
	2238004.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	383489.02
	2238112.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	383491.61
	2238115.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	383530.26
	2238148.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	383530.33
	2238316.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	383535.47
	2238398.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	383540.50
	2238554.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	383550.67
	2238677.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	383579.29
	2238785.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	383663.98
	2239017.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	383707.83
	2239152.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	383737.57
	2239270.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	383744.11
	2239345.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	383800.91
	2239343.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	152
	383806.57
	2239481.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	383790.37
	2239627.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	383740.04
	2239600.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	383712.76
	2239744.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	156
	383676.29
	2239892.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	383672.44
	2239907.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	158
	383637.14
	2240040.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	159
	383633.35
	2240054.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	160
	383625.30
	2240004.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	161
	383603.05
	2239911.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	162
	383589.13
	2239871.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	163
	383570.10
	2239830.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	164
	383543.28
	2239773.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	165
	383509.07
	2239719.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	166
	383505.99
	2239715.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	167
	383507.83
	2239707.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	168
	383511.00
	2239689.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	169
	383512.65
	2239667.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	170
	383513.02
	2239632.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	171
	383512.42
	2239601.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	172
	383505.76
	2239296.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	173
	383501.56
	2239006.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	174
	383505.45
	2239004.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	175
	383504.46
	2238956.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	176
	383499.30
	2238949.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	177
	383499.51
	2238839.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	178
	383487.88
	2238133.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	179
	383481.66
	2237787.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	180
	383485.66
	2237787.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	383533.88
	2237785.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	181
	382263.51
	2239126.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	182
	382294.30
	2239157.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	183
	382362.78
	2239240.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	184
	382823.80
	2239750.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	185
	382813.08
	2239756.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	186
	382809.10
	2239755.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	187
	382801.30
	2239761.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	188
	382735.60
	2239818.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	189
	382722.59
	2239809.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	190
	382719.28
	2239807.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	191
	382705.03
	2239797.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	192
	382700.53
	2239801.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	193
	382661.95
	2239835.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	194
	382551.76
	2239708.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	195
	382362.17
	2239874.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	196
	382391.19
	2239910.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	197
	382286.85
	2239980.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	198
	382290.15
	2239985.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	199
	382297.18
	2239994.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	200
	382351.52
	2240069.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	201
	382283.08
	2240054.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	202
	382266.25
	2240101.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	203
	382259.10
	2240093.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	204
	382185.46
	2240006.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	205
	382329.63
	2239878.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	206
	382320.14
	2239867.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	207
	382531.91
	2239686.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	208
	382183.41
	2239286.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	209
	382129.70
	2239325.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	210
	382047.00
	2239391.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	211
	381961.37
	2239462.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	212
	382029.54
	2239539.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	213
	381883.90
	2239654.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	214
	381875.84
	2239669.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	215
	381864.81
	2239760.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	216
	381805.66
	2239843.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	217
	381797.17
	2239892.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	218
	381890.16
	2239934.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	219
	381960.71
	2239987.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	220
	381974.18
	2240019.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	221
	381974.15
	2240020.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	222
	381974.04
	2240026.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	223
	381989.67
	2240076.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	224
	382005.26
	2240093.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	225
	381794.05
	2240085.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	226
	381789.07
	2239890.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	227
	381781.13
	2239578.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	228
	381444.28
	2239578.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	229
	381461.99
	2240083.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	230
	381390.32
	2239999.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	231
	381260.23
	2240009.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	232
	381252.05
	2239955.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	233
	381184.19
	2239943.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	234
	381179.81
	2239900.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	235
	381260.71
	2239916.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	236
	381363.02
	2239883.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	237
	381312.79
	2239805.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	238
	381269.79
	2239696.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	239
	381197.30
	2239659.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	240
	381157.58
	2239705.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	241
	381131.56
	2239553.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	242
	381179.43
	2239537.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	243
	381239.49
	2239527.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	244
	381240.98
	2239489.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	245
	381244.52
	2239398.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	246
	381215.41
	2239366.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	247
	381146.42
	2239290.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	248
	381035.84
	2239168.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	249
	380997.92
	2239127.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	250
	380877.92
	2238995.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	251
	380863.10
	2238979.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	252
	380655.82
	2239143.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	253
	380075.22
	2239600.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	254
	380041.36
	2239572.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	255
	379802.01
	2239374.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	256
	379681.73
	2239277.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	257
	379673.78
	2239271.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	258
	379683.46
	2239263.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	259
	380057.47
	2239572.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	260
	380634.79
	2239129.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	261
	380979.34
	2238865.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	262
	381600.02
	2238392.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	181
	382263.51
	2239126.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	263
	381839.04
	2238864.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	264
	382148.15
	2239241.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	265
	381930.98
	2239427.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	266
	381618.94
	2239042.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	263
	381839.04
	2238864.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	267
	383589.03
	2239926.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	268
	383595.83
	2239955.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	269
	383608.42
	2240007.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	270
	383616.36
	2240057.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	271
	383621.69
	2240098.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	272
	383554.97
	2240386.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	273
	383531.36
	2240477.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	274
	383387.02
	2240318.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	275
	383391.97
	2240295.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	276
	383385.29
	2240274.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	277
	383386.69
	2240263.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	278
	383389.42
	2240251.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	279
	383448.84
	2239988.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	280
	383465.91
	2239912.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	267
	383589.03
	2239926.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	281
	380778.86
	2241246.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	282
	380793.98
	2241265.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	283
	380771.73
	2241285.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	284
	380779.47
	2241294.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	285
	380545.96
	2241502.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	286
	380511.53
	2241533.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	287
	380492.12
	2241550.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	288
	380623.37
	2241706.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	289
	380592.86
	2241735.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	290
	380590.41
	2241737.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	291
	380542.69
	2241782.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	292
	380588.70
	2241846.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	293
	380588.01
	2241846.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	294
	380589.91
	2241849.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	295
	380590.61
	2241849.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	296
	380624.46
	2241896.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	297
	380622.22
	2241897.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	298
	380631.39
	2241911.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	299
	380624.32
	2241916.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	300
	380667.98
	2241963.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	301
	380675.04
	2241956.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	302
	380678.34
	2241956.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	303
	380681.69
	2241956.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	304
	380686.24
	2241962.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	305
	380277.67
	2242279.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	306
	379965.03
	2241888.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	307
	379745.35
	2241606.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	308
	379844.70
	2241525.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	309
	380015.88
	2241386.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	310
	380159.13
	2241269.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	311
	380346.80
	2241500.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	312
	380391.50
	2241594.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	281
	380778.86
	2241246.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	313
	381956.86
	2242584.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	314
	382042.28
	2242688.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	315
	382130.62
	2242800.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	316
	382131.34
	2242827.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	317
	382026.56
	2242694.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	318
	382022.00
	2242698.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	319
	382020.37
	2242696.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	320
	381987.04
	2242722.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	321
	381988.31
	2242723.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	322
	381963.38
	2242741.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	323
	381864.07
	2242620.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	324
	381858.36
	2242618.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	325
	381859.06
	2242617.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	326
	381808.38
	2242547.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	327
	381798.60
	2242555.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	328
	381793.75
	2242549.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	329
	381801.53
	2242543.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	330
	381845.67
	2242503.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	331
	381872.37
	2242478.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	332
	381901.28
	2242516.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	333
	381902.85
	2242518.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	334
	381895.72
	2242524.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	335
	381948.94
	2242591.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	313
	381956.86
	2242584.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	336
	381989.42
	2242725.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	337
	382101.50
	2242866.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	338
	382108.75
	2242878.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	339
	382027.26
	2242942.15
	Геодезический метод
	0.10
	-

	340
	382018.11
	2242949.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	341
	381818.95
	2242697.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	342
	381829.54
	2242689.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	343
	381868.36
	2242659.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	344
	381843.60
	2242629.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	345
	381855.07
	2242620.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	346
	381860.97
	2242622.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	347
	381956.49
	2242739.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	348
	381961.00
	2242746.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	349
	381963.60
	2242743.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	336
	381989.42
	2242725.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(10)
	-
	-
	-
	-
	-

	350
	382596.85
	2244028.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	351
	382598.72
	2244031.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	352
	382473.52
	2244138.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	353
	382271.11
	2244316.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	354
	382254.15
	2244320.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	355
	382200.14
	2244366.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	356
	382185.97
	2244376.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	357
	382170.45
	2244387.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	358
	382160.97
	2244393.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	359
	382145.56
	2244401.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	360
	382131.21
	2244409.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	361
	382112.20
	2244415.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	362
	382064.62
	2244426.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	363
	380984.08
	2244567.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	364
	380947.70
	2244569.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	365
	380908.24
	2244565.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	366
	380887.25
	2244558.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	367
	381049.05
	2244425.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	368
	381077.80
	2244452.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	369
	381101.45
	2244470.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	370
	381117.32
	2244481.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	371
	381144.44
	2244497.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	372
	381170.57
	2244510.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	373
	381209.05
	2244518.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	374
	381219.65
	2244518.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	375
	381269.65
	2244518.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	376
	381294.09
	2244514.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	377
	382050.17
	2244414.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	378
	382073.87
	2244410.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	379
	382099.07
	2244402.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	380
	382123.15
	2244394.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	381
	382145.24
	2244383.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	382
	382166.50
	2244371.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	383
	382188.24
	2244354.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	384
	382190.46
	2244352.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	385
	382206.23
	2244339.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	386
	382314.87
	2244254.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	387
	382356.43
	2244220.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	388
	382468.62
	2244131.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	350
	382596.85
	2244028.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 14. Р-3. Зона особо охраняемых природных территорий

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Графическое описание местоположения границ территориальных зон                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                    ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ                                       │
│                   Граница территориальной зоны "Р-3. Зона особо охраняемых природных                    │
│                                           территорий"                                                   │
│                     (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее -              │
│                                объект))                                                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                            Раздел 1                                                     │
│                                      Сведения об объекте                                                │
├───────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N п/п │   Характеристики    │                        Описание характеристик                             │
│       │       объекта       │                                                                           │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   1   │          2          │                    3                                                      │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1.   │Местоположение       │Пензенская область, ЗАТО г. Заречный                                       │
│       │объекта              │                                                                           │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2.   │Площадь объекта +/-  │627963 кв. м +/- 8302 кв. м                                                │
│       │величина погрешности │                                                                           │
│       │определения площади  │                                                                           │
│       │Р +- дельта Р        │                                                                           │
├───────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  3.   │Иные характеристики  │Виды   разрешенного   использования   (а   также   параметры   разрешенного│
│       │объекта              │строительного  изменения)  земельных  участков, иных объектов недвижимости,│
│       │                     │расположенных в зонах вида "Р-3", устанавливаются в соответствии со статьей│
│       │                     │36  Градостроительного кодекса (применительно к каждому земельному участку,│
│       │                     │объекту)    уполномоченными   органами   в   соответствии   с   федеральным│
│       │                     │законодательством.                                                         │
│       │                     │Виды  разрешенного использования земельных участков и объектов капитального│
│       │                     │строительства.                                                             │
│       │                     │Основные виды разрешенного использования                                   │
│       │                     │9.0 Деятельность по особой охране и изучению природы                       │
│       │                     │9.2 Курортная деятельность                                                 │
│       │                     │9.3 Историко-культурная деятельность.                                      │
│       │                     │1. Параметры застройки лечебно-оздоровительных местностей и курортов:      │
│       │                     │    - Минимальная площадь земельного участка - 2500 кв. м;                 │
│       │                     │    - Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;            │
│       │                     │    - Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных│
│       │                     │ограждающих  конструкций)  зданий  в  целях  определения  мест  допустимого│
│       │                     │размещения зданий - 2 м;                                                   │
│       │                     │    - Предельное количество этажей - 5;                                    │
│       │                     │    - Максимальный процент застройки - 40%;                                │
│       │                     │    - Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.               │
│       │                     │    Перечень особо охраняемых природных территорий и объектов:             │
│       │                     │                                                                           │
│       │                     │  ┌─────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │
│       │                     │  │  N  │Наименование территории    │             Статус                 │ │
│       │                     │  │ п/п │                           │                                    │ │
│       │                     │  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │
│       │                     │  │ 1.  │ Зареченский лес           │ Постановление Законодательного     │ │
│       │                     │  │     │                           │Собрания Пензенской области от      │ │
│       │                     │  │     │                           │26.05.1999 N 357-16/2 ЗС "Об        │ │
│       │                     │  │     │                           │отнесении природных объектов        │ │
│       │                     │  │     │                           │к памятникам природы областного     │ │
│       │                     │  │     │                           │значения" (в редакции от 20.12.2013)│ │
│       │                     │  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │
│       │                     │  │ 2.  │ Зона второго округа       │ Постановление Правительства        │ │
│       │                     │  │     │санитарной охраны курорта  │Пензенской области от 04.05.2007    │ │
│       │                     │  │     │местного значения "Заречье"│N 312-пП "О признании территории    │ │
│       │                     │  │     │                           │курортом местного значения"         │ │
│       │                     │  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │
│       │                     │  │ 3.  │ Памятник археологии       │ Указ Президента РФ от 20.02.1995   │ │
│       │                     │  │     │"Ахунское городище 2-я пол.│N 176 "Об утверждении Перечня       │ │
│       │                     │  │     │I тыс. до н.э. - I тыс.    │объектов исторического и культурного│ │
│       │                     │  │     │н.э."                      │ наследия федерального              │ │
│       │                     │  │     │                           │(общероссийского) значения"         │ │
│       │                     │  └─────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ │
│       │                     │                                                                           │
│       │                     │В  границах  территориальной  зоны имеются ограничения по использованию    │
│       │                     │земельных  участков  и объектов капитального строительства, установленные в│
│       │                     │соответствии   с  законодательством  Российской  Федерации:  защитные  зоны│
│       │                     │объектов  культурного  наследия,  особо  охраняемые  природные территории и│
│       │                     │объекты,  приаэродромная  территория  аэродрома  Пенза  и выделяемые на ней│
│       │                     │подзоны.                                                                   │
│       │                     │Согласно  приказу  Росавиации  от  04.02.2020  N 98-П на приаэродромной    │
│       │                     │территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении│
│       │                     │каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.                  │
│       │                     │Согласно  приказу  Росавиации  от  04.02.2020  N 98-П в третьей подзоне    │
│       │                     │приаэродромной  территории  аэродрома  Пенза запрещается размещать объекты,│
│       │                     │высота   которых   превышает   ограничения,   установленные  уполномоченным│
│       │                     │Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной│
│       │                     │власти   при   установлении  соответствующей  приаэродромной  территории  -│
│       │                     │Федеральным   агентством   воздушного   транспорта.   Ограничения   высоты │
│       │                     │размещаемых объектов установлены Приказом  Минтранса  России от 25.08.2015 │
│       │                     │N   262   "Об  утверждении   Федеральных  авиационных  правил  "Требования,│
│       │                     │предъявляемые    к   аэродромам,   предназначенным   для  взлета,  посадки,│
│       │                     │руления  и   стоянки  гражданских   воздушных  судов"  (далее  -  ФАП-262).│
│       │                     │В  третьей  подзоне  приаэродромной  территории аэродрома Пензы установлены│
│       │                     │следующие  ограничения  абсолютной  высоты размещаемых объектов: В границах│
│       │                     │внутренней  горизонтальной  поверхности:  233,99  м;  В границах конической│
│       │                     │поверхности:  от  233,99  м  до  333,99  м.  Расчет для конкретного объекта│
│       │                     │производится  в  соответствии  с  требованиями  ФАП-262; В границах внешней│
│       │                     │горизонтальной   поверхности:   333,99   м;   В  границах  первого  сектора│
│       │                     │поверхности  захода  на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет│
│       │                     │для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262;│
│       │                     │В  границах  второго  сектора  поверхности захода на посадку для ВПП 11: от│
│       │                     │233,22  м  до  333,99  м.  Расчет  для  конкретного  объекта производится в│
│       │                     │соответствии  с  требованиями  ФАП-262;  В границах горизонтального сектора│
│       │                     │поверхности  захода  на  посадку  для  ВПП 11: 333,99 м; В границах первого│
│       │                     │сектора  поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м.│
│       │                     │Расчет  для  конкретного объекта производится в соответствии с требованиями│
│       │                     │ФАП-262;  В  границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП│
│       │                     │29:  от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в│
│       │                     │соответствии  с  требованиями  ФАП-262;  В границах горизонтального сектора│
│       │                     │поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных│
│       │                     │поверхностей:  от  173,22  м  до  233,99  м. Расчет для конкретного объекта│
│       │                     │производится  в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности│
│       │                     │взлета  для  ВПП  11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта│
│       │                     │производится  в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности│
│       │                     │взлета  для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта│
│       │                     │производится в соответствии с требованиями ФАП-262.                        │
│       │                     │Согласно  приказу  Росавиации  от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне    │
│       │                     │приаэродромной  территории  аэродрома  Пенза запрещается размещать объекты,│
│       │                     │высота  которых  превышает  установленные  ограничения.  К  таким  объектам│
│       │                     │относятся  здания,  а  также  движущиеся  или  стационарные,  временные или│
│       │                     │постоянные  объекты,  способные  вызвать  помехи  для радиосигналов средств│
│       │                     │связи,   навигации   и   наблюдения,   такие   как  механизмы,  сооружения,│
│       │                     │используемые  для  возведения  зданий,  а  также  земляные работы и вынутый│
│       │                     │грунт, деревья и лесные массивы.                                           │
│       │                     │    Согласно  приказу  Росавиации  от  04.02.2020  N  98-П  в пятой подзоне│
│       │                     │приаэродромной  территории  аэродрома  Пенза  запрещается размещать опасные│
│       │                     │производственные  объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N│
│       │                     │116-ФЗ  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не│
│       │                     │относящиеся  к  инфраструктуре  аэропорта,  функционирование  которых может│
│       │                     │повлиять  на  безопасность  полетов  воздушных  судов, исходя из их радиуса│
│       │                     │максимального поражения.                                                   │
│       │                     │Согласно  приказу  Росавиации  от  04.02.2020  N  98-П в шестой подзоне    │
│       │                     │приаэродромной  территории  аэродрома  Пенза запрещается размещать объекты,│
│       │                     │способствующие  привлечению  и  массовому  скоплению  птиц  -  полигоны для│
│       │                     │твердых    бытовых    отходов,    скотобойни,    фермы,    скотомогильники,│
│       │                     │мусоросжигательные  и  мусороперерабатывающие  заводы,  объекты  сортировки│
│       │                     │мусора,  рыбные  хозяйства.  Ограничения использования земельных участков и│
│       │                     │объектов  капитального  строительства в защитных зонах объектов культурного│
│       │                     │наследия.                                                                  │
│       │                     │    Защитными  зонами  объектов  культурного  наследия являются территории,│
│       │                     │которые  прилегают  к  включенным  в  реестр  памятникам  и  ансамблям  (за│
│       │                     │исключением  указанных  в абзаце ниже настоящей статьи объектов культурного│
│       │                     │наследия)  и  в  границах  которых в целях обеспечения сохранности объектов│
│       │                     │культурного  наследия  и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются│
│       │                     │строительство  объектов  капитального  строительства  и  их  реконструкция,│
│       │                     │связанная  с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади),│
│       │                     │за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.            │
[bookmark: P45540]│       │                     │    Защитные   зоны   не   устанавливаются  для  объектов  археологического│
│       │                     │наследия,  некрополей,  захоронений,  расположенных  в границах некрополей,│
│       │                     │произведений  монументального  искусства,  а  также памятников и ансамблей,│
│       │                     │расположенных    в   границах   достопримечательного   места,   в   которых│
│       │                     │соответствующим  органом  охраны  объектов культурного наследия установлены│
│       │                     │предусмотренные  Федеральным  законом  от  25  июня  2002  года N 73-ФЗ "Об│
│       │                     │объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) народов│
│       │                     │Российской Федерации" требования и ограничения.                            │
│       │                     │    В  соответствии  с  Земельным  кодексом Российской Федерации в пределах│
│       │                     │границ   населенных   пунктов   могут   выделяться  зоны  особо  охраняемых│
│       │                     │территорий,   в   которые  включаются  земельные  участки,  имеющие  особое│
│       │                     │природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,│
│       │                     │оздоровительное и иное особо ценное значение.                              │
│       │                     │    В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:              │
│       │                     │    -  земельные  участки  в границах особо охраняемых природных территорий│
│       │                     │могут  находиться  в  федеральной  собственности,  собственности  субъектов│
│       │                     │Российской Федерации и в муниципальной собственности;                      │
│       │                     │    -  запрещается  деятельность,  не  связанная  с сохранением и изучением│
│       │                     │природных  комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами│
│       │                     │и законами субъектов Российской Федерации;                                 │
│       │                     │    - на специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного│
│       │                     │использования   допускается   ограничение   хозяйственной  и  рекреационной│
│       │                     │деятельности  в  соответствии  с  установленным  для  них  особым  правовым│
│       │                     │режимом;                                                                   │
│       │                     │    -  земельные  участки,  занятые  природными  комплексами  и  объектами,│
│       │                     │объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты│
│       │                     │у собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев.        │
│       │                     │    В  соответствии  Федерального  закона  "Об  особо  охраняемых природных│
│       │                     │территориях"  на  территориях,  на которых находятся памятники природы, и в│
│       │                     │границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой│
│       │                     │нарушение сохранности памятников природы.                                  │
│       │                     │    Собственники,  владельцы  и пользователи земельных участков, на которых│
│       │                     │находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению│
│       │                     │режима особой охраны памятников природы.                                   │
│       │                     │2.   Зона  второго  округа  санитарной  охраны  курорта  местного  значения│
│       │                     │"Заречье"  (Постановление  Правительства Пензенской области от 04.05.2007 N│
│       │                     │312-пП "О признании территории курортом местного значения");               │
│       │                     │3.  Памятник археологии "Ахунское городище 2-я пол. I тыс. до н.э. - I тыс.│
│       │                     │н.э."  (Указ  Президента  РФ  от  20.02.1995  N 176 "Об утверждении Перечня│
│       │                     │объектов     исторического     и    культурного    наследия    федерального│
│       │                     │(общероссийского) значения").                                              │
│       │                     │В  границах  территориальной  зоны  имеются  ограничения  по  использованию│
│       │                     │земельных  участков  и объектов капитального строительства, установленные в│
│       │                     │соответствии   с  законодательством  Российской  Федерации:  защитные  зоны│
│       │                     │объектов  культурного  наследия,  особо  охраняемые  природные территории и│
│       │                     │объекты.                                                                   │
│       │                     │Ограничения   использования  земельных  участков  и  объектов  капитального│
│       │                     │строительства в защитных зонах объектов культурного наследия.              │
│       │                     │Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые│
│       │                     │прилегают  к  включенным  в  реестр  памятникам и ансамблям (за исключением│
│       │                     │указанных в абзаце ниже настоящей статьи объектов культурного наследия) и в│
│       │                     │границах  которых  в  целях  обеспечения  сохранности  объектов культурного│
│       │                     │наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство│
│       │                     │объектов   капитального  строительства  и  их  реконструкция,  связанная  с│
│       │                     │изменением   их   параметров   (высоты,  количества  этажей,  площади),  за│
│       │                     │исключением строительства и реконструкции линейных объектов.               │
[bookmark: P45596]│       │                     │Защитные  зоны  не  устанавливаются для объектов археологического наследия,│
│       │                     │некрополей,  захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений│
│       │                     │монументального  искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в│
│       │                     │границах  достопримечательного  места,  в  которых  соответствующим органом│
│       │                     │охраны    объектов   культурного   наследия   установлены   предусмотренные│
│       │                     │Федеральным  законом  от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного│
│       │                     │наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации"│
│       │                     │требования и ограничения.                                                  │
│       │                     │В  соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в пределах границ│
│       │                     │населенных  пунктов  могут  выделяться  зоны особо охраняемых территорий, в│
│       │                     │которые  включаются  земельные  участки,  имеющие  особое  природоохранное,│
│       │                     │научное,  историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное│
│       │                     │и иное особо ценное значение.                                              │
│       │                     │В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:                  │
│       │                     │-  земельные участки в границах особо охраняемых природных территорий могут│
│       │                     │находиться  в федеральной собственности, собственности субъектов Российской│
│       │                     │Федерации и в муниципальной собственности;                                 │
│       │                     │-   запрещается  деятельность,  не  связанная  с  сохранением  и  изучением│
│       │                     │природных  комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами│
│       │                     │и законами субъектов Российской Федерации;                                 │
│       │                     │-  на  специально  выделенных  земельных участках частичного хозяйственного│
│       │                     │использования   допускается   ограничение   хозяйственной  и  рекреационной│
│       │                     │деятельности  в  соответствии  с  установленным  для  них  особым  правовым│
│       │                     │режимом;                                                                   │
│       │                     │-   земельные   участки,   занятые   природными  комплексами  и  объектами,│
│       │                     │объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты│
│       │                     │у собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев.        │
│       │                     │В   соответствии   Федерального   закона  "Об  особо  охраняемых  природных│
│       │                     │территориях"  на  территориях,  на которых находятся памятники природы, и в│
│       │                     │границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой│
│       │                     │нарушение сохранности памятников природы.                                  │
│       │                     │Собственники,  владельцы  и  пользователи  земельных  участков,  на которых│
│       │                     │находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению│
│       │                     │режима особой охраны памятников природы.                                   │
│(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)            │
└───────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	381269.79
	2239696.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	381312.79
	2239805.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	381363.02
	2239883.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	381260.71
	2239916.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	381179.81
	2239900.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	381162.24
	2239793.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	7
	381157.58
	2239705.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	381197.30
	2239659.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	381269.79
	2239696.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	382029.54
	2239539.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	10
	382320.14
	2239867.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	11
	382329.63
	2239878.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	382185.46
	2240006.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	13
	382259.10
	2240093.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	14
	382206.60
	2240089.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	15
	382148.31
	2240087.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	16
	382115.60
	2240092.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	382117.55
	2239935.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	382064.85
	2239929.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	382059.27
	2239928.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	381977.52
	2239925.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	381974.18
	2240019.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	381960.71
	2239987.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	381890.16
	2239934.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	381797.17
	2239892.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	381805.66
	2239843.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	381864.81
	2239760.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	381875.84
	2239669.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	381883.90
	2239654.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	382029.54
	2239539.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	381034.28
	2241760.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	30
	381314.08
	2242107.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	31
	380595.21
	2242687.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	32
	380305.13
	2242322.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	33
	380309.27
	2242288.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	34
	380802.12
	2241894.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	35
	380810.03
	2241879.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	36
	380817.07
	2241887.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	37
	380916.37
	2241798.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	38
	381006.00
	2241725.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	39
	381029.01
	2241754.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	29
	381034.28
	2241760.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 15. СН-1. Зона кладбищ и мемориальных парков

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "СН-1. Зона кладбищ и мемориальных парков"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади [image: ]
	212802 кв. м +/- 5426 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ, мемориальных парков.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
6.8 Связь
12.1 Ритуальная деятельность
12.2 Специальная деятельность
12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории
Вспомогательные виды разрешенного использования
4.1 Деловое управление
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
4. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P46038]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P46040]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).
8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	383382.62
	2238768.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	383405.65
	2238795.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3
	383404.72
	2238795.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	383396.40
	2238803.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	383385.13
	2238790.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	383310.21
	2238856.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	383256.07
	2238794.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	383331.63
	2238729.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	383321.26
	2238717.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	383329.41
	2238709.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	383329.77
	2238709.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1
	383382.62
	2238768.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	382568.31
	2238289.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	382700.83
	2238452.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	382526.57
	2238592.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	382551.05
	2238621.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	382548.97
	2238623.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	382300.63
	2238814.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	382200.03
	2238891.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	381978.23
	2238616.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	382078.07
	2238538.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	382280.40
	2238379.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	382304.71
	2238361.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	382319.57
	2238374.64
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	382319.25
	2238375.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	382362.67
	2238431.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	382371.20
	2238424.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	382377.20
	2238430.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	382380.07
	2238433.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	382394.76
	2238421.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	382447.11
	2238378.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	382525.66
	2238311.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	382557.55
	2238284.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	382561.37
	2238281.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	382568.31
	2238289.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 16. СН-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "СН-2. Зона режимных объектов ограниченного доступа"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади [image: ]
	311616 кв. м +/- 5810 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Зоны особого режима выделены для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
6.8 Связь
8.0 Обеспечение обороны и безопасности
8.1 Обеспечение вооруженных сил
12.0.1 Улично-дорожная сеть.

	
	
	Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.
Параметры застройки:
1. Параметры застройки:
- Минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
2. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м.
3. В границах территориальной зоны имеются ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: санитарно-защитные зоны, охранные зоны электросетевого хозяйства, охранные зоны линий и сооружений связи, охранные зоны трубопроводов и газораспределительных сетей, приаэродромная территория аэродрома Пензы и выделяемые на ней подзоны.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П на приаэродромной территории аэропорта Пензы действуют ограничения, установленные в отношении каждой подзоны приаэродромной территории аэропорта Пензы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (далее - ФАП-262). В третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы установлены следующие ограничения абсолютной высоты размещаемых объектов: В границах внутренней горизонтальной поверхности: 233,99 м; В границах конической поверхности: от 233,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах внешней горизонтальной поверхности: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 173.22 м до 233,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: от 233,22 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку для ВПП 11: 333,99 м; В границах первого сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 183,99 м до 243,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах второго сектора поверхности захода на посадку для ВПП 29: от 243,99 м до 333,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах горизонтального сектора поверхности захода на посадку с для ВПП 29: 333,99 м; В границах переходных поверхностей: от 173,22 м до 233,99 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 11: от 184,3 м до 424,3 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262; В границах поверхности взлета для ВПП 29: от 173,22 м до 413,22 м. Расчет для конкретного объекта производится в соответствии с требованиями ФАП-262.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в четвертой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, высота которых превышает установленные ограничения. К таким объектам относятся здания, а также движущиеся или стационарные, временные или постоянные объекты, способные вызвать помехи для радиосигналов средств связи, навигации и наблюдения, такие как механизмы, сооружения, используемые для возведения зданий, а также земляные работы и вынутый грунт, деревья и лесные массивы.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в пятой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", не относящиеся к инфраструктуре аэропорта, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из их радиуса максимального поражения.
Согласно приказу Росавиации от 04.02.2020 N 98-П в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Пензы запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц - полигоны для твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитных зонах.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные территории, территории отдыха, территории коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, объекты торговли и общественного питания, гаражи, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон электросетевого хозяйства.
[bookmark: P46454]В охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
[bookmark: P46456]В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; посадка и вырубка деревьев и кустарников; проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые и огородные земельные участки, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.
Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи.
В границах охранных зон линий и сооружений связи запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев.
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон трубопроводов, в том числе газораспределительных сетей.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: строить объекты жилищно-гражданского; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить огонь и размещать источники огня; рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти Пензенской области.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность, разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспределительной сети на землях лесного фонда или сельскохозяйственного назначения эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы.
Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами и налагаемых на земельные участки в установленном порядке.
Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей.
Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	(в ред. Решений Собрания представителей г. Заречного от 30.07.2020 N 85, от 21.04.2022 N 223)




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	383469.79
	2240563.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	383463.49
	2240598.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	383498.33
	2240607.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	383492.08
	2240640.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	383494.96
	2240640.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	383489.69
	2240682.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	383314.31
	2240640.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	383340.32
	2240511.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	9
	383364.83
	2240516.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	10
	383416.85
	2240526.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	11
	383429.13
	2240528.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	383469.79
	2240563.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	382585.17
	2242858.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	13
	382386.32
	2243131.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	382352.81
	2243174.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	382334.15
	2243198.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	382330.73
	2243198.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	382329.04
	2243200.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	382329.95
	2243204.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	382315.16
	2243223.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	20
	382227.89
	2243119.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	21
	382187.62
	2243147.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	22
	382183.24
	2243141.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	23
	382191.41
	2243135.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	24
	382160.36
	2243095.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	25
	382126.93
	2243053.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	382154.72
	2243030.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	382153.45
	2243029.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	382164.80
	2243019.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	382147.19
	2242998.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	382183.52
	2242969.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	382226.85
	2243022.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	382512.42
	2242795.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	12
	382585.17
	2242858.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	381592.76
	2244079.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	34
	381590.29
	2244081.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	35
	381637.20
	2244137.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	36
	381569.48
	2244198.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	37
	381500.77
	2244124.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	38
	381563.79
	2244073.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	381566.99
	2244072.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	381579.58
	2244063.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	381592.76
	2244079.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	41
	381476.49
	2244254.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	381460.67
	2244294.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	381448.92
	2244288.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	381399.28
	2244265.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	381392.47
	2244251.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	381425.64
	2244209.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	381476.49
	2244254.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	47
	382388.27
	2239251.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	382743.40
	2239644.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	49
	382915.27
	2239834.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	383008.94
	2239938.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	
	2239953.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	
	383022.88
	
	
	
	

	52
	383050.40
	2239984.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	383062.93
	2239993.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	383066.18
	2239995.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	383074.38
	2240001.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	383311.39
	2240264.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	383321.04
	2240329.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	383341.52
	2240334.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	383381.79
	2240343.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	383563.02
	2240548.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	383511.50
	2240783.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	383445.66
	2241084.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	383413.71
	2241219.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	383386.47
	2241340.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	
	2241428.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	
	383365.84
	
	
	
	

	66
	383345.33
	2241515.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	383264.64
	2241872.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	383220.43
	2242070.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	383219.54
	2242069.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	70
	383219.08
	2242069.69
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	383164.86
	2242113.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	383043.28
	2242109.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382987.13
	2242096.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	382986.83
	2242096.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	75
	382926.83
	2242082.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	382916.91
	2242090.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	382896.96
	2242106.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	382934.67
	2242153.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	383170.78
	2242271.08
	Геодезический метод
	0.10
	-

	
	
	
	
	
	

	80
	383135.24
	2242414.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	382977.43
	2243154.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	382929.95
	2243354.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	382895.54
	2243510.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	382868.78
	2243636.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	382832.09
	2243698.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	382779.85
	2243790.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	382675.55
	2243933.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	382591.61
	2243992.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	382617.99
	2244032.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	382468.18
	2244164.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	382269.14
	2244337.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	382181.60
	2244406.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	382134.01
	2244432.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	382066.55
	2244447.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	95
	381885.29
	2244469.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	381511.43
	2244517.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	381166.91
	2244564.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	380963.41
	2244591.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	380896.16
	2244584.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	380731.67
	2244519.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	380677.33
	2244490.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	380642.23
	2244453.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	380522.90
	2244305.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	380340.93
	2244081.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	380217.23
	2243928.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	380092.59
	2243774.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	380110.20
	2243764.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	380551.52
	2244308.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	380658.13
	2244440.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	380691.66
	2244474.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	380706.05
	2244484.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	112
	380715.98
	2244491.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	113
	380721.50
	2244493.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	114
	380887.25
	2244558.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	380908.24
	2244565.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	380947.70
	2244569.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	380984.08
	2244567.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	118
	382064.62
	2244426.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	119
	382112.20
	2244415.37
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	382131.21
	2244409.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	121
	382145.56
	2244401.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	382160.97
	2244393.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	382170.45
	2244387.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	382185.97
	2244376.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	382200.14
	2244366.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	382254.15
	2244320.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	382271.11
	2244316.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	128
	382473.52
	2244138.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	382598.72
	2244031.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	382596.85
	2244028.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	382584.87
	2244004.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	382547.38
	2244020.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	382545.96
	2244017.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	382541.93
	2244019.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382522.94
	2244024.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382515.45
	2244026.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	382569.98
	2243996.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	382625.23
	2243951.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382652.55
	2243933.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382660.06
	2243925.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	382665.86
	2243918.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	382700.61
	2243875.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	382771.26
	2243777.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	382798.41
	2243736.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	382854.55
	2243637.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	382863.09
	2243605.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	382866.37
	2243592.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	382873.48
	2243564.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	382873.63
	2243563.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	382876.18
	2243550.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	382888.81
	2243487.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	382879.96
	2243487.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	382907.74
	2243360.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	382916.88
	2243335.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	382971.76
	2243089.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	156
	383043.59
	2242754.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	383057.21
	2242688.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	158
	383094.78
	2242515.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	159
	383096.14
	2242508.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	160
	383103.61
	2242467.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	161
	383111.52
	2242424.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	162
	383114.96
	2242405.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	163
	383144.24
	2242280.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	164
	383056.40
	2242235.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	165
	382993.24
	2242203.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	166
	382935.52
	2242170.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	167
	382921.53
	2242162.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	168
	382916.75
	2242165.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	169
	382891.34
	2242133.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	170
	382898.23
	2242127.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	171
	382897.03
	2242126.07
	Геодезический метод
	0.10
	-

	172
	382886.91
	2242113.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	173
	382883.46
	2242116.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	174
	382878.33
	2242109.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	175
	382916.21
	2242077.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	176
	382925.77
	2242071.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	177
	382958.71
	2242078.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	178
	382986.65
	2242084.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	179
	383006.94
	2242089.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	180
	383070.29
	2242103.30
	Геодезический метод
	0.10
	-

	181
	383105.98
	2242104.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	182
	383157.06
	2242106.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	183
	383200.72
	2242071.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	184
	383211.28
	2242055.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	185
	383241.16
	2241902.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	186
	383248.82
	2241862.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	187
	383255.67
	2241832.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	188
	383255.68
	2241832.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	189
	383272.70
	2241758.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	190
	383273.35
	2241755.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	191
	383288.96
	2241687.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	192
	383293.78
	2241668.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	193
	383296.66
	2241657.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	194
	383328.93
	2241530.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	195
	383331.39
	2241520.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	196
	383353.13
	2241434.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	197
	383365.14
	2241378.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	198
	383374.97
	2241333.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	199
	383375.87
	2241329.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	200
	383375.92
	2241329.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	201
	383377.55
	2241322.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	202
	383386.17
	2241285.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	203
	383386.66
	2241283.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	204
	383438.66
	2241061.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	205
	383521.78
	2240694.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	206
	383523.04
	2240689.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	207
	383520.62
	2240688.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	208
	383536.25
	2240619.66
	Геодезический метод
	0.10
	-

	209
	383547.19
	2240571.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	210
	383552.50
	2240547.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	211
	383548.93
	2240543.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	212
	383535.06
	2240529.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	213
	383507.32
	2240501.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	214
	383434.77
	2240421.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	215
	383433.23
	2240419.70
	Геодезический метод
	0.10
	-

	216
	383407.66
	2240394.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	217
	383405.21
	2240392.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	218
	383376.42
	2240364.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	219
	383335.85
	2240356.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	220
	383337.89
	2240347.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	221
	383317.62
	2240342.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	222
	383311.04
	2240342.48
	Геодезический метод
	0.10
	-

	223
	383308.98
	2240335.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	224
	383299.70
	2240304.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	225
	383304.92
	2240303.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	226
	383300.46
	2240271.83
	Геодезический метод
	0.10
	-

	227
	383200.19
	2240160.06
	Геодезический метод
	0.10
	-

	228
	383138.15
	2240090.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	229
	383103.77
	2240053.73
	Геодезический метод
	0.10
	-

	230
	383054.26
	2240000.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	231
	383041.89
	2239993.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	232
	383034.67
	2239999.65
	Геодезический метод
	0.10
	-

	233
	383015.31
	2239981.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	234
	383006.24
	2239968.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	235
	382996.87
	2239952.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	236
	382823.80
	2239750.51
	Геодезический метод
	0.10
	-

	237
	382362.78
	2239240.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	238
	382294.30
	2239157.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	239
	382263.51
	2239126.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	240
	381600.02
	2238392.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	241
	380979.34
	2238865.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	242
	380634.79
	2239129.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	243
	380057.47
	2239572.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	244
	379683.46
	2239263.77
	Геодезический метод
	0.10
	-

	245
	379457.63
	2239439.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	246
	379444.50
	2239449.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	247
	379441.19
	2239452.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	248
	379452.80
	2239466.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	249
	379436.08
	2239478.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	250
	379422.94
	2239489.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	251
	379405.59
	2239462.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	252
	379454.02
	2239423.68
	Геодезический метод
	0.10
	-

	253
	379684.01
	2239240.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	254
	380060.98
	2239552.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	255
	380623.02
	2239122.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	256
	380970.85
	2238854.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	257
	381602.35
	2238372.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	258
	381601.96
	2238374.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	259
	381612.13
	2238385.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	260
	382300.98
	2239144.38
	Геодезический метод
	0.10
	-

	261
	382336.98
	2239188.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	382388.27
	2239251.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Рисунок не приводится.

Статья 17. Ж-2.1 Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей
(введена Решением Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 134)

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "Ж-2.1 Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(Р +/- Дельта Р)
	295622 кв. м +/- 109 кв. м

	3
	Иные характеристики объекта
	Ж-2.1 Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей
Зона малоэтажной жилой застройки Ж-2.1 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью до 4 этажей, включая мансардный, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.4. Магазины
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
6.8 Связь
6.9.1 Складские площадки
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.1 Деловое управление
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Вспомогательные виды разрешенного использования
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки для многоквартирных жилых домов не более 4 этажей:
- Минимальная площадь участка - 1000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее двух и не более четырех;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Площадь озеленения - не менее 15% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 35% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
2. Параметры застройки для вспомогательных видов:
- Площадь участка не устанавливается;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий не устанавливаются;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки не устанавливается;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 12 м.
3. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 м кв.;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 4;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>;
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.
4. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальный процент застройки - 100%;
- Предельная высота строений, сооружений - 40 м.
5. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
6. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	380877.92
	2238995.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	2
	380997.92
	2239127.26
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3
	380888.11
	2239230.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	4
	380756.65
	2239092.39
	Геодезический метод
	0.10
	-

	1
	380877.92
	2238995.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	381035.84
	2239168.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	6
	381146.42
	2239290.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	7
	381006.72
	2239414.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	8
	380999.86
	2239420.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	380888.09
	2239310.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	10
	380895.82
	2239303.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	5
	381035.84
	2239168.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	380626.00
	2239196.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	380765.73
	2239345.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	13
	380681.33
	2239425.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	14
	380536.85
	2239268.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	11
	380626.00
	2239196.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	379597.19
	2239381.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	16
	379728.27
	2239547.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	17
	379659.23
	2239602.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	18
	379613.10
	2239548.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	19
	379546.40
	2239469.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	20
	379539.53
	2239425.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	15
	379597.19
	2239381.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	379744.79
	2239568.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	22
	379829.08
	2239670.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	23
	379764.49
	2239727.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	24
	379676.16
	2239623.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	21
	379744.79
	2239568.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	380975.21
	2239454.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	26
	380868.61
	2239566.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	27
	380828.78
	2239720.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	28
	380799.37
	2239773.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	380774.81
	2239817.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	380645.28
	2239766.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	380732.35
	2239455.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	32
	380757.75
	2239432.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	33
	380853.28
	2239343.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	25
	380975.21
	2239454.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	380176.47
	2239761.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	35
	380294.18
	2239899.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	36
	380184.72
	2239996.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	37
	380065.89
	2239858.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	34
	380176.47
	2239761.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	380379.51
	2239999.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	39
	380499.42
	2240140.47
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	380409.19
	2240246.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	380404.77
	2240251.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	42
	380212.12
	2240027.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	43
	380321.34
	2239931.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	38
	380379.51
	2239999.57
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	44
	382810.23
	2242168.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	45
	382812.24
	2242170.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	46
	382807.41
	2242220.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	47
	382812.49
	2242221.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	48
	382809.52
	2242263.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	49
	382810.62
	2242266.00
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	382809.29
	2242266.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	51
	382807.90
	2242286.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	52
	382802.51
	2242314.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	53
	382783.01
	2242400.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	54
	382763.75
	2242483.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	55
	382744.43
	2242567.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	56
	382736.83
	2242600.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	57
	382726.36
	2242646.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	58
	382721.51
	2242663.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	59
	382711.56
	2242687.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	60
	382709.24
	2242692.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	382694.36
	2242682.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	382677.64
	2242692.12
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382670.79
	2242704.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382653.21
	2242737.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382652.19
	2242745.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382668.34
	2242755.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	382660.18
	2242768.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	68
	382653.19
	2242766.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	69
	382644.72
	2242765.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	70
	382641.75
	2242763.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	71
	382633.76
	2242755.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	72
	382623.89
	2242745.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	73
	382613.17
	2242738.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	74
	382578.03
	2242695.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	382627.00
	2242659.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	382633.16
	2242650.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	382698.12
	2242457.02
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	382700.13
	2242450.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	382767.10
	2242247.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	382771.02
	2242237.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	382810.23
	2242168.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (СХЕМА ВЫНОСНЫХ ЛИСТОВ)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 1)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 2)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 3)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 4)


Рисунок не приводится.

Статья 18. Ж-3.1 Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей
(введена Решением Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 134)

	Графическое описание местоположения границ территориальных зон

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница территориальной зоны "Ж-3.1 Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей"
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	Раздел 1
Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1.
	Местоположение объекта
	Пензенская область, ЗАТО г. Заречный

	2.
	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
[image: ]
	691101 кв. м +/- 166 кв. м

	3.
	Иные характеристики объекта
	Территориальная зона Ж-3.1 выделена для формирования жилых кварталов с размещением многоквартирных домов не выше 8 этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Основные виды разрешенного использования:
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
4.4 Магазины
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
6.8 Связь
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.1 Улично-дорожная сеть
Условно разрешенные виды использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.1 Деловое управление
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.7 Гостиничное обслуживание
4.9 Служебные гаражи
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Вспомогательные виды разрешенного использования:
12.0.2 Благоустройство территории
1. Параметры застройки для многоквартирных жилых домов не выше 8 этажей:
- Минимальная площадь участка - 1000 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - не менее четырех и не более восьми;
- Максимальный процент застройки - 50%.
- Площадь озеленения - не менее 15% от площади земельного участка;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 40 м;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов, детских и хозяйственных площадок, хранения транспортных средств, - не менее 35% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.
2. Параметры застройки для вспомогательных видов:
- Площадь участка не устанавливается;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий не устанавливаются;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки не устанавливается;
- Предельная высота строений, сооружений - 16 м.
3. Параметры застройки для нежилых зданий:
- Минимальная площадь участка - 400 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка до фасадов (наружных ограждающих конструкций) зданий в целях определения мест допустимого размещения зданий - 2 м;
- Предельное количество этажей - 5;
- Максимальный процент застройки - 50%;
- Предельная высота зданий, строений, сооружений - 23,5 м;
- Площадь озеленения - не менее 10% от площади земельного участка;
- Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, - не менее 40% от площади земельного участка <*>.
--------------------------------
<*> Значение данного параметра может быть изменено (уменьшено) при условии строительства подземных, встроенных стоянок на соотношение площади подземных, встроенных стоянок к площади земельного участка в процентном выражении.
<*> Значение данного параметра может быть изменено в соответствии с расчетными показателями объектов основных видов разрешенного использования.

4. Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 1;
- Максимальная высота объектов - 40 м;
- Максимальный процент застройки - 100%.
5. Параметры застройки для автостоянок без права возведения объектов капитального строительства:
- Площадь участка:
Минимальная - 100 кв. м;
Максимальная - 390 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м.
6. Параметры застройки для гаражных кооперативов, блоков боксовых гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 600 кв. м;
Максимальная - не устанавливается;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 70%;
- Предельная высота строений, сооружений - 6 м.
Параметры застройки для индивидуальных гаражей:
- Площадь участка:
Минимальная - 9 кв. м;
Максимальная - 40 кв. м;
- Предельные размеры земельных участков не устанавливаются;
- Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0 м;
- Предельное количество этажей - 2;
- Максимальный процент застройки - 100%.




	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	380073.05
	2239639.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	2
	380160.45
	2239741.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	3
	380050.10
	2239839.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	4
	379957.09
	2239732.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	1
	380073.05
	2239639.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(2)
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	380536.85
	2239268.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	6
	380681.33
	2239425.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	7
	380612.50
	2239617.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	8
	380322.81
	2239873.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	9
	380102.05
	2239616.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	5
	380536.85
	2239268.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(3)
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	379938.14
	2239747.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	11
	380130.65
	2239973.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	12
	380080.80
	2240015.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	13
	379886.66
	2239788.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	10
	379938.14
	2239747.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(4)
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	380760.29
	2239843.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	15
	380735.78
	2239887.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	16
	380631.01
	2239986.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	17
	380525.22
	2240110.27
	Геодезический метод
	0.10
	-

	18
	380406.24
	2239971.36
	Геодезический метод
	0.10
	-

	19
	380350.07
	2239905.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	20
	380521.58
	2239757.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	21
	380558.66
	2239771.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	14
	380760.29
	2239843.23
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(5)
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	380190.98
	2240045.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	23
	380356.82
	2240240.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	24
	380321.32
	2240273.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	25
	380156.93
	2240077.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	22
	380190.98
	2240045.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	(6)
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	382578.11
	2241215.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	27
	382622.32
	2241270.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	28
	382684.09
	2241346.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	29
	382639.93
	2241382.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	30
	382603.72
	2241411.45
	Геодезический метод
	0.10
	-

	31
	382559.12
	2241447.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	32
	382542.26
	2241460.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	33
	382495.85
	2241498.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	34
	382473.96
	2241515.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	35
	382408.14
	2241568.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	36
	382394.77
	2241579.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	37
	382392.78
	2241580.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	38
	382390.82
	2241579.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	39
	382386.54
	2241574.85
	Геодезический метод
	0.10
	-

	40
	382320.88
	2241493.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	41
	382291.83
	2241457.89
	Геодезический метод
	0.10
	-

	42
	382232.70
	2241384.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	43
	382242.60
	2241375.97
	Геодезический метод
	0.10
	-

	44
	382228.63
	2241358.93
	Геодезический метод
	0.10
	-

	45
	382278.08
	2241318.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	46
	382345.38
	2241264.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	47
	382384.40
	2241233.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	48
	382450.05
	2241179.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	49
	382503.04
	2241137.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	50
	382514.62
	2241137.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	51
	382523.03
	2241148.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	26
	382578.11
	2241215.99
	Геодезический метод
	0.10
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	52
	382404.16
	2241395.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	53
	382424.05
	2241420.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	54
	382429.96
	2241428.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	55
	382438.61
	2241439.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	56
	382429.65
	2241447.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	57
	382430.70
	2241448.58
	Геодезический метод
	0.10
	-

	58
	382424.96
	2241453.10
	Геодезический метод
	0.10
	-

	59
	382417.04
	2241459.35
	Геодезический метод
	0.10
	-

	60
	382414.90
	2241461.04
	Геодезический метод
	0.10
	-

	61
	382392.80
	2241433.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	62
	382389.72
	2241435.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	63
	382380.12
	2241423.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	64
	382347.62
	2241382.71
	Геодезический метод
	0.10
	-

	65
	382374.88
	2241359.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	66
	382388.84
	2241375.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	52
	382404.16
	2241395.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(7)
	-
	-
	-
	-
	-

	67
	382757.18
	2241436.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	68
	382807.83
	2241499.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	69
	382864.39
	2241569.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	70
	382862.00
	2241574.09
	Геодезический метод
	0.10
	-

	71
	382844.98
	2241587.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	72
	382790.31
	2241631.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	73
	382769.95
	2241648.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	74
	382658.14
	2241738.32
	Геодезический метод
	0.10
	-

	75
	382640.24
	2241752.87
	Геодезический метод
	0.10
	-

	76
	382583.37
	2241799.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	77
	382564.59
	2241814.29
	Геодезический метод
	0.10
	-

	78
	382561.70
	2241814.05
	Геодезический метод
	0.10
	-

	79
	382505.77
	2241744.01
	Геодезический метод
	0.10
	-

	80
	382453.17
	2241678.13
	Геодезический метод
	0.10
	-

	81
	382394.74
	2241604.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	82
	382413.84
	2241589.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	83
	382471.86
	2241542.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	84
	382499.80
	2241519.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	85
	382526.55
	2241498.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	86
	382563.59
	2241468.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	87
	382565.93
	2241466.53
	Геодезический метод
	0.10
	-

	88
	382586.58
	2241449.98
	Геодезический метод
	0.10
	-

	89
	382620.51
	2241422.56
	Геодезический метод
	0.10
	-

	90
	382676.35
	2241377.44
	Геодезический метод
	0.10
	-

	91
	382696.28
	2241361.33
	Геодезический метод
	0.10
	-

	67
	382757.18
	2241436.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(8)
	-
	-
	-
	-
	-

	92
	382223.89
	2241479.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	93
	382283.09
	2241553.18
	Геодезический метод
	0.10
	-

	94
	382291.54
	2241563.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	95
	382284.31
	2241570.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	96
	382273.70
	2241580.28
	Геодезический метод
	0.10
	-

	97
	382254.36
	2241597.86
	Геодезический метод
	0.10
	-

	98
	382241.84
	2241607.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	99
	382234.47
	2241599.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	100
	382214.74
	2241616.17
	Геодезический метод
	0.10
	-

	101
	382175.33
	2241569.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	102
	382122.75
	2241612.96
	Геодезический метод
	0.10
	-

	103
	382110.68
	2241613.84
	Геодезический метод
	0.10
	-

	104
	382104.28
	2241618.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	105
	382101.10
	2241614.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	106
	382051.03
	2241618.62
	Геодезический метод
	0.10
	-

	107
	382057.27
	2241625.74
	Геодезический метод
	0.10
	-

	108
	382042.21
	2241679.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	109
	382072.41
	2241714.19
	Геодезический метод
	0.10
	-

	110
	382083.72
	2241711.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	111
	382083.95
	2241711.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	112
	382139.59
	2241664.24
	Геодезический метод
	0.10
	-

	113
	382139.87
	2241664.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	114
	382139.65
	2241663.75
	Геодезический метод
	0.10
	-

	115
	382193.26
	2241618.20
	Геодезический метод
	0.10
	-

	116
	382249.64
	2241687.78
	Геодезический метод
	0.10
	-

	117
	382253.71
	2241692.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.10
	-

	118
	382142.03
	2241782.41
	Геодезический метод
	0.10
	-

	119
	382116.59
	2241802.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	120
	382046.38
	2241859.40
	Геодезический метод
	0.10
	-

	121
	382032.39
	2241841.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	122
	382029.57
	2241837.81
	Геодезический метод
	0.10
	-

	123
	381977.56
	2241772.55
	Геодезический метод
	0.10
	-

	124
	381959.32
	2241749.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	125
	381909.12
	2241686.67
	Геодезический метод
	0.10
	-

	126
	381899.40
	2241674.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	127
	381897.23
	2241668.61
	Геодезический метод
	0.10
	-

	128
	381897.24
	2241662.49
	Геодезический метод
	0.10
	-

	129
	381903.52
	2241645.79
	Геодезический метод
	0.10
	-

	130
	381917.46
	2241609.03
	Геодезический метод
	0.10
	-

	131
	381918.65
	2241605.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	132
	381986.33
	2241551.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	133
	382037.10
	2241510.95
	Геодезический метод
	0.10
	-

	134
	382098.21
	2241461.34
	Геодезический метод
	0.10
	-

	135
	382144.60
	2241424.91
	Геодезический метод
	0.10
	-

	136
	382156.57
	2241415.50
	Геодезический метод
	0.10
	-

	137
	382173.97
	2241417.59
	Геодезический метод
	0.10
	-

	92
	382223.89
	2241479.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	(9)
	-
	-
	-
	-
	-

	138
	382414.97
	2241696.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	139
	382474.61
	2241769.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	140
	382529.48
	2241837.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	141
	382528.60
	2241843.22
	Геодезический метод
	0.10
	-

	142
	382511.09
	2241857.25
	Геодезический метод
	0.10
	-

	143
	382455.06
	2241902.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	144
	382432.91
	2241919.88
	Геодезический метод
	0.10
	-

	145
	382430.40
	2241916.63
	Геодезический метод
	0.10
	-

	146
	382324.67
	2242001.31
	Геодезический метод
	0.10
	-

	147
	382327.24
	2242004.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	148
	382304.24
	2242022.94
	Геодезический метод
	0.10
	-

	149
	382247.00
	2242068.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	150
	382229.52
	2242082.80
	Геодезический метод
	0.10
	-

	151
	382226.78
	2242082.92
	Геодезический метод
	0.10
	-

	152
	382171.82
	2242014.46
	Геодезический метод
	0.10
	-

	153
	382113.81
	2241942.21
	Геодезический метод
	0.10
	-

	154
	382061.15
	2241876.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	155
	382061.37
	2241873.72
	Геодезический метод
	0.10
	-

	156
	382080.71
	2241858.16
	Геодезический метод
	0.10
	-

	157
	382134.86
	2241814.60
	Геодезический метод
	0.10
	-

	158
	382162.82
	2241792.11
	Геодезический метод
	0.10
	-

	159
	382192.13
	2241768.54
	Геодезический метод
	0.10
	-

	160
	382231.55
	2241736.82
	Геодезический метод
	0.10
	-

	161
	382261.75
	2241712.52
	Геодезический метод
	0.10
	-

	162
	382285.50
	2241693.43
	Геодезический метод
	0.10
	-

	163
	382339.79
	2241649.76
	Геодезический метод
	0.10
	-

	164
	382362.58
	2241631.42
	Геодезический метод
	0.10
	-

	138
	382414.97
	2241696.14
	Геодезический метод
	0.10
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат -

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 1)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (ВЫНОСНОЙ ЛИСТ 2)

Рисунок не приводится.

Раздел 4. ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА (СХЕМА ВЫНОСНЫХ ЛИСТОВ)

Рисунок не приводится.
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	Решением Собрания представителей г. Заречного от 26.03.2021 N 134 приложение N 1 изложено в новой редакции (не приводится).
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от 29 ноября 2016 г. N 198
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	Решением Собрания представителей г. Заречного от 05.12.2019 N 37 в приложении N 1 к Правилам слова "Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки 2 - 5 этажей" заменены словами "Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки до 4 этажей", слова "Ж-3 Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности 4 - 5 этажей" заменены словами "Ж-3 Зона застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности не выше 8 этажей", слова "Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки выше 5 этажей" заменены словами "Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки выше 9 этажей".
	







	
	
	Решением Собрания представителей г. Заречного от 21.04.2022 N 223 приложение N 2 изложено в новой редакции (не приводится).
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землепользования и
застройки закрытого
административно-территориального
образования города Заречного
Пензенской области,
утвержденным решением
Собрания представителей
от 24 декабря 2012 г. N 375
в редакции
от 30 июля 2020 г. N 85
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