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	КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

	

	РЕШЕНИЕ

	


	от
	21.05.2019
	№ 
	472-90/VI

	с. Ивановка


О внесении изменений в Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании протоколов публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 17.05.2019 и заключения комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений Генерального плана Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области» от 17.05.2019, руководствуясь Уставом Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области,

Комитет местного самоуправления Ивановского сельсовета решил:

1. Внести в Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области 10.10.2008 № 201-86/IV, следующие изменения:

1.1. Приложение «Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ведомости Ивановского сельсовета», на официальном сайте администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области и на сайте федеральной государственной информационной системы - www.fgis.minregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Ивановского сельсовета Н.И. Бокова.

Глава Ивановского сельсовета                                                                        Н.И. Боков
Приложение к решению 

Комитета местного самоуправления

Ивановского сельсовета 

от 21.05.2019  № 472-90/VI 

ООО «ЗЕМЕЛЬЩИК»

«Утвержден»
Решением Комитета местного самоуправления 

 Ивановского сельсовета 

 Бековского района Пензенской области

от 10.10.2008  № 201-86/IV
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БЕКОВСКОГО РАЙОНА
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2019 г.
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1. Пояснительная

Подготовка генерального плана осуществляться применительно к населенным пунктам, входящим в состав Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения с целью приведения в соответствии с изменением требований законов и принятым программам развития поселения.

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское.

Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Земельщик» в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора, которыми являются:

1.
Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ) от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

3.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

4.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

5.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

7.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8.
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

9.
Закон Пензенской области от 14.11.2006 № 1164-ЗПО «Градостроительный устав Пензенской области».
10.
Закон Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года)».

11.
Постановление Законодательного собрания Пензенской области от 26.05.1999 № 357-16/2 ЗС «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения».

12.
Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы».

При разработке генерального плана Ивановского сельсовета была использована информация следующих источников:

1)
информация интернет ресурса – http://krivosheevka.nlomov.pnzreg.ru;

2)
информация интернет ресурса – http://www.suslony.ru/Penzagebiet/PenzKray.htm;

3)
информация интернет ресурса – http://pkk5.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта);

4)
информация официального сайта в сети Интернет Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (http://minleshoz.pnzreg.ru);

5)
информация официального сайта в сети Интернет Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры (http://kopik.pnzreg.ru).

Работы по подготовке Генерального плана вы​полнены в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования федерального, регионального и местного уровня, с учетом положений Схемы территориального планирования Бековского района Пензенской области, а также Схемы территориального планирования Пензенской области, с учетом предложений органов мест​ного самоуправления и генерального плана Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, утвержденного решением Комитета местного самоуправления Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 10.10.2008 № 201-86/ΙV. 

Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области разработан в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, современными градостроительными принципами, а также нормативно-правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности.   Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений, содержит соответствующие картографические слои.

В настоящем Генеральном плане Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области определено развитие территории всего посе​ления в соответствии с актуальными планами и прогнозами социаль​но-экономического развития, све​дениями Единого государственного реестра недвижимости, положениями документов территориального планирования Пензенской области.

Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области подготовлен в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, определения функционального зонирования территории, обеспечения учета интересов жителей Ивановского сельсовета, обеспечения инвестиционного развития поселения с учетом со​блюдения благоприятных условий проживания населения. На планируемой территории определено функциональное зонирование, определены направ​ления, приоритеты и параметры развития территории поселения на расчетный срок реализации генерального плана Ивановского сельсовета. Срок реализации мероприятий генерального плана - 20 лет.

Графическая часть проекта выполнена с использованием материалов спутниковых снимков местности, топографических карт, материалов лесо​устройства и сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

В Положение о территориальном планировании Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области уточ​нены существующие границы населенных пунктов, входящих в состав посе​ления, с учетом естественного развития и наличием земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости.

Для реализации постановленных в рамках договора целей решались следующие основные задачи:

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, истори​ко-культурного потенциала).
2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природо​охранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия).
3. Определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории населенных пунктов и поселения в целом (с учетом взаимной увязки интересов сельскохозяйственной и природной деятельности для обеспечения устойчивого развития террито​рии).
4. Проработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использо​вания природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды; увязка функционального зонирования с данными Единого государственного реестра недвижимости.
5. Определение основных направлений развития социальной инфраструктуры, с учетом утвержденных нормативов градостроительного проектирования местного и регионального уровня.
6. Определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.
7. Устранение неточностей ранее разработанной градостроительной документации, в т.ч. исключение пересечений сформированных земельных участков, пересечений с землями лесного фонда и пр.
8. Дополнительная проработка градостроительной стратегии развития поселения и отдельных его населенных пунктов с учетом актуальных про​гнозов социально-экономического развития.
9. Проработка генерального плана поселения в части отображения объектов регионального значения и определения функциональных зон для их размещения, в соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Пензенской области.
10. Подготовка и внесение в генеральный план изменений в части установления границ населенных пунктов села Ивановка и села Никольское Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области.
2. Положение о территориальном планировании Ивановского сельсовета

2.1. Цели и задачи территориального планировании

Ивановского сельсовета

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Территориальное планирование поселения Ивановского сельсовета является стратегическим градостроительным документом, определяющим  территориальное развитие Ивановского сельсовета на расчетный срок (20 лет).

Положение является градостроительным документом муниципального уровня, составляет основу для разработки всех других документов территориального планирования Ивановского сельсовета в структуре Бековского района Пензенской области.
Положение разработано в целях:
- обеспечения реализации полномочий органов исполнительной власти Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области;
- реализации программ социально-экономического развития Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, посредством территориальной привязки планируемых объектов;
- освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах рационального природопользования и экологической безопасности для населения при сохранении природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;
- создания условий для развития инвестиционных территорий Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области.


Территориальное планирование Ивановского сельсовета Бековского  района решает следующие задачи:

1. Выявление природно-ресурсного, демографического, экономического, культурного потенциалов территории района.

2. Отображение на картах (схемах) существующих границ земель и зон.

3. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения с отображением на соответствующих картах (схемах) границ зон планируемого размещения таких объектов.


Разработка предложений по развитию инженерной инфраструктуры электро- и газо-снабжения, созданию условий для обеспечения поселений услугами связи, разработка рекомендаций по развитию на территории поселений района систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения.


Разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.


Разработка предложений по развитию системы объектов образования и здравоохранения, а также разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на градостроительной оценке численности населения района и направленных на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами.


4. Формирование предложений по созданию новых особо охраняемых природных территорий местного значения, охране природы и рациональному природопользованию.


5. Разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия.

2.2. Сельское хозяйство

Потенциальные возможности Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области позволяют увеличить производство сельхозпродукции, но решение проблем, стоящих перед сельскими хозяйствами поселения зависит и от положения дел в стране.

Проблемы в АПК во многом связаны со слабостью государственного протекционизма в сельском хозяйстве, слабого развития льготного кредитной системы, системы страхования, экспортной инфраструктуры, недостаточного развития системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства.

Основными целями политики по развитию агропромышленного комплекса на долгосрочную перспективу являются:

- стимулирование создания интегрированных структур, развитие агропродовольственных кооперативов;

- повышение уровня жизни населения в сельской местности, обеспечение условий развития сельских территорий;

- стимулирование закрепления трудоспособного населения в сельской местности.

Это требует решения следующих задач:

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий на основе роста эффективности и рентабельности сельскохозяйственного производства при использовании современного технологического оборудования, инновационных разработок, наращивания генетического потенциала животноводства;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе;

- повышение конкурентоспособности товаров местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- создание и продвижение брендов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на внутренних и внешних рынках области;

- создание оптимальных условий для широкого вовлечения основных биоресурсов поселения в хозяйственный оборот.

На муниципальном уровне поселения развитие сельскохозяйственного производства предусматривается на основе:

- повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, а именно обозначение возможных площадок строительства производственных объектов сельскохозяйственного назначения;

- повышения продуктивности животноводства за счет использования генетического потенциала животных и птицы, развитие мясного скотоводства;

- применения интенсивных технологий в растениеводстве, развития элитного семеноводства, картофелеводства, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, расширения посевных площадей, занятых высокоурожайными сельскохозяйственными культурами;

- создания условий для развития рыбоводства и рыболовства;

- стимулирования внедрения научных разработок в производство;

- обеспечения информации о доступных кредитных ресурсах и лизинговых услуг, государственной финансовой поддержки эффективных проектов;

- контроль эффективности использования земельных ресурсов, плодородия почвы, оптимального применения удобрений, мелиорации земель;

- эффективного оборота земель сельскохозяйственного назначения, вовлечения залежей в земли сельскохозяйственного назначения;

- обеспечения доступности информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса.
2.3. Социальная инфраструктура

Главной целью является повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития муниципального образования «Ивановский сельсовет» через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо придерживаться следующих направлений:

1) улучшение состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом; 

2) повышение роли физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения;

3) профилактику правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

4) совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Ивановский сельсовет» 

5) внесение изменений в Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области:
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов.

Все объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории муниципального образования «Ивановский сельсовет», находятся в шаговой доступности в соответствии с нормами градостроительного проектирования поселения.

Основной задачей является в сохранении существующих объектов местного социального значения поселения, их должным образом функционировании.

2.4. Транспортная инфраструктура поселения
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

 - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Пензенской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач, реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

 - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.
Предусматриваются следующие мероприятия по модернизации и развитию территориальной сети автомобильных дорог поселения Ивановского сельсовета:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 0,5 км в год;

Необходимо:

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения на дорогах среди населения, в особенности среди несовершеннолетних.

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

2.5. Жилищная политика
Муниципальная жилищная политика представляет собой совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий, но реализации государственной жилищной политики с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. Создание условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав, а также на признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями.

Главной задачей жилищной политики является повышение уровня обеспеченности граждан собственным жильем на основе формирования рынка доступного жилья. Решение данной задачи требует взаимоувязанного рассмотрения вопросов увеличения платежеспособного спроса населения и возможностей его удовлетворения на рынке существующего жилья, а также через увеличение жилищного строительства.

Для достижения названных целей необходимо решение следующих ключевых задач по основным направлениям жилищной политики:

- формирование условий для развития рынка земельных участков под жилую застройку, создание правовых принципов регулирования землепользования и застройки.
В рамках данного положения предусматривается выделение земельных участков под жилищное строительство по мере необходимости в существующей застроенной территории (точечная застройка).

2.6. Мероприятия по защите граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Пензенской области одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение уровня защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала: 

- постоянный контроль за состоянием населенных пунктов и прилегающей территории;
- выявление пожароопасных объектов и принятие мер по устранению, и снижению уровня пожароопасности;
- концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий при оповещении населения Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области.

Организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является сферой реализации государственной программы Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2020 годы».
3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

На территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области Программами не предусматривается строительство объектов федерального, регионального или местного значения. 

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения муниципального образования «Ивановский сельсовет». Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие инфраструктуры муниципального образования «Ивановский сельсовет» в соответствии с потребностями в строительстве объектов местного значения:
- разработка предложений по развитию инженерной инфраструктуры электро- и газоснабжения, созданию условий для обеспечения поселений услугами связи, разработка рекомендаций по развитию на территории поселений района систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения;
- разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;
- разработка предложений по развитию системы объектов образования и здравоохранения, а также разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на градостроительной оценке численности населения района и направленных на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами.

4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
На основании комплексной оценки поселения и Схемы территориального планирования Бековского района Пензенской области были выделены зоны, в границах которых устанавливаются ограничения, лимитирующие их использование при осуществлении градостроительной деятельности. К таким территориям относятся зоны охраны памятников истории и культуры, особо охраняемых природных территорий, лесных территорий, зоны охраны источников водоснабжения, заповедные зоны, зоны залегания и разработки полезных ископаемых, территории с потенциальным проявлением чрезвычайных проявлений техногенного характера, территории со сложными природными условиями, подверженных затоплению эрозии, оврагаобразованию, абразии, оползням, карсту, суффозии, плоскостному смыву, заболачиванию, а также особо ценные сельскохозяйственные земли.

Учитывая выявленные ограничения и сложившуюся временем застройку, на территории поселения были выделены следующие функциональные зоны:

1. Зона жилой застройки

Выделяется для размещения жилых домов этажностью 1-3 этажа и объектов социально-бытового, культурного и иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешенного строительства и реконструкции, устанавливаемые в Правилах землепользовании и застройки, принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

2. Зона смешанной и общественно-деловой застройки

Производственно-жилая зона формируются из кварталов смешанной застройки. В их составе допускается размещение учреждений, малых предприятий и других объектов с непожароопасными и невзрывоопасными процессами, не создающих шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнения воздуха, подземных и поверхностных вод, не требующих больших санитарно-защитных зон.

3. Зона застройки производственной, инженерной и транспортной инфраструктур 

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры с установлением санитарно-защитных зон.

4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования. Параметры разрешенного строительства и реконструкции, устанавливаемые в Правилах землепользовании и застройки, принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

5. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

6. Производственная зона сельхозпредприятий

Для размещения промышленных, складских и иных производственных объектов, а также связанных с их эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры, объектов энергетики, повышенной пожара и взрывоопасностью, требующих устройства подъездных путей, а также санитарно-защитных зон, в составе которых выделяются промышленные, научно-производственные, коммунально-складские и другие зоны.

Границы производственных зон устанавливаются на основе градостроительной документации с учетом требуемых санитарно-защитных зон, обеспечивая максимально эффективное использование территории. Санитарно-защитные зоны не включаются в состав территории предприятий. Однако в соответствии с законодательством Российской Федерации оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и иные мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающих к предприятию территориях, включая благоустройство санитарнозащитных зон, осуществляются за счет предприятия, производящего вредные выбросы.

7. Зона сельскохозяйственных угодий

Зона размещения сельскохозяйственных угодий – пастбищ, сенокосов, выпасов скота.

8. Зона лесов

Территории, отнесенные к землям лесного фонда, и покрытые многолетними лесами как природного, так и искусственного происхождения. Данные зоны могут быть использованы для реализации потенциала экологического туризма, а также проведения ряда спортивных мероприятий и иных целей в соответствии с требованиям законодательства РФ.

9. Зона кладбищ

Территория, предназначенная для размещения городских и сельских кладбищ, как традиционного захоронения, так и для захоронения после кремации. Также в зоне размещения кладбищ возможно размещение объектов культа, обрядовых домов, моргов, а также объектов административного назначения, необходимых для организации работы кладбища.

10. Зона складирования и захоронения отходов

Комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

11. Зона специального назначения

Для размещения скотомогильников, на которых производятся (производились) организованные захоронения павшего скота.

5. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
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6. Карта границ населенных пунктов
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7. Карта функциональных зон поселения
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1. Пояснительная

Подготовка генерального плана осуществляться применительно к населенным пунктам, входящим в состав Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения с целью приведения в соответствии с изменением требований законов и принятым программам развития поселения.

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское.

2. Исходная информация о современном состоянии Ивановского сельсовета

2.1. История
Территория Ивановского сельсовета включает в себя два населенных пункта: с. Ивановка и с. Никольское.

ИВАНОВКА (Пяша, Жуково), русское село, центр сельсовета, на правом берегу р. Пяша, в 20 км к северу-северо-востоку от районного центра. Построено на р. Большая Пяша майором Иваном Денисовичем Жуковым. В селе было две общины. На карте Генерального межевания 1790 г. показана как «д. Ивановка, Пяшатож, что ныне сельцо». В 1812 г. упоминается как д. Ивановка, Пяшатож. В 1859 г. – сельцо Ивановка (Пяша, Жуково), 27 дворов. Перед отменой крепостного права сельцо Пяша показано за М.П. Ломан. У него (или нее) 101 ревизская душа крестьян, 8 р.д. дворовых людей, 38 тягол, у крестьян 22 двора на 7 десятинах усадебной земли, 228 дес. пашни, 38 дес. сенокоса, у помещика (или помещицы) 347 дес. удобной земли, сверх того 20 дес. неудобной (Прил. к Трудам, т.3, Серд. у., № 47). После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у своих помещиков в собственность. В 1911 г. – Никольской волости Сердобского уезда, 153 двора, церковь, церковноприходская школа. В 1916 г. – земское начальное училище (2 учителя и 119 учеников). В 1926 г. показаны как Ивановка № 1 и № 3 Никольского сельсовета, № 2 – Крутовского сельсовета Сердобского уезда. В 1925 г. рядом с селом были найдены залежи жирной извести. В 1955 г. – Никольского сельсовета, бригада колхоза «Путь Ленина». В 1972 и до 1990-х гг. – центральная усадьба совхоза «Яковлевского». В 8 км к северо-западу от села курган эпохи бронзы. В 2007-2008 гг. несколько десятков фанатиков христианской веры в ожидании «конца света» ушли жить в вырытые ими пещеры в овраге.

Численность населения (по годам): в 1859 – 298, 1911 – 1024, 1926 – 700, 1939 – 608, 1959 – 617, 1979 – 513, 1989 – 433, 1996 – 431 житель.

 НИКОЛЬСКОЕ (Пяша, Рузаново, Кулаевщина, Кулаево, Старо-Никольское), русское село Ивановского сельсовета, в 1,5 км к юго-востоку от него. На 1.1.2004 – 184 хозяйства, 421 житель. Названо по церкви с престолом во имя святого Николая Чудотворца. Рузаново – по речке (ныне Пяша). Основано в конце 17 или в начале 18 века служилыми людьми Нижнеломовского уезда, ездившими сюда на хоперскую «Старую казачью дорогу» для дозора местности между двумя крупными лесными массивами. В 1710 году здесь 10 казачьих дворов. В 1717 году деревня Пяша разорена во время «кубанского погрома», уцелело лишь два двора. В 1714 году помещиком Саввой Алексеевичем Каламиным (Калавиным, Кулаевым?) на земле, снятой сначала в аренду у нижнеломовца, однодворца Прокофия Сосина (Соснина?), а потом купленной. В 1718 году здесь 7 дворов помещичьих крестьян, завезенных из разных деревень Рясского, Суздальского и других уездов. В 1722 году сельцо Никольское, Рузановотож, Нижнеломовского уезда. С этого времени село делилось на 3 крестьянских общины – помещичью, казенную и крестьян, выкупивших землю у помещика в собственность. В 1795 году село Никольское, Пяшатож, генерал-майора Якова Даниловича Мерлина с прочими владельцами, 61 двор, 380 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Сердоб. уезд, №196), а часть села показана в составе Кулаевщины (см.). Упоминается в 1812 году как с. Никольское, Кулаевотож.
План с. Никольского на карте Генерального межевания, 1790 г.
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Перед отменой крепостного права с. Никольское показано за князем Н.Н. Девлет-Кильдеевым, у него 176 ревизских душ крестьян, 21 ревизская душа дворовых людей, 59 тягол (барщина), у крестьян 38 дворов на 22 дес. усадебной земли, 592 дес. пашни, 59 дес. сенокоса, 142 дес. выгона, у помещика 660 дес. удобной земли, в том числе 16,7 дес. леса и кустарника, сверх того 14,6 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Сердоб. у., № 65). В 1877 г. – волостной центр Сердобского уезда, 264 двора, 2 церкви, часовня, земское одноклассное училище, лавка, 2 ветряные мельницы, 2 водяные мельницы, 3 дубильни, 5 войлочных заведений. В 1884 в селе имелись та же земская школа, церковь, волостное правление.

2.2. Общие сведения
Ивановский сельсовет расположен в восточной части Бековского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из одного  массива. Ее протяженность с севера на юг  8 км с запада на восток 13,2 км Ивановский сельсовет граничит:

на северо-западе — с Яковлевским сельсоветом  Бековского района,

на востоке — с Пяшинским сельсоветом Бековского района,

на юге  — с Мошковским  и Миткирейским сельсоветами Бековского района

Схема расположения сельсовета
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По природно-экономическим факторам Ивановский сельсовет отнесен к подзоне выщелоченных черноземов, по климатическим факторам - ко II агроклиматическому району.

Климат умеренно-континентальный со средней температурой июня +20ºС, января -12ºС.

Естественный растительный покров занимает 21( территории сельсовета. Это леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

Территория сельсовета составляет 8007 га. На территории сельсовета два населённых пункта.

Численность населения на 01.01.2018 года составляет 545 человек, в т.ч. в трудоспособном возрасте 177 человек, 182 пенсионера.

На территории поселения зарегистрировано 11 хозяйствующих субъектов занимающихся сельскохозяйственной деятельностью большей частью представляющее Индивидуальное предпринимательство (ИП) – 7 ед. Также присутствует организационно правовые формы в виде Крестьянско-фермерского хозяйства (1 ед.), Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив СОПК (1 ед.), Сельскохозяйственный обслуживающий животноводческий потребительский кооператив СОЖПК (1 ед.). Общество с ограниченной ответственностью «БековоАгро» самое большое предприятие занимающаяся сельскохозяйственной деятельностью.

Административный центр сельсовета - с. Ивановка. Расстояние до районного центра р.п. Беково 28 км,  до областного центра 129 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – станция Вертуновская, Юго-Восточной железной дороги, расположена в  с. Сосновка, расстояние до которой 45 км.

Проблемы сельсовета: недостаточность оборотных средств; износ оборотных средств.
2.3. Характеристика природных условий и ресурсов
Территория сельсовета расположена на южных склонах Приволжской возвышенности и представляет собой ландшафт типичной черноземной степи, на водоразделе рек Пяша и Малая Пяша.

Водораздел изрезан сетью глубоко врезающихся оврагов и их отрогов, придающих местности волнистый характер. 

Водораздельные пространства с системой пологих и реже покатых склонов чередуются с отрицательными формами рельефа: речными долинами, оврагами, лощинами, балками. Овраги большей частью имеют задернелые откосы, но местами обнажены до материнской породы.

Рельеф территории сельсовета представляет собой полого-волнистую равнину с общим уклоном к реке Хопер. Слабоволнистый характер нарушается наличием балок и оврагов с их отрогами, создающими в местах их большого распространения пересеченный рельеф.

Климат на территории сельсовета умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20 град. С., зимой –13 град. С. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем в сельсовете составляет 400-530 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм.

Среднегодовая норма солнечных дней — 112.

Преобладающее направление ветров северо-западное летом и северное зимой.

Время начала ледостава — последняя декада ноября и первая декада декабря.

Время вскрытия рек — первая декада апреля.

Продолжительность снежного покрова — 131 день.

Среднегодовая норма осадков — 520 мм. Бывают годы и с засушливым летом, следствием которых является возникновение лесных пожаров.

Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8 м/с.

Преобладающие ветры – Юго-Западного направления. 

Грунтовые воды  находятся на глубине от 5 до 20 метров.

Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 2,0 м.

Снежный покров достигает на открытых местах до 35 см, на защищенных – до 60 см и более. 

2.4. Природно-сырьевые ресурсы
На территории Ивановского сельсовета отсутствуют места разработок полезных ископаемых (глины, песка). Их потенциал не обследован.

2.5. Почвенные ресурсы
Почвенный покров территории сельсовета неоднороден. Выделены черноземы  выщелоченные (в различной степени), типичные, лугово-черноземные, аллювиальные. По механическому составу почвы, в основном, легкоглинистого механического состава, изредка встречаются легкосуглинистые.

Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные, типичные, площадь которых составляет 6698 га. Менее плодородные почва –  лугово-черноземные и аллювиальные на площади 310 га. Смытые и намытые почвы оврагов и балок, действующие овраги составляют 590 га. 
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На территории сельсовета  по условиям рельефа часть почв расположена на пологих и покатых склонах и подвержена процессам водной эрозии. Всего на территории сельсовета эродированных и эрозионно-опасных земель 5641 га.

По реакции почвенного раствора почвы относятся к средне-слабокислым. Их площадь составляет 5954 га. Оценка сельскохозяйственных угодий на территории сельсовета равна 68 баллам, в районе - 68 баллам, пашни, соответственно 77 и 74 баллам.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Сельсовет характеризуется неблагоприятным демографическим положением. Об этом говорят характеристики демографического развития сельсовета. На сегодняшний день сельсовет характеризуется отрицательным естественным приростом населения, достаточно высокими показателями смертности населения и низкими показателями рождаемости. В сельсовете наблюдается миграционный отток постоянно проживающего в  сельсовете населения. Эти процессы негативным образом влияют на снижение трудового потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения. Негативным образом воздействует на демографический и миграционный потенциал сельсовета наличие крупного центра притяжения мигрантов г. Москва. Поэтому одним из ключевых моментов развития сельсовета является разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики.
2.6. Растительные ресурсы
Территория Ивановского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме р.Пяша преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверный с типчаком, костроворазнотравный, типчаково-разнотравный. Этот тип лугов используется  как пастбища.

2.7. Водные ресурсы

Гидрографическая сеть сельсовета представлена водными объектами, относящимися к бассейну р. Хопер, р. Пяша протяженностью 16,5 км,  р. Малая Пяша протяженностью 13,7 км, двумя прудами общей площадью зеркала 50 га.  Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая.

Водный режим рек характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельсовета -  смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней, при этом колеблется от 40-50 дней сельсовета до 150-160 дней.

2.8.  Лесные ресурсы

Территория сельсовета обладает незначительными запасами лесных ресурсов, которые занимают около 4,3% территории сельсовета.

Леса, в основном, лиственные с преимуществом дуба, березы, осины. По народнохозяйственному значению леса, расположенные на территории сельсовета  относятся к I группе. Они имеют ограниченное эксплуатационное (промышленное) значение.

В лесах I группы проводятся рубки, направленные на улучшение состояния древостое, усиление природоохранных и рекреационных функций, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений. 0,08% лесных массивов заняты сельскохозяйственными угодьями. 

В зоне лесов не допускается изъятие земель под другие виды использования. Режим использования лесов должен исключать проведение работ, нарушающее их защитное, природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.

Древесно-кустарниковая растительность, занимающая 1,6% территории сельсовета - лиственная с преимуществом  березы, осины. Это полезащитные лесонасаждения и кустарники по берегам рек и прудов. 

В полезащитных лесонасаждениях проводятся рубки ухода, направленные на улучшение состояния древостоя, усиление природоохранных, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений.

2.9. Инфраструктура современного землепользования территории сельсовета

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах сельсовета составляет 8007 га.

Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 5902 га, или 77 % территории, в том числе 5490 га пашни (распаханность сельхозугодий – около 80%). 

Наличие и распределение земель сельсовета
	Наименование
	Общая площадь
	Сельхозугодия,
	Из них пашни

	показателей
	земель
	га
	

	
	га
	%
	
	

	Земли с/х назначения
	6180
	77.18
	5902
	5490

	Земли населённых пунктов
	648
	8.09
	-
	-

	Сельхозугодия в ведении Ивановского сельсовета за чертой населенных пунктов
	567
	7.08
	-
	-

	Земли промышленности, транспорта, энергетики:
	13
	0.16
	-
	-

	в том числе земли транспорта из них:
	13
	0.16
	-
	-

	автомобильного
	13
	0.16
	-
	-

	Земли лесного фонда
	342
	4.27
	5
	-

	Иные земли
	231
	2.88
	-
	-

	Итого земель в границах сельсовета
	8007
	100
	7178
	5490


Из общей площади территории сельсовета 77% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 648 га (8%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями автомобильного транспорта и прочими не сельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в сельсовете 13 га (0,16%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории сельсовета составляют 342 га (4%).
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2.10. Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

По территории сельсовета проходят: автомобильная дорога «Тамбов-Пенза» - Беково протяженностью 7,8 км, подъездная автодорога к с. Ивановка протяженностью 4,2 км с асфальтовым покрытием. Ивановский сельсовет, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей с областным и районным центрами. 

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельсовета необходимыми ресурсами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения с. Ивановка и с. Никольское являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Протяженность водопроводной сети Ивановского сельсовета – 14,5 км., в т.ч. с. Ивановка – 6,7 км., с.  Никольское – 7,8 км. 

Основные источники водоснабжения – это каптаж. 

Качество воды – соответствует нормам СанПИН.

Фактическое потребление  воды 32,01тыс. м³/год   

 в том числе:

- сельское хозяйство – 7,50тыс.м³/год

- частный сектор – 23.92тыс.м³/год

-  объекты соцкультбыта – 0,59 тыс.м³/год

Изношенность водопроводных сетей до 70%. 

Электроснабжение

Протяженность электрических сетей в населённых пунктах составляет 13,2 км. Все села электрифицированы. В населенных пунктах расположено 8 трансформаторных подстанций10/04 кВ, физический износ которых составляет 80%. 
Газификация

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Ивановского сельсовета является состояние газификации. По территории сельсовета проходят газопроводы высокого давления (газопровод–отвод к пгт. Беково и газопровод - отвод к с. Ивановка), протяженностью 7,1 км и газораспределительные сети до с. Никольское. Оба села газифицированы не полностью.  Протяженность газопровода на территории с. Ивановка и с. Никольское составляет 13,6 км. 
Связь

На территории сельсовета расположена АТС, которая обслуживает в с. Ивановка  81 и в с. Никольское 60 номеров. Оптоволоконная связь - связь, построенная на базе оптоволоконных кабелей (ВОЛС волоконно-оптическая линия связи). Является сегодня наиболее популярным и эффективным методом для обеспечения телекоммуникационных услуг. На территории сельсовета  действует мобильная связь операторов сотовой связи "Билайн", "МегаФон", "НСС", "Tele2".
Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населённых пунктах отсутствует. Котельные имеются  в с. Ивановка при школе.

2.11. Градостроительная характеристика территории сельсовета
Населенные пункты

На территории Ивановского  сельсовета расположено 2 населенных пункта. Численность населения сельсовета на 01.01.2018 года составляет 545 человека, в том числе трудоспособного 177 человек. 

Демография

	Показатели
	на 01.01.2003г.
	на 01.01.2004г.
	на 01.01.2005г.
	на 01.01.2006г.
	на 01.01.2007г.

	Численность населения

на начало года
	818
	805
	785
	774
	759

	население в возрасте

моложе трудоспособного
	138
	122
	113
	115
	116

	Трудоспособного
	394
	418
	416
	416
	413

	Старше трудоспособного
	256
	265
	256
	243
	230

	Число родившихся
	6
	5
	5
	5
	6

	Число умерших
	11
	11
	17
	10
	18

	Показатели
	на 01.01.2014г.
	на 01.01.2015г.
	на 01.01.2016г.
	на 01.01.2017г.
	на 01.01.2018г.

	Численность населения

на начало года
	598
	589
	584
	566
	545


Сельсовет характеризуется неблагоприятным демографическим положением. Об этом говорят характеристики демографического развития сельсовета. На сегодняшний день сельсовет характеризуется отрицательным естественным приростом населения, достаточно высокими показателями смертности населения и низкими показателями рождаемости. В сельсовете наблюдается миграционный отток постоянно проживающего в  сельсовете населения. Эти процессы негативным образом влияют на снижение трудового потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения. Негативным образом воздействует на демографический и миграционный потенциал сельсовета отсутствие производств, обеспечивающих занятость населения с обеспечением стабильных заработков. Поэтому одним из ключевых моментов развития сельсовета является разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей.

Агроклиматическая оценка потенциальных урожаев основных культур

	№ п/п
	Наименование культур
	Потенциальные урожаи ц/га

	
	
	по ФАР
	по осадкам
	по БГТП

	1
	Озимая пшеница
	72
	45
	40

	2
	Озимая рожь
	60
	43
	43

	3
	Яровая пшеница
	62
	37
	35

	4
	Сахарная свекла
	516
	390
	290

	5
	Кукуруза
	775
	420
	390

	6
	Многолетние травы (сено)
	115
	54
	67


Две фермы (юго-западнее и юго-восточнее с. Никольское) разрушены.

Специализация животноводства у населения – производство мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производство молока.

Поголовье  животных:

	Виды с/х животных
	Население

	КРС - всего
	209

	в том числе коровы
	68

	Овцы
	65

	Свиньи
	240

	Лошади
	3

	Птицы
	2792


2.12. Социальная структура населенных пунктов

	Наименование населенных пунктов
	Наименование учреждений и предприятия культурно – бытового обслуживания

	
	Детские

дошкольные

учреждения
	Общеобразовательные
школы


	Клубы


	Предприятия торговли

объект/м² торг. площади
	ФАП

(объект)
	ФОК

(объект)

	с. Ивановка
	-
	1
	1
	3/130
	1
	-

	с. Никольское
	-
	-
	-
	2/50
	1
	-


Как видно из таблицы, лишь центральный населенный пункт обеспечен основными объектами социальной инфраструктуры, что компенсируется близостью расположения сел – 1 км.
Из-за отсутствия финансирования государственного содержания и развития детских дошкольных учреждений,  резкого снижения рождаемости,  потребность в детских дошкольных учреждениях исчезла. По этой же причине в общеобразовательных школах исчезла проблема переполнения школ.

2.13. Жильё
Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения. Из-за сокращения населения происходит уменьшение темпов ежегодного жилищного  строительства.

На сегодня в Пензенской области реализуется несколько направлений, нацеленных на государственную поддержку различных категорий граждан в жилищной сфере, в том числе: молодых, многодетных, неполных семей, одиноких родителей с детьми, специалистов, работающих в сельской местности и бюджетной сфере. Участниками программ могут стать граждане от 18 лет. 

На получение социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, могут претендовать молодые семьи, в том числе неполная, состоящая из одного родителя (не старше 35 лет), имеющая одного и более детей, в случае, а также в случае признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и платежеспособной. Семьям, признанным участницами подпрограммы, предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения в размере 35% от средней (расчетной) стоимости жилья.

Так, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан Пензенской области на 2014-2020 годы», семье при рождении первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака предоставляется социальная выплата на приобретение или строительство жилья в сумме 328 000 рублей (губернаторский сертификат).

2.14. Система водоотведения поселения
На территории поселения отсутствует централизованное водоотведение. Сложившееся водоотведение происходит сложившимся рельефом местности естественным методом.

На срок реализации генерального плана планируется сохранение децентрализованной схемы канализации, так как отсутствует экономическая и технологическая целесообразность создания централизованной канализации. Наиболее простым и экономически эффективным сооружением для очистки сточных вод групп малоэтажных квартирных жилых домов и групп объектов социальной инфраструктуры является септик с фильтрующим колодцем, на срок реализации генерального плана рекомендуется применение именно этого вида инженерного сооружения для канализования вышеуказанных групп объектов.

На территориях, определенных генеральным планом в зону застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки, должно предусматриваться устройство локальных очистных сооружений, располагаемых в границах земельных участков, при условии, что расход стоков не превысит 3 м3/сут, что будет соответствовать требованиям нормативно-технической документации и санитарным правилам.

3. Комплексная оценка территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельсовета для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и гражданского строительства сельскохозяйственного производства, отдыха населения. Из архитектурно- планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизованности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к освоению отдельными видами деятельности.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по сложившимся характеристикам и их значимости и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

3.1. Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства составляет 1957 га, это почвенный покров с уклоном до 1º – категория несмытых земель.

Территория благоприятная для ведения сельского хозяйства составляет 3935 га – это почвенный покров с уклоном 1-3º – категория несмытых земель.

Территория условно-благоприятная составляет 933 га – с уклоном 2-3º – категория слабосмытых земель.

Территория ограниченно благоприятная для ведения сельского хозяйства –163 га, это почвенный покров с уклоном свыше 3º – категория среднесмытых земель.

Территория неблагоприятных земель – это смытые почвы оврагов и балок, составляет 610 га.

3.2. Оценка территории для производственного и гражданского строительства

Ведущими факторами при оценке территории для производственного и гражданского строительства являются инженерно-геологические условия, водообеспеченность, транспортная обслуживаемость. Кроме того, оцениваются климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, стройбаза.

Небольшую часть сельсовета по грунтовым условиям и горизонтальному расчленению территории можно отнести к благоприятной для строительства. 

Расчетное сопротивление грунтов оснований 0,2-0,3. Грунтовые воды залегают на глубине ниже 3,0 м.
Значительная территория сельсовета относится по инженерно-геологическим условиям к ограниченно благоприятным.

Сюда относятся водораздельные территории. 

Ограничивающим фактором на всей территории сельсовета является сильно развитая балочная сеть, представленная долинами малых рек, ручьями, оврагами, балками с временными водотоками. Величина горизонтального расчленения достигает 0,2-0,6 части территории менее 5 км, что позволяет отнести её к неблагоприятной для строительства. 

3.3. Оценка территории для организации отдыха

Ведущими факторами при оценке территории для организации отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей р. Малая Пяша и лесной массив.

3.4. Планировочная структура территории

Административный центр Ивановского сельсовета – с. Ивановка является одновременно и главным планировочным центром сельсовета.

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.    Главными планировочными осями являются:

- автодорога «Тамбов–Пенза» - Беково, связывающая с областным и районным центрами,

- автодорога подъезд к с. Ивановка

Главная природно-ландшафтная  планировочная ось – река Пяша, протекающая  в  южной части сельсовета. 

На этих планировочных осях расположен – центр сельсовета  с. Ивановка. Сложившаяся  планировка и застройка территории  сельсовета – одноэтажная. Улицы меридианного и широтного направления  имеют различную длину (ул. Центральная, Андреевская, Черновская, Красная, Улыбовская, Заречная, Зеленая).
Главной планировочной  осью села, его транспортной магистралью, является улица Центральная. 

Общественный, торговый и культурный центр с. Ивановка  сложился  в южной части  села.

3.5. Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории Ивановского сельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:

1. Зона жилой застройки.
2. Зона смешанной и общественно-деловой застройки.
3. Зона застройки производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур.
5. Зона сельскохозяйственного использования.
6. Производственная зона сельхозпредприятий.
7. Зона сельскохозяйственных угодий.
8. Зона лесов.
9. Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
10. Зона кладбищ.
11. Зона складирования и захоронения отходов.
12. Зона специального назначения.
В настоящее время практически не организована зона, рекомендуемая для преимущественно рекреационной используемой территории. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, водоисточниками.

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного функционального зонирования территории Ивановского сельсовета.
На основании комплексной оценки территории района и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия, отделяют промышленно-коммунальные территории от жилой застройки и предназначены для:  

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых санитарно-гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; 

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Применение концепции устойчивого развития к жизнедеятельности рассматриваемых территорий размещения объектов местного значения дает следующие основные результаты:

Социальный. Улучшение качества и уровня жизни членов местного сообщества, рост уровня доходов, социальной стабильности и социального самоопределения, улучшение социальной инфраструктуры, сбалансированное развитие территориального социума при сохранении устойчивости окружающей среды;

Экологический. Сохранение экологического равновесия как важнейшей задачи развития местного сообщества и местного самоуправления. Экономическое развитие территории должно быть организовано таким образом, чтобы  не разрушать, а способствовать устойчивости экосистем;

Экономический. Укрепление нынешнего и будущего потенциалов экономического развития территорий, установления устойчивой структуры взаимодействия между ними, улучшение качества жизни людей, минимизация негативных эффектов экономической деятельности.
3.6. Ландшафтно-рекреационные условия

Ландшафтно-рекреационные условия сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха. Основу рекреационного потенциала сельсовета составляют  река Малая Пяша, лес.

Данная группа представляет привлекательные для рекреантов пейзажи, пригодные для отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

3.7. Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Ивановского сельсовета требуется установления водоохранных зон, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, Приказу Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 № 64/3 «Об одобрении Сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» установлены  водоохранные зоны рек, Пяша, Малая Пяша - 100 м, прудов - 100 м, прибрежной полосы рек 30м.

Земельные участки, входящие в охранные зоны, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность, с обязательным соблюдением требований Правил, норм действующего законодательства. 

3.8. Культурное наследие

На территории Ивановского сельсовета отсутствуют памятники истории, архитектуры, искусства. Схемой территориального планирования Бековского района предусмотрена охрана:

- Памятный знак с. Ивановка, ул. Центральная.
3.9. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

На территории Ивановского сельсовета возможно предположить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера:

- могут возникнуть  пожары  в лесных массивах, жилой и производственных зонах, при прорывах магистрального  и межпоселкового газопроводов возможны взрывы, пожары; могут возникнуть пожары при перевозке ГСМ;
- возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;
- массовые инфекционные заболевания людей.
В результате всего этого возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Ивановское сельское звено РСЧС  структурно входит в Бековское районное звено территориальной подсистемы РСЧС области, предназначено для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения.

Руководящим органом сельского звена РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

Основными мероприятиями сельского звена РСЧС являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;

- создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- осуществление целевых видов страхования.

б) в режиме повышенной готовности:

- организация круглосуточного дежурства в администрации сельсовета;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

- принятие мер по защите  населения, природной среды;

- приведение в состояние  готовности сил и средств Ивановского звена РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

- организация защиты населения;

- выдвижение сил и средств в районы ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС;

- осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС. 

Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев), а так же из поверхностных. 

Для решения задач противопожарного обеспечения по плану оперативного тушения пожара привлекаются боевые расчёты ПЧ-21.

Медицинское обеспечение осуществляется силами Ивановского фельдшерско-акушерского пунктов. 

Для обеспечения общественного порядка привлекается звено ООП Бековского РОВД.

4. Сведения по обоснованию Генерального плана Ивановского сельсовета
4.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.
Подготовка генерального плана Ивановского сельсовета осуществляться применительно к населенным пунктам, входящим в состав Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения с целью приведения в соответствии с изменением требований законов и принятым программам развития поселения.

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское.

На территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области Программами не предусматривается строительство объектов федерального, регионального или местного значения. 

На территории Ивановского сельсовета действует:
- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 30.11.2016 № 137;
- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2016-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 30.11.2016 № 138;
- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области на 2017-2020 годы с перспективой до 2026 года», утвержденная постановлением администрации Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области от 12.05.2017 № 40.
4.2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий.
Подготовка генерального плана осуществляться применительно к населенным пунктам, входящим в состав Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения с целью приведения в соответствии с изменением требований законов и принятым программам развития поселения.

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское.

На территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области Программами не предусматривается строительство объектов федерального, регионального или местного значения. 

4.3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий.
Подготовка генерального плана осуществляться применительно к населенным пунктам, входящим в состав Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения с целью приведения в соответствии с изменением требований законов и принятым программам развития поселения.

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское.

На территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области Программами не предусматривается строительство объектов федерального, регионального или местного значения. 

4.4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.
Подготовка генерального плана осуществляться применительно к населенным пунктам, входящим в состав Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения с целью приведения в соответствии с изменением требований законов и принятым программам развития поселения.

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское.

На территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области не предусматривается строительство объектов федерального, регионального или местного значения. 

4.5. Утвержденные документом территориального планирования Бековского района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.
Подготовка генерального плана осуществляться применительно к населенным пунктам, входящим в состав Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения с целью приведения в соответствии с изменением требований законов и принятым программам развития поселения.

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское.

4.6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера представляет собой обстановку, которая создается на определенной территории источником опасности и составляет угрозу человеческой жизни, наносит ущерб имуществу и окружающей среде.

ЧС техногенного характера имеют свои отличительные признаки. Главным из них является человеческий фактор. Подобные ЧП возникают на объектах, созданных людьми. Либо на природных объектах под влиянием деятельности людей. Подобные чрезвычайные происшествия происходят в результате действия человека. В отличие от техногенных ЧС природные катаклизмы возникают по причинам естественного характера: тайфуны, бури, ураганы, молнии, морозы, землетрясения, проливные дожди, наводнения.

Взрыво-пожароопасные  объекты:
1. АГРС с. Ивановка;

2. Газопроводы- отводы к АГРС р.п. Беково, Ивановка. Класс опасности 4.

Пожароопасные  объекты:
Лесные массивы – восточная часть с. Ивановка и с. Никольское.

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой.
Характеристика:

Сплошной пожар - одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений на данном участке застройки. Продвижение людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения.

Огневой шторм - особая форма распространяющегося сплошного пожара, характерными признаками которого являются: наличие восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха; приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма.

4.7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское в целях устранения пересечений с ранее учтенными земельными участками и приведении в соответствии с требованиями норм законодательства.

Границы населенных пунктов устанавливаются по ранее утвержденным документам установлений черты населенных пунктов, в связи с чем не предусматривается расширение, либо уменьшении территории населенных пунктов, включение земельных участков в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ.

4.8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

На территории Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области отсутствуют утвержденные предметы охраны и территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

5. Карта материалов по обоснованию генерального плана
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1. Пояснительная

Подготовка генерального плана Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области осуществляться применительно к населенным пунктам, входящим в состав поселения Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения с целью приведения в соответствии с изменением требований законов и принятым программам развития поселения.

Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений производится в части установления границ населенных пунктов с. Ивановка и с. Никольское.

Генеральный план Ивановского сельсовета Бековского района Пензенской области разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Земельщик» в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
2. Сведения о границе населенного пункта с. Ивановка
2.1. Каталог координат характерных точек границ населенного пункта
	СК кадастрового округа

	Обозначение характерных точек
	Координаты точек, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	320159.96
	1350029.47

	2
	320207.77
	1350020.50

	3
	320771.14
	1349882.02

	4
	321130.73
	1349826.79

	5
	321440.15
	1349746.29

	6
	321549.77
	1349798.65

	7
	321586.58
	1349789.29

	8
	321723.19
	1349810.28

	9
	321791.39
	1349910.90

	10
	321765.68
	1349932.18

	11
	321764.06
	1349954.62

	12
	321721.81
	1349985.49

	13
	321687.99
	1350033.34

	14
	321660.92
	1350035.82

	15
	321622.50
	1350026.27

	16
	321591.09
	1350070.15

	17
	321534.99
	1350083.66

	18
	321466.85
	1350060.20

	19
	321440.90
	1350080.41

	20
	321394.54
	1350163.35

	21
	321383.98
	1350197.45

	22
	321359.82
	1350202.80

	23
	321330.33
	1350220.71

	24
	321292.65
	1350239.88

	25
	321255.91
	1350237.55

	26
	321213.87
	1350216.13

	27
	321187.67
	1350214.08

	28
	321135.59
	1350237.31

	29
	321080.62
	1350283.63

	30
	321075.33
	1350334.86

	31
	321063.22
	1350370.55

	32
	321052.90
	1350390.36

	33
	321037.19
	1350396.96

	34
	321024.04
	1350397.76

	35
	321014.84
	1350396.66

	36
	320988.32
	1350388.87

	37
	320924.16
	1350362.24

	38
	320876.15
	1350358.10

	39
	320827.68
	1350370.16

	40
	320772.74
	1350406.56

	41
	320762.84
	1350407.66

	42
	320752.64
	1350410.90

	43
	320740.94
	1350421.66

	44
	320733.44
	1350436.66

	45
	320730.95
	1350457.90

	46
	320744.70
	1350475.46

	47
	320754.69
	1350500.45

	48
	320750.08
	1350517.81

	49
	320736.95
	1350527.90

	50
	320718.45
	1350536.71

	51
	320693.44
	1350532.95

	52
	320662.20
	1350527.95

	53
	320614.04
	1350510.96

	54
	320607.20
	1350509.30

	55
	320599.24
	1350513.11

	56
	320589.34
	1350524.90

	57
	320578.95
	1350533.65

	58
	320565.79
	1350534.20

	59
	320554.04
	1350530.65

	60
	320541.40
	1350528.46

	61
	320530.44
	1350530.40

	62
	320513.95
	1350539.70

	63
	320499.69
	1350557.25

	64
	320491.45
	1350577.25

	65
	320486.00
	1350590.95

	66
	320485.14
	1350601.60

	67
	320487.10
	1350609.25

	68
	320494.75
	1350623.00

	69
	320509.84
	1350628.50

	70
	320524.91
	1350634.51

	71
	320536.70
	1350648.50

	72
	320548.40
	1350663.00

	73
	320580.55
	1350696.22

	74
	320625.22
	1350848.98

	75
	320697.30
	1351026.66

	76
	320653.20
	1351197.20

	77
	320540.75
	1351219.24

	78
	320513.09
	1351244.85

	79
	320440.18
	1351362.85

	80
	320327.42
	1351376.01

	81
	320284.69
	1351326.87

	82
	320265.06
	1351282.55

	83
	320271.70
	1351212.23

	84
	320232.71
	1351183.30

	85
	320170.88
	1351173.82

	86
	320095.22
	1351150.05

	87
	320013.58
	1351185.33

	88
	319965.72
	1351237.43

	89
	319954.63
	1351295.36

	90
	319959.76
	1351335.15

	91
	319938.11
	1351355.71

	92
	319941.65
	1351393.17

	93
	319917.16
	1351403.60

	94
	319882.51
	1351397.72

	95
	319804.16
	1351358.75

	96
	319752.50
	1351390.54

	97
	319720.57
	1351395.22

	98
	319670.84
	1351349.68

	99
	319566.57
	1351309.30

	100
	319524.67
	1351326.77

	101
	319432.61
	1351035.81

	102
	319435.66
	1351001.99

	103
	319322.28
	1350638.05

	104
	319531.05
	1350485.45

	105
	319810.77
	1350296.89

	106
	320034.41
	1350136.99

	1
	320159.96
	1350029.47

	Площадь
	1820965.96
	кв.м.

	
	182.10
	га.


2.2. Текстовое описание местоположения границ
	Прохождение границы
	Описание прохождения части границ

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 49 м

	2
	3
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 580 м по границе земельного участка с кадастровым номером 58:03:0000000:479

	3
	4
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 364 м

	4
	5
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 320 м

	5
	6
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 121 м

	6
	7
	граница проходит в северо-западном направлении примерно  38 м

	7
	8
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 138 м

	8
	9
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 122 м

	9
	10
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 33 м через древесно-кустарниковую растительность

	10
	11
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 23 м через древесно-кустарниковую растительность

	11
	12
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 52 м через древесно-кустарниковую растительность

	12
	13
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 59 м через древесно-кустарниковую растительность

	13
	14
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 27 м через древесно-кустарниковую растительность

	14
	15
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 40м через древесно-кустарниковую растительность

	15
	16
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 54м через древесно-кустарниковую растительность

	16
	17
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 58м через древесно-кустарниковую растительность

	17
	18
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 72м через древесно-кустарниковую растительность

	18
	19
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 33 м через древесно-кустарниковую растительность

	19
	20
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 95 м через древесно-кустарниковую растительность

	20
	21
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 36 м через древесно-кустарниковую растительность

	21
	22
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 25 м через древесно-кустарниковую растительность

	22
	23
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 35 м через древесно-кустарниковую растительность

	23
	24
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 42 м через древесно-кустарниковую растительность

	24
	25
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 37 м через древесно-кустарниковую растительность

	25
	26
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 47 м через древесно-кустарниковую растительность

	26
	27
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 26 м через древесно-кустарниковую растительность

	27
	28
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 57 м через древесно-кустарниковую растительность

	28
	29
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 72 м через древесно-кустарниковую растительность

	29
	30
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 52 м через древесно-кустарниковую растительность

	30
	31
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 38 м через древесно-кустарниковую растительность

	31
	32
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 22 м через древесно-кустарниковую растительность

	32
	33
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 17 м через древесно-кустарниковую растительность

	33
	34
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 13 м через древесно-кустарниковую растительность

	34
	35
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 9 м через древесно-кустарниковую растительность

	35
	36
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 28 м через древесно-кустарниковую растительность

	36
	37
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 69 м через древесно-кустарниковую растительность

	37
	38
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 48 м через древесно-кустарниковую растительность

	38
	39
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно50 м через древесно-кустарниковую растительность

	39
	40
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 66 м через древесно-кустарниковую растительность

	40
	41
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно  10 м через древесно-кустарниковую растительность

	41
	42
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 11 м через древесно-кустарниковую растительность

	42
	43
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 16 м через древесно-кустарниковую растительность

	43
	44
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 17 м через древесно-кустарниковую растительность

	44
	45
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 21 м через древесно-кустарниковую растительность

	45
	46
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 22 м через древесно-кустарниковую растительность

	46
	47
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 27 м через древесно-кустарниковую растительность

	47
	48
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 18 м через древесно-кустарниковую растительность

	48
	49
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 17 м через древесно-кустарниковую растительность

	49
	50
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 20 м через древесно-кустарниковую растительность

	50
	51
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 25 м через древесно-кустарниковую растительность

	51
	52
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 32 м через древесно-кустарниковую растительность

	52
	53
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 51 м через древесно-кустарниковую растительность

	53
	54
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 7 м через древесно-кустарниковую растительность

	54
	55
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 9 м через древесно-кустарниковую растительность

	55
	56
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 15 м через древесно-кустарниковую растительность

	56
	57
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 14 м через древесно-кустарниковую растительность

	57
	58
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 13 м через древесно-кустарниковую растительность

	58
	59
	граница проходит в юго-западном направлении примерно12 м через древесно-кустарниковую растительность

	59
	60
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 13 м через древесно-кустарниковую растительность

	60
	61
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 11 м через древесно-кустарниковую растительность

	61
	62
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 19 м через древесно-кустарниковую растительность

	62
	63
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно  23 м через древесно-кустарниковую растительность

	63
	64
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 22 м через древесно-кустарниковую растительность

	64
	65
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 15 м через древесно-кустарниковую растительность

	65
	66
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 11 м через древесно-кустарниковую растительность

	66
	67
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 8 м через древесно-кустарниковую растительность

	67
	68
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно  16 м через древесно-кустарниковую растительность

	68
	69
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно  16 м через древесно-кустарниковую растительность

	69
	70
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 16 м через древесно-кустарниковую растительность

	70
	71
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 18 м через древесно-кустарниковую растительность

	71
	72
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 19 м через древесно-кустарниковую растительность

	72
	73
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно  46 м через древесно-кустарниковую растительность

	73
	74
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 159 м через древесно-кустарниковую растительность

	74
	75
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно  192 м через древесно-кустарниковую растительность

	75
	76
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 176 м

	76
	77
	граница проходит в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером58:03:1201001:121 примерно 115 м

	77
	78
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 38 м

	78
	79
	граница проходит в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 58:03:1201001:122 примерно 139 м

	79
	80
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 114 м через древесно-кустарниковую растительность

	80
	81
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 65 м через древесно-кустарниковую растительность

	81
	82
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 48 м через древесно-кустарниковую растительность

	82
	83
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 71 м через древесно-кустарниковую растительность

	83
	84
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 49 м через древесно-кустарниковую растительность

	84
	85
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 63 м через древесно-кустарниковую растительность

	85
	86
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 79 м через древесно-кустарниковую растительность

	86
	87
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 89 м через древесно-кустарниковую растительность

	87
	88
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 71 м через древесно-кустарниковую растительность

	88
	89
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 59 м через древесно-кустарниковую растительность

	89
	90
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 40 м через древесно-кустарниковую растительность

	90
	91
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 30 м через древесно-кустарниковую растительность

	91
	92
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 38 м через древесно-кустарниковую растительность

	92
	93
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 27 м через древесно-кустарниковую растительность

	93
	94
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 35 м через древесно-кустарниковую растительность

	94
	95
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 88 м через древесно-кустарниковую растительность

	95
	96
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 61 м через древесно-кустарниковую растительность

	96
	97
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 32 м через древесно-кустарниковую растительность

	97
	98
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 67 м через древесно-кустарниковую растительность

	98
	99
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 112 м через древесно-кустарниковую растительность

	99
	100
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 45 м через древесно-кустарниковую растительность

	100
	101
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 305 м через древесно-кустарниковую растительность

	101
	102
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 34 м

	102
	103
	граница проходит в юго-западном направлении примерно381 м

	103
	104
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 259 м

	104
	105
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 337 м

	105
	106
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 275 м по границе земельного участка с кадастровым номером 58:03:1202001:48

	106
	1
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 165 м


3. Сведения о границе населенного пункта с. Никольское
3.1. Каталог координат характерных точек границ населенного пункта
	СК кадастрового округа

	Обозначение характерных точек
	Координаты точек, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	Контур 1

	1
	316772.89
	1354164.83

	2
	316421.23
	1353999.59

	3
	316365.59
	1353983.74

	4
	316329.85
	1353924.72

	5
	316376.56
	1353831.28

	6
	316424.35
	1353687.82

	7
	316481.89
	1353631.76

	8
	316488.07
	1353625.50

	9
	316551.02
	1353574.24

	10
	316595.64
	1353528.14

	11
	316619.68
	1353502.67

	12
	316651.39
	1353496.43

	13
	316715.02
	1353504.21

	14
	316742.13
	1353474.66

	15
	316761.98
	1353435.52

	16
	316775.98
	1353371.21

	17
	316783.33
	1353358.37

	18
	316869.13
	1353310.79

	19
	316882.23
	1353281.38

	20
	316899.50
	1353233.24

	21
	316883.40
	1353195.39

	22
	316843.29
	1353156.24

	23
	316843.84
	1353113.86

	24
	316888.35
	1353055.02

	25
	316884.97
	1353029.27

	26
	316866.56
	1352985.71

	27
	316870.53
	1352952.07

	28
	316934.45
	1352899.08

	29
	316998.89
	1352858.59

	30
	317068.00
	1352855.55

	31
	317096.80
	1352841.12

	32
	317123.16
	1352801.14

	33
	317125.67
	1352774.15

	34
	317125.93
	1352771.29

	35
	317123.78
	1352750.18

	36
	317124.83
	1352684.38

	37
	317052.90
	1352654.91

	38
	317027.02
	1352560.55

	39
	316874.71
	1352530.15

	40
	316777.01
	1352561.22

	41
	316762.54
	1352566.92

	42
	316746.42
	1352625.59

	43
	316647.02
	1352625.59

	44
	316629.58
	1352624.80

	45
	316626.71
	1352649.12

	46
	316540.05
	1352648.75

	47
	316537.32
	1352645.69

	48
	316528.10
	1352626.27

	49
	316521.35
	1352608.75

	50
	316513.74
	1352584.67

	51
	316506.11
	1352553.10

	52
	316491.91
	1352497.74

	53
	316472.28
	1352416.14

	54
	316428.72
	1352229.47

	55
	316393.74
	1352085.46

	56
	316385.62
	1352062.72

	57
	316411.30
	1352027.12

	58
	316449.93
	1352050.74

	59
	316462.84
	1352050.07

	60
	316480.53
	1352023.81

	61
	316488.51
	1351990.10

	62
	316489.23
	1351928.96

	63
	316485.09
	1351890.21

	64
	316479.70
	1351858.23

	65
	316507.39
	1351852.01

	66
	316515.04
	1351803.07

	67
	316516.31
	1351788.72

	68
	316475.87
	1351769.33

	69
	316453.97
	1351743.23

	70
	316450.84
	1351722.89

	71
	316514.59
	1351721.79

	72
	316585.82
	1351708.99

	73
	316571.91
	1351346.87

	74
	316512.35
	1351339.68

	75
	316481.17
	1351274.58

	76
	316491.81
	1351217.50

	77
	316625.80
	1351140.76

	78
	316659.62
	1351162.30

	79
	316694.84
	1351129.13

	80
	316811.18
	1351121.32

	81
	316859.88
	1351109.90

	82
	316966.82
	1351068.44

	83
	317067.26
	1351011.23

	84
	317269.74
	1351451.53

	85
	317356.15
	1351414.50

	86
	317723.34
	1351332.53

	87
	317789.93
	1351463.63

	88
	317840.17
	1351598.00

	89
	318364.80
	1351233.29

	90
	318472.88
	1350308.59

	91
	318499.62
	1350297.63

	92
	318525.20
	1350293.40

	93
	318559.60
	1350287.25

	94
	318598.87
	1350286.34

	95
	318649.02
	1350293.08

	96
	318700.79
	1350285.23

	97
	318896.49
	1350283.53

	98
	318915.76
	1350299.02

	99
	318934.95
	1350342.97

	100
	318902.82
	1350371.81

	101
	318914.57
	1350413.89

	102
	318902.48
	1350454.63

	103
	318922.12
	1350505.22

	104
	318898.75
	1350551.16

	105
	318916.56
	1350612.70

	106
	318883.25
	1350679.84

	107
	318878.23
	1350725.59

	108
	318901.83
	1350780.04

	109
	318941.91
	1350842.15

	110
	318911.65
	1350901.83

	111
	318927.59
	1351073.56

	112
	318936.23
	1351156.29

	113
	318939.03
	1351201.58

	114
	318962.24
	1351552.52

	115
	318938.38
	1351626.90

	116
	318946.54
	1351678.87

	117
	318800.53
	1351882.69

	118
	318754.28
	1351866.74

	119
	318738.49
	1351888.78

	120
	318754.69
	1351907.37

	121
	318739.28
	1351929.79

	122
	318755.06
	1351944.48

	123
	318735.52
	1351970.06

	124
	318690.73
	1351944.65

	125
	318673.42
	1351942.64

	126
	318645.26
	1351977.19

	127
	318709.42
	1352029.31

	128
	318611.68
	1352138.11

	129
	318590.03
	1352121.92

	130
	318579.14
	1352125.94

	131
	318553.65
	1352194.94

	132
	318512.80
	1352211.76

	133
	318481.11
	1352254.11

	134
	318382.88
	1352266.97

	135
	318085.32
	1352473.47

	136
	318047.77
	1352501.84

	137
	317913.93
	1352531.29

	138
	317955.79
	1352692.60

	139
	317948.92
	1352736.74

	140
	317953.54
	1352758.27

	141
	317954.36
	1352760.65

	142
	317962.53
	1352782.01

	143
	317976.60
	1352821.21

	144
	317984.03
	1352867.52

	145
	317985.77
	1352972.18

	146
	318025.19
	1353073.09

	147
	318043.09
	1353166.31

	148
	317947.58
	1353236.79

	149
	317869.47
	1353231.53

	150
	317811.77
	1353203.99

	151
	317758.77
	1353203.76

	152
	317705.30
	1353229.90

	153
	317655.02
	1353233.29

	154
	317566.76
	1353261.14

	155
	317304.77
	1353608.54

	156
	317151.52
	1353792.11

	157
	317151.08
	1353826.11

	158
	317103.74
	1353888.84

	159
	317046.52
	1353870.67

	160
	316979.72
	1353908.83

	161
	317016.10
	1353952.23

	162
	316982.11
	1353991.63

	163
	316901.26
	1354081.62

	164
	316812.98
	1354110.51

	1
	316772.89
	1354164.83

	Площадь
	4521413.76
	кв.м.

	Контур 2

	165
	316348.46
	1353665.79

	166
	316350.01
	1353804.07

	167
	316295.35
	1353805.63

	168
	316263.72
	1353771.76

	169
	316227.75
	1353768.21

	170
	316077.90
	1354018.16

	171
	316040.10
	1354095.90

	172
	315990.16
	1354094.46

	173
	315912.33
	1354059.80

	174
	315904.47
	1354008.67

	175
	315913.64
	1353942.25

	176
	315913.64
	1353868.90

	177
	315909.53
	1353864.11

	178
	315909.53
	1353860.54

	179
	315906.46
	1353858.25

	180
	315905.24
	1353739.94

	181
	316005.66
	1353780.63

	182
	316009.12
	1353597.27

	183
	316115.48
	1353582.20

	184
	316222.32
	1353581.21

	185
	316328.88
	1353562.42

	186
	316341.43
	1353568.91

	165
	316348.46
	1353665.79

	Площадь
	138204.42
	кв.м.

	
	
	

	Итого площадь
	4659618.18
	кв.м.

	Итого площадь
	465.96
	га.


3.2. Текстовое описание местоположения границ
	Прохождение границы
	Описание прохождения части границ

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 389 м через древесно-кустарниковую растительность

	2
	3
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 58 м

	3
	4
	граница проходит в юго-западном вдоль лесополосы направлении примерно 69 м

	4
	5
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 104 м

	5
	6
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 151 м

	6
	7
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 80 м

	7
	8
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 9 м

	8
	9
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 81 м

	9
	10
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 64 м

	10
	11
	граница проходит в северо-западом направлении вдоль лесополосы примерно 35 м

	11
	12
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 32 м

	12
	13
	граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы примерно 64 м

	13
	14
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 40 м

	14
	15
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 44 м

	15
	16
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 66 м

	16
	17
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 15 м

	17
	18
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 98 м

	18
	19
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 32 м

	19
	20
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 51 м

	20
	21
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 41 м

	21
	22
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 56 м через древесно-кустарниковую растительность

	22
	23
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 42 м

	23
	24
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 74 м

	24
	25
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 26м

	25
	26
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 47 м

	26
	27
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 34 м

	27
	28
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 83 м

	28
	29
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 76 м

	29
	30
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 69 м

	30
	31
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 32 м

	31
	32
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 48 м

	32
	33
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 27 м

	33
	34
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 3 м

	34
	35
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 21 м

	35
	36
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 66 м

	36
	37
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 78 м

	37
	38
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 98 м

	38
	39
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 155 м

	39
	40
	граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы примерно 103 м

	40
	41
	граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы примерно 16 м

	41
	42
	граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы примерно 61 м

	42
	43
	граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы примерно 99 м

	43
	44
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 17 м

	44
	45
	граница проходит в юго-восточном направлении вдоль лесополосы примерно 24 м

	45
	46
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 87 м

	46
	47
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 4 м

	47
	48
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 22 м

	48
	49
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 19 м

	49
	50
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 25 м

	50
	51
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 32 м

	51
	52
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 57 м

	52
	53
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 84 м

	53
	54
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 192 м

	54
	55
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 148 м

	55
	56
	граница проходит в юго-западном направлении вдоль лесополосы примерно 24 м

	56
	57
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 44 м

	57
	58
	граница проходит в северо-восточном направлении вдоль лесополосы примерно 45 м

	58
	59
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 13 м

	59
	60
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 32 м

	60
	61
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 35 м

	61
	62
	граница проходит в северо-западном направлении вдоль лесополосы примерно 61 м

	62
	63
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 39 м

	63
	64
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 32 м

	64
	65
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 28 м

	65
	66
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 50 м

	66
	67
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 14 м

	67
	68
	граница проходит в юго-западном направлении примерно45 м

	68
	69
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 34 м

	69
	70
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 21 м

	70
	71
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 64 м

	71
	72
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 73 м

	72
	73
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 362 м

	73
	74
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 60 м

	74
	75
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 72 м

	75
	76
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 58 м

	76
	77
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 154 м

	77
	78
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 40 м

	78
	79
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 48 м

	79
	80
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 117 м

	80
	81
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 50 м

	81
	82
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 115 м

	82
	83
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 116 м

	83
	84
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 485 м

	84
	85
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 94 м

	85
	86
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 376 м через древесно-кустарниковую растительность

	86
	87
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 147 м

	87
	88
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 143 м

	88
	89
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 639 м

	89
	90
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 931 м

	90
	91
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 29 м

	91
	92
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 26 м

	92
	93
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 35 м

	93
	94
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 39 м

	94
	95
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 51 м

	95
	96
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 52 м

	96
	97
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 196 м

	97
	98
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 25 м

	98
	99
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 48 м

	99
	100
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 43 м через древесно-кустарниковую растительность

	100
	101
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно44 м через древесно-кустарниковую растительность

	101
	102
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 43 м через древесно-кустарниковую растительность

	102
	103
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 54 м через древесно-кустарниковую растительность

	103
	104
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 52 м через древесно-кустарниковую растительность

	104
	105
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 64 м через древесно-кустарниковую растительность

	105
	106
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 75 м через древесно-кустарниковую растительность

	106
	107
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 46 м через древесно-кустарниковую растительность

	107
	108
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 59 м через древесно-кустарниковую растительность

	108
	109
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 74 м через древесно-кустарниковую растительность

	109
	110
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 67 м через древесно-кустарниковую растительность

	110
	111
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно  172 м через древесно-кустарниковую растительность

	111
	112
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 83 м

	112
	113
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 45 м

	113
	114
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 352 м

	114
	115
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 78 м через древесно-кустарниковую растительность

	115
	116
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 53 м через древесно-кустарниковую растительность

	116
	117
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 251 м

	117
	118
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 49 м через древесно-кустарниковую растительность

	118
	119
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 27 м

	119
	120
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 25 м

	120
	121
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 27 м

	121
	122
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 22 м

	122
	123
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 32 м

	123
	124
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 52 м через древесно-кустарниковую растительность

	124
	125
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 17 м через древесно-кустарниковую растительность

	125
	126
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 45 м через древесно-кустарниковую растительность

	126
	127
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 83 м через древесно-кустарниковую растительность

	127
	128
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 146 м

	128
	129
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 27 м

	129
	130
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 12 м

	130
	131
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 74 м

	131
	132
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 44 м

	132
	133
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 53 м

	133
	134
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 99 м

	134
	135
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 362 м через древесно-кустарниковую растительность

	135
	136
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 47 м через древесно-кустарниковую растительность

	136
	137
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 137 м через древесно-кустарниковую растительность

	137
	138
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 167 м

	138
	139
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 45 м

	139
	140
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 22 м

	140
	141
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 3 м

	141
	142
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 23 м

	142
	143
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 42 м

	143
	144
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 47 м

	144
	145
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 105 м

	145
	146
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 108 м

	146
	147
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 95 м

	147
	148
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 119 м через древесно-кустарниковую растительность

	148
	149
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 78 м через древесно-кустарниковую растительность

	149
	150
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 64 м через древесно-кустарниковую растительность

	150
	151
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 53 м через древесно-кустарниковую растительность

	151
	152
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 60 м через древесно-кустарниковую растительность

	152
	153
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 50 м через древесно-кустарниковую растительность

	153
	154
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 93 м через древесно-кустарниковую растительность

	154
	155
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 435 м через древесно-кустарниковую растительность

	155
	156
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно239 м

	156
	157
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 34 м через древесно-кустарниковую растительность

	157
	158
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 79 м через древесно-кустарниковую растительность

	158
	159
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 60 м через древесно-кустарниковую растительность

	159
	160
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 77 м через древесно-кустарниковую растительность

	160
	161
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 57 м через древесно-кустарниковую растительность

	161
	162
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 52 м через древесно-кустарниковую растительность

	162
	163
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 121 м через древесно-кустарниковую растительность

	163
	164
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 93 м через древесно-кустарниковую растительность

	164
	1
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 68 м через древесно-кустарниковую растительность

	165
	166
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 138 м

	166
	167
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно55 м через древесно-кустарниковую растительность

	167
	168
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 46 м через древесно-кустарниковую растительность

	168
	169
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 36 м через древесно-кустарниковую растительность

	169
	170
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно 291 м через древесно-кустарниковую растительность

	170
	171
	граница проходит в юго-восточном направлении примерно86 м

	171
	172
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 50 м

	172
	173
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 85 м

	173
	174
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 52 м

	174
	175
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 67 м

	175
	176
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 73 м

	176
	177
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 6 м

	177
	178
	граница проходит в западном направлении примерно4 м

	178
	179
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 4 м

	179
	180
	граница проходит в юго-западном направлении примерно 118 м

	180
	181
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно108 м

	181
	182
	граница проходит в северо-западном направлении примерно183 м

	182
	183
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 107 м

	183
	184
	граница проходит в северо-западном направлении примерно 107 м

	184
	185
	граница проходит в северо-западном направлении примерно108 м

	185
	186
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 14 м

	186
	165
	граница проходит в северо-восточном направлении примерно 97 м


4. Карта границ населенного пункта с. Ивановка
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5. Карта границ населенного пункта с. Никольское
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