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МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 мая 2022 г. N 46/ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Пензенской области от 24.11.2021 N 3765-ЗПО "О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 20.05.2022 N 387-пП "Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий, проектов межевания территорий и проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные документы, без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в 2022 году", руководствуясь Положением о Министерстве градостроительства и архитектуры Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2022 N 29-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки города Пензы согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу решения Пензенской городской Думы о признании утратившим силу решения Пензенской городской Думы от 22.12.2009 N 229-13/5 "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы" (с последующими изменениями).
3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
А.П.ИТАЛЬЯНЦЕВ





Приложение
к приказу
Министерства
градостроительства и архитектуры
Пензенской области
от 20 мая 2022 г. N 46/ОД

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Глава 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки

1. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;
2. Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
3. Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
4. Документация по планировке территории - документация, подготовка которой осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
5. Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
6. Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
7. Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
8. Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством;
9. Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории;
10. Объекты культурного наследия - объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;
11. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны;
12. Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
13. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
14. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
14.1. Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
15. Разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
16. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
17. Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
18. Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций, и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
19. Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;
20. Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;
21. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
22. Территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
23. Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
24. Улично-дорожная сеть - система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций, Границы улично-дорожной сети закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая улично-дорожной сетью, относится к землям общего пользования транспортного назначения;
25. Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного Правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
26. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
27. Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;
28. Хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд;
29. Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;
30. Высота зданий, строений, сооружений определяется вертикальным линейным размером от проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания: парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол, шпиль, башня, которые устанавливаются для определения высоты при архитектурно-композиционном решении объекта в окружающей среде (как высота здания (архитектурная).

Статья 2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

1. Правила землепользования и застройки города Пенза (далее - Правила, Правила землепользования и застройки) являются муниципальным правовым актом города Пензы, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Уставом города Пензы, Генеральным планом города Пензы, утвержденным решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 N 916-44/4, иными муниципальными правовыми актами города Пензы.
2. Для целей настоящих Правил полное наименование муниципального образования - "муниципальное образование - городской округ город Пенза" и сокращенное "муниципальное образование - город Пенза", "городской округ город Пенза", "город Пенза" являются равнозначными.
3. Настоящие Правила разработаны на основе принципа их соответствия Генеральному плану города Пензы, утвержденному решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 N 916-44/4, как основополагающему документу территориального планирования города Пензы.
4. Настоящие Правила являются результатом градостроительного зонирования территории города Пензы в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
5. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения изменений в указанные Правила (Глава 1);
2) карту градостроительного зонирования (Глава 2);
3) градостроительные регламенты (Глава 3).
6. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон, отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав города Пензы, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, в случае планирования комплексного развития территории.
7. В главе 3 "Градостроительные регламенты" в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории.

	
	
	КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приложение N 5 "Сведения о границах территориальных зон" отсутствует.
	


8. Сведения о границах территориальных зон являются обязательным приложением к Правилам и содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (Приложение N 5).
9. Объектами градостроительных отношений в городе Пензе являются его территория в границах, установленных Законом Пензенской области от 02.11.2004 N 690-ЗПО "О границах муниципальных образований Пензенской области" (с последующими изменениями), а также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на его территории.
10. Субъектами градостроительных отношений на территории города Пензы являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.
11. Утратила силу.
12. Утратила силу.
13. Утратила силу.
14. Утратила силу.
15. Регулирование землепользования и застройки осуществляется органами местного самоуправления города Пензы в пределах полномочий, установленных федеральными законами, Уставом города Пензы и не отнесенных в порядке, установленном статьей 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 3 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2021 N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", к полномочиям органов государственной власти Пензенской области.

Статья 3. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации и издаваемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Статья 4. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.
8. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

Статья 5. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Утратила силу.
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в случаях, установленных частью 3 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ.
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ.
6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.
7. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градостроительным кодексом РФ и издаваемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
8. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Статья 6. Положение об осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт регулируется Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.
2. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством РФ об объектах культурного наследия.
3. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. В целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка выдается градостроительный план земельного участка.
5. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому, за исключением случаев, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения. Особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством РФ об охране объектов культурного наследия.
6. Документом, дающим право застройщику осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства является разрешение на строительство. Порядок выдачи разрешения на строительство определен статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.
7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ.
8. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.

Статья 7. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Пензы

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие Правил Генеральному плану города Пензы, возникшее в результате внесения в Генеральный план города Пензы изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах землепользования и застройки;
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия;
7) принятие решения о комплексном развитии территории;
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования города Пензы.
3. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Пензенской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления города Пензы в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города Пензы;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
5) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования города Пензы;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о комплексном развитии территории;
7) Правительством Пензенской области, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

Статья 8. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

1. В отношении расположенных в границах города Пензы земельных участков органы местного самоуправления города Пензы осуществляют муниципальный земельный контроль в соответствии с законодательством РФ и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Пензенской области, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами города Пензы.
2. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3. Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством. Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной или административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред.
Должностные лица и работники организации, виновные в совершении земельных правонарушений, несут дисциплинарную ответственность в случаях, если в результате ненадлежащего выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей организация понесла административную ответственность за проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное воздействие на земли, их загрязнение химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и сточными водами.
4. Не соответствующие градостроительному регламенту территориальной зоны земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры. В случаях, если использование не соответствующих градостроительному регламенту земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких объектов.
5. Определение количества парковочных мест необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Местных нормативов градостроительного проектирования.

Глава 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 9. Общие сведения о карте градостроительного зонирования

1. В настоящих Правилах информация, обязательная к отображению на карте градостроительного зонирования, в соответствии с частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ, представлена на отдельных четырех картах:
1) Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территориальных зон и территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории (Приложение N 1);
2) Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий (Приложение N 2);
3) Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ территорий объектов культурного наследия (Приложение N 3);
4) Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ зон приаэродромной территории (Приложение N 4).

Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 10. Общие сведения о градостроительном регламенте

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования города Пензы;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Пензенской области или уполномоченными органами местного самоуправления города Пензы в соответствии с федеральными законами.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
7. Реконструкция указанных в пункте 6 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
8. При проведении реконструкции объекта капитального строительства, введенного в гражданский оборот или на строительство (реконструкцию) которого в установленном законом порядке было получено разрешение на строительство (реконструкцию) до утверждения Правил землепользования и застройки, и который расположен с отклонением от параметров разрешенного строительства в части отступов от границ земельного участка, определенных градостроительным регламентом в составе настоящих Правил, допустимые отступы от границ земельного участка устанавливаются равными расстоянию от существующего места размещения объекта капитального строительства до границ земельного участка в случае, если такое расстояние не менялось с момента утверждения настоящих Правил.
9. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
10. В случае, если использование указанных в пункте 6 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
2. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
3. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 - 3 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.
5. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.
6. Предельная высота зданий, строений, сооружений, установленная настоящими Правилами для каждой территориальной зоны, применяется в случае не противоречия ее ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, и (или) ограничениям зон охраны объектов культурного наследия.
7. Правообладатели земельных участков, площадь которых меньше установленной градостроительным регламентом минимальной площади земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
8. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.

Статья 12. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

1. На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды и состав территориальных зон, указанные в таблице N 1.

Таблица N 1

	Кодовые обозначения территориальных зон
	Виды и состав территориальных зон

	1
	2

	
	Жилые зоны

	Ж-1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	Ж-2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами

	Ж-3
	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами

	Ж-4
	Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами

	
	Зоны смешанной и общественно-деловой застройки

	СОД-1
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Застройка индивидуальными жилыми домами до 3 этажей

	СОД-2
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая жилая застройка до 8 этажей, включая мансардный

	СОД-3
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Многоквартирная жилая застройка от 5 этажей и выше

	СОД-4
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая разноэтажная жилая застройка

	СОД-5
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Многоквартирная жилая застройка от 2 этажей до 8 этажей, включая мансардный

	СОД-6
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая жилая застройка до 4 этажей, включая мансардный

	СОД-7
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности

	СОД-8
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Зона перспективного освоения территории в районе Тепличного комбината

	
	Общественно-деловые зоны

	ОД-1
	Многофункциональная общественно-деловая зона

	ОД-2
	Зона специализированной общественной застройки

	
	Зоны сельскохозяйственного использования

	СХ-1
	Зона сельскохозяйственных угодий

	СХ-2
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

	СХ-3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	
	Зоны специального назначения

	СН-1
	Зона кладбищ и мемориальных парков

	СН-2
	Зона складирования и захоронения отходов

	СН-3
	Зона озелененных территорий специального назначения

	СН-4
	Зона режимных объектов ограниченного доступа

	
	Производственные и коммунальные зоны

	ПК-1.1
	Производственная зона

	ПК-1.2
	Производственная зона

	ПК-2
	Коммунальная зона

	
	Природно-рекреационные зоны

	Р-1
	Зона озелененных территорий общего пользования

	Р-2
	Зона пляжей

	Р-3
	Зона отдыха

	Р-4
	Зона лесов

	Р-5
	Иные рекреационные зоны

	Р-6
	Зона открытых пространств

	Р-7
	Зона городской рекреации

	
	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

	ИТ-1
	Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

	ИТ-2
	Зона размещения объектов автомобильного транспорта

	ИТ-3
	Зона размещения объектов железнодорожного транспорта

	ИТ-4
	Зона размещения объектов воздушного транспорта



Статья 13. Классификатор видов разрешенного использования, используемых в настоящих Правилах землепользования и застройки

1. В настоящих Правилах землепользования и застройки могут использоваться следующие виды разрешенного использования, указанные в таблице N 2.

Таблица N 2

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка

	1
	2
	3

	Сельскохозяйственное использование
	Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	1.0

	Растениеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
	1.1

	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
	1.2

	Овощеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
	1.3

	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
	1.4

	Садоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
	1.5

	Виноградарство
	Возделывание винограда на виноградопригодных землях
	1.5.1

	Выращивание льна и конопли
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
	1.6

	Животноводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20
	1.7

	Скотоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.8

	Звероводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.9

	Птицеводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.10

	Свиноводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	1.11

	Пчеловодство
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	1.12

	Рыбоводство
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
	1.13

	Научное обеспечение сельского хозяйства
	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений
	1.14

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	1.15

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	1.16

	Питомники
	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
	1.17

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	1.18

	Сенокошение
	Кошение трав, сбор и заготовка сена
	1.19

	Выпас сельскохозяйственных животных
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20

	Жилая застройка
	Размещение жилых домов различного вида.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1
	2.0

	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	2.1

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	2.1.1

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
	2.2

	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	2.3

	Передвижное жилье
	Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования
	2.4

	Среднеэтажная жилая застройка
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	2.5

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
	2.6

	Обслуживание жилой застройки
	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
	2.7

	Хранение автотранспорта
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	2.7.1

	Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	2.7.2

	Общественное использование объектов капитального строительства
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2
	3.0

	Коммунальное обслуживание
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	3.1

	Предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	3.1.1

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	3.1.2

	Социальное обслуживание
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
	3.2

	Дома социального обслуживания
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	3.2.1

	Оказание социальной помощи населению
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	3.2.2

	Оказание услуг связи
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	3.2.3

	Общежития
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	3.2.4

	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	3.3

	Здравоохранение
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	3.4

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	3.4.1

	Стационарное медицинское обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
	3.4.2

	Медицинские организации особого назначения
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	3.4.3

	Образование и просвещение
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
	3.5

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	3.5.1

	Среднее и высшее профессиональное образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	3.5.2

	Культурное развитие
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
	3.6

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	3.6.1

	Парки культуры и отдыха
	Размещение парков культуры и отдыха
	3.6.2

	Цирки и зверинцы
	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
	3.6.3

	Религиозное использование
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
	3.7

	Осуществление религиозных обрядов
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	3.7.1

	Религиозное управление и образование
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	3.7.2

	Общественное управление
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	3.8

	Государственное управление
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	3.8.1

	Представительская деятельность
	Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
	3.8.2

	Обеспечение научной деятельности
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	3.9

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	3.9.1

	Проведение научных исследований
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
	3.9.2

	Проведение научных испытаний
	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	3.9.3

	Ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
	3.10

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	3.10.1

	Приюты для животных
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	3.10.2

	Предпринимательство
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10
	4.0

	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	4.1

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	4.2

	Рынки
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	4.3

	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	4.4

	Банковская и страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	4.5

	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	4.6

	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц
	4.7

	Развлечения
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3
	4.8

	Развлекательные мероприятия
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	4.8.1

	Проведение азартных игр
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
	4.8.2

	Проведение азартных игр в игорных зонах
	Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
	4.8.3

	Служебные гаражи
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	4.9

	Объекты дорожного сервиса
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	4.9.1

	Заправка транспортных средств
	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	4.9.1.1

	Обеспечение дорожного отдыха
	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	4.9.1.2

	Автомобильные мойки
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	4.9.1.3

	Ремонт автомобилей
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	4.9.1.4

	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	4.10

	Отдых (рекреация)
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
	5.0

	Спорт
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	5.1

	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	5.1.1

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	5.1.2

	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	5.1.3

	Оборудованные площадки для занятий спортом
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	5.1.4

	Водный спорт
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	5.1.5

	Авиационный спорт
	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	5.1.6

	Спортивные базы
	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	5.1.7

	Природно-познавательный туризм
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	5.2

	Туристическое обслуживание
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей
	5.2.1

	Охота и рыбалка
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	5.3

	Причалы для маломерных судов
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	5.4

	Поля для гольфа или конных прогулок
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	5.5

	Производственная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
	6.0

	Недропользование
	Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	6.1

	Тяжелая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
	6.2

	Автомобилестроительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
	6.2.1

	Легкая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
	6.3

	Фармацевтическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
	6.3.1

	Пищевая промышленность
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	6.4

	Нефтехимическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
	6.5

	Строительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	6.6

	Энергетика
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	6.7

	Атомная энергетика
	Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
	6.7.1

	Связь
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	6.8

	Склад
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	6.9

	Складские площадки
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	6.9.1

	Обеспечение космической деятельности
	Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности
	6.10

	Целлюлозно-бумажная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
	6.11

	Научно-производственная деятельность
	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
	6.12

	Транспорт
	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5
	7.0

	Железнодорожный транспорт
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
	7.1

	Железнодорожные пути
	Размещение железнодорожных путей
	7.1.1

	Обслуживание железнодорожных перевозок
	Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
	7.1.2

	Автомобильный транспорт
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
	7.2

	Размещение автомобильных дорог
	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
	7.2.1

	Обслуживание перевозок пассажиров
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
	7.2.2

	Стоянки транспорта общего пользования
	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
	7.2.3

	Водный транспорт
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
	7.3

	Воздушный транспорт
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
	7.4

	Трубопроводный транспорт
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	7.5

	Внеуличный транспорт
	Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)
	7.6

	Обеспечение обороны и безопасности
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
	8.0

	Обеспечение вооруженных сил
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
	8.1

	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
	8.2

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	8.3

	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
	8.4

	Деятельность по особой охране и изучению природы
	Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)
	9.0

	Охрана природных территорий
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	9.1

	Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с сохранением и репродукцией редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и (или) репродукции редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных
	9.1.1

	Курортная деятельность
	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
	9.2

	Санаторная деятельность
	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
	9.2.1

	Историко-культурная деятельность
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	9.3

	Использование лесов
	Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4
	10.0

	Заготовка древесины
	Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
	10.1

	Лесные плантации
	Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
	10.2

	Заготовка лесных ресурсов
	Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
	10.3

	Резервные леса
	Деятельность, связанная с охраной лесов
	10.4

	Водные объекты
	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
	11.0

	Общее пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	11.1

	Специальное пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	11.2

	Гидротехнические сооружения
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	11.3

	Земельные участки (территории) общего пользования
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	12.0

	Улично-дорожная сеть
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	12.0.1

	Благоустройство территории
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	12.0.2

	Ритуальная деятельность
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	12.1

	Специальная деятельность
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	12.2

	Запас
	Отсутствие хозяйственной деятельности
	12.3

	Земельные участки общего назначения
	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
	13.0

	Ведение огородничества
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	13.1

	Ведение садоводства
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	13.2



2. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в части 1 настоящей статьи, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 14. Территориальная зона Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-1, указаны в таблице N 3.

Таблица N 3

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка <*>
	2.1.1

	3
	Блокированная жилая застройка
	2.3

	4
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	5
	Размещение гаражей для собственных нужд <**>
	2.7.2

	6
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	7
	Социальное обслуживание
	3.2

	8
	Бытовое обслуживание
	3.3

	9
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	10
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	11
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	12
	Общественное управление
	3.8

	13
	Деловое управление
	4.1

	14
	Магазины
	4.4

	15
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	16
	Общественное питание
	4.6

	17
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	18
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	19
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	20
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	21
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	22
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	23
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечания:
<*> - для малоэтажных многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию до утверждения Правил;
<**> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-1, указаны в таблице N 4.

Таблица N 4

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	2
	Религиозное использование
	3.7

	3
	Гостиничное обслуживание
	4.7



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-1, указаны в таблице N 5.

Таблица N 5

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 "Для индивидуального жилищного строительства":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил; для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил;
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 04.03.2015 N 2693-ЗПО "О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области", максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 5 м;
- со стороны смежных земельных участков - 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
- предельное количество надземных этажей - не более 3 этажей;
- предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - не более 2 этажей;
- предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - 12 м.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - до 4 этажей, включая мансардный;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.3 "Блокированная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - 4500 кв. м;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 70% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий, строений - до 20 м;
- предельное количество этажей - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 5 м;
- со стороны смежных (блокируемых) участков - 0 м;
- со стороны внешних границ участков - 3 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.
4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
5) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.
5. В границах территориальной зоны Ж-1, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 47 настоящих Правил.

Статья 15. Территориальная зона Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице N 6.

Таблица N 6

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства <*>, <**>
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	3
	Блокированная жилая застройка
	2.3

	4
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	5
	Размещение гаражей для собственных нужд <***>
	2.7.2

	6
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	7
	Социальное обслуживание
	3.2

	8
	Бытовое обслуживание
	3.3

	9
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	10
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	11
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	12
	Общественное управление
	3.8

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Магазины
	4.4

	16
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	17
	Общественное питание
	4.6

	18
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	19
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	20
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	21
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	22
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	23
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	24
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	25
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	26
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечания:
<*> - для индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию до утверждения Правил;
<**> - для индивидуальных жилых домов, при условии комплексного развития территории;
<***> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице N 7.

Таблица N 7

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Религиозное использование
	3.7

	3
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	4
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-2, указаны в таблице N 8.

Таблица N 8

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 "Для индивидуального жилищного строительства":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил; для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил;
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 04.03.2015 N 2693-ЗПО "О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области", максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 5 м;
- со стороны смежных земельных участков - 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
- предельное количество надземных этажей - не более 3 этажей;
- предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - не более 2 этажей;
- предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - 12 м.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.3 "Блокированная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - 4500 кв. м;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 70% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий, строений - до 20 м;
- предельное количество этажей - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 5 м;
- со стороны смежных (блокируемых) участков - 0 м;
- со стороны внешних границ участков - 3 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - до 4 этажей, включая мансардный;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
5) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 4 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.
5. В границах территориальной зоны Ж-2, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 47 настоящих Правил.

Статья 16. Территориальная зона Ж-3 - зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-3, указаны в таблице N 9.

Таблица N 9

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	4
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	5
	Социальное обслуживание
	3.2

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3

	7
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	8
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	9
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	10
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	11
	Общественное управление
	3.8

	12
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	13
	Деловое управление
	4.1

	14
	Магазины
	4.4

	15
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	16
	Общественное питание
	4.6

	17
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	18
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	19
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	20
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	21
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	22
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	23
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	24
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	25
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-3, указаны в таблице N 10.

Таблица N 10

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	2
	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2

	3
	Религиозное использование
	3.7

	4
	Рынки
	4.3

	5
	Связь
	6.8

	6
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-3, указаны в таблице N 11.

Таблица N 11

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 "Среднеэтажная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не выше 8 этажей, включая мансардный.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - до 4 этажей, включая мансардный;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
4) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не выше 8 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.
5. В границах территориальной зоны Ж-3, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 47 настоящих Правил.

Статья 17. Территориальная зона Ж-4 - зона застройки многоэтажными многоквартирными домами

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-4, указаны в таблице N 12.

Таблица N 12

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	2
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	3
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	4
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	5
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	6
	Социальное обслуживание
	3.2

	7
	Бытовое обслуживание
	3.3

	8
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	9
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	10
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	11
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	12
	Общественное управление
	3.8

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Магазины
	4.4

	16
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	17
	Общественное питание
	4.6

	18
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	19
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	20
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	21
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	22
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	23
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	24
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	25
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	26
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	27
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	28
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-4, указаны в таблице N 13.

Таблица N 13

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	2
	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2

	3
	Религиозное использование
	3.7

	4
	Рынки
	4.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Ж-4, указаны в таблице N 14.

Таблица N 14

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.6 "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - 9 этажей и выше;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 "Среднеэтажная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не выше 8 этажей, включая мансардный.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - до 4 этажей, включая мансардный;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
5) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не больше 10 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.
5. В границах территориальной зоны Ж-4, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 47 настоящих Правил.

Статья 18. Территориальная зона СОД-1 - зона смешанной и общественно-деловой застройки. Застройка индивидуальными жилыми домами до 3 этажей

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-1, указаны в таблице N 15.

Таблица N 15

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	4
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	5
	Социальное обслуживание
	3.2

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3

	7
	Здравоохранение
	3.4

	8
	Образование и просвещение
	3.5

	9
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	10
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	11
	Общественное управление
	3.8

	12
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	16
	Магазины
	4.4

	17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	18
	Общественное питание
	4.6

	19
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	20
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	21
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	22
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	23
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	24
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	25
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	26
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	27
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	28
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	29
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	30
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	31
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-1, указаны в таблице N 16.

Таблица N 16

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Рынки
	4.3

	2
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	3
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-1 указаны в таблице N 17.

Таблица N 17

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 "Для индивидуального жилищного строительства":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил; для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил;
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 04.03.2015 N 2693-ЗПО "О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области", максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 5 м;
- со стороны смежных земельных участков - 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
- предельное количество надземных этажей - не более 3 этажей;
- предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - не более 2 этажей;
- предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - 12 м.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
3) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не больше 10 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.

Статья 19. Территориальная зона СОД-2 - зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая жилая застройка до 8 этажей, включая мансардный

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-2, указаны в таблице N 18.

Таблица N 18

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	3
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	4
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	5
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	6
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	7
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	8
	Социальное обслуживание
	3.2

	9
	Бытовое обслуживание
	3.3

	10
	Здравоохранение
	3.4

	11
	Образование и просвещение
	3.5

	12
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	13
	Религиозное использование
	3.7

	14
	Общественное управление
	3.8

	15
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	16
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	17
	Деловое управление
	4.1

	18
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	19
	Магазины
	4.4

	20
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	21
	Общественное питание
	4.6

	22
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	23
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	24
	Служебные гаражи
	4.9

	25
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	26
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	27
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	28
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	29
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	30
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	31
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	32
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	33
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	34
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	35
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-2, указаны в таблице N 19.

Таблица N 19

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Рынки
	4.3

	2
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	3
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-2, указаны в таблице N 19.1.

Таблица N 19.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 "Для индивидуального жилищного строительства":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил; для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил;
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 04.03.2015 N 2693-ЗПО "О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области", максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 5 м;
- со стороны смежных земельных участков - 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
- предельное количество надземных этажей - не более 3 этажей;
- предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - не более 2 этажей;
- предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - 12 м.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - до 4 этажей, включая мансардный;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 "Среднеэтажная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
5) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 5 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м.

Статья 20. Территориальная зона СОД-3 - зона смешанной и общественно-деловой застройки. Многоквартирная жилая застройка от 5 этажей и выше

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-3, указаны в таблице N 20.

Таблица N 20

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	4
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	5
	Социальное обслуживание
	3.2

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3

	7
	Здравоохранение
	3.4

	8
	Образование и просвещение
	3.5

	9
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	10
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	11
	Общественное управление
	3.8

	12
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	16
	Магазины
	4.4

	17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	18
	Общественное питание
	4.6

	19
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	20
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	21
	Служебные гаражи
	4.9

	22
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	23
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	24
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	25
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	26
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	27
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	28
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	29
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	30
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	31
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	32
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-3, указаны в таблице N 21.

Таблица N 21

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	2
	Рынки
	4.3

	3
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	4
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-3, указаны в таблице N 21.1.

Таблица N 21.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.6 "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - 9 этажей и выше;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 "Среднеэтажная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
4) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 17 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м.

Статья 21. Территориальная зона СОД-4 - зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая разноэтажная жилая застройка

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-4, указаны в таблице N 22.

Таблица N 22

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	3
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	4
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	5
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	6
	Размещение гаражей для собственных нужд *
	2.7.2

	7
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	8
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	9
	Социальное обслуживание
	3.2

	10
	Бытовое обслуживание
	3.3

	11
	Здравоохранение
	3.4

	12
	Образование и просвещение
	3.5

	13
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	14
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	15
	Общественное управление
	3.8

	16
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	17
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	18
	Деловое управление
	4.1

	19
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	20
	Магазины
	4.4

	21
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	22
	Общественное питание
	4.6

	23
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	24
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	25
	Служебные гаражи
	4.9

	26
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	27
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	28
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	29
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	30
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	31
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	32
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	33
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	34
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	35
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	36
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-4, указаны в таблице N 23.

Таблица N 23

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Рынки
	4.3

	2
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	3
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-4, указаны в таблице N 23.1.

Таблица N 23.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 "Для индивидуального жилищного строительства":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил; для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил;
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 04.03.2015 N 2693-ЗПО "О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области", максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 5 м;
- со стороны смежных земельных участков - 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
- предельное количество надземных этажей - не более 3 этажей;
- предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - не более 2 этажей;
- предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - 12 м.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - до 4 этажей, включая мансардный;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 "Среднеэтажная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.6 "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - 9 этажей и выше;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м.
5) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
6) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 17 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м.
5. В границах территориальной зоны СОД-4, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 47 настоящих Правил.

Статья 22. Территориальная зона СОД-5 - зона смешанной и общественно-деловой застройки. Многоквартирная жилая застройка от 2 этажей до 8 этажей, включая мансардный

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-5, указаны в таблице N 24.

Таблица N 24

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	4
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	5
	Социальное обслуживание
	3.2

	6
	Бытовое обслуживание
	3.3

	7
	Здравоохранение
	3.4

	8
	Образование и просвещение
	3.5

	9
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	10
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	11
	Общественное управление
	3.8

	12
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	13
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	14
	Деловое управление
	4.1

	15
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	16
	Магазины
	4.4

	17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	18
	Общественное питание
	4.6

	19
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	20
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	21
	Служебные гаражи
	4.9

	22
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	23
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	24
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	25
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	26
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	27
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	28
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	29
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	30
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	31
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	32
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-5, указаны в таблице N 25.

Таблица N 25

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	2
	Рынки
	4.3

	3
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	4
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-5, указаны в таблице N 25.1.

Таблица N 25.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-5:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 "Среднеэтажная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - до 4 этажей, включая мансардный;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
4) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м.

Статья 23. Территориальная зона СОД-6 - зона смешанной и общественно-деловой застройки. Разнотиповая жилая застройка до 4 этажей, включая мансардный

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-6, указаны в Таблице N 26.

Таблица N 26

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	3
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	4
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	5
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	6
	Социальное обслуживание
	3.2

	7
	Бытовое обслуживание
	3.3

	8
	Здравоохранение
	3.4

	9
	Образование и просвещение
	3.5

	10
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	11
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	12
	Общественное управление
	3.8

	13
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	14
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	15
	Деловое управление
	4.1

	16
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	17
	Магазины
	4.4

	18
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	19
	Общественное питание
	4.6

	20
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	21
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	22
	Служебные гаражи
	4.9

	23
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	24
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	25
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	26
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	27
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	28
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	29
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	30
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	31
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	32
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	33
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-6, указаны в таблице N 27.

Таблица N 27

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Рынки
	4.3

	2
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	3
	Склад
	6.9



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-6, указаны в таблице N 27.1.

Таблица N 27.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-6:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1 "Для индивидуального жилищного строительства":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения Правил; для образуемых в результате перераспределения земельных участков, при условии, что кадастровый учет изменяемых земельных участков осуществлен до утверждения Правил;
- максимальная площадь - 1500 кв. м; для земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, максимальная площадь определяется Законом Пензенской области от 04.03.2015 N 2693-ЗПО "О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области", максимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка; максимальный процент застройки участка не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 5 м;
- со стороны смежных земельных участков - 3 м;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
- предельное количество надземных этажей - не более 3 этажей;
- предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - не более 2 этажей;
- предельная высота для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - 12 м.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - до 4 этажей, включая мансардный;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
4) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м.

Статья 24. Территориальная зона СОД-7 - зона смешанной и общественно-деловой застройки. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-7, указаны в таблице N 28.

Таблица N 28

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	4
	Социальное обслуживание
	3.2

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3

	6
	Здравоохранение
	3.4

	7
	Образование и просвещение
	3.5

	8
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	9
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	10
	Общественное управление
	3.8

	11
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	12
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	13
	Деловое управление
	4.1

	14
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	15
	Рынки
	4.3

	16
	Магазины
	4.4

	17
	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	18
	Общественное питание
	4.6

	19
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	20
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	21
	Служебные гаражи
	4.9

	22
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	23
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	24
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	25
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	26
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	27
	Пищевая промышленность
	6.4

	28
	Строительная промышленность
	6.6

	29
	Склад
	6.9

	30
	Складские площадки
	6.9.1

	31
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	32
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	33
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	34
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	35
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-7, указаны в Таблице N 29.

Таблица N 29

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	2
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-7, указаны в Таблице N 29.1.

Таблица N 29.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-7:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м.

Статья 24.1. Территориальная зона СОД-8 - зона смешанной и общественно-деловой застройки. Зона перспективного освоения территории в районе Тепличного комбината

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-8, указаны в Таблице N 29.2.

Таблица 29.2

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Растениеводство
	1.1

	2
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14

	3
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	4
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	5
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	6
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	7
	Предпринимательство
	4.0

	8
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, применительно к территориальной зоне СОД-8, не устанавливаются.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СОД-8, указаны в Таблице N 29.3.

Таблица N 29.3

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Магазины
	4.4

	4
	Служебные гаражи
	4.9

	5
	Складские площадки
	6.9.1



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СОД-8:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.5 "Среднеэтажная жилая застройка":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не выше 8 этажей, включая мансардный;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- со стороны смежных участков, при условии примыкания жилых домов друг к другу при соблюдении технических регламентов - 0.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 2.6 "Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 2000 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - 9 этажей и выше;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 2 м;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м.
3) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не больше 17 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.

Статья 25. Территориальная зона ОД-1 - многофункциональная общественно-деловая зона

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-1, указаны в Таблице N 30.

Таблица N 30

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	3
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0

	4
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	5
	Предпринимательство
	4.0

	6
	Спорт
	5.1

	7
	Туристическое обслуживание
	5.2.1

	8
	Автомобильный транспорт
	7.2

	9
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	10
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	11
	Санаторная деятельность
	9.2.1

	12
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	13
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	14
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	15
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-1, указаны в таблице N 31.

Таблица N 31

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Передвижное жилье
	2.4

	2
	Легкая промышленность
	6.3

	3
	Пищевая промышленность
	6.4

	4
	Строительная промышленность
	6.6

	5
	Склад
	6.9

	6
	Складские площадки
	6.9.1

	7
	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-1, указаны в таблице N 31.1.

Таблица N 31.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ОД-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 12 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м.
5. В границах территориальной зоны ОД-1, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 47 настоящих Правил.

Статья 26. Территориальная зона ОД-2 - зона специализированной общественной застройки

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-2, указаны в таблице N 32.

Таблица N 32

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Социальное обслуживание
	3.2

	4
	Здравоохранение
	3.4

	5
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3

	6
	Образование и просвещение
	3.5

	7
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	8
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1

	9
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	10
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	11
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	12
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	13
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	14
	Санаторная деятельность
	9.2.1

	15
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	16
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	17
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	18
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ОД-2, указаны в таблице N 33.

Таблица N 33

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3

	3
	Религиозное использование
	3.7

	4
	Магазины
	4.4

	5
	Общественное питание
	4.6



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, применительно к территориальной зоне ОД-2 указаны в Таблице N 34.

Таблица N 34

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ОД-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 55%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 12 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - 0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.
5. В границах территориальной зоны ОД-2, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 47 настоящих Правил.

Статья 27. Территориальная зона СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-1, указаны в Таблице N 35.

Таблица N 35

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Растениеводство
	1.1

	2
	Пчеловодство
	1.12

	3
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16

	4
	Питомники
	1.17

	5
	Сенокошение
	1.19

	6
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	7
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	8
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	9
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	10
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	11
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	12
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	13
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	14
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-1, указаны в Таблице N 36.

Таблица N 36

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	2
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	3
	Авиационный спорт
	5.1.6

	4
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5

	5
	Трубопроводный транспорт
	7.5



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-1, указаны в Таблице N 37.

Таблица N 37

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-1 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.

Статья 28. Территориальная зона СХ-2 - зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-2, указаны в Таблице N 38.

Таблица N 38

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	4
	Магазины
	4.4

	5
	Площадки для занятия спортом
	5.1.3

	6
	Причалы для маломерных судов
	5.4

	7
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	8
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	9
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	10
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	11
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	12
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	14
	Запас
	12.3

	15
	Земельные участки общего назначения
	13.0

	16
	Ведение огородничества
	13.1

	17
	Ведение садоводства
	13.2



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-2, указаны в Таблице N 39.

Таблица N 39

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Питомники
	1.17

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3

	3
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	4
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	5
	Общественное питание
	4.6

	6
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	7
	Связь
	6.8

	8
	Трубопроводный транспорт
	7.5



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-2, указаны в Таблице N 40.

Таблица N 40

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 13.2 "Ведение садоводства":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 400 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
- максимальная площадь - 1500 кв. м;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 50% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- со стороны улично-дорожной сети - 3 м;
- со стороны смежных земельных участков - 3 м;
- предельная высота зданий, строений, сооружений - до 20 м;
д) предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
- предельное количество надземных этажей для размещаемых на участке гаражей и хозяйственных построек - не более 2 этажей.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 13.1 "Ведение огородничества":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 400 кв. м; минимальная площадь не подлежит установлению для земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет до утверждения настоящих Правил;
- максимальная площадь - 1500 кв. м;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства), минимальный процент благоустройства территории, минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежат установлению, так как вид разрешенного использования не предполагает наличия объектов капитального строительства.
3) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 4.4 "Магазины":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 600 кв. м;
- максимальная площадь - 1500 кв. м;
б) максимальный процент застройки участка (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 60% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - в соответствии с техническими регламентами и действующими нормативами градостроительного проектирования;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
д) предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 2 этажей.
4) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
5) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 60%;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых строительство зданий, строений, сооружений запрещено:
- для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями - в соответствии с техническими регламентами и действующими нормативами градостроительного проектирования;
- со стороны смежных земельных участков - 2 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.

Статья 29. Территориальная зона СХ-3 - производственная зона сельскохозяйственных предприятий

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-3, указаны в Таблице N 41.

Таблица 41

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Сельскохозяйственное использование
	1.0

	2
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	3
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	4
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	5
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	6
	Ветеринарное обслуживание
	3.10

	7
	Предпринимательство
	4.0

	8
	Деловое управление
	4.1

	9
	Магазины
	4.4

	10
	Служебные гаражи
	4.9

	11
	Пищевая промышленность
	6.4

	12
	Склад
	6.9

	13
	Складские площадки
	6.9.1

	14
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	15
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	16
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	17
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	18
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	19
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	20
	Запас
	12.3



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-3, указаны в таблице N 42.

Таблица N 42

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Скотоводство
	1.8

	2
	Звероводство
	1.9

	3
	Птицеводство
	1.10

	4
	Свиноводство
	1.11

	5
	Пчеловодство
	1.12

	6
	Общественное питание
	4.6

	7
	Производственная деятельность
	6.0

	8
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СХ-3, указаны в таблице N 42.1.

Таблица N 42.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории - не подлежит установлению;
в) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.

Статья 30. Территориальная зона СН-1 - зона кладбищ и мемориальных парков

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-1, указаны в Таблице N 43.

Таблица N 43

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Религиозное использование
	3.7

	4
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	5
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	6
	Ритуальная деятельность
	12.1



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-1, указаны в Таблице N 44.

Таблица N 44

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Магазины
	4.4

	2
	Склад
	6.9

	3
	Складские площадки
	6.9.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-1, указаны в Таблице N 45.

Таблица N 45

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СН-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 12.1 "Ритуальная деятельность":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь - 1500 кв. м;
- максимальная площадь - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
в) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
г) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70%;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 30% от площади земельного участка.
2) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
3) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пунктах 1, 2 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории - не устанавливается;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 5% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 2 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 50% от площади земельного участка.

Статья 31. Территориальная зона СН-2 - зона складирования и захоронения отходов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-2, указаны в Таблице N 46.

Таблица N 46

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Недропользование
	6.1

	4
	Энергетика
	6.7

	5
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	6
	Специальная деятельность
	12.2

	7
	Запас
	12.3



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-2, указаны в Таблице N 47.

Таблица N 47

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Склад
	6.9

	2
	Складские площадки
	6.9.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-2, указаны в Таблице N 48.

Таблица N 48

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СН-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 5 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 25% от площади земельного участка.

Статья 32. Территориальная зона СН-3 - зона озелененных территорий специального назначения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-3, указаны в Таблице N 49.

Таблица N 49

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Связь
	6.8

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	5
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	6
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	7
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	8
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-3, указаны в Таблице N 50.

Таблица N 50

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3

	3
	Приюты для животных
	3.10.2

	4
	Деловое управление
	4.1

	5
	Магазины
	4.4



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-3, указаны в таблице N 50.1.

Таблица N 50.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СН-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 20% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) минимальный процент озеленения территории - 50%.

Статья 33. Территориальная зона СН-4 - зона режимных объектов ограниченного доступа

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-4, указаны в таблице N 51.

Таблица N 51

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Служебные гаражи
	4.9

	4
	Автомобильный транспорт
	7.2

	5
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	6
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1

	7
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	8
	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	8.4

	9
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-4, указаны в Таблице N 52.

Таблица N 52

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Магазины
	4.4

	3
	Общественное питание
	4.6



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне СН-4, указаны в таблице N 52.1.

Таблица N 52.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны СН-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 70% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории - 15% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 5 этажей;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.

Статья 34. Территориальная зона ПК-1 - производственная зона

1. Территориальная зона ПК-1 делится на 2 территориальных подзоны:
1) территориальная подзона ПК-1.1;
2) территориальная подзона ПК-1.2.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальным подзонам ПК-1.1, ПК-1.2, указаны в Таблице N 53.

Таблица N 53

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	3
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	4
	Приюты для животных
	3.10.2

	5
	Предпринимательство
	4.0

	6
	Спорт
	5.1

	7
	Производственная деятельность
	6.0

	8
	Недропользование
	6.1

	9
	Тяжелая промышленность
	6.2

	10
	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1

	11
	Легкая промышленность
	6.3

	12
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1

	13
	Пищевая промышленность
	6.4

	14
	Нефтехимическая промышленность
	6.5

	15
	Строительная промышленность
	6.6

	16
	Энергетика
	6.7

	17
	Связь
	6.8

	18
	Склад
	6.9

	19
	Складские площадки
	6.9.1

	20
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11

	21
	Научно-производственная деятельность
	6.12

	22
	Железнодорожный транспорт
	7.1

	23
	Автомобильный транспорт
	7.2

	24
	Водный транспорт
	7.3

	25
	Трубопроводный транспорт
	7.5

	26
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	27
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	29
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	29
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	30
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальным подзонам ПК-1.1, ПК-1.2, указаны в Таблице N 54.

Таблица N 54

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	2
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18

	3
	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0



4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальным подзонам ПК-1.1, ПК-1.2, указаны в таблице N 54.1.

Таблица N 54.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной подзоны ПК-1.1:
5.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
5.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 75% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории;
- минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - 20% от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения территории - 10% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не подлежит установлению;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) предельный класс опасности объектов - I класс (санитарно-защитная зона не более 1000 м).
6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной подзоны ПК-1.2:
6.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
6.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 75% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории;
- минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - 20% от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения территории - 10% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не подлежит установлению;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) предельный класс опасности объектов - III класс (санитарно-защитная зона не более 300 м).

Статья 35. Территориальная зона ПК-2 - коммунальная зона

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ПК-2, указаны в Таблице N 55.

Таблица N 55

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	4
	Оказание услуг связи
	3.2.3

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3

	6
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	7
	Ветеринарное обслуживание
	3.10

	8
	Предпринимательство
	4.0

	9
	Энергетика
	6.7

	10
	Связь
	6.8

	11
	Склад
	6.9

	12
	Складские площадки
	6.9.1

	13
	Научно-производственная деятельность
	6.12

	14
	Железнодорожный транспорт
	7.1

	15
	Автомобильный транспорт
	7.2

	16
	Водный транспорт
	7.3

	17
	Трубопроводный транспорт
	7.5

	18
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	19
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	20
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	21
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	22
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ПК-2, указаны в Таблице N 56.

Таблица N 56

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Общежития
	3.2.4

	2
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3

	3
	Общественное управление
	3.8

	4
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	5
	Недропользование
	6.1

	6
	Легкая промышленность
	6.3

	7
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1

	8
	Пищевая промышленность
	6.4

	9
	Строительная промышленность
	6.6

	10
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ПК-2, указаны в таблице N 56.1.

Таблица N 56.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ПК-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 75% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории;
- минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - 20% от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения территории - 10% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства - не подлежит установлению;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 7 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) предельный класс опасности объектов - IV класс (санитарно-защитная зона не более 100 м).

Статья 36. Территориальная зона P-1 - зона озелененных территорий общего пользования

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице N 57.

Таблица N 57

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	4
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	5
	Отдых (рекреация)
	5.0

	6
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	7
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0

	8
	Охрана природных территорий
	9.1

	9
	Резервные леса
	10.4

	10
	Водные объекты
	11.0

	11
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	12
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	13
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	14
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице N 58.

Таблица N 58

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	2
	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	3
	Магазины
	4.4

	4
	Общественное питание
	4.6

	5
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-1, указаны в таблице N 59.

Таблица N 59

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Связь
	6.8



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 30% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
- минимальный процент благоустройства территории, в том числе минимальный процент озеленения территории - 40% от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 25% от площади земельного участка.
5. В границах территориальной зоны Р-1, применительно к которой, предусматривается осуществление комплексного развития территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются в статье 47 настоящих Правил.

Статья 37. Территориальная зона P-2 - зона пляжей

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-2, указаны в таблице N 60.

Таблица N 60

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Отдых (рекреация)
	5.0

	3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	4
	Охрана природных территорий
	9.1

	5
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	6
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	7
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-2, указаны в таблице N 61.

Таблица N 61

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	2
	Санаторная деятельность
	9.2.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-2, указаны в таблице N 62.

Таблица N 62

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 10% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 2 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 25% от площади земельного участка.

Статья 38. Территориальная зона P-3 - зона отдыха

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-3, указаны в таблице N 63.

Таблица N 63

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Культурное развитие
	3.6

	4
	Магазины
	4.4

	5
	Общественное питание
	4.6

	6
	Гостиничное обслуживание
	4.7

	7
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	8
	Служебные гаражи
	4.9

	9
	Спорт
	5.1

	10
	Природно-познавательный туризм
	5.2

	11
	Туристическое обслуживание
	5.2.1

	12
	Охота и рыбалка
	5.3

	13
	Причалы для маломерных судов
	5.4

	14
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5

	15
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	16
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0

	17
	Охрана природных территорий
	9.1

	18
	Курортная деятельность
	9.2

	19
	Санаторная деятельность
	9.2.1

	20
	Резервные леса
	10.4

	21
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	22
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-3, указаны в таблице N 64.

Таблица N 64

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Передвижное жилье
	2.4

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3

	3
	Автомобильный транспорт
	7.2

	4
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	5
	Гидротехнические сооружения
	11.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-3, указаны в таблице N 65.

Таблица N 65

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Связь
	6.8



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- для видов разрешенного использования с кодами 8.3, 11.1, 11.2, 12.0 - не подлежит установлению;
- для вида разрешенного использования с кодом 9.2.1 "Санаторная деятельность" минимальная площадь земельных участков - 2500 кв. м; максимальная площадь земельных участков - не подлежит установлению;
- для остальных видов - в соответствии с техническими регламентами и действующими нормативами градостроительного проектирования;
- максимальный - не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 40% от площади земельного участка;
в) минимальный и (или) максимальный процент благоустройства территории:
- минимальный процент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т.д.) - 50% от площади земельного участка, в том числе минимальный процент озеленения территории - 40% от площади земельного участка;
- максимальный процент благоустройства территории - не устанавливается;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 10 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м.

Статья 39. Территориальная зона P-4 - зона лесов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-4, указаны в таблице N 66.

Таблица N 66

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Природно-познавательный туризм
	5.2

	3
	Охота и рыбалка
	5.3

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	5
	Охрана природных территорий
	9.1

	6
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	7
	Резервные леса
	10.4

	8
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	9
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	10
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-4, указаны в таблице N 67.

Таблица N 67

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	2
	Парк культуры и отдыха
	3.6.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-4, указаны в таблице N 68.

Таблица N 68

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Туристическое обслуживание
	5.2.1



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 10% от площади земельного участка;
в) минимальный процент озеленения территории - 70% от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 5% от площади земельного участка.

Статья 40. Территориальная зона P-5 - иные рекреационные зоны

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-5, указаны в таблице N 69.

Таблица N 69

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	4
	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	5
	Магазины
	4.4

	6
	Общественное питание
	4.6

	7
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	8
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10

	9
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	10
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0

	11
	Охрана природных территорий
	9.1

	12
	Резервные леса
	10.4

	13
	Водные объекты
	11.0

	14
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	15
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	16
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	17
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-5, указаны в таблице N 70.

Таблица N 70

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-5, указаны в таблице N 71.

Таблица N 71

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Отдых (рекреация)
	5.0



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-5:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 20% от площади земельного участка;
в) минимальный процент озеленения - 40% от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 35% от площади земельного участка.

Статья 41. Территориальная зона P-6 - зона открытых пространств

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-6, указаны в таблице N 72.

Таблица N 72

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Охрана природных территорий
	9.1

	4
	Водные объекты
	11.0

	5
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	6
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	7
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	8
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	9
	Запас
	12.3



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-6, указаны в таблице N 73.

Таблица N 73

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-6, указаны в таблице N 73.1.

Таблица N 73.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-6:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
б) предельное количество этажей или предельная высота, зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанных в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 40% от площади земельного участка;
в) минимальный процент озеленения - 40% от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 2 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
е) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 35% от площади земельного участка.

Статья 42. Территориальная зона P-7 - зона городской рекреации

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-7, указаны в таблице N 74.

Таблица N 74

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	3
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	4
	Спорт
	5.1

	5
	Природно-познавательный туризм
	5.2

	6
	Туристическое обслуживание
	5.2.1

	7
	Охота и рыбалка
	5.3

	8
	Охрана природных территорий
	9.1

	9
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	10
	Резервные леса
	10.4

	11
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	12
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	13
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-7, указаны в таблице N 75.

Таблица N 75

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне Р-7, указаны в таблице N 76.

Таблица N 76

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Магазины
	4.4

	3
	Общественное питание
	4.6

	4
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-7:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1 "Предоставление коммунальных услуг":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением указанного в пункте 1 настоящей части:
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков не подлежит установлению;
б) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, подземной части объекта капитального строительства) - 10% от площади земельного участка;
в) минимальный процент озеленения территории - 70% от площади земельного участка;
г) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- этажность - не более 3 этажей;
д) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;

	
	
	КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
	


д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.

Статья 43. Территориальная зона ИТ-1 - зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-1, указаны в таблице N 77.

Таблица N 77

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	4
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1

	5
	Энергетика
	6.7

	6
	Связь
	6.8

	7
	Склад
	6.9

	8
	Складские площадки
	6.9.1

	9
	Научно-производственная деятельность
	6.12

	10
	Трубопроводный транспорт
	7.5

	11
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	12
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	13
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	14
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	15
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-1, указаны в таблице N 78.

Таблица N 78

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предпринимательство
	4.0

	2
	Автомобильный транспорт
	7.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-1, указаны в таблице N 78.1.

Таблица N 78.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-1:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-1 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.

Статья 44. Территориальная зона ИТ-2 - зона размещения объектов автомобильного транспорта

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-2, указаны в таблице N 79.

Таблица N 79

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	2
	Размещение гаражей для собственных нужд *
	2.7.2

	3
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	4
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1

	5
	Служебные гаражи
	4.9

	6
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	7
	Водный спорт
	5.1.5

	8
	Причалы для маломерных судов
	5.4

	9
	Автомобильный транспорт
	7.2

	10
	Водный транспорт
	7.3

	11
	Трубопроводный транспорт
	7.5

	12
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	13
	Общее пользование водными объектами
	11.1

	14
	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	15
	Гидротехнические сооружения
	11.3

	16
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-2, указаны в таблице N 80.

Таблица N 80

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предпринимательство
	4.0

	2
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	3
	Склад
	6.9

	4
	Складские площадки
	6.9.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-2, указаны в таблице N 80.1.

Таблица N 80.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-2:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-2 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.

Статья 45. Территориальная зона ИТ-3 - зона размещения объектов железнодорожного транспорта

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-3, указаны в таблице N 81.

Таблица N 81

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Железнодорожный транспорт
	7.1

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	5
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-3, указаны в таблице N 82.

Таблица N 82

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предпринимательство
	4.0

	2
	Склад
	6.9

	3
	Складские площадки
	6.9.1

	4
	Специальное пользование водными объектами
	11.2



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-3, указаны в таблице N 82.1.

Таблица N 82.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-3:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-3 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.

Статья 46. Территориальная зона ИТ-4 - зона размещения объектов воздушного транспорта

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-4, указаны в таблице N 83.

Таблица N 83

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Размещение гаражей для собственных нужд <*>
	2.7.2

	2
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	3
	Воздушный транспорт
	7.4

	4
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	5
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0



--------------------------------
Примечание:
<*> - для гаражей, являющихся объектом капитального строительства и возведенных до введения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-4, указаны в таблице N 84.

Таблица N 84

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Предпринимательство
	4.0

	2
	Склад
	6.9

	3
	Складские площадки
	6.9.1



3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в градостроительных регламентах, применительно к территориальной зоне ИТ-4, указаны в таблице N 84.1.

Таблица N 84.1

	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код

	1
	2
	3

	1
	Служебные гаражи
	4.9



4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-4:
4.1. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительными регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения.
4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению, за исключением площади.
1) Предельные параметры застройки для вида разрешенного использования с кодом 3.1 "Коммунальное обслуживание":
а) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь земельных участков:
- минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- предельная высота зданий - 15 м;
- предельная высота сооружений - 40 м;
- этажность - не более 2 этажей;
в) максимальный процент застройки территории (с учетом выступающих частей конструкций объекта капитального строительства, без учета подземной части объекта капитального строительства) - 80%;
г) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- сооружений - 0,5 м;
- зданий - 2,0 м;
д) максимальная площадь земельного участка, занимаемая объектами, указанными в части 3 настоящей статьи - 20% от площади земельного участка.
2) Для всех видов разрешенного использования за исключением тех, которые указаны в пункте 1 настоящей части:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ИТ-4 не подлежат установлению и определяются с учетом требований действующих нормативных документов и правил в соответствии с назначением объекта.

Статья 47. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

1. В случае если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории, в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, принимаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 N 189-пП (в действующей редакции), и Местными нормативами градостроительного проектирования города Пензы, утвержденными решением Пензенской городской Думы от 30.10.2015 N 299-13/6 (в действующей редакции).
2. Утратила силу.
3. Утратила силу.
4. Утратила силу.

Статья 48. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства действуют в границах зон с особыми условиями использования территорий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и техническими регламентами.
2. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в статьях 14 - 47 настоящих Правил, и, установленных законодательством Российской Федерации к различным зонам с особыми условиями использования территории.
3. На картах градостроительного зонирования представлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
1) санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы;
2) охранные зоны инженерных коммуникаций;
3) охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за окружающей природной средой, ее загрязнением;
4) зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны;
5) зоны затопления паводком 1% обеспеченности;
6) запретные зоны военных объектов, запретный район;
7) зоны охраны объектов культурного наследия;
8) границы зон приаэродромной территории.

Статья 49. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества.
2. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
4. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.
5. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, застройщиком за счет собственных средств разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.
6. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
1) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
2) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
7. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
8. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных разрывов устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества. Устанавливаются в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы"; СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
10. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) и совпадает с режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон, приведенных выше.

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон инженерных коммуникаций

1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
1.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.
1.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. В соответствии с указанным режимом на территории охранных зон объектов электроэнергетики:
1) запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
2) без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
2. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации".
2.1. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
2.2. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
2.3. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;
- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).
2.4. Техническому персоналу предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, предоставляется право беспрепятственного прохода, а при проведении ремонтно-восстановительных работ - также право беспрепятственного проезда в охранные зоны независимо от формы собственности на землю. Если линии связи и линии радиофикации проходят по территориям запретных (пограничных) полос и специальных объектов, а также по землям собственников (землевладельцев, землепользователей, арендаторов), то они должны выдавать техническому персоналу пропуска (разрешения) для проведения осмотров и работ в любое время суток без взимания платы за право прохода (проезда).
2.5. Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:
- устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;
- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;
- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки от порубочных остатков.
3. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.08.1992 N 197 "О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей".
3.1 Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
3.2. Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов.
3.3. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту.
3.4. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
4. Охранные зоны газопровода устанавливаются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".
5. Охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 N 1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети", Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
5.1. Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.
5.2. В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.
6. Охранные зоны магистральных трубопроводов и ограничения использования территории в границах охранных зон устанавливаются в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Минтопэнерго России 29.04.1992 постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 N 9.

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон стационарных пунктов наблюдения за окружающей природной средой, ее загрязнением

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон стационарных пунктов наблюдения за окружающей природной средой, ее загрязнением устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 N 392 "Об утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19".
2. В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.
3. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.
4. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
5. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Статья 52. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны определяются Федеральным законом от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах".

Статья 53. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зоны затопления, подтопления

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
1) Водный кодекс Российской Федерации;
2) СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
2. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
3. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления", границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.
4. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории запретных зон военных объектов, запретных районов

1. Ограничения использования земельных участков в границах запретных зон военных объектов (Пензенское лесничество Министерства обороны Российской Федерации) устанавливаются в соответствии с п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 405 "Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны".
2. Ограничения использования территории в границах запретных районов: запрещается строительство промышленных, жилых и административных зданий и сооружений.

Статья 55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории объектов культурного наследия

1. Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".
2. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:
1) охранные зоны объектов культурного наследия;
2) зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
3) зоны охраняемого природного ландшафта.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ определяются в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного наследия.
4. Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.
5. Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" на те объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении которых не установлены зоны охраны.
6. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
7. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.
8. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
9. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
10. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Статья 56. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон приаэродромной территории

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон приаэродромной территории устанавливаются Приказом Росавиации от 04.02.2020 N 98-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Пенза".
2. Границами приаэродромной территории аэродрома Пенза и выделенных в ней подзон являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на обеспечение безопасности полетов воздушных судов, перспективное развитие аэропорта, негативного воздействия на здоровье граждан и деятельность юридических лиц.
3. Границы приаэродромной территории аэродрома Пенза и выделенных в ней подзон могут пересекаться с границами территориальных зон, которые определены в Правилах землепользования и застройки, и границами земельных участков.
4. Границы подзон приаэродромной территории аэродрома Пенза отражены в Приложении N 4 "Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ зон приаэродромной территории".
5. На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в каждой из которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
1) Первая подзона приаэродромной территории аэродрома Пенза - подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
2) Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома Пенза - подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
3) Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Пенза - подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории - Федеральным агентством воздушного транспорта. Ограничения высоты размещаемых объектов установлены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (ограничения по абсолютной высоте от 233,99 м до 424,30 м);
4) Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Пенза - подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
5) Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Пенза - подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
6) Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Пенза - подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
7) Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Пенза - подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.
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КАРТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН И ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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КАРТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ
ЗОН ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Рисунок не приводится.





Приложение N 3
к приказу
Министерства
градостроительства и архитектуры
Пензенской области
от 20 мая 2022 г. N 46/ОД

КАРТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ
ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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КАРТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА С ОТОБРАЖЕНИЕМ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Рисунок не приводится.




	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 5 из 5


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 5 из 5


1
image1.png




